==============================================================================
Produkt: PLC VCOM
Version:  2.82
Datum  : 20.02.2019
==============================================================================

  1.) Installations-Problem (deaktivierter SelectCom) bei Win10 32-Bit behoben

==============================================================================
Produkt: PLC VCOM
Version:  2.81
Datum  : 08.01.2019
==============================================================================

  1.) Zugriff aus Adressbuch des TIC zum Steuern des PLCVCom integriert.

==============================================================================
Produkt: PLC VCOM
Version:  2.80
Datum  : 07.02.2018
==============================================================================

  1.) Installation unter Win10 Pro führte nach Neustart des PCs zum Absturz 
      von Windows

==============================================================================
Produkt: PLC VCOM
Version:  2.79
Datum  : 17.02.2016
==============================================================================

  1.) USB-Produkte unter Win10 wurden nicht immer erkannt bzw. funktionierte
      die Kommunikation nicht korrekt.

  2.) S5-LAN++-Module mit einer MAC-Adresse 00:80:.... wurden bei der Suche 
      nach möglichen Verbindungspartner nicht erkannt.

==============================================================================
Produkt: PLC VCOM
Version:  2.78
Datum  : 02.09.2014
==============================================================================

  1.) Bei Installation auf 64-Bit Betriebssysteme einen Hinweis bzgl. seriellem 
      Treiber integriert

==============================================================================
Produkt: PLC VCOM
Version:  2.77
Datum  : 11.08.2014
==============================================================================

  1.) Installation im Gerätemanager bei 64-Bit war ohne Funktion.

==============================================================================
Produkt: PLC VCOM
Version:  2.76
Datum  : 11.04.2014
==============================================================================

  1.) S5-LAN-Path (S5-LAN++ mit Unterstützung der Step5-Pfadanwahl) integriert

==============================================================================
Produkt: PLC VCOM
Version:  2.75
Datum  : 07.05.2013
==============================================================================

  1.) PLCVCom konnte das Laden des USB-Treibers von MPI-USB-Kabel, S7-USB-Modul,
      MPI-II-Kabel über USB sowie TeleService über USB behindern. Der Treiber
      wird in diesem Fall nicht geladen, der Gerätemanager meldete "unbekanntes
      Gerät".

==============================================================================
Produkt: PLC VCOM
Version:  2.74
Datum  : 01.11.2012
==============================================================================

  1.) Das Install-Shield beinhaltet keine USB-Treiber mehr, diese sind auf der
      mitgelieferten Demo-CD enthalten.

==============================================================================
Produkt: PLC VCOM
Version:  2.74
Datum  : 06.09.2012
==============================================================================

 1.) PLCVCom belegte immer in der RFC1006-Verbindungsanzeige eines LAN-Produktes
     eine Verbindung.

 2.) Im PLCVCom-Menu wird jetzt nur bei tatsächlich bestehender Rechnerverbindung 
     diese angezeigt.

==============================================================================
Produkt: PLC VCOM
Version:  2.73
Datum  : 13.03.2012
==============================================================================

 1.) Deinstallation überarbeitet, es werden jetzt auch die Startmenü-Einträge
     sowie die Autostart-Einträge aus der Aufgabenplanung entfernt.

==============================================================================
Produkt: PLC VCOM
Version:  2.72
Datum  : 05.03.2012
==============================================================================

  1.) Installshield erkennt jetzt automatisch Windows7 32- und 64-Bit und
      installiert sich entsprechend. Alte Installationen werden automatisch 
      deinstalliert.

  2.) Unterstützung von Drahtlos-Netzwerken überarbeitet

==============================================================================
Produkt: PLC VCOM
Version:  2.71
Datum  : 21.04.2010
==============================================================================

  1.) Anzeige und Auswahlmöglichkeit von S7-USB und TeleService eingefügt

  2.) Anzeige bei manueller Auswahl von nicht vorhandenem S5-LAN-Typen korrigiert

  3.) Deaktivierung der Schaltfläche "manuell" bei vorheriger Auswahl von 
      MPI-USB aus der Geräteliste.

  4.) Erkennung von S7-USB über Multi-Update-Software eingefügt

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.70
Datum  : 20.11.2009
==============================================================================

  1.) Passive Baugruppen/Antriebe mit RFC1006 integriert

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.69
Datum  : 30.04.2009
==============================================================================

  1.) S5-LAN-Familie: bei Verwendung der S5-LAN-Geräte wurde ein IP-Test auf
      alle Ports (80, 8080) etc. durchgeführt, der Serviceport wurde fest  
      bei 10010 angenommen => bei Verwendung eines anderen Ports konnte dieses
      S5-LAN nicht aktiviert werden.

  2.) S5-LAN ++: als weiteres Gerät in der Familie wurde S5-LAN++ aufgenommen 

  3.) S7/MPI-LAN: im Konfigurationsdialog erscheint S7/MPI-LAN mit RFC1006 nun 
      explizit in der Auswahlliste.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.68
Datum  : 10.12.2008
==============================================================================

  1.) Teilweise blieb beim Schließen einer Applikation, die gerade noch den 
      PLCVCom genutzt hatte anschließend der PLCVCom sowie die Applikation hängen.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.67
Datum  : 30.09.2008
==============================================================================

  1.) Der direkte Start des MPI-LAN-Manager von der Mega-Tool-Box-CD brachte 
      immer eine Socket-Fehler-Meldung.

  2.) Bei Fehlschlag des Verbindungsaufbaus wird nun eine eindeutigere 
      Fehlermeldung ausgegeben.

  3.) Nach erfolgter Installation wird nun auch bei Win98/Me ein Neustart des
      PCs durchgeführt.

  4.) Der Zugriff aus der MicroWin-Software mit dem Treiber "PC/PPI-Kabel" und
      aktiver RFC1006-Verbindung zu S7-/MPI-LAN führte zu einer Endlosschleife.
      Der Anwender wird jetzt darüber informiert.

  5.) Nach Zuschalten einer weiteren Netzwerk-Karte während einer aktiven 
      Verbindung mit einem MPI-/S7-LAN über RFC1006 ist keine Kommunikation mehr
      möglich, obwohl PLCVCom als Status immer noch "verbunden" meldete.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM
Version:  2.66
Datum  : 07.08.2008
==============================================================================

  1.) Abnormale Beendigung wenn ein MPI-USB oder TeleService wiederholt gezogen und
      gesteckt wurde, passierte auch nach einem Update.

  2.) Routing funktioniert nicht immer korrekt zu S7-LAN.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM
Version:  2.65
Datum  : 25.06.2008
==============================================================================

  1.) Anzeige "S5anMPI" bei der Geräteauswahl eingefügt.

  2.) Routing war bei aktiver RFC1006-Kommunikation nicht möglich.

  3.) Es tauchten vereinzelt englische Texte bei der deutschen Sprache auf.
      Gleichzeitig wurde de Copyright-Meldung auf 2008 erweitert.

  4.) Bei aktiver "Installation im Gerätemanager" und anschließendem Zugriff
      im Gerätemanager auf die Eigenschaften des Eintrags führten zu einer
      abnormalen Beendigung des PLCVCom.

  5.) Wechsel zwischen "RFC1006-" und "Standard-PLCVCom"-Kommunikation konnte
      zu einem "hängenbleiben" der Kommunikation führen. Erst nach Rechner-Neustart
      war eine Kommunikation dann wieder möglich.

  6.) Anzeige "Geöffnet von" funktionierte nicht mehr.

  7.) Hängenbleiben im Status Baustein bei S7fürWindows über RFC1006 beseitigt.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.64
Datum  : 02.06.2008
==============================================================================

  1.) Menu "Installation im Gerätemanager" wird jetzt bei Übernahme sofort
      ausgeführt und nicht erst bei Neustart der Software.

  2.) Absturz von Win98 beim Einstecken eines MPI-USB-Kabels behoben.

  3.) In der Kommunikationsart "RFC1006" wurde Status Baustein beschleunigt.

  4.) Das Ziehen/Stecken eines MPI-USB oder das Herunterfahren des PCs während
      Ziehen/Stecken führte zu langen Wartezeiten oder Systemabstürze.

  5.) Kommandozeilenparameter "-pblog" für Aufzeichnungen eingefügt.

  6.) Für das Laden von Seriellen Bedienterminals per LAN wurden Wartezeiten
      eingefügt, die per Checkbox zuschaltbar sind.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.63
Datum  : 04.03.2008
==============================================================================

  1.) RFC1006-Mode: Kommunikationsabbrüche behoben.

  2.) Die Installation im Gerätemanager war ohne Funktion. Es wurde kein Com-Port
      mehr eingetragen.

  3.) Für Kommunikationen über VPN-Verbindungen kann jetzt das Lifecycle-Protokoll 
      per Kommandozeilen-Parameter "-nolc" abgeschaltet werden. Einige VPN-Verbindungen
      lassen diese Kommunikation nicht zu, es war keine Verbindung möglich.
      Somit ist diese jetzt abschaltbar.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.62
Datum  : 06.02.2008
==============================================================================

  1.) Das Übertragen von größeren Bausteinen mit S7fürWindows wurde in RFC1006-Mode
      nicht korrekt ausgeführt. 

  2.) Der angeschlossene Kabeltyp im Menu "Konfiguration" wird jetzt korrekt
      angezeigt. Es wird zwischen S7-LAN und MPI-LAN unterschieden, ebenfalls
      bei USB-gekoppelten Geräten. Vorrausetzung dazu ist eine jeweils aktuelle
      Firmware in den Produkten.

  3.) Eine RFC1006-Kopplung mit MPI-LAN < V2.22 und S7-LAN < V1.92 ist nicht
      möglich. Der Anwender bekommt hierzu eine Meldung.

  4.) Bei der Installation unter Vista 32bit wurde eine fehlende DLL eingefügt.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.61
Datum  : 03.01.2008
==============================================================================

  1.) Die Suche nach möglichen LAN-Teilnehmern war unter WinXP nicht immer
      erfolgreich, es wurde kein Teilnehmer gefunden.

  2.) Die Suche nach möglichen Teilnehmer in der MircoWin-Software V4.0 führte
      teilweise zur Meldung "Mehrere Profibus-Master im Netz vorhanden". Es war
      dann keine Kommunikation mit der angeschlossenen SPS-Steuerung möglich.

  3.) Es wurden MPI-LAN und S7-LAN im NotLoader-Betrieb nicht mehr erkannt. Dadurch
      konnte der Anwender auf diese Situation nicht hingewiesen werden. Er hat
      dadurch das Problem, daß er sich mit dem Produkt nicht mehr verbinden kann.
      Das Update mit dem MPI-Kabelmanager über die Kommandozeile "-NOT" war dennoch
      möglich.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.60
Datum  : 30.11.2007
==============================================================================

  1.) Der Ausfall einer RFC1006-Verbindung wurde nicht erkannt und somit war
      das S7-/MPI-LAN nicht mehr ansprechbar.

  2.) Teilweise wurde die "manuelle Eingabe" eines Gerätes während man sich
      im Menu "Konfiguration" befand deaktiviert.

  3.) Nach Umschalter der Kommunikation von Standard-PLCVCom auf RFC1006 kam
      eine Verbindung erst beim 2. Zugriff Zustande.

  4.) Verbindungsaufbau von WinCC flexibel über RFC1006 zu einem TP170A/TP177A
      war nicht möglich. Das Übertragen der Konfiguration ging ebenfalls nicht.

  5.) Bei mehreren Netzwerk-Karten in einem System wurde teilweise die falsche
      Netzwerk-Kartennummer angezeigt.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.59
Datum  : 23.11.2007
==============================================================================

  1.) Neustart des Packet-System-Treibers nach der Installation hatte nicht 
      funktioniert. Somit war anschließend keine Verbindung mit/zum S7-/MPA-LAN
      möglich.

  2.) Nach einem Aus-/Einstecken der USB-Verbindung des TeleService-Gerätes am
      PC wurde das Gerät nicht mehr "verbunden". Beim Versuch, die Verbindung
      zu "konfigurieren" stürzte der PLCVCom ab.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.58
Datum  : 25.10.2007
==============================================================================

  1.) Beim Erzeugen des Log-Files werden nun zusätzliche Informationen über die
      aktuelle Einstellung geschrieben.

  2.) Bei der Kommunikation über RFC1006 auf eine SPS wurde eine Fehlermeldung
      zurück gemeldet, wenn bereits eine weitere Kommunikation über das verbundene
      Modul / Kabel lief.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.57
Datum  : 18.10.2007
==============================================================================

  1.) Beim Setzen der Seriennummer eines LAN-Produkts bei der Auslieferung werden
      Ausgaben in ein Log-File gemacht.

  2.) Die Gerätesuche wurde überarbeitet, da teilweise die LAN-Produkte nicht 
      korrekt gefunden.

  3.) Die Suche nach möglichen Teilnehmer (LAN, USB) wurde unter Win98 nicht
      korrekt bearbeitet.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.56
Datum  : 20.09.2007
==============================================================================

  1.) Nach einem Verbindungsabbruch wurde die Baudrateneinstellung in den 
      Betriebsarten "SonderSer" und "SonderUSB" nicht mehr durchgeführt.

  2.) Der MPI-LAN-Manager sowie S5-LAN-Manager können nun direkt aus dem PLCVCom
      aufgerufen werden.

  3.) Kabel mit aktivem Brennprogramm für den NotLoader werden nun in der 
      Übersichtstabelle der verfügbaren Teilnehmer mit der Version "Urloader" 
      angezeigt.

  4.) Wenn bei aktiver RFC1006-Verbindung mit einer Visualisierung eines 
      S7-LAN / MPI-LAN mit dem Step7-Manager versucht wird, eine Verbindung zur
      S7-SPS aufzubauen, wurde die Kommunikation der Visualisierung unterbrochen,
      wenn die Bus-Konfiguration im Gerät NICHT gesperrt war.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.55
Datum  : 17.08.2007
==============================================================================

  1.) Der MPI-LAN-Manager wurde überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.54
Datum  : 25.07.2007
==============================================================================

  1.) Kommunikation über RFC1006 überarbeitet, bei LAN-bezogenen Produkten ist
      die Kommunikation über RFC1006 zwischen PLCVCom und Produkt default.

  2.) Es wird jetzt bei einer Verbindung mit MPI-LAN oder S7-LAN der hinterlegte
      Namen des Produkts angezeigt.

  3.) Die Anzahl und Anzeige der Verbindungen bei LAN-bezogenen Produkten wurde
      überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.53
Datum  : 03.07.2007
==============================================================================

  1.) Der Firmware-Update eines MPI-USB-Kabel in der PPI-Betriebsart ist jetzt
      möglich. Es muß aber dazu im Kabel die Version V2.29 vorhanden sein.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.52
Datum  : 21.05.2007
==============================================================================

  1.) Mit der Checkbox "Keine Netzwerkkartenauswahl" kann nun die Bindung an 
      eine bestimmte Netzwerkkarte abgeschaltet werden.

  2.) Im Menu Konfiguration wurde bei "Suchen" auf eine Progressbar zugegriffen,
      die nur beim Eintritt in dieses Menus verwendet wird. 

  3.) Es wurde im MPILANManager die Gerätesuche auf alle erreichbaren 
      Netzwerkkarten erweitert. Es wird dabei auch die Nummer der Netzwerkkarte
      angezeigt.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.51
Datum  : 26.04.2007
==============================================================================

  1.) Der Versuch, 2x ein S7-LAN mit der selben IP-Adresse nacheinander im 
      PLCVCom zu verbinden, endet beim 2. Mal mit einer endlosen Wartezeit.
      Problem liegt bei Windows in der Netzwerk-System-Ebene, wo in der ARP-Liste
      die IP-Adresse mit zugehöriger eineindeutiger MAC-Adresse abgespeichert 
      wird. In diesem Fall wird beim Zugriff zur IP-Adresse die MAC-Adresse 
      des 1. Moduls gesucht und nicht gefunden. Dies wird jetzt dem Anwender
      per Meldung mitgeteilt.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.50
Datum  : 04.04.2007
==============================================================================

  1.) Unter Win NT4.0 konnte der PLCVCom nicht mehr ausgeführt werden.

  2.) Die Rechnerverbindung wurde bei MPI-LAN und S7-LAN nicht mehr angezeigt.

  3.) Beim Beenden per Button wurde auch das TrayIcon korrekt entfernt. Wurde
      aber per "x" (rechts oben) beendet, so wurde das TrayIcon erst beim
      darüberfahren mit der Maus entfernt.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.49
Datum  : 04.04.2007
==============================================================================

  1.) Bei geöffnetem InternetExplorer7 im Hintergrund und klick auf den 
      Button "Konfiguration" bei PLCVCom führt dazu, daß nachfolgende Dialoge
      des PLCVCom hinter dem IE7 dargestellt waren.

  2.) Senden von Baudrateneinstellungen für MPI-LAN und S7-LAN integriert.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.48
Datum  : 28.02.2007
==============================================================================

  1.) Das Setzen der Baudrate wurde bei seriellem Transfer auf ein OP77 mit
      einem MPI-USB in der Betriebsart "SONDUSB" nicht immer korrekt durchgeführt.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.47
Datum  : 02.02.2007
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Überarbeitung der Funktion "FoundMAC" zur
      Suche der IP-Adresse eines Teilnehmers mit einer bestimmten MAC-Adresse.

  2.) DFÜ-Netzwerk- und VPN-Netzwerk-Verbindungen werden nun bei der 
      Netzwerk-Kartenauswahl angezeigt.

  3.) Nach Klicken auf den Button "Konfiguration" konnte es bis zu 10s dauern
      bis der neue Dialog aufgebaut wurde. Ursache war das Suchen nach möglichen 
      Netzwerk-Karten. Dies wird jetzt dem Anwender mitgeteilt.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.46
Datum  : 23.01.2007
==============================================================================

  1.) Bei einem Verbindungsaufbau auf ein MPI-LAN oder S7-LAN mit bereits 2 
      aktiven Verbindungen wird dies nun im PLCVCom mit Angabe der Verbindungen
      angezeigt.

  2.) Funktion "UserInfo": S5AS511.SYS wird nicht mehr als Hexdump angezeigt

  3.) Bei Verwendung der RFC1006-Betriebsart des PLCVCom wurden die Einstellungen
      des PC-Adapter-Treibers nicht mitgeschickt. Dazu ist eine Firmware-Version
      V1.96 im MPI-LAN und V1.66 im S7-LAN notwendig.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.45
Datum  : 04.01.2007
==============================================================================

  1.) Sporadische Abstürze (BlueScreen) bei Kommunikationsbeginn wurden behoben.

  2.) Abstürze beim Ziehen des USB-Kabels oder am Ende der Kommunikation behoben.

  3.) Sprachauswahl ist auch dann möglich, wenn nicht auf das Medium (CD) 
      geschrieben werden kann.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.44
Datum  : 27.12.2006
==============================================================================

  1.) Rückmeldungen im Fehlerfall bei der Installation des USB-Treibers überarbeitet.

  2.) Der "Suchen"-Button konnte die Einstellungen verändern.

  3.) Bei Verbindung mit MPI-USB über die Funktion "manuell" und vorhandenem
      S5-LAN wurde beim 2. Zugang in das Konfigmenu immer das S5-LAN verbunden.

  4.) IP-Adresse "0.0.0.0" sowie Broadcastadressen sind keine sinnvolle IP-Adressen
      und können so nicht mehr "manuell" verbunden werden.

  5.) CheckBox "RFC1006" ist nur noch sichtbar, wenn als Typ "MPI-LAN" oder "S7-LAN"
      ausgewählt wurden.

  6.) Wenn 2 verschiedene PCs mit einem LAN-Produkt verbunden sind und man geht bei 
      einem dieser PCs in das Konfigmenu und klickt auf "OK", dann wurde anschließend
      immer eine Fehlermeldung erzeugt, obwohl man mit diesem Produkt bereits 
      verbunden ist.

  7.) Beim Verbinden auf ein anderes Produkt mit der selben IP-Adresse wurde
      dem Anwender eine falsche Meldung angezeigt.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.43
Datum  : 20.12.2006
==============================================================================

  1.) Das Laden eines OP77A über USB funktionierte nicht, da während der 
      Kommunikation die Baudrate gewechselt wurde. Es ist dazu im MPI-II bzw.
      MPI-USB eine Firmware V2.21 notwendig.

  2.) Die Deinstallation der Schnittstelle ist jetzt auch über das Startmenu
      aufrufbar.

  3.) Es wurde nur teilweise nach Bestätigen der Konfigurationsmaske eine Verbindung
      zum ausgewählten Produkt aufgebaut oder verbunden angezeigt obwohl keine
      Verbindung bestand.

  4.) Einstellung "manuell" im Konfigurationsmenu wird jetzt nur dann aktiviert,
      wenn gar keine Einstellung gemacht wurde oder das Produkt nicht in der 
      Auswahlliste gefunden wurde.

  5.) Hilfe in deutscher und englischer Sprache eingefügt.

  6.) Wenn der Anwender kein Produkt in der Auswahltabelle selektiert hat, 
      dennoch den OK-Button klickt, wird jetzt automatisch der erste Eintrag
      in der Liste übernommen und verbunden.

  7.) Die Deinstallation des Treibers löscht nun auch die Einstellungen in
      der Registry.

  8.) Bei einem nicht mehr vorhandenem Com-Port (weil dieser von einem anderen
      Treiber belegt ist) wird dies jetzt dem Anwender per Meldung mitgeteilt.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.42
Datum  : 08.12.2006
==============================================================================

  1.) Der PLCVCom stürzte bei aktivierter RFC1006-Kommunikation und einem Zugriff
      mit dem MPI-Kabelmanager "Versionscheck" ab.

  2.) Bei RFC1006-Kommunikation liefert der PLCVCom die Kennung "P.LC" zurück.

  3.) Zugriffe aus dem Step7-Projekt bei aktivierter RFC1006-Kommunikation waren
      nicht möglich. Zielsystem "Erreichbare Teilnehmer" hingegen funktionierte.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.41
Datum  : 05.12.2006
==============================================================================

  1.) Menuleiste eingefügt, so daß man unter INFO nun die Version des Programms
      direkt abgefragt werden kann. Ferner lässt sich die UserInfo (über den PC)
      sowie eine Aufzeichnung (LOG) der Kommunikation direkt starten.

  2.) Aufzeichnungsstart und -ende tragen nun das aktuelle Datum und Uhrzeit in
      das Logfile mit ein.

  3.) Anzeige der "MSDOS"-Checkbox im Konfigurationsmenu wurde nicht korrekt 
      ausgeführt.

  4.) Bei der aktivierten Kommunikation "RFC1006" wurden die Rückantworten bei
      Verwendung des Treibers "PC-Adapter [Auto]" nicht zurückgeliefert. Dafür
      werden mindestens die Versionen V1.63 (im S7-LAN) sowie V1.93 (im MPI-LAN) 
      benötigt.

  5.) Das Abziehen des Netzwerkkabels oder der Geräteausfall wurden in der 
      RFC1006-Kommunikation nicht erkannt.

  6.) Beim Start des Logfiles wird nun der Pfad der Log-Dateien angezeigt.

  7.) UserInfo zeigt nun nach Programmstart einen laufenden Balken als Rückstatus
      an den Anwender an. Beim Abspeichern der Informationen wird der 
      Dateinamen sowie der Pfad wo gespeichert wurde angezeigt.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.40
Datum  : 23.11.2006
==============================================================================

  1.) Es können nun auch bei der manuellen Eingabe Local-Host-Adressen 
      (127.xxx.yyy.zzz) eingegeben werden. Diese Adressen werden dann mit keiner
      Netzwerk-Karte verbunden.

  2.) Die Suche nach Geräten wird nun generell auf allen Netzwerk-Karten durchgeführt.
      Es wird dafür in der Anzeigetabelle die Nummer der Netzwerkkarte angezeigt.

  3.) Sonderfunktion "Debug-Aufzeichnung" wurde geändert, da beim Empfangen der 
      Ausgabespeicher teilweise überschrieben wurde.

  4.) Plötzliches Ziehen der USB-Leitung führte dazu, daß der PLCVCom nicht mehr
      beendet werden konnte.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.39
Datum  : 20.10.2006
==============================================================================

  1.) Einstellung "RFC1006" zur schnelleren Kommunikation mit S7-LAN und MPI-LAN
      wurde implementiert. Dazu auch die Hinweise in den Dokumentationen beachten.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.38
Datum  : 13.10.2006
==============================================================================

  1.) Bei PC's ohne Netzwerkkarte gab es beim Aufruf des Menus "Konfiguration"
      eine Endlosschleife, die zum Absturz führte.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.37
Datum  : 05.10.2006
==============================================================================

  1.) Meldungen beim Fehlschlagen des Verbindens mit einem S5-LAN, S7-LAN 
      oder MPI-LAN überarbeitet. So daß der Anwender mehr Informationen über
      die Ursache seines Problem erfährt.

  2.) Unter Windows NT SP2 ist die IPHLPAPI.DLL nicht in der Lage die 
      Funktion "GetAdaptersInfo" zu verwenden, in diesem Falle wird eine 
      Netzwerkkarte im System angenommen und normaler Zugriff aktiviert.

  3.) Für den Zugriff auf ein LAN-Produkt mit dem MPI-Kabelmanager wurde
      das Sende-Protokoll "MPI-Booten" eingefügt. Um dies nutzen zu können
      wird die aktuelle Version des MPI-Kabelmanagers benötigt.

  4.) Die Default-Einstellung für "Installation im Gerätemanager" ist "AUS".

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.36
Datum  : 18.08.2006
==============================================================================

  1.) MPI-LAN und S7-LAN, die sich im Not-Loader-Betrieb befinden, werden ab
      jetzt im Konfigurationsmenu des PLCVCom angezeigt. Die Suche kann aber bis
      zu 5s dauern. Ferner bekommt der Anwender eine Meldung, die auf das
      MPI-LAN / S7-LAN hinweist und kurz beschreibt, wie der Firmware-Transfer
      mit dem MPI-Kabelmanager durchzuführen ist, damit das Modul wieder 
      funktionsfähig wird.

  2.) Installationen der PLCVCom-Software auf PCs mit nicht installierter oder
      vorhandener Netzwerk-Karte ergab beim Hochbooten immer eine Meldung mit
      dem Fehler "UDP-Socket". Diese Meldung kommt jetzt nur noch ein mal und 
      dann wird im PLCVCom der Netzwerk-Betrieb deaktiviert. Falls sich dann
      doch noch was am System ändert, kann jederzeit im Konfigurationsmenu
      das Netzwerk wieder aktiviert werden.

  3.) Wenn beim Start des Systemtreibers vom PLCVCom der zu verwendetete symbolische
      Link (Comx) schon vorhanden war, wurde der PC bei den Betriebssystem Win XP
      und Win 2000 sehr langsam. Ursache war eine Endlosschleife im Systemtreiber.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.35
Datum  : 04.08.2006
==============================================================================

  1.) Bei einem PC mit mehreren Netzwerkkarten wurde manchmal das S5-LAN bei
      der Suche nicht immer gefunden.

  2.) Teilweise wurden die gefundenen Geräte doppelt in der Übersichtstabelle
      angezeigt.

  3.) "S5-Gateway-Plus" mit aufgenommen.

  4.) Gelegentlich wurde bei nicht angeschlossenem Netzwerk die 
      Fehlermeldung "CUDPFehler 10049" ausgegeben, anstatt zu melden, daß gar 
      keine Verbindung besteht.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.34
Datum  : 03.07.2006
==============================================================================

  1.) Änderung im MPI-LAN-Manager

  2.) Das Suchen von S5-LAN / S5-Gate und PG-LAN per Subnetz-Broadcast funktionierte
      nur dann, wenn im Device das "AutoSubnet" aktiviert war. Bei selbst definierter
      Subnet-Maske wurde es nicht gefunden.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.33
Datum  : 01.06.2006
==============================================================================

  1.) Sobald ein PC mehr als 1 Netzwerk-Karte besitzt kann jetzt die Karte
      ausgewählt werden, die zur Kommunikation verwendet werden soll.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.32
Datum  : 26.05.2006
==============================================================================

  1.) Sprachen-DLL des S5-LAN-Managers in die Installation eingefügt.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.31
Datum  : 12.05.2006
==============================================================================

  1.) Es wurde das S5-Gateway-PLUS als weiteres Gerät eingefügt.

  2.) In seltenen Fällen trat ein BlueScreen unter Win XP beim Beenden der 
      Applikation PLCVCom oder beim Herunterfahren des PC auf.

  3.) Interne Strukturen vorbereitet für zukünftige Änderungen.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.30
Datum  : 06.03.2006
==============================================================================

  1.) Die Anzeige der WebAdresse in der Bitmap wurde korrigiert.

  2.) Integrierte Module für Fehlersuche wurden überarbeitet.

  3.) Copyright-Meldung wurde auf 2006 angepaßt.

  4.) Probleme in der Kommunikation behoben.

  5.) Die Meldungen des MPI-LAN-Managers wurden bzgl. der Werkseinstellung auf
      zweisprachigkeit (Deutsch / Englisch) erweitert.

  6.) Bei nicht erfolgter Verbindung zu einem LAN-Teilnehmer wird nun auf mehrfaches
      Vorhandensein der selben IP-Adresse geprüft und entsprechend gemeldet.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.29
Datum  : 02.12.2005
==============================================================================

  1.) Im MPI-LAN-Manager ist DHCP-Client defaultmäßig deaktiviert.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.28
Datum  : 02.12.2005
==============================================================================

  1.) Im PLCVCom kann jetzt eingestellt werden, ob sich der virtuelle Com-Port
      sichtbar im Gerätemanager zeigt.

  2.) Beim Start des PLCVCom sucht der Treiber nach der zuletzt verwendeten 
      MAC-Adresse und verwendet bei Erfolg diese. Dies wird bei der Betriebsart
      DHCP benötigt.

  3.) S5-Gateway integriert.

  4.) Im MPI-LAN-Manager kann nun ebenfalls die Betriebsart DHCP eingestellt werden.

  5.) Kompatibilität des PLCVCom zu einem reellen Com-Port überarbeitet.

  6.) Fehlermeldungen bei der Vindung zu einem IP-Teilnehmer überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.27
Datum  : 12.09.2005
==============================================================================

  1.) Beim Neustart eines PCs nach Beenden des PLCVCom durch TaskManager 
      oder "Sofort Beenden" meldete der Gerätemanager eine neu gefundene 
      Hardware.

  2.) Tool "UserInfo" um weitere PC-Spezifische Parameter erweitert.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.26
Datum  : 30.08.2005
==============================================================================

  1.) S5-Gateway konnte in der Maske "Suchen" nicht angezeigt werden.

  2.) Beim Verbinden mit einem S5-LAN war danach keine Kommunikation mit einem
      MPI-USB mehr möglich.

  3.) Meldungen bei der Installation wurden überarbeitet.

  4.) Die USB-Treiber für das PG-USB und MPI-USB werden nun in ein gemeinsames
      Verzeichnis "C:\Programme\PI\Driver" mit jeweiligem getrennten Unterverzeichnis 
      installiert.

  5.) Bei der PlugNPlay-Installation des PG-USB wird der USB-Treiber gleich 
      mitinstalliert.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.25
Datum  : 26.07.2005
==============================================================================

  1.) Teilweise kam immer noch die Meldung "Registry nicht ansprechbar" beim
      Drücken des OK-Buttons in der Konfigurationsmaske.

  2.) Trotz laufender Kommunikation zeigte der PLCVCom ab und zu ein "nicht 
      verbunden" an.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.24
Datum  : 19.07.2005
==============================================================================

  1.) In der Version V2.23 war die Versionsnummer immer noch V2.22.

  2.) Ein bereits installierter Com-Port wurde bei Programmneustart wieder 
      deinstalliert.

  3.) Beim Herunterfahren des PC wurde der Eintrag bzgl. der virtuellen 
      Schnittstelle nicht mehr aus dem Gerätemanager entfernt. Dadurch wollte
      Windows beim Start den fehlenden Treiber nachinstallieren.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.23
Datum  : 18.07.2005
==============================================================================

  1.) PLCVCom verhielt sich nicht komplett wie ein "reeller" Com-Port. Dies
      wurde jetzt korrigiert.

  2.) PLCVCom war bisher selbst wenn aktiv nicht im Gerätemanager auffindbar.
      Dies wurde jetzt behoben.

  3.) Übertragen der Hardwarekonfiguration mit der WinPLC-Software war nicht
      möglich.

  4.) Trotz aktivem Feld "kein Netzwerk" meldete PLCVCom Socketfehler.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.22
Datum  : 17.06.2005
==============================================================================

  1.) Beim Übertragen von Projektdateien mittels LAN in ein TP070 gab es 
      Kommunikationsabbrüche. 

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.21
Datum  : 10.05.2005
==============================================================================

  1.) Die Anzeige der Rechnerverbindung wurde überarbeitet.

  2.) Die Anzeige der Meldung "Registry nicht lesbar" bei der Auswahl von 
      LAN-Teilnehmer auf USB-Teilnehmer wurde korrigiert.

  3.) Nur wenn MPI-LAN, S7-LAN oder S5-LAN selektiert sind werden die TCP/IP-Parameter
      geprüft.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.20
Datum  : 17.03.2005
==============================================================================

  1.) Bei Win98SE konnte passieren, daß beim ersten Zugriff auf ein über USB
      oder LAN angeschlossenes Device der PC stehen blieb.

  2.) Bei Zugriffen auf den virtuellen Com-Port ohne aktiven Com-Port blieb der
      PC bei Win98SE/Me stehen.

  3.) Bei Zugriffen auf eine angeschlossene SPS-Steuerung unter Win98SE/Me über
      USB konnte ein BlueScreen auftreten.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.19
Datum  : 10.03.2005
==============================================================================

  1.) Unter Win98/Me konnte es passieren, daß nach der Installation beim Start 
      des PC ein BlueScreen verursacht wurde.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.18
Datum  : 09.03.2005
==============================================================================

  1.) Werkseinstellung von MPI-LAN und S7-LAN ist mittels MPI-LAN-Manager 
      möglich, auch wenn das Kabel/Modul nicht über TCP/IP erreichbar sind.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.17
Datum  : 07.03.2005
==============================================================================

  1.) Der Zugriff mit der Software WinSPS führte teilweise zu einer Endlosschleife.

  2.) Unter Win98 konnte beim Start von Windows teilweise ein BlueScreen 
      verursacht werden.

  3.) Absofort gibt es nur noch eine Installation für alle unterstützte 
      Betriebssysteme.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.16
Datum  : 01.03.2005
==============================================================================

  1.) Über das Systemmenu => Info kann jetzt bei Bedarf das Tool "UserInfo"
      direkt gestartet werden. Dazu muss aber das Tool im selben Verzeichnis
      wie die PLCVCom.Exe liegen, was bei einer Standard-Installation auch
      der Fall ist.

  2.) Bei aktiver Netzverbindung wird nun dem Anwender im Fehlerfall der
      direkte Fehlercode angezeigt, um eine schnellere Analyse zu ermöglichen.

  3.) Das Tool "UserInfo" wurde um weitere Informationspunkte zur schnelleren 
      Fehlersuche erweitert.

  4.) Im "MPI-LAN-Manager" wurden diverse Schreibfehler in Deutsch und Englisch
      sowie kleine Schönheitsfehler berichtigt.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.15
Datum  : 15.02.2005
==============================================================================

  1.) Unter Win98 führte der 1. Zugriff auf ein MPI-LAN oder S7-LAN über diesen
      Treiber zum Absturz

  2.) Unter Win98 konnte bei der Kommunikation mit MPI-LAN und S7-LAN die 
      Step7-Software stehenbleiben.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.14
Datum  : 01.02.2005
==============================================================================

  1.) Bei Übergang von "verbunden" auf "nicht verbunden" wird das Anzeigenfeld
      der IP-Adresse des PC aktualisiert, ggfls. gelöscht.

  2.) Einstellungsmaske der IP-Adresse ist nun grau hinterlegt anstatt weiß.

  3.) Verhalten der Checkbos "MS-DOS" korrigiert und Button für Abbruch den
      anderen angepaßt.

  4.) Fortschrittsbalken bei der Suche im MPI-LAN-Manager geht jetzt bis ans
      Zeilenende.

  5.) Das Erscheinungsbild des MPI-LAN-Manager wurde jetzt dem PLCVCom 
      angeglichen.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.13
Datum  : 27.01.2005
==============================================================================

  1.) Beim Start aus dem Autostart-Ordner kann es vorkommen, daß PLCVCom ohne
      das Icon in der Statuszeile neben der Uhrzeit am Monitor lief. Durch
      einen Taskwechsel konnte man PLCVCom bedienen und beenden. Nach einem
      manuellen Start war dann das Icon vorhanden.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.12
Datum  : 07.01.2005
==============================================================================

  1.) PLCVCom zeigte die falsche Versionsnummer an.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.11
Datum  : 31.12.2004
==============================================================================

  1.) Die Änderungen wurden bei mehr als einem S7/MPI-LAN nicht immer korrekt 
      ausgeführt.

  2.) Nachdem eine IP-Adresse geändert wurde, wurde der Name verändert 
      (ein Teil der MAC-Adresse wurde angezeigt).

  3.) Nachdem Änderungen gemacht wurden, wird nun das Suchen nochmals ausgeführt

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.10
Datum  : 30.12.2004
==============================================================================

  1.) Im MPILAN-Manager kann jetzt bei MPI-LAN und S7-LAN eine Gateway-Adresse
      sowie Subnet-Maske definiert werden. Der Menu-Aufbau wurde überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.09
Datum  : 22.12.2004
==============================================================================

  1.) Im MPI-LAN-Manager konnte immer nur bei dem ersten LAN-Kabel die 
      Einstellungen verändert werden.

  2.) Wenn der PLC-VCOM gestartet wurde und erst längere Zeit später ein
      MPI-LAN bzw. ein S7-LAN angeschlossen wurde, konnte keine Verbindung 
      automatisch hergestellt werden.

  3.) Die Zeit um ein Kabel zu finden wurde verkürzt.

  4.) PLC-VCOM komplett in Englisch darstellbar.

  5.) Falsche Darstellung der IP-Adresse bei einem älteren MPI-LAN Kabel
      bzw. einem älteren S7-LAN Kabel behoben.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.08
Datum  : 23.11.2004
==============================================================================

  1.) PLCVCom.Exe zeigt nun nachdem über Ethernet verbunden wurde, die 
      zugehörige IP-Adresse an.

  2.) Die Anzeige der IP-Adresse bei Kopplung über Ethernet wurde immer 
      als 255.255.255.255 angezeigt.

  3.) Zurückgemeldete Versionen der angeschlossenen Kabel wurden falsch 
      ausgewertet.

  4.) Unter Win98 konnten abhängig der Reihenfolge beim Laden der Systemtreiber
      BlueScreen ausgelöst werden.

  5.) Util "UserInfo" wurde auf Parameter die das Netzwerk betreffen, erweitert.

  6.) Bei Installiertem PG-USB-Kabel (für S5) konnte der USB-Treiber für MPI-USB
      und MPI-II nicht mehr installiert werden.

  7.) Bei gestecktem PG-USB-Kabel zeigte die PLCVCom-Applikation ein über USB 
      angeschlossenes MPI-USB oder MPI-II nicht an.

  8.) Versionsanzeige im PLCVCom stellte die Version "V2.01" als "V2.1" dar.

  9.) Bei der Kommunikation mit einem S7-LAN/MPI-LAN wird nun am Anfang der 
      Kommunikation die Anzahl der nachfolgenden Bytes mit übertragen.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.07
Datum  : 16.11.2004
==============================================================================

  1.) Für MultiLine-Kommunikation wurden 2x IP-Adressen eingefügt.

  2.) Beim Update eines über LAN angeschlossenen Kabels konnte es passieren,
      daß PLCVCom das Kabel nicht mehr findet. Erst nach Neustart des PLCVCom
      wurde wieder "verbunden" angezeigt.

  3.) Es kann jetzt mehr als ein S7-LAN/MPI-Lan angezeigt werden.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.06
Datum  : 29.10.2004
==============================================================================

  1.) Unterstützung des S7-LAN wurde implementiert.

  2.) Bei einem Update eines über LAN angeschlossenen Gerätes konnte es passieren,
      daß nach Erkennen der Version das Kabel nicht mehr mit dem VCom-Treiber 
      verbunden war. 

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.05
Datum  : 18.10.2004
==============================================================================

  1.) Für die Sonderfunktion des LagerUpdates beim MPI-Kabelmanager wurde die
      Datenübertragung speziell optimiert sowie weitere Hilfsfunktionen integriert.

  2.) Im Menupunkt "Hilfe über" gibt es jetzt die Möglichkeit, eine bestehende
      LAN-Verbindung zu testen.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.04
Datum  : 22.09.2004
==============================================================================

  1.) Beim Suchen des MPI-USB-Kabels unter Win98 wurde kein Kabel gefunden.

  2.) Unter WinNT 4.0 SP1 konnte der PLCVCom nicht gestartet werden.

  3.) Unter WinNT erschien kein Dialog für die Konfiguration des PLCVCom.

  4.) Es gibt nur noch eine PLCVCom.EXE für alle unterstützten Betriebssysteme.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.03
Datum  : 20.09.2004
==============================================================================

  1.) Dauerhaftes Broadcast-Senden von V2.01 und V2.02 wieder entfernt.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.02
Datum  : 15.09.2004
==============================================================================

  1.) Interne Testversion!

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.01
Datum  : 08.09.2004
==============================================================================

  1.) Die Anzeige des PLCVCom wurde für weitere Informationen erweitert.

  2.) Diese Version wurde nur einmalig ausgeliefert.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  2.00
Datum  : 04.09.2004
==============================================================================

  1.) S5 Software + WinCC V6.0SP2 beim Beenden + Starten jetzt keine Bluescreens mehr


==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  1.39
Datum  : 19.08.2004
==============================================================================

  1.) Die Unterstützung des USB-Ports war bei V1.38 nicht enthalten. Kabel, die
      über USB am PC angeschlossen waren, wurden nicht gefunden, eine 
      Kommunikation war nicht möglich.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  1.38
Datum  : 18.08.2004
==============================================================================

  1.) Bei Verwendung von S5-LAN mit WinCC V6.0 SP2 traten Systemabstürze 
      (BlueScreens) beim Beenden der Software auf.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  1.37
Datum  : 11.08.2004
==============================================================================

  1.) Ziehen und Stecken des MPI-USB unter Win98 und Me wurde nicht immer erkannt 
      und entsprechend dargestellt.

  2.) Kommunikation unter Win98 und Me über USB war nicht mehr möglich.

  3.) Trotz bestehender Verbindung zu einem MPI-USB wurde das Kabel im Dialog 
      "Konfigurieren" und "Suchen" nicht mehr angezeigt.

  4.) In Verbindung mit S5-LAN Firmware 0.27 ist es jetzt möglich, eine Verbindung
      über TCP/IP und Router zu einem S5-LAN aufzubauen.

  5.) Versionsnummern-Anzeige erweitert und überarbeitet im "über"-Dialog.

  6.) StandBy-Modus des PC wurde bei USB-Kopplung nicht korrekt unterstützt.
      Die Verwendung des StandBy-Betriebs führte zu einem BlueScreen.

  7.) Ausschalten der Steuerung oder Abziehen des MPI-USB vom USB-Port führte
      zu einem BlueScreen beim PC.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  1.36
Datum  : 02.08.2004
==============================================================================

  1.) Für Verwendung des Multimastermodes bei der PPI-Kommunikation müssen die
      Steuerleitungen "DSR" und "CTS" gesetzt sein.

  2.) Text "zuletzt verwendet von" gekürzt, da ansonsten ein Überlauf in die
      nächste Zeile erfolgte.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  1.35
Datum  : 29.07.2004
==============================================================================

  1.) Das Beenden von WinCC in Verwendung von PLCVCom und S5-Lan führte zu 
      einem BlueScreen.

  2.) Abrüche in der Kommunikation durch schreibende Zugriffe auf bereits
      freigegebenen Stack.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  1.34
Datum  : 25.07.2004
==============================================================================

  1.) Bei einer Verbindung über S5-LAN mit der Software WinCC V6.0 und aktueller
      wird beim Start des Projektes ein Neustart des Rechners verursacht.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  1.33
Datum  : 22.07.2004
==============================================================================

  1.) Bei der Deinstallation des MPIVCom unter Win98 wurde der Registryeintrag
      des COM-Ports nicht rückgängig gemacht. Dies wird jetzt bei der Installation
      des PLCVCom automatisch korrigiert.

  2.) MPI-USB-Kabel wurde bei "Konfiguration" und "suchen" nicht mehr angezeigt,
      obwohl es am PC angeschlossen und betriebsbereit war. Dies tritt nur bei den
      Versionen V1.30 bis 1.32 auf.

  3.) Beim Betrieb des PLCVCom unter Win98 mit dem Eintrag "MSDOS-Box Verarbeitung"
      wurde im Statusfenster nicht der für die DOS-Boxen erforderliche Com-Port 
      angezeigt.

  4.) Die Verwendung einer MSDOS-Box im Vollbildmodus bei Win98 führte zu 
      Kommunikationsproblemen bzw. Abbrüchen.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  1.32
Datum  : 20.07.2004
==============================================================================

  1.) Ein Neustart des MPI-LAN in einer existierenden Verbindung führte zu einem
      Abbruch der Kommunikation. Es musste der PLCVCom beendet und neu gestartet 
      werden.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  1.31
Datum  : 20.07.2004
==============================================================================

  1.) Zugriffe mit der IBH-Softec-Software "S5 für Windows" mit PLCVCom V1.30
      führte zu Systemabstürzen.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  1.30
Datum  : 19.07.2004
==============================================================================

  1.) Speicher für die Treiberkommunikation wird einmalig bei Programmstart 
      allokiert.

  2.) Es wurden BlueScreens infolge von falschverwendeten Variablen, ungleichen 
      Quell-/Zielpuffer, zum falschen Zeitpunkt verschickten Daten ausgelöst.

  3.) Nicht benötigte Variable entfernt.

  4.) Logging-Funktion komplett deaktiviert, bei Auswahl kommt entsprechende Meldung.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  1.29
Datum  : 05.07.2004
==============================================================================

  1.) Beim Beenden von PLCVCom wurde teilweise Routinen aus dem Speicher 
      mehrmals geladen, was zu BlueScreens führte.

  2.) Das Beenden der Siemens Step5-Software V7.23 führte zu Abstürzen, da diese
      Version den Com-Port beim Beenden nur schließt und evtl. Zeichen nicht mehr
      abholt bzw. löscht.

  3.) Bei einer Installation ohne Netzwerk wurde die Fehlermeldung "CUDPSocket Error..."
      ausgelöst, obwohl man keine Kommunikation übers Netzwerk durchführen wollte.

  4.) Die Anzeige "nicht verbunden" wurde angezeigt obwohl eine Kommunikation 
      stattfindet.

  5.) PPI-Kommunikation unter Win2000 funktionierte nicht mehr.

  6.) Der Update eines MPI-USB-Kabel wurde beschleunigt.

  7.) Während der Kommunikation mit PG-2000 wurden BlueScreens erzeugt.

  8.) Nach dem Beenden der PLCVCom-Applikation konnte diese anschließend nicht mehr
      gestartet werden, da selbe noch im Hauptspeicher aktiv war.

  9.) Unter Win98 wurde nach erfolgter Installation die englische Sprache verwendet,
      obwohl Deutsch ausgewählt war.

  10.) Das Suchen der angeschlossenen Teilnehmer fand nicht immer alle Teilnehmer.

  11.) Beim Beenden der PLCVCom-Applikation wurden teilweise BlueScreens erzeugt.

  12.) S5LanManager und zugehörige Firmware werden direkt bei der Installation kopiert.
       Somit können diese einfacher ausgetauscht werden.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  1.28
Datum  : 22.06.2004
==============================================================================

  1.) Treiber wird in PLC-Vcom umbenannt, da er jetzt sämtliche Produkte im
      SPS-Zugriff unterstützt.

  2.) Unterstützung für S5-LAN eingefügt.

  3.) Der PLC-VCom lädt sich bei Bedarf die entsprechenden Treiber dynamisch und
      gibt bei nicht Verwenden diese wieder frei.

  4.) Im Dialog über die Version werden jetzt auch die Versionsnummern der Treiber
      angezeigt.

  5.) Über den Button "Konfiguration" werden jetzt sämtliche angeschlossene
      Geräte in einer Liste angezeigt. Der Anwender entscheidet, mit wem er
      verbunden werde möchte.

  6.) Durch eine Änderung der internen Struktur ist jetzt dieser Multi-Mode 
      verwendbar.

  7.) Die Kommunikation über LAN und USB wurde beschleunigt.

  8.) Bei der Installation des PLCVCom wird auf eine bereits bestehende Installation
      des VCom-Treibers geprüft. Gegebenenfalls wird der Anwender auf die 
      Deinstallation dieses Treibers vor der Installation hingewiesen.

  9.) Durch Kommandozeilenparameter "-startup" wird bei Programmstart das 
      Fenster automatisch minimiert.

==============================================================================
Produkt: PLCVCOM 
Version:  1.27
Datum  : 21.06.2004
==============================================================================

  1.) Interne Testversion

==============================================================================
Produkt: VCOM 
Version:  1.26
Datum  : 
==============================================================================

  1.) Interne Testversion

==============================================================================
Produkt: VCOM 
Version:  1.25
Datum  : 17.05.2004
==============================================================================

  1.) PPI-Kommunikation mit der MicroWin-Software V3.1 zeigte teilweise nur 
      ein "?" als SPS-Typ an anstatt die korrekte Bezeichnung. Ursache war ein
      Fehlverhalten bei den Registry-Schlüsseln.

==============================================================================
Produkt: VCOM 
Version:  1.24
Datum  : 29.04.2004
==============================================================================

  1.) Beim herunterfahren eines Win XP/2000-PCs wurde ine BlueScreen erzeugt 
      und bei XP startete der PC wieder neu.

==============================================================================
Produkt: VCOM 
Version:  1.23
Datum  : 21.04.2004
==============================================================================

  1.) Bei der Installation Unter Windows NT kam es zur Fehlermeldung, da eine
      DLL-Datei die bei Win2000/XP dabei ist, fehlte.

  2.) Unter Windows NT konnte außer COM1 kein anderer freier COM-Port 
      eingestellt werden.

  3.) Die Applikation MPI-VCom brachte beim Start eine Fehlermeldung, da bei
      Windows NT für die Erkennung des USB-Anschlusses andere Routinen verwendet
      werden müssen.

  4.) In der MPI-VCom-Applikation wurde bei der Anzeige des COM-Portnehmers nur
      der Process-ID und nicht der Programm-Name angezeigt.

  5.) Start des Treibers unter Windows NT führte zu einem BlueScreen, da 
      PlugandPlay-Routinen und Powermanagement nicht unterstützt wurden.

  6.) Es wird jetzt beim Anstecken eines Kabels (USB oder LAN) ein Break an die
      Software verschickt, die den Com-Port verwendet.

  7.) Installationsroutine überarbeitet, da jetzt auch auf Windows NT geprüft
      werden muss. Entsprechend der ausgewählten Setup-Datei wird dies dem
      Anwender angezeigt.

==============================================================================
Produkt: VCOM 
Version:  1.22
Datum  : 18.04.2004
==============================================================================

  1.) Kommunikation mit einer S7-200-SPS mit der MicroWin-Software V3.1.0.31, 
      V3.1.1.6 oder V3.1.2.22 führte schon bei der Suche nach den Teilnehmern
      zum Abbruch. Es wurde die Adresse der SPS angezeigt, aber kein CPU-Typ.

  2.) Der Versuch des Einlesen des CPU-Typs einer S7-200 CPU mit der 
      MicroWin-Software V3.1.0.31, V3.1.1.6 oder V3.1.2.22 führte zu keinem
      Erfolg im Gegensatz zur Version 3.2. Das Problem lag daran, daß die älteren
      Versionen nicht mit der Übertragungsart USB und ihren Eigenschaften zu 
      Rande kamen.

==============================================================================
Produkt: VCOM 
Version:  1.21
Datum  : 25.03.2004
==============================================================================

  1.) Ein Zugriff mit der IBH-Software auf den VCom-Treiber ohne ein 
      angeschlossenes Kabel führte zu einem Stehenbleiben dieser Software.

  2.) Nach erfolgter erfolgreicher Kommunikation wurde beim letzten Protokoll 
      die Bestätigung der S7-Software nicht mehr an das Kabel gesendet.

  3.) Wenn während einer laufenden Kommunikation das Kabel abgezogen wurde und 
      wieder ein Zugriff auf das Kabel geschah, blieb der Treiber sowie die 
      verwendete Applikation stehen.

  4.) Abbrüche der laufenden Kommunikation auf Grund fehlerhafter Routinen behoben.

  5.) Das Verhalten des VCom-Treibers wurde einem physikalischen Treiber angepaßt.

==============================================================================
Produkt: VCOM 
Version:  1.20
Datum  : 18.03.2004
==============================================================================

  1.) Problem, daß die Siemens Step7-Software mit der Sanduhr in Win98/Me 
      stehen bleibt behoben. Ursache war eine zu hohe Priorität der 
      USB-Sende-Routine.

  2.) VCom konnte ohne Rückfrage beendet werden. 

  3.) Änderungen in den Einstellungen werden sofort in die "Settings.ini" 
      übernommen.

  4.) Kommunikationsprobleme mit der Programmiersoftware "S7 für Windows" 
      behoben.

==============================================================================
Produkt: VCOM
Version:  1.19
Datum  : 06.03.2004
==============================================================================

  1.) Die Geschwindigkeit der Kommunikation mit dem MPI-LAN-Kabel wurde 
      gesteigert.

  2.) Struktur des Kommunikationstreibers wurde überarbeitet, nicht verwendete
      Funktionen wurden entfernt.

==============================================================================
Produkt: VCom
Version:  1.18
Datum  : 22.02.2004
==============================================================================

  1.) Teilweise wurde unter Win XP beim Zugriff auf die SPS ein BlueScreen 
      ausgelöst. Ursache waren Zugriffe auf nicht zugelassene Speicherbereiche 
      oder nicht vorbelegte Variablen.

==============================================================================
Produkt: VCom
Version:  1.17
Datum  : 17.02.2004
==============================================================================

  1.) Der Zugriff mit Hyerterminal auf den VCom-Treiber schlug auf Grund fehlender
      Routinen fehl.

  2.) Das beiliegende Tool SelectCOM meldet dem Anwender, wenn kein Port 
      zwischen Com1 und Com8 frei ist.

  3.) Debugausgaben und Aufzeichnungsmodus bei Win98/Me/2000/XP für LAN und 
      USB implementiert.

  4.) Nach einem Update mit dem MPI-Kabelmanager wurde das MPI-USB nicht mehr 
      gefunden. Ursache war das nicht starten eines Threads.

==============================================================================
Produkt: VCom
Version:  1.16
Datum  : 05.02.2004
==============================================================================

  1.) Die Kommunikation über USB mit PPI und 9600 Baud war nicht möglich.

  2.) Sobald ein Bildschirmschoner oder Standby-Betrieb aktiv war, hat die 
      Kommunikation über den Treiber nicht mehr funktioniert. Eine gestartete
      Programmiersoftware war nicht mehr bedienbar.

  3.) Bei frisch gestartetem VCom-Treiber konnte der PC beim Auswählen des 
      COM-Ports im MPI-Kabelmanager abstürzen.

  4.) Bei der Installation des VCom-Treibers auf einem PC ohne jegliche 
      Serielle (auch virtuell) Schnittstelle fehlte ein Schlüssel in der Registry.
      Folge war die Meldung: "Konnte Registry nicht schreiben" und der VCom-Treiber
      wurde nicht gestartet. 

==============================================================================
Produkt: VCom
Version:  1.15
Datum  : 22.01.2004
==============================================================================

  1.) Der Zugriff auf das MPI-LAN bei gleichzeitig aktiviertem Debuggen des
      Com-Ports führte zum Absturz des PCs.

  2.) Es wird bei der Konfiguration des MPI-LAN-Kabels geprüft, ob im System 
      eine Netzwerkkarte für den Zugriff auf MPI-LAN vorhanden ist. Des weiteren
      wird das System auf DHCP-Client und ob die IP-Adresse des PC´s mit der 
      dazugehörigen Subnet-Maske der Kodierung des MPI-LAN passt. Im jeweiligen
      Fehlerfall wird dem Anwender dies in einer Meldung mitgeteilt. 

  3.) Bei editieren des Names eines angeschlossenen MPI-LAN werden unnötige
      Leerzeichen entfernt. Dadurch ist eine Eingabe möglich.

  4.) Beim Start des MPI-LAN-Managers sucht dieser sofort nach möglichen 
      MPI-LAN im Netzwerk.

  5.) Im Lieferumfang des Treibers befindet sich ein Tool "Userinfo.exe", daß 
      für eventuelle Support-Zwecke die notwendigen Daten des Systems sammelt
      und in eine Datei zu Hotlinezwecken schreibt.

==============================================================================
Produkt: VCom
Version:  1.14
Datum  : 20.01.2004
==============================================================================

  1.) Beim Abziehen eines MPI-LAN-Kabels vom Netzwerk kam fälschlicherweise eine
      Meldung "Kabel hat eine alte Version. Updaten mit MPI-Kabelmanager >= 
      V1.63".

  2.) Abziehen eines USB-Kabels führt NICHT zur Beendigung der Verbindung.

  3.) Hinweis-Text bzgl. eventueller Firmware-Updates überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: VCom
Version:  1.13
Datum  : 19.01.2004
==============================================================================

  1.) Beim Ersten schreibenden Zugriff unabhängig ob USB oder LAN konnte der
      PC abstürzen.

  2.) Es wird der verwendete COM-Port des VCom-Treibers angezeigt.

  3.) Zusamen mit dem MPI-Kabelmanager V1.64 können nun auch die älteren Adapter
      upgedated werden.

  4.) Unter den Betriebsystemen Win2000 und XP wird dem Anwender angezeigt, ob 
      und welche Applikation den COM-Port verwendet.

  5.) Zu Hotlionezwecken kann die stattfindende Kommunikation aufgezeichnet 
      werden.

  6.) Unbenützte Variablen wurden im VCom-Treiber entfernt und benützte 
      entsprechend vorbelegt. Dies konnte teilweise zu Abstürzen führen.

==============================================================================
Produkt: VCom
Version:  1.12
Datum  : 03.01.2004
==============================================================================

  1.) Durch Änderung der Priorität des USB-Sende-Threads wurde eine schnellere
      USB-Kommunikation erreicht.

  2.) Es ist jetzt ein Update von über USB angeschlossenen Kabels mit einer 
      Firmware vor 1.51 möglich.

==============================================================================
Produkt: VCom
Version:  1.11
Datum  : 30.12.2003
==============================================================================

  1.) Bei der Installation wird geprüft, ob für die USB-Kommunikation bereits ein
      älterer FTDI-Treiber aktiv ist. Der Anwender wird darauf hingewiesen mit
      der Meldung, daß dieser Treiber zu deinstallieren ist. Die Installation 
      wird abgebrochen.

  2.) Wenn die Firmware eines angeschlossenen MPI-USB oder MPI-II über USB älter
      ist als V1.50 wird der Anwender auf ein anstehendes Update hingewiesen. 
      Dennoch wird der korrekte USB-Treiber installiert.

  3.) Bei Installation eines MPI-II- oder MPI-USB-Kabels mit Firmware V1.50 konnte
      ein älteres Kabel nicht mehr angesprochen werden.

  4.) Installation des VCom-Treibers MUSS als Administrator des PCs erfolgen. 
      Danach kann jeder Benutzer des PCs auch der Gast mit dem Treiber arbeiten.
      Achtung: Eine Funktion der Siemens-Software ist beim Gast-Zugang nicht 
      gegeben.

  5.) Es wurde bei nicht vorhandenem Schlüssel die Meldung "Konnte Registry 
      nicht schreiben" angezeigt. Dieser Schlüssel durfte auch nicht vorhanden 
      sein.

  6.) Der USB-Treiber sowie die Installationsinformationen für den PC werden bei
      der Installation in das Zielverzeichnis kopiert. Dadurch ist ein späterer
      Zugriff auf den Treiber jederzeit möglich.

  7.) Die Einstellungen des Treibers werden komplett in eine INI-Datei 
      eingetragen. Bisherige Einstellungen werden übernommen und nicht mehr 
      benötigte Dateien gelöscht.

==============================================================================
Produkt: VCom
Version:  1.10
Datum  : 23.12.2003
==============================================================================

  1.) Nachdem die IP-Adresse eingestellt wurde, wird nun die Verbindung zum 
      Kabel automatisch aufgebaut und ggfls. getrennt.

  2.) Um das Ziehen/Stecken eines Kabels zu Erkennen wurde eine 
      LifeCycle-Verarbeitung eingefügt.

  3.) Der virtuelle Com-Port wird automatisch bei Programmstart geöffnet und 
      beim Beenden wieder geschlossen.

  4.) Beim Suchen nach einem eventuell angeschlossenem MPI-LAN wird jetzt nach
      Selektion dessen IP-Adresse automatisch eingetragen.

  5.) Design der VCom-Applikation wurde geändert.

  6.) Um die neuen Funktionen zu verwenden muss das MPI-LAN eine 
      Firmware-Version V1.13 oder aktueller besitzen.

==============================================================================
Produkt: VCom
Version:  1.09
Datum  : 12.12.2003
==============================================================================

  1.) Zur Fehlersuche notwendige Debug-Ausgaben wurden in der Auslieferversion
      ebenfalls verwendet. Diese wurden jetzt weggenommen.

  2.) Der momentan verwendete COM-Port des Treibers wird jetzt angezeigt.

  3.) Rechnerabstürze wurden durch fehlende Vorbelegungen von Variablen 
      verursacht.

  4.) Bei der Installation unter Win98 wurde der USB-Treiber nicht aktualisiert.

==============================================================================
Produkt: VCom
Version:  1.08
Datum  : 19.11.2003
==============================================================================

  1.) Win98 blieb beim Zugriff mit Siemens Step7 auf den VCom stehen.

  2.) Der VCom-Treiber konnte abstürzen, da eine Baudrate manchmal mit 0 
      vorbelegt wurde.

==============================================================================
Produkt: VCom 
Version:  1.07
Datum  : 24.10.2003
==============================================================================

  1.) Der Treiber erkennt automatisch, ob ein Kabel über USB oder Ethernet 
      (LAN) angeschlossen wurde und verbindet automatisch den COM-Port.

  2.) Der Verbindungsaufbau wurde bei USB-Kommunikation korrigiert.

  3.) IP-Adresse eines angeschlossenen MPI-LAN-Kabel konnte nicht mehr im
      Kabel geändert werden.

  4.) Treiber für Win98-USB-Unterstützung implementiert.

==============================================================================
Produkt: VCom 
Version:  1.04
Datum  : 22.09.2003
==============================================================================

  1.) Abruch der Kommunikation durch fehlerhaft gedeuteter Checksumme.

  2.) V5.1-Protokolle eingefügt

  3.) Kommunikationsabruch "ONLINE, die Verbindung wurde abgebrochen" geht auf
      eine falsche Handhabung des Framecounters zurück.

  4.) Abbruch der Kommunikation durch fehlerhaft ausgelöster Interrup, Verlust
      eines Protokolls war möglich.

  5.) Kommunikation mit FM354/357 funktionierte nicht korrekt. Es wurde ein
      falscher SAP verwendet sowie der Livecycle falsch weitergereicht.

  6.) Es kann jetzt der Virtuelle-COM-Port-Treiber für das PG-USB, MPI-II sowie
      das MPI-USB-Kabel verwendet werden.

  7.) Ein Verbinden <=> Trennen <=> Verbinden des COM-Ports führte zu einen
      Rechnerabsturz mit BlueScreen.

==============================================================================
Produkt: VCom
Version:  1.03
Datum  : 03.09.2003
==============================================================================

  1.) Die Änderung der IP-Adresse während einer aktiven Verbindung führte zu
      Rechnerabstürzen.

  2.) Nach Änderung der IP-Adresse im Treiber konnte die Kommunikation zum Kabel
      nicht immer aufgebaut werden.

  3.) Das Bedienmenu des MPI-LAN wurde Benutzerfreundlicher gestaltet.

  4.) Die Geschwindigkeit der Datenübertragung zum Kabel wurde optimiert.

  5.) Unterbrechungen der Kommunikation durch Abziehen des Netzwerkkabels führten
      nach dem Wiederanschließen zu keinem Erfolg. Das MPI-LAN-Kabel musste neu
      gestartet werden.

  6.) Bei der Installation des virtuellen COM-Ports kann jetzt der COM-Port 
      selbst bestimmt werden. Nach einem Neustart des Rechners ist dieser aktiv
      im System vorhanden.

==============================================================================
Produkt: VCom 
Version:  1.02
Datum  : 10.07.2003
==============================================================================

  1.) Die Kommunikation zum MPI-Lan-Adapter wurde auf TCP/IP umgestellt.

==============================================================================
Produkt: VCom
Version:  1.01
Datum  : 24.06.2003
==============================================================================

  1.) Auslieferversion
