==============================================================================
Produkt: MPI-LAN Manager
Version:  2.38
Datum  : 26.08.2008
==============================================================================

  1.) Der direkte Start des MPI-LAN-Manager von der Mega-Tool-Box-CD brachte 
      immer eine Socket-Fehler-Meldung.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN Manager
Version:  2.37
Datum  : 30.11.2007
==============================================================================

  1.) Das Ändern der IP-Adresse des S7-LAN brachte anschließend eine Fehlermeldung
      beim Speichern der Daten. Die Daten wurden aber übernommen.

  2.) Die Netzwerk-Kartenanzeige ist jetzt im Einstellungsdialog sichtbar.

  3.) Die Netzwerk-Kartenauswahl ist nur für die Werkseinstellung gültig und 
      nicht auch zur Suche, da sowieso auf allen verfügbaren Netzwerkkarten 
      gesucht wird.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN Manager
Version:  2.36
Datum  : 17.08.2007
==============================================================================

  1.) Bei einer Konfigurationsänderung wurde der DHCP-Client immer auf ein 
      gesetzt.

  2.) Die Änderung von Gatewayadresse und Subnetmaske wurde nie gespeichert.

  3.) Die Versionskennung wird jetzt auch im Titel angezeigt.

  4.) Die Anzeige der Netzwerkkartennummer sowie die Suche wurden überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN Manager
Version:  2.35
Datum  : 21.05.2007
==============================================================================

  1.) Die Gerätesuche wurde auf alle erreichbare Netzwerkkarten wie im PLCVCom
      erweitert. Die Netzwerkkartennummer wird nun ebenfalls mit angezeigt.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN Manager
Version:  2.34
Datum  : 03.07.2006
==============================================================================

  1.) Wenn mehr als eine Netzwerkkarte im PC enthalten ist kann nun diejenige
      ausgewählt werden, an der der jeweilige Teilnehmer hängt.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN Manager
Version:  2.20
Datum  : 17.03.2005
==============================================================================

  1.) Die Aktivierung der Werkseinstellung muß einmal mit "JA" und einmal 
      mit "NEIN" beantwortet werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN Manager
Version:  2.18
Datum  : 09.03.2005
==============================================================================

  1.) Die AKtivierung der Werkseinstellung ist jetzt auch per MPI-LAN-Manager
      möglich, auch wenn das Kabel/Modul nicht mehr per TCP/IP erreichbar ist.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN Manager
Version:  2.16
Datum  : 01.03.2005
==============================================================================

  1.) Die Titelzeile war in der englischen Sprache nicht korrekt.

  2.) In der engl. Spracheinstellung werden die Buttons alle mit erstem Buchstaben
      als Großbuchstaben dargestellt.

  3.) Der Einstellungsdialog wurde im Deutschen und Englischen überarbeitet.

  4.) Generell auf Rechtschreibfehler überarbeitet.

  5.) Beim Ausdruck waren die Spaltenüberschriften falsch positioniert.

  6.) Während nach erreichbaren und vorhandenen Teilnehmern gesucht wird, kann 
      kein anderes Menu angewählt werden.

  7.) Durch Drücken der "F1-Taste" wird nun die korrekte Hilfedatei angezeigt.

  8.) Der Button bei der Sprachauswahl ist jetzt zweisprachig dargestellt.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN Manager
Version:  2.14
Datum  : 01.02.2005
==============================================================================

  1.) Der Laufbalken am unteren Rand geht jetzt bis zum Ende.

  2.) Überschriften positioniert, Tabulatoren gesetzt und die Reihenfolge am
      PLC-VCom angepaßt.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN Manager
Version:  2.12
Datum  : 07.01.2005
==============================================================================

  1.) Die Versionsnummer war nicht überall die Selbe. Im Copyright war noch 
      die Jahreszahl von 2004 enthalten.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN Manager
Version:  2.11
Datum  : 31.12.2004
==============================================================================

  1.) Die Umstellung der IP-Adresse oder Änderung des Gerätenamens wurde nicht 
      immer bei 2 oder mehreren Teilnehmern korrekt durchgeführt.

  2.) Bei der Änderung der IP-Adresse konnte der Gerätename verändert werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN Manager
Version:  2.10
Datum  : 30.12.2004
==============================================================================

  1.) Der Einstellungsdialog wurde geändert.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN Manager
Version:  2.09
Datum  : 22.12.2004
==============================================================================

  1.) Bei mehreren Kabeln wurde immer nur das erste in den Einstellungen 
      geändert.

  2.) IN der Anzeige der OEM.BMP war eine falsche Faxnummer enthalten.

==============================================================================
Produkt: MPI-LAN Manager
Version:  1.15
Datum  : 22.01.2004
==============================================================================

  1.) Beim Start des MPI-LAN-Managers wird nun automatisch nach erreichbaren
      Teilnehmern gesucht.

  2.) Im Eingabefeld des Gerätenamens werden nun überflüssige Leerzeichen 
      entfernt.

  3.) Wenn die IP-Adresse sowie die Subnet-Maske des PCs nicht zum Teilnehmer 
      paßt, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

  4.) Bei der Konfiguration wird der PC auf DHCP-Tätigkeiten überprüft und 
      ggflls. der Anwender darauf aufmerksam gemacht.
