==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  2.19
Datum  : 21.04.2011
==============================================================================

  1.) Kommunikation mit Sinamics (CU310/CU320) und MicroMaster-Antriebe 
      überarbeitet.

  2.) Kommunikation mit S7-200, die mit Hilfe von NET-Read/Write Datenaustausch 
      betreibt, überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  2.18
Datum  : 11.11.2010
==============================================================================

  1.) Kommunikation bei höheren Bus-Baudraten optimiert

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  2.17
Datum  : 16.07.2010
==============================================================================

  1.) Das Abspeichern von Einstellungen wurde optimiert, die Daten werden jetzt 
      schneller in Speicher geschrieben.

  2.) Baudraten-Erkennung des Busses wurde optimiert.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  2.16
Datum  : 16.02.2009
==============================================================================

  1.) Bei nicht definierter PIN-Nummer konnte teilweise die Fehler-LED aufleuchten. 

  2.) Abbruch der Kommunikation beim Lesen von Bausteinen über eine GSM-Verbindung.

  3.) S7Technologiesoftware V4.1: eingeschalteter ON/OFFLinevergleich über mehrere 
      Antriebe bleibt bei 95% stehen. Ebenfalls bricht die Kommunikation teilweise 
      ab.

  4.) Kommunikationsprobleme in Verbindung mit S7-Technologie-Steuerungen und 
      S7-Technologiesoftware mit Antrieben am Drive-Bus sowie am Profibus behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  2.15
Datum  : 23.09.2008
==============================================================================

  1.) Nach Konfiguration von MPI-Baudrate auf 187k5 und Profil auf DP per 
      Tastatur war anschließend kein ONLINE-Zugriff möglich. Die selbe 
      Konfiguration durchgeführt über TS-Software oder MPI-Kabelmanager war OK.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  2.14
Datum  : 10.09.2008
==============================================================================

  1.) Ein in der Betriebsart "PPIUSB96" befindliches Tele-Service und zusätzlich
      aktiviertem "Daten sperren" konnte nicht mit dem MPI-Kabelmanager 
      aktualisiert werden.

  2.) Der Parallelbetrieb von Step7-Software und Starter-Software führte zu
      Kommunikationsabbrüchen.

  3.) Die Betriebsarten "PPISER96" und "PPISER19" können nur auch durch den
      MPI-Kabelmanager auf das Standard-MPI-Protokoll umgeschaltet werden. 

  4.) bestimmte Laptop's, serieller Zugriff, Step 7 V5.4SP3, Kommunikationsabbrüche

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  2.13
Datum  : 07.08.2008
==============================================================================

  1.) Protokoll- und Timeoutverarbeitung korrigiert

  2.) PPI9K6/PPI19K21 funktionierte seit V 2.41 nicht mehr

  3.) Sonder-Ser Einstellung unter Konfig/Mode, Parität, wenn "odd" ausgewählt 
      und gespeichert wurde, ist "even" eingestellt worden und umgekehrt

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  2.12
Datum  : 14.07.2008
==============================================================================

  1.) In der PPIMultimaster-Betriebsart wurde bei 9K6 nicht immer die S7-2xx-CPU
      gefunden.

  2.) Defaultwert für die CPU-Nummer ist jetzt wieder 255 (direkt gesteckte 
      SPS-Steuerung) anstatt 2.

  3.) Der Urloader enthält jetzt textuell im Code seinen Namen. 

  4.) Kommunikationsabbrüche bei Zugriffe auf die MicroMaster 4x0 (z.Bsp. 420)
      in Verbindung mit der Starter-Software wurden behoben.

  5.) Der Aufbau einer Verbindung zu einer CPU funktionierte nicht immer.

  6.) Der Zugriff auf Movitrac über PFB21 funktionierte nicht. Dieser Zugriff ist
      nur über USB mit dem MPI_DP_PPI-Treiber möglich!

  7.) Das Laden eines Betriebssystems eines OP73 funktionierte nicht korrekt.

  8.) Der Firmware-Transfer eines MP370 geht nur über die Breakout-Box, da
      nur dort der Bus (MPI oder Profibus) mit korrekten Pinning aufgelegt ist.
      In den Einstellungen des Pannels muß bei "Schnittstelle2" dann entsprechend
      MPI/Profibus ausgewählt sein.

  9.) Der Zugriff über Profibus mit Graph7 war stockend, brach teilweise nach 
      kurzer Zeit ab.

  10.) Konfigurationsmenu auf zukünftige Funktion mit zuschaltbarem stärkerem
      Bus-Abschluss vorbereitet.

  11.) Das Aufstecken des extern versorgten Gerätes auf einen Bus mit anderen
      Parameter führte zu einer Bus-Störung. Das Gerät gab sich selbst immer
      ein Token obwohl "PG/PC ist einzigster Master" nicht aktiviert war.

  12.) Ein "Versionscheck" durch den MPI-Kabelmanager führte auf Grund eines
      Codierungsfehlers zu Fehlermeldungen.

  13.) Ein Firmware-Update nach Setzen der Werkseinstellung und aktivieren 
      von "Daten Sperren" führt zu einer Endlos-Neustart-Schleife.

  14.) Der NotLoader wurde nochmals überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  2.11
Datum  : 19.03.2008
==============================================================================

  1.) Die Konfiguration über Modemstrecke eines MPI-Modem mit der Firmware V2.09
      und V2.10 mit dem MPI-Kabelmanager V3.12 führte zu einem einem 
      "Nicht_mehr_ansprechbar-Verhalten" des Gerätes.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  2.10
Datum  : 15.02.2008
==============================================================================

  1.) Die angezeigte Versionsnummer der version V2.09 ist V2.08.

  2.) Kommunikationsabbrüche an ET200S behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  2.09
Datum  : 14.02.2008
==============================================================================

  1.) Fehleranzeige im Display: Wenn der selbe Fehler seit dem letzten Anzeigen
      nochmals auftritt wird jetzt in der 2. Zeile im letzten Zeichen ein "*"
      ausgegeben.

  2.) Zugriffe auf den Profibus DP mit Baudrate 1M5 konnten zu einem Abfallen der
      Ausgänge der SPS führen.

  3.) PPI-MultiMaster funktionierte Seriell nicht mehr.

  4.) PPI-Multimaster-Kommunikation funktionierte nach dem Ändern der PPI-Baudrate
      nicht mehr.

  5.) Bei einer Abfrage der internen Flags mit dem MPI-Kabelmanager wird nun diese
      Information aus dem Flash anstatt RAM gelesen. 

  6.) Checksummen der Firmware aus dem Konfigurationsbereich verschoben.

=============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  2.08
Datum  : 03.01.2008
==============================================================================

  1.) Update des Produkts aus dem NotLoader funktionierte nicht immer. Ursache
      war eine nicht korrekte Baudratenerkennung bei 19K2 Baud.

  2.) In der Betriebsart "PPI-Multi" konnte die Suche nach möglicherweise
      vorhandenen Teilnehmer mit der MicroWin-Software V4.0 stehen bleiben.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  2.07
Datum  : 18.12.2007
==============================================================================

  1.) Der Konfigurationsspeicher wurde anders aufgeteilt und verwaltet. Das 
      NotLoaderBrennProgramm wurde entsprechend angepaßt.

  2.) Teilweise wurde nach Neustart einer Konfigänderung der falsche Bustyp 
      verwendet.

  3.) Die Verbindungs-LED zeigte teilweise falsche Zustände an.

  4.) Es konnte die Kommunikation bei direktem PG/PC-Zugriff und gleichzeitiger
      aktiver SMS/VOICE-Verarbeitung abbrechen.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  2.06
Datum  : 10.12.2007
==============================================================================

  1.) TS-Software V6.0, Bus-Auswahl "Auto" wurde ignoriert und somit nicht 
      ausgeführt. Dadurch war kein ONLINE-Zugriff auf den angeschlossenen Bus 
      möglich.

  2.) Es war nach einer SPS-Kommunikation anschließend kein serielles 
      Firmware-Update möglich.

  3.) Die automatische Erkennung von Baudrate und Busprofil-Parameter wurde nach
      Konfigurationsänderungen über den MPI-Kabelmanager nicht mehr korrekt 
      durchgeführt.

  4.) Teilweise musste mehrfach bei den "Erreichbaren Teilnehmern" bei Profibus 6MBd
      zugegriffen werden, bis die gewünschten Informationen anstanden.

  5.) Anstehende Fehler bei Version "GSM" wie "SIM-Karte fehlt" oder "PIN nicht 
      korrekt" wurden nach einem Neustart nicht mehr angezeigt.

  6.) Im Meldungsfenster des MPI-Kabelmanager tauchte die Variante "GSM" immer
      mit der Meldung "Modem antwortet nicht" auf. Dies wurde korrigiert.

  7.) Bei aktiver Busparameter-Erkennung von Steuerungen im Netz, die dies nicht 
      unterstützen, wird jetzt eine entsprechende Rückmeldung angezeigt.
      Achtung: Step7 V5.4 und folgende zeigen in diesem Fall nur ein leeres 
      Fenster "Erreichbare Teilnehmer" an.

  8.) Anstehende Protokollfehler auf der RS232-Seite werden nun bei korrekten 
      Protokollen wieder gelöscht.

  9.) Die Modem-Data-LED leuchtete teilweise bei der SPS-Kommunikation mit
      auf, obwohl seriell mit dem TeleService kommuniziert wurde.

  10.) Die serielle Baudrate "19K2" wurde teilweise nicht korrekt erkannt.

  11.) Die Anzeige Status Baustein einer S7-CPU 314-2DP (V1.0.3) über 
      Profibus 1M5 Profil DP wurde nicht angezeigt, wenn diese CPU als Slave
      im Bus vorhanden war.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  2.05
Datum  : 23.11.2007
==============================================================================

  1.) V2.04 zeigte als Versionskennung immer V2.03 an.

  2.) TS-Software V6.0, Bus-Auswahl "Auto" wurde ignoriert und somit nicht 
      ausgeführt. Dadurch war kein ONLINE-Zugriff auf den angeschlossenen Bus 
      möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  2.04
Datum  : 19.11.2007
==============================================================================

  1.) Der Rückruf funktionierte nicht immer, was am verwendeten PC-Modem lag.

  2.) Bei Kommunikationsfehler auf der seriellen oder Modemseite blinkt nun 
      die Fehler-LED. Des weiteren können diese Fehler im MPI-Kabelmanager 
      angezeigt bzw. ausgelesen werden.

  3.) Im "Info/Meldungen"-Menu wurde der Zeilentrenner bei Cursor-hoch/runter 
      korrigiert.

  4.) Das Modem wechselte die Betriebsart bei Ansprechen durch ein Tele-Prof, 
      wenn es sich im Automatik-Mode befand.

  5.) Seit V2.03 konnten serielle Kommunikationsprobleme auftreten, wenn das 
      Modem ohne angeschlossene SPS-Steuerung betrieben wurde.

  6.) Beim Zugriff auf die Parametrierung des MPI-Modems über die Telefonleitung 
      wurde beim Auflegen-String an den PC die Kombination "+++ATH" gesendet 
      Dies wurde vom MPI-Modem aber ausgewertet und es legte somit sofort auf.

  7.) Der Zugriffsschutz war während der Anmeldung noch nicht aktiv. Es konnte 
      bevor man sich angemeldet hatte bereits mit der S7-SPS kommuniziert werden.

  8.) Bei aktiver MPI-Baudratenerkennung wurde bei einer SPS-Steuerung die länger 
      zum Hochlaufen benötigte wie das MPI-Modem selber eine Default-Baudrate 
      von 187.5 KBd gesetzt und eine Kommunikation war anschließend nicht 
      mehr möglich.

  9.) Der Neustart des NC-Teils einer S7-Sinumerik mit der Software "HMIAdvanced"
      funktionierte nicht korrekt.

  10.) Protokolle, die V3.0-Protokolle gekapselt hatten, wurden nicht korrekt 
      verarbeitet.

  11.) Unterstützung für den OPCmanager für den S7-200-Mode implementiert.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  2.03
Datum  : 11.07.2007
==============================================================================

  1.) Im Menubaum "Konfig" -> "Mode" wurde bei der Einstellung "PPIMulti" nicht
      mehr auf das Ausgangsmenu zurückgesprungen.

  2.) Der Verbindungsaufbau (Zugriff auf den BUS) nach Stromwiederkehr funktionierte
      nicht immer.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  2.02
Datum  : 14.06.2007
==============================================================================

  1.) Die Meldungen "ErCodes<XX>" können nun zu/abgeschaltet werden. Die anderen 
      Fehlermeldungen werden trotzdem über den MPI-Kabelmanager angezeigt. Oder
      aber über den Menupunkt Info => Meldung.

  2.) ErrorCode 15h wird bei FunktionCode 46 nicht mehr ausgelöst. Es handelt 
      sich hierbei im einen Broadcast an die im Bus befindlichen Slaves.

  3.) Protokollart "HMI" in Verbindung mit der Visualisierung "IGSS32" war
      kein Kommunikationsaufbau möglich bzw. wurde nach 16 Protokollen mit 
      Fehler abgebrochen.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  2.01
Datum  : 25.04.2007
==============================================================================

  1.) Bei aktiver "Automatischer Busparameterprotokoll-Verarbeitung" konnte 
      keine Verbindung zur Steuerung kurz nach dem Aufstecken aufgebaut werden.

  2.) Es konnten keine S7-21x-Steuerungen im MultiMaster-Mode angesprochen
      werden.

  3.) Bei Ausführen von "Konfig" => "WerksEin" wurde ohne BUS das Display
      gelöscht und nichts mehr angezeigt. Das Kabel blieb aber bedienbar.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  2.00
Datum  : 11.04.2007
==============================================================================

  1.) Wenn keine Simmkarte im MPI-Modem GSM gesteckt war und man im MPI-Kabelmanager
      im Tele-Service-Menu aof OK klickte, wurde die Fehler-LED ausgeschaltet.

  2.) Im MPI-Kabelmanager wurde "Modem bereit" und "Modem fehlerhaft" angezeigt, 
      obwohl das Modem "bereit" war. Dies wurde korrigiert.

  3.) Wurde ein leerer Initstring mit dem MPI-Kabelmanager ins MPI-Modem 
      geschrieben, so wurde dabei ein Neustart ausgelöst.

  4.) Die Anzeige von Fehlermeldungen im MPI-Kabelmanager wurde überarbeitet,
      da teilweise zwischen "kein MPI-BUS" und falsch eingestellter Bus-Baudrate
      nicht unterschieden wurde.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.99
Datum  : 04.04.2007
==============================================================================

  1.) Konfiguration eines OP27 mit ProToolPro V6.0SP2 war teilweise nicht
      möglich.

  2.) Bei einem verrauschten MPI-/Profibus wurde beim Hochlaufen des Gerätes 
      teilweise die Busbaudrate nicht erkannt. Es wurde "MPIPAR falsch" angezeigt,
      187.5 als Default angenommen und mit der hinterlegten Stationsadresse
      sofort in den BUS gegegangen.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.98
Datum  : 08.12.2006
==============================================================================

  1.) Nach einer automatischen Baudratensuche wurde das Display nicht sauber 
      gelöscht.

  2.) Zugriffe direkt auf das MPI-Modem mit dem Treiber "PC-Adapter [Auto]"
      und einer automatischen Baudratenerkennung führte zu einer endlosen 
      Wartezeit in der Step7-Software.

  3.) War das Kabel bei Kommunikationsabbruch noch im Bus und bekam anschließend 
      den Auftrag, nochmals in den Bus reinzugehen, blieb es in einer Endlosschleife 
      hängen.

  4.) Wenn in der Betriebsart "PC-Adapter [Auto]" keine Busparameter erkennbar
      sind, wird eine Fehlermeldung an den Anwender gesendet.

  5.) Bei der Fehlermeldung "lokaler Teilnehmer schon im Bus" wurde diese Meldung
      auch nach Wegnehmen des Teilnehmers nicht mehr gelöscht. Erst nach Reset
      des Kabels konnte kommuniziert werden.

  6.) In der Werkseinstellung wird jetzt die Baudratenerkennung und 
      Busparametererkennung als default eingetragen.

  7.) Projektierungen eines TP177B konnten per MPI-Zugriff nicht übertragen werden.

  8.) Der Zugriff auf eine dezentrale Peripherie führte zu einer endlosen Wartezeit
      in der Step7-Software.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.97
Datum  : 27.11.2006
==============================================================================

  1.) Wenn die Busparameter-Routine einen Timeout zurückmeldete, wurde trotzdem
      das Profil auf "MPI" gesetzt.

  2.) Bei der Verwendung des Treibers "PC-Adapter [Auto]" wurde bei Profibus
      mit dem Profil "Universell (DP/FMS)" die Busparameterprotokollenicht 
      korrekt empfangen und somit verwendet.

  3.) Bei Erkennen des Modem-TS-Protokolls werden jetzt etwaige Timeout-Zeiten
      nicht mehr in den Flash geschrieben.

  4.) Der Notloader wurde überarbeitet.

  5.) Speicher für Konfigurationsänderungen im Loader und Tastaturtreiber korrigiert.

  6.) Routine für das Schreiben in den Flash wurde überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.96
Datum  : 20.11.2006
==============================================================================

  1.) Das Brennen von Pages im Flashspeicher wurde überarbeitet. Es wird jetzt 
      zwischen Firmware-Update und Konfigurationsänderung unterschieden. Im 
      gleichen Zug wurde die maximale Schreibdauer in den Flash korrigiert. 

  2.) Bei einem fehlgeschlagenen Schreibvorgang in den Flashspeicher wird jetzt 
      nach 150ms ein 2. Mal geschrieben. Falls auch dieser Brennvorgang nicht
      erfolgreich beendet wurde, wird am Ende des kompletten Schreibvorgangs 
      und nach Neustart eine Meldung "Speicherinhalt inkonsistent" ausgegeben. 
      Über den Minimal-Loader kann dann das Update nochmals aufgesetzt werden.

  3.) Der Minimal-Loader wurde den obigen Änderungen entsprechend abgeändert.

  4.) Bei Verwendung des Treibers "PC-Adapter [Auto]" und des Buttons "Diagnose"
      wird nun das Busparameterprotokoll von den angeschlossenen Steuerung 
      empfangen. Wenn aber innerhalb einer bestimmter Zeit kein Protokoll 
      empfangen wird (weil z. Bsp. die Steuerung zu alt dafür ist), bekommt 
      der Anwender eine entsprechende Meldung. Ansonsten werden die Daten
      für den Buszugriff verwendet.

  5.) In der Betriebsart "CP-Mode" oder RFC1006 wird bevor ein Buszugriff 
      erfolgt versucht, die Busparameterprotokolle zu empfangen. Wenn diese 
      Protokolle vorhanden sind werden Sie auch verwendet.

  6.) Nicht benutzte Funktionen wurden entfernt.

  7.) Bei Zugriff über "PC-Adapter [MPI]" oder "PC-Adapter [Profibus]" auf 
      eine einzelne S7-200-Steuerung muß die vom PC vorgegebene Baudrate 
      verwendet werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.95
Datum  : 27.10.2006
==============================================================================

  1.) Einstellung in der PG/PC-Schnittstelle "PC-Adapter [Auto]" ist nun 
      möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.94
Datum  : 22.10.2006
==============================================================================

  1.) Busprüfung Parität-, Overrun- und Framming-Error für den schreibenden Buszugriff
      jetzt Siemenskompatibel, so daß auch instabilere Busse akzeptiert werden

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.93
Datum  : 05.10.2006
==============================================================================

  1.) Der Modemtest im Gerätedauerlauf funktionierte in der Version V1.92 nicht
      mehr.

  2.) Kommunikation mit "passiven Teilnehmern" überarbeitet.

  3.) Meldung "HSA Falsch" wurde in "HSA nicht optimal" umbenannt, da es keine
      Fehlermeldung ist sondern nur ein Hinweis an den Anwender.

  4.) Hilfeverarbeitung bei Anzeiges eines Fehlers im Display verbessert.

  5.) Erkennung von Übertrager-Modems eingefügt.

  6.) Über die Modemstrecke wurde generell mit neuen V5.1 Protokollen gearbeitet
      obwohl V5.0 im MPI-MODEM eingestellt war.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.92
Datum  : 30.08.2006
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "externes Modem" blieb die Kommunikation nach ein paar 
      übertragenen Datenbyte stehen.

  2.) Probleme beim Verbindugsabbruch / -Ende behoben.

  3.) Initialisierung des verwendeten GSM-Modem ergab teilweise Fehler. 

  4.) Bei Verwendung einer SIM-Karte ohne PIN wurden diese nicht korrekt bearbeitet.

  5.) Implementierung weiterer Funktionen zur Darstellung im MPI-Kabelmanager. Siehe
      hierzu auch diese Versionsdoku.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.91
Datum  : 16.08.2006
==============================================================================

  1.) Bei der Geräteausführung "ohne Profibus" sind Busgeschwindigkeiten 
      bis 12MBaud (MPI und Programmierung über Profibus) möglich, jedoch 
      nicht DP V0 / V1 / V2. <br> DP V0 / V1 / V2 ist bei der 
      Geräteausführung "mit Profibus" in Vorbereitung.

  2.) Der Reset des integrierten Modems wurde nach einem Update nicht durchgeführt.
      Deshalb konnte es zur Fehleranzeige kommen. Nach einer Stromwiederkehr war
      das Gerät wieder einsatzbereit.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.90
Datum  : 04.08.2006
==============================================================================

  1.) Nach einer Konfiguration über den MPI-Kabelmanager bei GSM-Geräten wurde
      anschließend nach dem Übertragen ein Fehler angezeigt.

  2.) Meldung "HSA Falsch" wurde in "HSA nicht optimal" umbenannt, da es keine
      Fehlermeldung ist sondern nur ein Hinweis an den Anwender.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.89
Datum  : 28.07.2006
==============================================================================

  1.) Abbrüche in der Kommunikation (Status Baustein, Variablentabelle) behoben.

  2.) Das MPI-Modem zeigte teilweise "Geister"-Stationen im Bus an.

===============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.88
Datum  : 12.06.2006
==============================================================================

  1.) Kommunikation mit der Step7-Version V5.4 in der Protkollart V5.0_Alt
      führte zu Kommunikationsabbrüchen. Ursache liegt in einer Änderung des 
      Protokolls dieser Version.

  2.) Bei einem schlechten MPI-Bus (mit entsprechenden Aussetzern, Paritätsfehlern) 
      wird nun eine Fehlermeldung an die PC-Software übertragen.

  3.) Paritätsfehler und Anzahl der Datenframes werden im Testmenü/Error angezeigt.

  4.) Kommunikationsabbrüche nach längerer Laufzeit (auch RFC1006) wurden behoben.

===============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.87
Datum  : 08.05.2006
==============================================================================

  1.) Initialisierungsstring für das Modem optimiert.

  2.) Signallevel-Anzeige im Menu INFO korrigiert.

===============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.86
Datum  : 21.03.2006
==============================================================================

  1.) Die Betriebsart "PPI-Multi-Master an S7-2xx" über die Modemstrecke ist 
      jetzt selektierbar und verwendbar.

  2.) Testroutine "Analogmodemtest" für Übertragungspegelmessung im Dauerlauf 
      eingefügt.

===============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.85
Datum  : 11.11.2005
==============================================================================

  1.) Die Programmierung des FPGA (MPI-Kommunikation) wurde überarbeitet.

===============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.84
Datum  : 10.11.2005
==============================================================================

  1.) Neuer Notloader für den Zugriff bei evtl. abgebrochenen Firmware-Transfer 
      auch über Modemstrecke integriert.

===============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.83
Datum  : 13.10.2005
==============================================================================

  1.) In Verbindung mit der MicroWin-Software V4.0 und PPI187.5KBd wurde ein
      TD200 bei der Teilnehmersuche nur als "?" dargestelt.

  2.) In der MPI- oder Profibus-Kommunikation mit 187.5 KBd oder auch 1.5 MBd
      konnte teilweise eine Kommunikation mit einem Teilnehmer nicht 
      durchgeführt werden.

===============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.82
Datum  : 16.09.2005
==============================================================================

  1.) erreichbare Teilnehmer bei Profibus 1.5MBaud

  2.) PPI 19k2 

===============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.81
Datum  : 12.09.2005
==============================================================================

  1.) In gewissen Situationen konnte die Fehlermeldung "MPI-Pufferüberlauf" 
      auftreten.

  2.) Eine gleichzeitige Kommunikation über die Expertenliste und Steuern 
      bei der MicroMaster 420 funktionierte nicht.

===============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.80
Datum  : 25.07.2005
==============================================================================

  1.) Bei mehreren passiven Teilnehmern im selben Bus wurde das Live-Cycle nicht
      gesendet. Daraus ergaben sich Probleme beim Zugriff. Ferner wurde beim 
      Zugriff auf die passiven Teilnehmer zu lange gewartet.

  2.) Bei bestehender Verbindung über die Modemstrecke konnten manchmal nur 
      die "Erreichbaren Teilnehmer" angezeigt werden.

  3.) Menubaum um Menupunkt "MPI-Bus" => "Profil" erweitert. Mögliche Auswahlen
      sind "MPI", "DP", "Universell" oder "Standard" wobei "MPI" der Defaultparameter
      ist. Dieser Menupunkt wird nur verwendet, wenn die Baudrate > 1.5MBit oder
      Menupunkt "Daten/Sperren" aktiviert wurde.

===============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.79
Datum  : 17.06.2005
==============================================================================

  1.) Die Anzeige des Error-Code wird nur noch dann ausgegeben, wenn es auch das
      Gerät selber betrifft.

===============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.78
Datum  : 11.06.2005
==============================================================================

  1.) Für die Verwendung des eingebauten GSM-Modem wurde das Menu für die Eingabe
      der Pin-Nummer der SIMM-Karte erweitert. Bei fehlerhafter Pin wird dies
      dem Anwender mit der Meldung "PIN fehlerhaft" angezeigt.

  2.) Das MPI-Modem erkennt selbstständig, ob ein Standard-Analog-Modem oder ein
      GSM-Modem verwendet wird.

  3.) In der Modemkommunikation wird bei einem aufgetretenen Paritätsfehler erneut
      in den Bus gegangen.

  4.) Beim Auflegen der Modemverbindung wird auch aus dem Bus gegangen und etwaige
      Fehleranzeigen gelöscht.

  5.) In der Betriebsart "PPI-Multimaster" wurden bei 9K6 nicht immer alle
      verfügbaren Teilnehmer angezeigt.

  6.) Bei SPS-Steuerungen mit BS 4.03 und aktueller funktionierte das Lesen oder
      Schreiben von Bausteinen bei V5.0-Protokollen nicht.

===============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.77
Datum  : 19.05.2005
==============================================================================

  1.) Zielsystem -> Erreichbare Teilnehmer funktionierte nach einem 
      Kommunikationsfehler nicht immer. Teilweise brach die Kommunikation 
      komplett ab und das Modem musste neugestartet werden.

  2.) Obwohl die Kommunikation läuft wurde im Display ein "Code 1D" angezeigt.

  3.) Rückruf-Funktion bei S7 V5.1/5.2/6.0 wurde überarbeitet.

===============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.76
Datum  : 10.05.2005
==============================================================================

  1.) Im Grundloader wurde teilweise der Modem-Init nicht durchgeführt, da durch
      wurde ein Dauer-Reset ausgelöst.

===============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.75
Datum  : 29.04.2005
==============================================================================

  1.) Änderungen im FPGA von V1.74 wurden wieder rückgängig gemacht, da sie
      sich fehlerhaft verhielten.

===============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.74
Datum  : 29.04.2005
==============================================================================

  1.) Bei definierten Benutzer mit Passwort kann jetzt direkt beim Anruf eine
      Rückrufnummer eingegeben werden. Das Gerät legt dann auf und ruft diese
      Nummer sofort zurück.

  2.) Eine Speicherung einer Konfiguration im Gerät wurde bei V5.1-Protokollen
      nicht durchgeführt.

  3.) Ein angeforderter Rückruf mit V5.1-Protokollen wurde nicht durchgeführt.
      Das Gerät beendete zwar die Verbindung, baute aber keine neue auf.

  4.) Einige Menupunkte zeigten unterschiedliche Daten, wenn Sie mit "Cursor 
      nach Rechts" oder mit der "Enter-Taste" geöffnet wurden.

  5.) Beim Update einer älteren Firmware mit der V1.73 konnte es zu seltsamen
      Verhalten kommen: Display zeigt falsche Zeichen oder Modem läuft nicht mehr
      hoch. Durch ein Update mit der V1.74 wird dies wieder behoben.

===============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.73
Datum  : 22.04.2005
==============================================================================

  1.) Passive Teilnehmer konnten nicht mehr angesprochen werden.

  2.) Der Grundloader wurde als Notloader umgebaut. Wenn ab dieser Firmware-Version
      der Transfer einer Firmware fehlschlägt, dann kann mittels dem 
      MPI-Kabelmanager V2.19 wieder aufgesetzt werden.

===============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.72
Datum  : 06.04.2005
==============================================================================

  1.) Neuere Steuerungen versenden andere Protokollantworten auf ein bestimmtes
      Protokoll. Dies muss jetzt entsprechend beachtet werden.

  2.) In Verbindung mit WinCC flexible 2004 und Step7 lite konnte es zu 
      Zugriffsproblemen auf den MPI-Bus kommen. Teilweise wurde der Bus gestört.

===============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.71
Datum  : 14.03.2005
==============================================================================

  1.) Es konnten Kommunikationsabbrüche bei Status Baustein und gleichzeitigem
      Status Variable oder mit eingeschalteten Details auftreten.

===============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.70
Datum  : 18.02.2005
==============================================================================

  1.) Es wurde immer wieder in der laufenden Kommunikation eine Code 1E-Meldung 
      angezeigt. Danach konnte die Verbindung abbrechen. Ursache war ein falsch
      generierter Interrupt.

  2.) Abbruch der Kommunikation mit Anzeige eines MPI-Puffer-Überlauf. Ursache
      war eine Veränderung des Lesezeigers im Hintergrund.

  3.) Bei Anzeige eines Codes wurde die Anzeige der Stationsadressen nicht 
      mehr refreshed.

===============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.69
Datum  : 09.02.2005
==============================================================================

  1.) Kommunikationsabbruch bei Status Baustein und paralleler Zugriff mit 
      ProToolPro RT.

  2.) Kommunikationsabbrüche in Verbindung mit Status Baustein und Blättern.

===============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.68
Datum  : 10.01.2005
==============================================================================

  1.) Kommunikation brach bei Verwendung von V5.1-Protokoll und gleichzeitigem
      StatusBaustein, StatusVar und Details teilweise ab.

  2.) Kommunikationsabbrüche auf Grund falscher Interrupt-Verarbeitung oder falsch
      gesetztem Retry-Zeiger behoben.

  3.) Das Handling des internen "Retry-Zeigers" war nicht immer korrekt. Dadurch
      kam es manchmal zu Wiederholungen in der Kommunikation.

  4.) Nach der Definition eines Benutzers und darauffolgendem Anruf mit
      Rückruf wurde der Rückruf nicht durchgeführt.

  5.) Die Ausgabe "ErCode" wurde bei bestimmten Konstellationen in "Code  " 
      geändert, da es sich hierbei um keinen Fehler sondern nur um einen
      Hinweis handelte.

  6.) Die Anzahl der Teilnehmer im Bus wurde nicht immer korrekt angezeigt.

===============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.67
Datum  : 27.12.2004
==============================================================================

  1.) Kommunikationsprobleme bei Serieller Kommunikation bei 38K4 behoben.

  2.) Durch Sperren von Interrupts konnten bis zu 2s lange Timeouts generiert 
      werden.

  3.) Zugriffe auf den FPGA werden wieder direkt und nicht durch 
      Funktionsauffrufe gemacht.

===============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.66
Datum  : 14.12.2004
==============================================================================

  1.) Bei einer bestehenden Telefonverbindung wird die Serielle Schnittstelle
      komplett abgeschaltet um eine eventuelle Beeinflussung der Modemübertragung 
      zu vermeiden. Sobald die Verbindung beendet wurde, kann über diese 
      Schnittstelle wieder kommuniziert werden.

===============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.65
Datum  : 09.12.2004
==============================================================================

  1.) Die Lautsprecher-Einstellung funktionierte seit Version V1.58 nicht mehr.

  2.) Die Verwendung der Protokollart "V5.0Alt" verursachte eine längere
      Anmeldezeit beim in den Bus reingehen.

  3.) Die Passworteingabe zum Konfigurationsschutz eines MPI-Modems war durch
      "Cursor nach links" abbrechbar.

===============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.64
Datum  : 06.12.2004
==============================================================================

  1.) Delta-Transfer mit WinCC flexible in angeschlossene OPs funktionierte 
      nicht.

  2.) Blättern im Status Baustein führte zum Abbruch der Kommunikation.

===============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.63
Datum  : 26.11.2004
==============================================================================

  1.) Das Ansprechen von passiven Teilnehmern war mit den V5.0-Protokollen nicht
      mehr möglich.

  2.) Teilweise Abbruch der Kommunikation bei V5.1-Protokollen durch Wiederholung 
      des MPI-Protokolls.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.62
Datum  : 19.10.2004
==============================================================================

  1.) Bei der Werkseinstellung im Modem wurden zuviel Speicherbereiche gelöscht.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.61
Datum  : 18.10.2004
==============================================================================

  1.) Wenn das Modem erkannt, daß in den Konfigbereichen "ungültige" Daten stehen,
      wird nun beim Speichern der Konfiguration oder beim Übertragen der Firmware
      die Konfiguration aus dem RAM gesichert. Diese Konfiguration muss in 
      Ordnung sein, da das Modem damit hochgefahren ist.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.60
Datum  : 11.10.2004
==============================================================================

  1.) Der Menu-Eintrag Konfig/WerksEin führte zu einer Endlosschleife bzw. Neustart
      des Kabels.

  2.) Im Menupunkt Konfig/Passwort konnte die Taste Cursor_Down nicht mehr 
      ausgeführt werden.

  3.) Der Menu-Eintrag Konfig/Neustart war zwar vorhanden, jedoch ohne Funktion.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.59
Datum  : 30.09.2004
==============================================================================

  1.) Die Anzeige der Stationsnummern wurde verbessert. Es werden jetzt die
      Teilnehmer größer Adresse 100 korrekt angezeigt.

  2.) Die Auswertung der Treibereigenschaft "PG/PC ist einziger Master" wurde
      Überarbeitet.

  3.) Die Anzeige der "Erreichbaren Teilnehmer" wurde überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.58
Datum  : 20.08.2004
==============================================================================

  1.) Die Überwachungszeit für den Betrieb des MPI-Busses bei 19200 und 9600 
      Baud war zu klein.

  2.) Wenn das Kabel mit 19200 Baud im Bus war, konnten weitere Teilnehmer nicht
      mehr selber in den Bus rein.

  3.) Bei Step7 V5.3 und aktuellere Versionen wurde beim Fehler "MPI-Par falsch"
      die Fehlermeldung "inkompatible Adapterversion" in der Software erzeugt.

  4.) Kommunikationsprobleme mit der passiven Baugruppe IM151-7 behoben.

  5.) PPI-Multimaster-Mode ist jetzt per Menupunkt im Konfig-Menu "Mode" 
      selektierbar. Die Display-Anzeige ist mit der des MPI-Modes identisch, 
      außer daß die Baudrate zum PC auf 115200 Baud fixiert ist (Anzeige PM) 
      und daß in der Protokollart jetzt die PPI-Baudrate angezeigt wird
      (AG=187K5, ag=9K6, Ag=19K2).

  6.) Beim Einstellen der TS-Betriebsart oder Konfigurationsänderungen über
      das Menu Tuning konnten das Kabel auf die Betriebsart "lite" (kein
      Profibus) setzen.

  7.) Über das Menu "Konfig" -> "MPI-Bus" -> "Master" können die Einstellungen
      "PG/PC ist einziger Master" des MPI-BUS-Zugriffes eingestellt werden.
      "Multi Master" (Default) heißt, es wird dieser Parameter verwendet wie er
      in Einstellungen der Kommunikation definiert ist. "PGPC ist einzMast" 
      bedeutet, daß das Kabel diese Einstellung ignoriert und selbst den MPI-Bus
      treibt. Die Einstellung "PG/PC ist einziger Master" wird normalerweise
      nur bei einem MPI-BUS mit Slaves oder passiven Baugruppen verwendet. Sobald
      eine CPU mit integriert ist, ist diese der Master.

  8.) Jetzt wird beim Connect auch die Baudrate der Telefonverbindung angezeigt 
      und nicht die der Baudrate zum Modem hin.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.57
Datum  : 05.07.2004
==============================================================================

  1.) Die Aktion "Zielsystem ==> Erreichbare Teilnehmer anzeigen" führte teilweise
      zu einer abnormalen Beendigung oder BlueScreen.

  2.) Nach ca. 4 Minuten im laufenden Status Baustein bricht die Kommunikation ab.

  3.) Nach einem Kommunikationsfehler war keine erneute Kommunikation möglich. Nach
      einem Neuaufbau der Verbindung war diese wieder möglich.

  4.) Durch Kodierungsfehler im V5.1-Protokoll wurde die Kommunikation abgebrochen.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.56
Datum  : 24.06.2004
==============================================================================

  1.) Die Baudratenerkennung hatte in der Version V1.55 mit der Baudrate 
      von 9600 Baud ein Problem. Eine anschließende Kommunikation war nicht mehr
      möglich.

  2.) Bei "Zielsystem/Erreichbare Teilnehmer" wird jetzt auch der Zugriffsweg ob
      MPI-Bus oder Profibus mit angezeigt.

  3.) Durch eine fehlerhafe Erhöhung des Framecounters im V5.1-Protokoll bei
      gleichzeitigem Status Baustein und Status Variable brach die Verbindung ab.

  4.) Nach einem Kommunikationsfehler wurde kein Neustart der Kommunikation 
      versucht.

  5.) Die Kommunikation konnte mitten im Senden/Empfangen gestört werden.

  6.) Trotz bestehendem Connect leuchtete die Connect-LED nicht auf. Eine Kommunikation
      war dennoch möglich.

  7.) Der Init-String wurde erweitert, der AutoRetrain deaktiviert und die 
      Datenkompression abgeschaltet. Der Retrain konnte bis zu 30 Sekunden die 
      Kommunikation aussetzen.

  8.) Status Baustein brach nach ca. 5 Minuten ab. Wiederholte Datenframes wurden
      falsch behandelt.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.55
Datum  : 01.06.2004
==============================================================================

  1.) Über die Modemstrecke war die Baudratenerkennung aktiv, dies hatte zur 
      Folge, daß die Kommunikation abbrach und nicht mehr gestartet werden 
      konnte. Es war ein Neustart des MPI-Modems zwingend.

  2.) Kommunikation mit den schnellen V5.1-Protokollen brach nach gewisser Zeit
      ab. Ursache war eine Routine, die verwendete Register nicht sicherte und
      somit einen Datenschrott hinterlies.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.54
Datum  : 24.05.2004
==============================================================================

  1.) Über die Modemstrecke können jetzt ebenfalls V5.1-Protkolle verwendet 
      werden. Damit wird die Kommunikation schneller. Der Anwender kann diese
      Protokolle über das Menu "Konfig => Protokoll" bei Bedarf auch deaktivieren.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.53
Datum  : 01.04.2004
==============================================================================

  1.) Neuer Urloader integriert. Sobald jetzt der Urloader falsche 
      Speicherbereiche feststellt, kann dennoch per Drücken der Tastatur das 
      Hochlaufen des Hauptprogrammes gestartet werden. Dadurch ist das Kabel
      jetzt durch den Kabelmanager updatebar.

  2.) Im Menupunkt "KOnfig " => "Mode" wurde "MPIUSB" eingestellt, dem Anwender
      aber ein "MPI-SER" angezeigt.

  3.) Die Defaulteinstellung der HSA ist jetzt auf 126 geändert.

  4.) Es werden beim Initialisieren des MPI-Bus Variablen aus dem Konfigbereich 
      verwendet.

  5.) Auf Grund falscher bzw. falsch verschickter Triggerprotokollen für 
      passive Busteilnehmer kam es immer wieder zur Fehlermeldung: "MPI-Puffer
      Überlauf".

  6.) TS-Funktion: Der Rückruf wurde ausgeführt, jedoch war anschließend kein
      Zugriff auf die Steuerung auf Grund fehlender Legimitierung möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.52
Datum  : 25.03.2004
==============================================================================

  1.) Bei zweimaliger Anwendung der Werkseinstellung oder Werkseinstellung mit 
      Änderung eines Parameters war das Modem nach einem Reset nicht mehr
      bootfähig. Es blieb mit dem Fehler 78 stehen.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.51
Datum  : 16.03.2004
==============================================================================

  1.) Interne Systemroutinen betreffend Konfiguration und Initialisierung 
      geändert.

  2.) Zur Datensicherheit konfigurierter Parameter (z. Bsp. TS-Betrieb) werden
      diese über eine lokale Variable ins Flash geschrieben.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.50
Datum  : 16.03.2004
==============================================================================

  1.) Internes Flag für "kein DP" wurde auch bei MPI-II/MPI-USB sowie MPI-LAN
      verwendet. Folge war, daß bei einem Zugriff auf Baudraten größer 187.5 KBd
      im PG/PC die Meldung "Falscher Adaptertyp oder falsche Adapterversion" 
      gemeldet wurde.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.49
Datum  : 15.03.2004
==============================================================================

  1.) Ein gleichzeitiger Zugriff auf einen aktiven und einen passiven Teilnehmer
      (z. Bsp. SPS mit FM-Baugruppe) war nicht möglich.

  2.) Bei einer nicht zulässigen MPI/Profibus-Baudrate wurde im Display die 
      Meldung "MPI-Baud falsch" ausgegeben. Bei einem Zugriff auf den Bus direkt
      nach Ausgabe der Meldung wurde die Meldung "lok. Teilnehmer schon da" 
      ausgegeben. 

  3.) Fehlermeldung "337 - Fehlerhafter Treiber" wird jetzt auch bei Kommunikation
      über die Telefonleitung an das PG/PC geliefert.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.48
Datum  : 10.03.2004
==============================================================================

  1.) Nach einem Update des Kabels auf Version 1.57 bis 1.60 und 
      anschließendem 2maligen Ändern der Konfiguration wurde beim nächsten 
      Update der falsche Konfigbereich verwendet. Das Kabel war nicht mehr 
      einsetzbar.

  2.) Der Loader verwendete immer den ersten Konfigbereich beim Hochlaufen des 
      Modems.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.47
Datum  : 08.03.2004
==============================================================================

  1.) Der Automatik-Mode wurde auf nur MPI-Baudraten beschränkt. PPI-Modus ist
      per "Konfig" => "Mode" einzustellen.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.46
Datum  : 08.03.2004
==============================================================================

  1.) Durch falsche Verarbeitung der Information "Konfig" => "Daten" wurde die
      Kommunikation zur angeschlossenen Steuerung korrekt aufgebaut aber die 
      Antwort von einer anderen Steuerung erwartet. Folge war ein Fehler in der
      Kommunikation.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.45
Datum  : 06.03.2004
==============================================================================

  1.) Im Menupunkt "Bus" => "Adressen" wurden aktive und nicht direkt 
      angeschlossene Stationen nicht korrekt angezeigt.

  2.) Der Menupunkt "Konfig" => "Löschen" wurde in "Konfig" => "WerksEin"(stellung) 
      umbenannt. Da sofort jede Konfiguration im Flash gespeichert wird, 
      entfällt der Menupunkt "Konfig" => "In Flash".

  3.) Beim Anschluss des MPI-Modems ohne anschließende Konfiguration durch die
      TS-Software wird eine Defaultkonfiguration eingestellt.

  4.) Der Zugriff auf den Profibus wurde beschleunigt.

  5.) Der Anwender kann im Menupunkt "Konfig" => "Daten" selber entscheiden, 
      ob er eine Übernahme der Bus-Parameter vom PC möchte oder die im Modem 
      definierte Konfiguration gültig ist. Default ist Übernahme der Daten 
      vom PC.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.44
Datum  : 12.02.2004
==============================================================================

  1.) Bei Anschluss des Modems am Profibus mit der Protokollart DP/FMS oder
      Universell wurden falsche Zugriffszeiten verwendet.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.43
Datum  : 09.02.2004
==============================================================================

  1.) Im Menu Konfig war die Struktur beim Runterblättern zerstört. Das Kabel 
      machte einen Reset bzw. zeigte falsche Zeichen an.

  2.) Bei Verwendung des Treibers PC-Adapter [Auto] wurde als MPI-Baudrate 9600
      Baud angenommen. Dies führte dann zu Fehler mit der Anzeige "MPI-PAR" 
      im Display des Modems. Es muss aber im Modem im Konfigmenu bzgl. der 
      Baudrate des MPI-Anschlusses "AUTO" eingestellt sein.

  3.) Tele-Service-Parameter sowie die über die Tastatur definierten Werte zeigen
      im Modem jetzt auf die gleiche Variable. Dies was bisher nicht der Fall.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.42
Datum  : 30.12.2003
==============================================================================

  1.) Beenden eines Bausteinstatus unter Win XP Professional dauerte auf Grund
      einer fehlenden Bestätigung eines Datenprotokolls bei den V5.1-Protokollen
      bis zu 90 Sekunden.

  2.) Beenden eines Bausteinstatus unter Win XP Professional mit Step7 Software
      V5.1.0.0 oder V5.1.6.0 in Verbindung mit den V5.1-Protokollen konnte zur 
      abnormalen Beendigung des PC führen.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.41
Datum  : 18.12.2003
==============================================================================

  1.) Überarbeitung der Kommunikationsroutine innerhalb des Kabels. Dadurch wird
      jetzt eine Routine für sämtliche Medien (LAN, USB und Seriell) verwendet.

  2.) Das Kabel meldete dem PC ein "im Bus sein" obwohl es gar nicht im Bus war.
      Ursache war ein anderer Teilnehmer mit der Adresse "00" der gleichzeitig
      im Bus war.

  3.) Es wurden interne Interrupts erzeugt, dadurch brach die Kommunikation ab.

  4.) Eingebaute Möglichkeit zur Anzeige von Fehlernummern hatte nicht funktioniert.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.40
Datum  : 02.12.2003
==============================================================================

  1.) Es wird jetzt bei der Kommunikation das Protokoll geprüft und gegebenenfalls
      eine Fehlernummer im Display ausgegeben. Diese ist an den Support zu melden.

  2.) Der Zugriff auf eine FM354 wurde wegen falsch verwendetetem SAP abgebrochen.

  3.) Das Kabel hat das OFFLINE-Protokoll falsch interprtiert und somit nicht 
      an den PC weitergegeben.

  4.) Ein Teilnehmer mit der Stations-Adresse 0 wurde automatisch immer als 
      "direkt" angezeigt.

  5.) Beim Anschließen der Versorgungsspannung gibt das MPI-Modem am Seriellen 
      Port ein Break aus.

  6.) Step7 V5.2 SP1 in Verbindung mit größerem MPI-BUS (98 Stationen) führte zu
      Kommunikationsabbrüchen. Ursache lag an der Generierung des LifeCycles der
      V5.1-Protokolle.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.39
Datum  : 10.11.2003
==============================================================================

  1.) Eine Änderung der Modem-Baudrate im MPI-Modem wurde übernommen, aber bei 
      einem darauffolgenden Reset lief das Modem immer mit "Modem-Fehler" hoch.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.38
Datum  : 29.10.2003
==============================================================================

  1.) Die Einstellung Profibus mittels TS-Software wurde im Modem gespeichert,
      aber im Betrieb mit dem Standard-Wert verwendet.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.37
Datum  : 13.10.2003
==============================================================================

  1.) V5.1-Protokolle: Kommunikation mit mehr als einer Steuerung auf dem Bus 
      war nicht möglich.

  2.) V5.1-Protokolle: Übertragen der Hardware-Konfiguration in eine Ziel-Station
      mit unterschiedlicher MPI-Adresse wurde nicht ausgeführt, die Verbindung
      brach ab.
  
  3.) V5.1-Protokolle: Das Urlöschen einer angeschlossenen Steuerung 
      funktionierte nicht.

  4.) Kommunikation mit Step-7-Software "S7 für Windows" war seit V1.39 nicht 
      mehr möglich.

  5.) Toggle-Bit-Verwaltung überprüft und korrigiert. Manche Steuerungen prüfen
      je nach Firmwarestand dieses Bit und brechen danach die Kommunikation ab. 
      Diese Steuerung war nicht mehr ansprechbar.

  6.) Abstürze und Blue-Screens in Verbindung mit Step7-Software V5.2 behoben.

  7.) Die SAP-Verwaltung wurde überprüft und korrigiert.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.36
Datum  : 01.10.2003
==============================================================================

  1.) V5.1-Protokolle gab es Kommunikationsabbrüche bei den Aktionen: "Status
      Baustein und Wechsel in anderes Fenster", "Bausteinvergleich", "Status
      Baustein mit eingeschalter Detailansicht" und "Status/Steuern Variable".

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.35
Datum  : 29.09.2003
==============================================================================

  1.) Am MPI-Modem kann jetzt ein externes Modem oder Handy am Seriellen Port
      angeschlossen werden.

  2.) Das MPI-Modem ist als externes Modem betreibbar.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.34
Datum  : 21.09.2003
==============================================================================

  1.) Abruch der Kommunikation durch fehlerhaft gedeuteter Checksumme.

  2.) V5.1-Protokolle eingefügt

  3.) Kommunikationsabruch "ONLINE, die Verbindung wurde abgebrochen" geht auf
      eine falsche Handhabung des Framecounters zurück.

  4.) Abbruch der Kommunikation durch fehlerhaft ausgelöster Interrup, Verlust
      eines Protokolls war möglich.

  5.) Kommunikation mit FM354/357 funktionierte nicht korrekt. Es wurde ein
      falscher SAP verwendet sowie der Livecycle falsch weitergereicht.

  6.) Die Kommunikation mit ProTool V6.0 SP2 funktionierte beim 1. Zugriff nicht
      korrekt.

  7.) Ein erneuter Anruf nach einer bestehenden Kommunikation konnte zu den 
      Fehlermeldungen "Keine Kommunikation mit Adapter" oder "Objekt wurde 
      bereits gelöscht" führen. Ursache war hier eine eventuelle Endlosschleife
      oder eine Falschbehandlung eines NAK.

==============================================================================
Produkt: MPI-Modem
Version:  1.33
Datum  : 21.08.2003
==============================================================================

  1.) Prüfung auf doppelte Protokolle vom PG war fehlerhaft. Dadurch wurden 
      teilweise Protokolle nicht an die SPS weitergegeben.

  2.) Durch falsch betrachtetes Zeichen vor DLE wurde die Verbindung zur 
      TS-Software beendet.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.32
Datum  : 18.08.2003
==============================================================================

  1.) Protokollabhängige Timeoutzeiten bei der Kommunikation eingefügt. 

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.31
Datum  : 15.08.2003
==============================================================================

  1.) Nach einem Update auf die Version V1.30 war die gespeicherte Klingelzahl
      falsch konfiguriert.

  2.) Nach abgebrochener Verbindung war das Modem noch im Bus aktiv. Bei erneutem
      Verbindungsaufbau war die angeschlossene SPS nicht erreichbar. Es wurde
      die ONLINE-Verbindung abgebrochen.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.30
Datum  : 12.08.2003
==============================================================================

  1.) Nach Modem-Connect war das MPI-Modem nicht mehr ansprechbar. Es reagierte
      nicht mehr. Dieses Problem ist ab V1.28 existent.

  2.) Die Anzeige direkt/nicht direkt sowie aktiv/passiver Teilnehmer war nicht
      korrekt. Dieses Problem ist ab V1.28 existent.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.29
Datum  : 08.08.2003
==============================================================================

  1.) Durch Speicherüberlauf läuft MPI-Modem hoch bis auf der Anzeige 
      Loader/HAChkupdate steht. Danach bleibt das MPI-Modem stehen und reagiert
      nicht mehr.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.28
Datum  : 08.08.2003
==============================================================================

  1.) In Verbindung mit der Teleservice-Software V5.12 und Step7-Software V5.2 
      und folgende kam bei der Suche nach den "Erreichbaren Teilnehmer" immer 
      die Meldung "Objekt wurde bereits gelöscht." Bei älteren Versionen 
      (TS V5.1 und Step7 V5.1 und folgende) führte das Übertragen der 
      Hardware-Konfiguration zu einer Fehlermeldung.

  2.) Das Modem zeigte im Display SPSen an, die aber physikalisch nicht im Bus 
      vorhanden waren. Machte man aber in der Step7-Software "erreichbare 
      Teilnehmer", dann erschienen die korrekten SPSen.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.27
Datum  : 01.08.2003
==============================================================================

  1.) Der netzbezogene Konfigurationsparameter "Netztyp" wurde immer als
      "Profibus" angezeigt, obwohl MPI ausgewählt war.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.26
Datum  : 03.06.2003
==============================================================================

  1.) Beim Reingehen in den Bus verschickte das Kabel sporadisch ein Ack 
      bevor es im BUS drin war.  

  2.) Verarbeitung für Light-Version (MPI-Baudrate max. 187.5KBd, kein 
      Profibus) eingefügt.

  3.) Bei Verwendung des Menuitems "Werkseinstellung" wurde im Loaderbereich die
      Kennung für MPI-Modem gelöscht. Beim anschließenden Firmwareupdate war nur
      noch ein Update als MPI-II-Kabel möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.25
Datum  : 06.05.2003
==============================================================================

  1.) Die Einstellungen in der TS-Software bezüglich Besetzttonerkennung, Wählart 
      und Amtanwahl wurden nicht verwendet.

  2.) Die Klingelanzahl vor Abheben wird jetzt entsprechend dem InitString 
      verwendet.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.24
Datum  : 30.04.2003
==============================================================================

  1.) Eine eingestellte Serielle Baudrate von 9600 Baud wurde nicht im Flash
      gespeichert.

  2.) Beim Lesen einer SPS mit HMI-Adapter-Protokolle V5.1 wurden keine Daten 
      versendet.

  5.) Nach einem Update wurde beim anschließenden Neustart das Display nicht 
      mehr refreshed, es standen noch Textfragmente im Display.

  4.) Mitten in der Kommunikation konnte die Verbindung zur SPS abbrechen. Bei 
      versuchtem Wiederanruf war die SPS nicht mehr erreichbar. Ursache war
      eine fehlgeschlagene Initialisierung des Modems. Daraus ergabsich eine 
      eingeschaltene Datenkompression, die eineVerzögerung der Protokolle nach
      sich zog.

  5.) Bei der Baudrateneinstellung fehlte der Default-Wert.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.23
Datum  : 16.04.2003
==============================================================================

  1.) Bei Verwendung der Protokollart vor Step7 V5.0.0.0 war nur ein Status
      Baustein aktivierbar. Ein zweiter Status Baustein lies sich nicht starten.

  2.) Firmware-Version V1.22 meldet sich nach Update als V1.21. 

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.22
Datum  : 15.04.2003
==============================================================================

  1.) Sobald eine SPS von mehreren SPSen ausgeschaltet wurde, wurde diese nicht 
      korrekt an den PC gemeldet.

  2.) Beim Einschalten dieser bestimmten SPS erzeugte diese ein Abmeldeprotokoll,
      welches irtümlich an den PC gesendet wurde.

  3.) Ein Zugriff auf eine SPS-Steuerung, die nicht im Bus vorhanden ist, wurde
      nicht korrekt beantwortet.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.21
Datum  : 21.02.2003
==============================================================================

  1.) Sobald ein Teilnehmer mit der gleichen Stationsnummer im Bus vorhanden 
      ist, wird eine Meldung im Display ausgegeben.

  2.) Beim Bus-Zugriff wurde manchmal die Verbindung beendet, wenn kurz vorher
      ein anderer Teilnehmer mit der gleichen Stationsadresse im Bus war.

  3.) Nicht beantwortete Datenframes wurde immer wieder wiederholt, dadurch war
      eine Kommunikation mit anderen Teilnehmern nicht mehr möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.20
Datum  : 13.02.2003
==============================================================================

  1.) Ein Update über die serielle Schnittstelle war nicht mehr möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-MODEM
Version:  1.19
Datum  : 07.02.2003
==============================================================================

  1.) Beim Status Baustein über die Telefonleitung gab es ab und zu Aussetzer und
      Abbrüche.

  2.) Die Verwaltung der Paßwörter hat nicht korrekt funktioniert.

  3.) Bei Eingabe des entsprechenden Paßwortes wurde nicht immer ein Rückruf
      ausgelöst.

  4.) S7-200-CPU 224 konnte nicht über den MPI-Bus 187.5 KBaud angesprochen werden.

  5.) Wenn das Modem der einzige Teilnehmer im MPI-Bus ist, gibt es die Meldung
      "TIMEOUT AUS BUS" aus.

