==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.58
Datum  : 31.07.2013
==============================================================================

  1.) USB-Kommunikation bzgl. Kommunikationsabbrüche überarbeitet.

  2.) Mit Direkttreiber V1.36 können nun die erkannten Bus-Parameter angezeigt
      werden.

  3.) Die Suche nach "Erreichbare Teilnehmer" über PLCVCOM ist wieder möglich.

  4.) Erreichbare Teilnehmersuche bei passiven Teilnehmer überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.57
Datum  : 04.02.2013
==============================================================================

  1.) Kommunikationsprobleme mit höheren Bus-Baudraten 3M, 6M und 12MBaud behoben.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.56
Datum  : 05.12.2012
==============================================================================

  1.) GSM: Beim Betrieb von SIM-Karten ohne PIN-Nummer leuchtete irrtümlich die 
      SIM-Card-LED auf, das Gerät funktionierte dennoch.

  2.) GSM: Modem hob bei SIM-Karten obwohl eine CSD-Freischaltung vorhanden
      war im Sprech-Modus ab. Es bekam keine Info über den Daten-Modus 
      übermittelt. Dadurch war keine Synchronisation möglich. Jetzt hebt das 
      Modem konstant im Daten-Modus ab.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.55
Datum  : 24.08.2012
==============================================================================

  1.) SIM-Kartenfehler beim Neustart von GSM-Geräten behoben.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.54
Datum  : 21.04.2011
==============================================================================

  1.) Kommunikation mit Sinamics (CU310/CU320) und MicroMaster-Antriebe 
      überarbeitet.

  2.) Kommunikation mit S7-200, die mit Hilfe von NET-Read/Write Datenaustausch 
      betreibt, überarbeitet.

=============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.53
Datum  : 11.11.2010
==============================================================================

  1.) %L+Kommunikation bei höheren Bus-Baudraten optimiert%L-

=============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.52
Datum  : 23.07.2010
==============================================================================

  1.) interne Testversion

=============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.51
Datum  : 16.07.2010
==============================================================================

  1.) %L+Das Abspeichern von Einstellungen wurde optimiert%L-, die Daten werden jetzt 
      schneller in Speicher geschrieben.

  2.) %L+Baudraten-Erkennung des Busses wurde optimiert%L-.

=============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.50
Datum  : 12.05.2009
=============================================================================

  1.) %L+TS-ISDN: Beim Lesen mit schnellen PC´s über Modemstrecke%L- von großen 
      Datenblöcken aus der SPS brach die Kommunikation ab.

=============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.49
Datum  : 16.12.2008
=============================================================================

  1.) Bei nicht definierter PIN-Nummer konnte teilweise die Sammel-Fehler-LED 
      aufleuchten. 

  2.) Abbruch der Kommunikation beim Lesen von Bausteinen über eine 
      TS-GSM-Verbindung.

=============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.48
Datum  : 30.10.2008
=============================================================================

  1.) %L+Das Versenden von E-Mail-Meldungen ist jetzt möglich%L-.

=============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.47
Datum  : 10.09.2008
=============================================================================

  1.) Ein in der Betriebsart "PPIUSB96" befindliches Tele-Service und zusätzlich
      aktiviertem "Daten sperren" konnte nicht mit dem MPI-Kabelmanager 
      aktualisiert werden.

  2.) Der Parallelbetrieb von Step7-Software und Starter-Software führte zu
      Kommunikationsabbrüchen.

  3.) Die Betriebsarten "PPISER96" und "PPISER19" können nur auch durch den
      MPI-Kabelmanager auf das Standard-MPI-Protokoll umgeschaltet werden. Bei
      "PPIUSB96" und "PPIUSB19" war dies bereits möglich.

  4.) bestimmte Laptop's, serieller Zugriff, Step 7 V5.4SP3, Kommunikationsabbrüche

=============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.46
Datum  : 07.08.2008
=============================================================================

  1.) SEW Antriebe per MPI_DP_PPI Treiber ansprechen ging nicht

  2.) Protokoll- und Timeoutverarbeitung korrigiert

  3.) PPIUSB9K6/PPI19K21/SONDUSB funktionierte seit V 2.41 nicht mehr

  4.) Sonder-Ser/USB Einstellung unter Konfig/Mode, Parität, wenn "odd" ausgewählt und gespeichert
      wurde, ist "even" eingestellt worden und umgekehrt

=============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.45
Datum  : 14.07.2008
=============================================================================

  1.) In der PPIMultimaster-Betriebsart wurde bei 9K6 nicht immer die S7-2xx-CPU
      gefunden.

  2.) Defaultwert für die CPU-Nummer ist jetzt wieder 255 (direkt gesteckte 
      SPS-Steuerung) anstatt 2.

  3.) Durch schnelles Ziehen/Stecken der USB-Verbindung konnte das Gerät so 
      gestört werden, daß keine Kommunikation mehr möglich war.

  4.) Der Urloader enthält jetzt textuell im Code seinen Namen. 

  5.) Kommunikationsabbrüche bei Zugriffe auf die MicroMaster 4x0 (z.Bsp. 420)
      in Verbindung mit der Starter-Software wurden behoben.

  6.) Der Aufbau einer Verbindung zu einer CPU funktionierte nicht immer.

  7.) Der Zugriff auf Movitrac über PFB21 funktionierte nicht. Dieser Zugriff ist
      nur über USB mit dem MPI_DP_PPI-Treiber möglich!

  8.) Das Laden eines Betriebssystems eines OP73 funktionierte nicht korrekt.

  9.) Der Firmware-Transfer eines MP370 geht nur über die Breakout-Box, da
      nur dort der Bus (MPI oder Profibus) mit korrekten Pinning aufgelegt ist.
      In den Einstellungen des Pannels muß bei "Schnittstelle2" dann entsprechend
      MPI/Profibus ausgewählt sein.

  10.) Der Zugriff über Profibus mit Graph7 war stockend, brach teilweise nach 
      kurzer Zeit ab.

  11.) Konfigurationsmenu auf zukünftige Funktion mit zuschaltbarem stärkerem
      Bus-Abschluss vorbereitet.

  12.) Der DTMF-Empfang wurde manchmal nicht initialisiert.

  13.) Nach dem Senden einer SMS-nachricht war der Empfang nicht mehr möglich.

  14.) Das Aufstecken des extern versorgten Gerätes auf einen Bus mit anderen
      Parameter führte zu einer Bus-Störung. Das Gerät gab sich selbst immer
      ein Token obwohl "PG/PC ist einzigster Master" nicht aktiviert war.

  15.) Ein "Versionscheck" durch den MPI-Kabelmanager führte auf Grund eines
      Codierungsfehlers zu Fehlermeldungen.

  16.) Ein Firmware-Update nach Setzen der Werkseinstellung und aktivieren 
      von "Daten Sperren" führt zu einer Endlos-Neustart-Schleife.

  17.) Der NotLoader wurde nochmals überarbeitet.

=============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.44
Datum  : 19.03.2008
==============================================================================

  1.) Die Konfiguration über Modemstrecke eines TeleService mit der Firmware V1.42
      und V1.43 mit dem MPI-Kabelmanager V3.12 führte zu einem 
      "Nicht_mehr_ansprechbar-Verhalten" des Gerätes.

=============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.43
Datum  : 14.02.2008
==============================================================================

  1.) Zugriffe auf den Profibus DP mit Baudrate 1M5 konnten zu einem Abfallen der
      Ausgänge der SPS führen.

  2.) PPI-Multimaster-Kommunikation funktionierte nach dem Ändern der PPI-Baudrate
      nicht mehr.

  3.) PPI-MultiMaster funktionierte Seriell nicht mehr.

  4.) Bei einer Abfrage der internen Flags mit dem MPI-Kabelmanager wird nun diese
      Information aus dem Flash anstatt RAM gelesen. 

  5.) Checksummen der Firmware aus dem Konfigurationsbereich verschoben.

=============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.42
Datum  : 29.01.2008
==============================================================================

  1.) Beim Versenden von SMS-Meldungen mit dem Analog-Modem wurde die Meldung
      Code 23h ge,eldet, obwohl eine Verbindung tatsächlich vorhanden war.
      Ein abgelaufener Timeout hatte dieses Verhalten ausgelöst.

=============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.41
Datum  : 14.01.2008
==============================================================================

  1.) Bei der Quittierung einer versendeten Nachricht mit DTMF wurde falsch
      an die SPS zurück gemeldet.

=============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.40
Datum  : 03.01.2008
==============================================================================

  1.) Update des Produkts aus dem NotLoader funktionierte nicht immer. Ursache
      war eine nicht korrekte Baudratenerkennung bei 19K2 Baud.

  2.) In der Betriebsart "PPI-Multi" konnte die Suche nach möglicherweise
      vorhandenen Teilnehmer mit der MicroWin-Software V4.0 stehen bleiben.

=============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.39
Datum  : 21.12.2007
==============================================================================

  1.) Die DTMF-Quittierung wurde überarbeitet. Das Warten auf die Quittierung
      muß jetzt entweder "mit einem Anruf und anschließendem Auflegen" oder 
      explizit "von der SPS per Kommando 20h" beendet werden.

  2.) Es werden jetzt Eingaben von Nummerm mit "+"-beginnend korrekt verarbeitet.

=============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.38
Datum  : 18.12.2007
==============================================================================

  1.) Die SMS-Verarbeitung bei TS Analog oder TS ISDN funktionierte erst, wenn
      einmal angerufen wurde.

  2.) Der Konfigurationsspeicher wurde anders aufgeteilt und verwaltet. Das 
      NotLoaderBrennProgramm wurde entsprechend angepaßt.

  3.) Teilweise wurde nach Neustart einer Konfigänderung der falsche Bustyp 
      verwendet.

  4.) Die Verbindungs-LED zeigte teilweise falsche Zustände an.

  5.) Es konnte die Kommunikation bei direktem PG/PC-Zugriff und gleichzeitiger
      aktiver SMS/VOICE-Verarbeitung abbrechen.

=============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.37
Datum  : 04.12.2007
==============================================================================

  1.) Es war nach einer SPS-Kommunikation anschließend kein serielles 
      Firmware-Update möglich.

  2.) Die automatische Erkennung von Baudrate und Busprofil-Parameter wurde nach
      Konfigurationsänderungen über den MPI-Kabelmanager nicht mehr korrekt 
      durchgeführt.

  3.) Teilweise musste mehrfach bei den "Erreichbaren Teilnehmern" bei Profibus 6MBd
      zugegriffen werden, bis die gewünschten Informationen anstanden.

  4.) Anstehende Fehler bei Version "GSM" wie "SIM-Karte fehlt" oder "PIN nicht 
      korrekt" wurden nach einem Neustart nicht mehr angezeigt.

  5.) Im Meldungsfenster des MPI-Kabelmanager tauchte die Variante "GSM" immer
      mit der Meldung "Modem antwortet nicht" auf. Dies wurde korrigiert.

  6.) Bei aktiver Busparameter-Erkennung von Steuerungen im Netz, die dies nicht 
      unterstützen, wird jetzt eine entsprechende Rückmeldung angezeigt.
      Achtung: Step7 V5.4 und folgende zeigen in diesem Fall nur ein leeres 
      Fenster "Erreichbare Teilnehmer" an.

  7.) Anstehende Protokollfehler auf der RS232-Seite werden nun bei korrekten 
      Protokollen wieder gelöscht.

  8.) Die Modem-Data-LED leuchtete teilweise bei der SPS-Kommunikation mit
      auf, obwohl seriell mit dem TeleService kommuniziert wurde.

  9.) Die serielle Baudrate "19K2" wurde teilweise nicht korrekt erkannt.

=============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.36
Datum  : 23.11.2007
==============================================================================

  1.) Ein ausgelöster Neustart durch schnelles Ziehen/Stecken führte zu
      Verbindungs-/Kommunikationsfehler über USB. 

  2.) TS-Software V6.0, Bus-Auswahl "Auto" wurde ignoriert und somit nicht 
      ausgeführt. Dadurch war kein ONLINE-Zugriff auf den angeschlossenen Bus 
      möglich.

=============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.35
Datum  : 19.11.2007
==============================================================================

  1.) Der Rückruf funktionierte nicht immer, was am verwendeten PC-Modem lag.

  2.) Bei Kommunikationsfehler auf der seriellen oder Modem-Seite blinkt nun 
      die Fehler-LED. Des weiteren können diese Fehler im MPI-Kabelmanager 
      angezeigt bzw. ausgelesen werden.

=============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.34
Datum  : 29.10.2007
==============================================================================

  1.) Der "Minimal-Loader" sowie das "Urloader-Brenn-Programm" wurden bzgl.
      USB-Reset und die Anzeige der Power-LED geändert.

  2.) Es wurde versucht, erkannte Bus-Parameter-Protokolle über die 
      PC-Schnittstelle zu senden, obwohl dort kein Teilnehmer angeschlossen war.

  3.) Seit V2.33 konnten PC-seitige Kommunikationsprobleme auftreten, wenn das
      Modul ohne angeschlossene SPS-Steuerung betrieben wurde.

=============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.33
Datum  : 25.10.2007
==============================================================================

  1.) Beim Zugriff auf die Parametrierung des TeleService über die Telefonleitung
      wurde beim Auflegen-String an den PC die Kombination "+++ATH" gesendet.
      Dies wurde vom TeleService aber ausgewertet und es legte somit sofort auf.

  2.) Der Zugriffsschutz war während der Anmeldung noch nicht aktiv. Es konnte
      bevor man sich angemeldet hatte bereits mit der S7-SPS kommuniziert werden.

  3.) Bei aktiver MPI-Baudratenerkennung wurde bei einer SPS-Steuerung die länger
      zum Hochlaufen benötigte wie das TeleService selber eine Default-Baudrate
      von 187.5 KBd gesetzt und eine Kommunikation war anschließend nicht mehr 
      möglich.

  4.) Der Neustart des NC-Teils einer S7-Sinumerik mit der Software "HMIAdvanced"
      funktionierte nicht korrekt.

  5.) Protokolle, die V3.0-Protokolle gekapselt hatten, wurden nicht korrekt
      verarbeitet.

  6.) Unterstützung für den OPCmanager für den S7-200-Mode implementiert.

=============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.32
Datum  : 11.07.2007
==============================================================================

  1.) Der Firmware-Update ist jetzt auch in der PPI-Betriebsart möglich.

  2.) Der Verbindungsaufbau (Zugriff auf den BUS) nach Stromwiederkehr funktionierte
      nicht immer.

=============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.31
Datum  : 14.06.2007
==============================================================================

  1.) Die Meldungen "ErCodes<XX>" können nun zu/abgeschaltet werden. Die anderen 
      Fehlermeldungen werden trotzdem über den MPI-Kabelmanager angezeigt.

  2.) ErrorCode 15h wird bei FunktionCode 46 nicht mehr ausgelöst. Es handelt 
      sich hierbei im einen Broadcast an die im Bus befindlichen Slaves.

  3.) Protokollart "HMI" in Verbindung mit der Visualisierung "IGSS32" war
      kein Kommunikationsaufbau möglich bzw. wurde nach 16 Protokollen mit 
      Fehler abgebrochen.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.30
Datum  : 25.04.2007
==============================================================================

  1.) Bei aktiver "Automatischer Busparameterprotokoll-Verarbeitung" konnte 
      keine Verbindung zur Steuerung kurz nach dem Aufstecken aufgebaut werden.

  2.) Es konnten keine S7-21x-Steuerungen im MultiMaster-Mode angesprochen
      werden.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.29
Datum  : 11.04.2007
==============================================================================

  1.) Wenn keine Simmkarte im TS GSM gesteckt war und man im MPI-Kabelmanager
      im Tele-Service-Menu aof OK klickte, wurde die Fehler-LED ausgeschaltet.

  2.) Im MPI-Kabelmanager wurde "Modem bereit" und "Modem fehlerhaft" angezeigt, 
      obwohl das Modem "bereit" war. Dies wurde korrigiert.

  3.) Wurde ein leerer Initstring mit dem MPI-Kabelmanager ins TeleService 
      geschrieben, so wurde dabei ein Neustart ausgelöst.

  4.) Die Anzeige von Fehlermeldungen im MPI-Kabelmanager wurde überarbeitet,
      da teilweise zwischen "kein MPI-BUS" und falsch eingestellter Bus-Baudrate
      nicht unterschieden wurde.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.28
Datum  : 04.04.2007
==============================================================================

  1.) Konfiguration eines OP27 mit ProToolPro V6.0SP2 war teilweise nicht
      möglich.

  2.) Bei einem verrauschten MPI-/Profibus wurde beim Hochlaufen des Gerätes 
      teilweise die Busbaudrate nicht erkannt. Es wurde "MPIPAR falsch" angezeigt,
      187.5 als Default angenommen und mit der hinterlegten Stationsadresse
      sofort in den BUS gegegangen.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.27
Datum  : 09.02.2007
==============================================================================

  1.) Die Einstellung "PPI" ist für TeleService unter "Tuning" -> "Bootoption"
      nicht zulässig.

  2.) Das Versenden einer SMS nach dem Hochlaufen nach Spannungswiederkehr führte
      zu einem Sammel-Fehler.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.26
Datum  : 08.12.2006
==============================================================================

  1.) Zugriffe direkt auf das TeleService mit dem Treiber "PC-Adapter [Auto]"
      und einer automatischen Baudratenerkennung führte zu einer endlosen 
      Wartezeit in der Step7-Software.

  2.) War das Kabel bei Kommunikationsabbruch noch im Bus und bekam anschließend 
      den Auftrag, nochmals in den Bus reinzugehen, blieb es in einer Endlosschleife 
      hängen.

  3.) Wenn in der Betriebsart "PC-Adapter [Auto]" keine Busparameter erkennbar
      sind, wird eine Fehlermeldung an den Anwender gesendet.

  4.) Projektierungen eines TP177B konnten per MPI-Zugriff nicht übertragen werden.

  5.) Der Zugriff auf eine dezentrale Peripherie führte zu einer endlosen Wartezeit
      in der Step7-Software.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.25
Datum  : 05.12.2006
==============================================================================

  1.) Das Verschicken einer SMS-Meldung nach einem Zugriff mit Step7 über die
      Modemstrecke funktionierte nicht mehr.

  2.) Der Zugriff direkt mit der Treibereinstellung "PC-Adapter [Auto]" ist
      nun ebenfalls möglich.

  3.) Fehlermeldung, daß das TS bereits im Bus ist, wurde korrigiert.

  4.) Werkeinstellung wurde bzgl. automatischer Baudratenerkennung und 
      Busparametererkennung für MPI- und Profibus geändert.

  5.) Bei nicht vorhandenen Busparameterprotokollen wird eine Rückmeldung an
      den Anwender gemeldet.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.24
Datum  : 29.11.2006
==============================================================================

  1.) Eine verschickte Meldung kann jetzt per Voiceanruf (DTMF) quittiert 
      werden.

  2.) Nach einer erfolgten ONLINE-Kommunikation bei aktiviertem Meldungsversand
      per SMS war anschließend das Versenden nicht mehr aktiv.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.23
Datum  : 27.11.2006
==============================================================================

  1.) Routine für das Brennen in den Flash bzgl. möglicher Abstürze durch Reset
      überarbeitet.

  2.) Bei Erkennen des Modem-TS-Protokolls werden jetzt etwaige Timeout-Zeiten
      nicht mehr in den Flash geschrieben.

  3.) Wenn die Busparameter-Routine einen Timeout zurückmeldete, wurde trotzdem
      das Profil auf "MPI" gesetzt.

  4.) Nach einer Kommunikation über Modem mit einer vorausgegangenen USB-Kommunikation
      war nach dem Anruf nur noch eine Kommunikation über die RS232-Schnittstelle
      möglich.

  5.) Der Notloader wurde überarbeitet.

  6.) Während einer Kommunikation auf dem MPI-Bus über RS232, USB oder Modem 
      wird die SMS-Verarbeitung gestoppt. 

  7.) Speicher für Konfigurationsänderungen im Loader korrigiert.

  8.) Bei der Verwendung des Treibers "PC-Adapter [Auto]" wurde bei Profibus
      mit dem Profil "Universell (DP/FMS)" die Busparameterprotokollenicht 
      korrekt empfangen und somit verwendet.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.22 
Datum  : 20.11.2006
==============================================================================

  1.) Das Brennen von Pages im Flashspeicher wurde überarbeitet. Es wird jetzt 
      zwischen Firmware-Update und Konfigurationsänderung unterschieden. Im 
      gleichen Zug wurde die maximale Schreibdauer in den Flash korrigiert. 

  2.) Bei einem fehlgeschlagenen Schreibvorgang in den Flashspeicher wird jetzt 
      nach 150ms ein 2. Mal geschrieben. Falls auch dieser Brennvorgang nicht
      erfolgreich beendet wurde, wird am Ende des kompletten Schreibvorgangs 
      und nach Neustart eine Meldung "Speicherinhalt inkonsistent" ausgegeben. 
      Über den Minimal-Loader kann dann das Update nochmals aufgesetzt werden.

  3.) Der Minimal-Loader wurde den obigen Änderungen entsprechend abgeändert.

  4.) Bei Verwendung des Treibers "PC-Adapter [Auto]" und des Buttons "Diagnose"
      wird nun das Busparameterprotokoll von den angeschlossenen Steuerung 
      empfangen. Wenn aber innerhalb einer bestimmter Zeit kein Protokoll 
      empfangen wird (weil z. Bsp. die Steuerung zu alt dafür ist), bekommt 
      der Anwender eine entsprechende Meldung. Ansonsten werden die Daten
      für den Buszugriff verwendet.

  5.) In der Betriebsart "CP-Mode" oder RFC1006 wird bevor ein Buszugriff 
      erfolgt versucht, die Busparameterprotokolle zu empfangen. Wenn diese 
      Protokolle vorhanden sind werden Sie auch verwendet.

  6.) Nicht benutzte Funktionen wurden entfernt.

  7.) Bei Zugriff über "PC-Adapter [MPI]" oder "PC-Adapter [Profibus]" auf 
      eine einzelne S7-200-Steuerung muß die vom PC vorgegebene Baudrate 
      verwendet werden.

  8.) Das Versenden von SMS-Meldungen kann bei einem TeleService GSM jetzt 
      direkt erfolgen. Die CallCenterNummer des Providers muß dazu eingegeben 
      werden. Die verwendete Protokollart ist hierbei "Keine". Eventuell
      verwendete Umlaute werden umgesetzt.

  9.) SMS-Empfang: Bei mehr als 2 auf der SIM-Karte vorhandenen SMS-Meldungen 
      wurde nicht korrekt gelesen. Dies war auch bei einer Meldung mit einer
      Textlänge von genau 160 Zeichen ebenfalls möglich.

  10.) Der Zugriff über USB auf das TeleService konnte eine Modemstrecke stören. 
      Anschließend war nur noch über den seriellen Anschluss eine Kommunikation 
      möglich.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.21
Datum  : 27.10.2006
==============================================================================

  1.) Ein USB-Zugriff auf das Teleservice während einer aktiven Modemverbindung
      ist nun nicht mehr möglich. Der Zugriff über Fernwartung hat oberste und
      einzige Priorität.

  2.) Nach einem Zugriff über USB zur Konfiguration oder auch SPS-Programmierung
      konnte anschließend keine sinnvolle Telefonverbindung und somit ein SPS-Zugriff       
      aufgebaut werden.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.20
Datum  : 27.10.2006
==============================================================================

  1.) Einstellung in der PG/PC-Schnittstelle "PC-Adapter [Auto]" ist nun 
      möglich.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.19
Datum  : 22.10.2006
==============================================================================

  1.) Busprüfung Parität-, Overrun- und Framming-Error für den schreibenden Buszugriff         
      jetzt Siemenskompatibel, so daß auch instabilere Busse akzeptiert werden

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.18
Datum  : 05.10.2006
==============================================================================

  1.) Der Modemtest im Gerätedauerlauf funktionierte in der Version V1.17 nicht
      mehr.

  2.) Kommunikation mit "passiven Teilnehmern" überarbeitet.

  3.) Über die Modemstrecke wurde generell mit neuen V5.1 Protokollen gearbeitet
      obwohl V5.0 im Teleservice eingestellt war.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.17
Datum  : 30.08.2006
==============================================================================

  1.) Probleme beim Verbindugsabbruch / -Ende behoben.

  2.) Initialisierung des verwendeten GSM-Modem ergab teilweise Fehler. 

  3.) Bei Verwendung einer SIM-Karte ohne PIN wurden diese nicht korrekt bearbeitet.

  4.) Implementierung weiterer Funktionen zur Darstellung im MPI-Kabelmanager. Siehe
      hierzu auch diese Versionsdoku.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.16
Datum  : 16.08.2006
==============================================================================

  1.) Bei der Geräteausführung "ohne Profibus" sind Busgeschwindigkeiten 
      bis 12MBaud (MPI und Programmierung über Profibus) möglich, jedoch 
      nicht DP V0 / V1 / V2. >>>>> DP V0 / V1 / V2 ist bei der 
      Geräteausführung "mit Profibus" in Vorbereitung.

  2.) Der Reset des integrierten Modems wurde nach einem Update nicht durchgeführt.
      Deshalb konnte es zur Fehleranzeige kommen. Nach einer Stromwiederkehr war
      das Gerät wieder einsatzbereit.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.15
Datum  : 04.08.2006
==============================================================================

  1.) Nach einer Konfiguration über den MPI-Kabelmanager bei GSM-Geräten wurde
      anschließend nach dem Übertragen ein Fehler angezeigt.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.14
Datum  : 28.07.2006
==============================================================================

  1.) Abbrüche in der Kommunikation (Status Baustein, Variablentabelle) t

  2.) Das Tele-Service zeigte teilweise "Geister"-Stationen im Bus an.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.13
Datum  : 14.06.2006
==============================================================================

  1.) Bei Eingabe einer MSN mit mehr als 6 Zeichen zeigte das TeleService ISDN nach
      dem erneuten Hochlaufen die Sammelfehler-LED an. Ein Zugriff auf das Gerät
      über USB oder Seriell war nicht mehr möglich.

  2.) Nach dem Auflegen einer ISDN-Verbindung zeigte das TeleService ISDN immer
      noch mit der Connect-LED einen Connect an, obwohl dieser längst beendet
      war. 

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.12
Datum  : 12.06.2006
==============================================================================

  1.) Kommunikation mit der Step7-Version V5.4 in der Protkollart V5.0_Alt
      führte zu Kommunikationsabbrüchen. Ursache liegt in einer Änderung des 
      Protokolls dieser Version.

  2.) Kommunikationsabbrüche nach längerer Laufzeit (auch RFC1006) wurden behoben.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.11
Datum  : 30.05.2006
==============================================================================

  1.) Beim Senden einer SMS enthielt das Protokoll UCP einen Fehler. Bei "E+"
      funktionierte das Absetzen der Nachricht, bei "O2" ging es nicht.

  2.) Das Auflegen und Abheben bei einer ISDN-Verbindung funktionierte nicht
      immer korrekt.

  3.) Baudratenerkennung und Paritätsprüfung des angeschlossenen Bus-Systems
      wurden überarbeitet. Im Bedarfsfall wird nun eine Meldung an die 
      Step7-Software geschickt, daß der BUS eine schlechte Qualität besitzt.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.10
Datum  : 10.05.2006
==============================================================================

  1.) Bei einem Anruf wird nun die SMS-Verarbeitung gestoppt. Sobald man dann
      die Verbindung beendet läuft die SMS-Verarbeitung automatisch weiter.

  2.) Teilweise konnte die Telefonnummer der Server-Zentrale für SMS-Versand mit
      einem Schrottzeichen am Ende gesendet werden. Folge war, daß kein Connect
      mit der Server-Zentrale zustande kam.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.09
Datum  : 08.05.2006
==============================================================================

  1.) Initialisierungsstring für das Analog-Modem optimiert.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.08
Datum  : 02.05.2006
==============================================================================

  1.) Beim Senden/Empfangen einer SMS wurde nachdem der Anruf gestartet wurde
      endlos auf das Abheben gewartet.

  2.) Beim Senden/Empfanger einer SMS-Nachricht funktionierte abhängig von der 
      S7-CPU der Verbindungsaufbau zur Steuerung nicht. Ursache war eine falsche
      Slot- und Funktionsnuumer.

  3.) Der Empfang einer SMS mit genau 160 Zeichen funktionierte nicht.

  4.) Ein Auftreten eines Fehlers beim Lesen des Merkerwortes beim Senden/Empfangen
      einer SMS-Nachricht konnte die Verbindung zur SPS-Steuerung nicht mehr 
      aufgebaut werden.

  5.) Bei der Variante "Analog" kann nun ab dem MPI-Kabelmanager V2.51 das
      Einsatzland aus einer Liste ausgewählt werden.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.07
Datum  : 19.04.2006
==============================================================================

  1.) Zugriffe auf den angeschlossenen Bus wurden beschleunigt.

  2.) Bei TELESERVICE GSM ist jetzt der Empfang einer SMS-Meldung möglich. Diese
      wird in der SPS-Steuerung im projektierten DB abgelegt.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.06
Datum  : 21.03.2006
==============================================================================

  1.) Die Betriebsart "PPI-Multi-Master an S7-2xx" über die Modemstrecke ist 
      jetzt selektierbar und verwendbar.

  2.) Testroutine "Analogmodemtest" für Übertragungspegelmessung im Dauerlauf 
      eingefügt.

  3.) Bei einer nicht konfigurierten MSN zeigte das Teleservice ISDN den 
      Sammelfehler an.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.05
Datum  : 06.03.2006
==============================================================================

  1.) Die maximale Zeichenanzahl der MSN bei ISDN wurde auf 25 erhöht.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.04
Datum  : 01.03.2006
==============================================================================

  1.) Der Rückruf bei ISDN-Kommunikation war ohne Erfolg.

  2.) Kommunikation mit ISDN-Modem überarbeitet und korrigiert.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.03
Datum  : 22.02.2006
==============================================================================

  1.) Der SMS-Versand (von der SPS wie bei Tele-Prof-Fernwartung gesteuert) wurde
      integriert.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.02
Datum  : 20.02.2006
==============================================================================

  1.) Die USB-Kommunikation wurde überarbeitet.

  2.) Der Update des Grundloaders kann nun über USB sowie RS232 gemacht werden.

==============================================================================
Produkt: TeleService ISDN/ANALOG/GSM
Version:  1.01
Datum  : 08.02.2006
==============================================================================

  1.) Erste Version
