==============================================================================
Produkt: S7-Interface-Configurator
Version:  1.14
Datum  : 01.08.2013
==============================================================================

  1.) Bei Update über USB wird der Status der USB-Verbindung in der Fusszeile 
      angezeigt.

==============================================================================
Produkt: S7-Interface-Configurator
Version:  1.13
Datum  : 01.11.2012
==============================================================================

  1.) Das Install-Shield beinhaltet keine USB-Treiber mehr, diese sind auf der
      mitgelieferten Demo-CD enthalten.

==============================================================================
Produkt: S7-Interface-Configurator
Version:  1.13
Datum  : 08.02.2012
==============================================================================

  1.) USB-Produkte in der Betriebsart "PPI" können in den MPI-Modus zurückgesetzt 
      werden.

  2.) Firmware-Update bei USB-Geräten unter Windows 7 überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: S7-Interface-Configurator
Version:  1.12
Datum  : 14.10.2011
==============================================================================

1.) %L+MPI/PPI-Profibusmodem-Firmware%L- kann jetzt aktualisiert werden

2.) %L+Restliche Funktionen des MPI-Kabelmanager hinzugefügt%L-

==============================================================================
Produkt: S7-Interface-Configurator
Version:  1.11
Datum  : 25.08.2011
==============================================================================

  1.) S7-USB integriert

  2.) Funktionen bzgl. Firmware-Update und Parametrierung der TS-Option des
      MPI-Kabelmanager integriert.

  3.) S7-USB, MPI-USB, MPI-II, S7-LAN und MPI-LAN können bzgl. der Buskonfiguration
      und Bootoption parametriert werden.

==============================================================================
Produkt: S7-Interface-Configurator
Version:  1.10
Datum  : 27.06.2011
==============================================================================

- Not-Lader wurde integriert

- Produkte die sich im Not-Lader befinden, werden automatisch nach Programm-
start gesucht und angezeigt

- Produkte die sich im Not-Lader befinden werden bei der Suche gefunden


==============================================================================
Produkt: S7-Interface-Configurator
Version:  1.10
Datum  : 03.05.2011
==============================================================================

  1.) %L+Überprüfung auf korrektes Subnet bei Update%L- wird nun nur noch bei S7-LAN
      und MPI-LAN durchgeführt.

==============================================================================
Produkt: S7-Interface-Configurator
Version:  1.09
Datum  : 03.05.2011
==============================================================================

  1.) Überprüfung des Subnetz führte bei Update über RS232 oder USB zu Fehlermeldungen,
      deshalb wurde Überprüfung temporär deaktiviert.

==============================================================================
Produkt: S7-Interface-Configurator
Version:  1.08
Datum  : 21.04.2011
==============================================================================

  1.) %L+MPI-LAN Manager in S7-Interface-Configurator integriert%L-, um die Netzwerk-
      einstellungen des S7-LAN/MPI-LAN zu setzen.

  2.) Bei Sprache ändern werden die Buttons Update, Werksupdate, Bootstrap
      und LAN-Manager gesperrt, da die Geräteliste geleert wird, aber noch ein
      Gerät ausgewählt ist.

  3.) Hilfe an aktuelle Version angepasst.
  
  4.) Hilfesystem um Windows Vista und Windows 7 Kompatibilitt erweitert.
  
  5.) Subnetzüberprüfung hinzugefügt.

  6.) Buttons ohne Grafik mit zentrierten Texte.

  7.) Ein S7-LAN in der Betriebsart "PPI Multimaster" konnte nicht upgedatet 
      werden.

==============================================================================
Produkt: S7-Interface-Configurator
Version:  1.07
Datum  : 22.01.2009
==============================================================================

  1.) Der Urloader wird bei Bedarf auch bei normalem Update gebrannt.

  2.) Die Versionshistorie blieb bei V1.05 stehen.

==============================================================================
Produkt: S7-Interface-Configurator
Version:  1.06
Datum  : 20.01.2009
==============================================================================

  1.) Menupunkt "Info über"  in die Menuleiste integriert.

==============================================================================
Produkt: S7-Interface-Configurator
Version:  1.05
Datum  : 08.01.2009
==============================================================================

  1.) Teilweise wurden keine Bilder in den Buttons angezeigt.

  2.) Die Installation des USB-Treibers war fehlerhaft, wenn kein Schreibzugriff 
      auf den Windows-Temporärordner gegeben war.

  3.) Teilweise wurde die Seriennummer nicht angezeigt, stattdessen "-UPD".

==============================================================================
Produkt: S7-Interface-Configurator
Version:  1.04
Datum  : 04.12.2008
==============================================================================

  1.) Nach Löschen des Laufbalkens dauerte es noch 5 Sekunden bis der Anwender
      über das erfolgte Update informiert wurde.

  2.) Nach Start des Updates vergingen 2-3 Sekunden bis der Laufbalken anläuft.

  3.) Bei Update über USB gab es für den Anwender scheinbare Leerlaufzeiten, wo 
      sich nichts tat. Jetzt wird der Anwender informiert.

  4.) Darstellung der Hinweis-Texte im Laufbalken überarbeitet, da schwer lesbar.

  5.) Weitere Funktionalitäten integriert: "Werksupdate" (Update und Setzen der 
      Werkseinstellung) sowie "Bootstrap" (Update und Setzen der Werkseinstellung
      sowie Austausch des NotLoaders). Diese Sonderfunktion "Bootstrap" wird erst
      durch Eingabe eines speziellen Passwort freigeschaltet.

  6.) Mehrere vorhandene Netzwerk-Karten unterbanden ein Update über LAN.

  7.) Während der Installation wird jetzt der USB-Treiber nach Rückfrage mit 
      installiert.

  8.) Das angeschlossene MPI-Produkt führt automatisch einen Neustart nach 50 
      Sekunden aus, wenn es in dieser Zeit keinerlei Reaktionen von Seiten des
      PCs erfährt.

==============================================================================
Produkt: S7-Interface-Configurator
Version:  1.03
Datum  : 02.12.2008
==============================================================================

  1.) Der Update von S7- und MPI-LAN war nicht mehr funktionsfähig.

  2.) Der Anwender wird jetzt über das erfolgtem Update informiert.

  3.) Nach erfolgtem Update wird der Update-Button deaktiviert.

==============================================================================
Produkt: S7-Interface-Configurator
Version:  1.02
Datum  : 01.12.2008
==============================================================================

  1.) Der Laufbalken wurde nicht immer angezeigt.

  2.) Schnelles Setzen von allen 3 Suchpfaden und anschließendes Klicken auf 
      den "Suchen"-Button führte zu einem Programmhänger.

  3.) Ein aktiver PLCVCom wurde nicht gemeldet.

  4.) Ein MPI-LAN konnte nicht immer upgedatet werden.

==============================================================================
Produkt: S7-Interface-Configurator
Version:  1.01
Datum  : 26.11.2008
==============================================================================

  1.) Erste Version

