==============================================================================
Produkt: S5anMPI-Kabel
Version:  2.42
Datum  : 14.07.2008
==============================================================================

  1.) Erste selbstständige Version, extrahiert aus der Firmware MPI-II V2.42
      vom 10.07.2008.

  2.) Tele-Service-Funktionen sind nicht mehr enthalten.

  3.) Diese Version ist erkennbar bei der Anzeige der Version durch ein 
      vorgestelltes "S5" vor der eigentlichen Versionsnummer.

  4.) Diese Firmware ist nur auf ein S5anMPI-Kabel übertragbar.

  5.) Das Aufstecken des extern versorgten Gerätes auf einen Bus mit anderen
      Parameter führte zu einer Bus-Störung. Das Gerät gab sich selbst immer
      ein Token obwohl "PG/PC ist einzigster Master" nicht aktiviert war.

  6.) Ein "Versionscheck" durch den MPI-Kabelmanager führte auf Grund eines
      Codierungsfehlers zu Fehlermeldungen.

  7.) Ein Firmware-Update nach Setzen der Werkseinstellung und aktivieren 
      von "Daten Sperren" führt zu einer Endlos-Neustart-Schleife.

  8.) Der NotLoader wurde nochmals überarbeitet.
