==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.66
Datum  : 07.07.2010
==============================================================================

  1.) %L+Kommunikationsprobleme mit Westermo-GSM-Modem behoben%L-.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.65
Datum  : 12.09.2008
==============================================================================

  1.) %L+Erreichbare Teilnehmer-Suche nach passiven Stationen überarbeitet%L-
  2.) %L+Kein Zugriff auf FM357-2%L- möglich, wenn die CPU den MPI-Rückwandbus 
      durchreicht. 

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.64
Datum  : 14.08.2008
==============================================================================

  1.) %L+Die Kommunikation mit einer S7-2xx-SPS-Steuerung und dem Kommunikationstreiber%L-
      PC-S7-LINK funktionierte nicht.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.63
Datum  : 23.07.2008
==============================================================================

  1.) %L+Mit Siemens Original TS%L- V6.1 war kein Zugriff weder mit Passwort noch ohne
      möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.62
Datum  : 24.04.2008
==============================================================================

  1.) Selten auftretendes Hängenbleiben in der Kommunikation gefunden und behoben.
      Nur durch Ziehen/Stecken des Kabels von der SPS oder Spannungsversorgung
      löste das Problem.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.61
Datum  : 14.02.2008
==============================================================================

  1.) Checksummen der Firmware aus dem Konfigurationsbereich verschoben.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.60
Datum  : 18.12.2007
==============================================================================

  1.) Der Konfigurationsspeicher wurde anders aufgeteilt und verwaltet.

  2.) Die Sprachauswahl mit dem MPI-Kabelmanager funktionierte seit V2.56 nicht
      mehr.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.59
Datum  : 09.08.2007
==============================================================================

  1.) Unterstützung des OPCmanager war Fehlerhaft.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.58
Datum  : 03.08.2007
==============================================================================

  1.) Unterstützung für den OPCmanager mit Treiber "S7-LAN lite" für S7-200-Mode
      implementiert.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.57
Datum  : 26.07.2007
==============================================================================

  1.) In der TS-Betriebsart eines MPI/PPI-Kabel wurde im TS-spezifischen Menu 
      der Reiter GSM/ISDN/SMS angezeigt.

  2.) Seit V2.45 wurden teilweise SPS-Steuerungen bei "Zielsystem" => "Erreichbare
      Teilnehmer" nicht mehr angezeigt.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.56
Datum  : 14.06.2007
==============================================================================

  1.) Die Meldungen "ErCodes<XX>" können nun zu/abgeschaltet werden. Die anderen 
      Fehlermeldungen werden trotzdem über den MPI-Kabelmanager angezeigt. 

  2.) ErrorCode 15h wird bei FunktionCode 46 nicht mehr ausgelöst. Es handelt 
      sich hierbei im einen Broadcast an die im Bus befindlichen Slaves.

  3.) Protokollart "HMI" in Verbindung mit der Visualisierung "IGSS32" war
      kein Kommunikationsaufbau möglich bzw. wurde nach 16 Protokollen mit 
      Fehler abgebrochen.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.55
Datum  : 25.04.2007
==============================================================================

  1.) Änderung der V2.43 führte zu Unterbrechungen in der Kommunikation bei
      älterer Step7 lite V2.0 Software.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.54
Datum  : 19.04.2007
==============================================================================

  1.) Abbruch der Kommunikation bei Status Baustein mit Step7 lite V2.0 
      behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.53
Datum  : 14.02.2007
==============================================================================

  1.) MPI/PPI-Kabel in der Variante "Metallausführung" (erste Generation) zeigte
      die Teilnehmer im MPI-Bus an, es konnte aber keine Kommunikation damit
      durchgeführt werden.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.52
Datum  : 18.12.2006
==============================================================================

  1.) Der Empfang von Zeichen beim Startup des Kabels konnte ein Stehenbleiben
      des Kabels mit der Display-Ausgabe "Station prüfen" verursachen.

  2.) In der PPI-Betriebsart wird jetzt auch das Paritäts- und Stopbit geprüft.
      Sobald ein Fehler erkannt wird, wird das Zeichen verworfen und die 
      Baudratenerkennung neu gestartet.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.51
Datum  : 21.11.2006
==============================================================================

  1.) Bei Verwendung des Treibers "PC-Adapter [Auto]" und des Buttons "Diagnose"
      wird nun das Busparameterprotokoll von den angeschlossenen Steuerung 
      empfangen. Wenn aber innerhalb einer bestimmter Zeit kein Protokoll 
      empfangen wird (weil z. Bsp. die Steuerung zu alt dafür ist), bekommt 
      der Anwender eine entsprechende Meldung. Ansonsten werden die Daten
      für den Buszugriff verwendet.

  2.) Bei Zugriff über "PC-Adapter [MPI]" oder "PC-Adapter [Profibus]" auf 
      eine einzelne S7-200-Steuerung muß die vom PC vorgegebene Baudrate 
      verwendet werden.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.50
Datum  : 20.11.2006
==============================================================================

  1.) Bei aktiver TS-Funktion sendete das Kabel bei Verwendung des 
      Treibers "PC-Adapter" in der Step7-Software bei einem Zugriff über eine 
      Tele-Prof-Strecke eine falsche Rückmeldung. 

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.49
Datum  : 27.10.2006
==============================================================================

  1.) Einstellung in der PG/PC-Schnittstelle "PC-Adapter [Auto]" ist nun 
      möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.48
Datum  : 22.10.2006
==============================================================================

  1.) Busprüfung Parität-, Overrun- und Framming-Error für den schreibenden Buszugriff       
      jetzt Siemenskompatibel, so daß auch instabilere Busse akzeptiert werden

  2.) Bediengeräte OP 25/27 etc. mit ProTool/WinCC flexible konfigurieren, nach Start       
      des Übertragungsvorgangs wird die im Gerät befindliche Konfiguration ausgelesen 
      und dargestellt. Wenn dieser Dialog sofort bestätigt wurde, kam es dazu dass die       
      Konfiguration nicht übertragen wurde

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.47
Datum  : 05.10.2006
==============================================================================

  1.) Kommunikation mit "passiven Teilnehmern" überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.46
Datum  : 10.08.2006
==============================================================================

  1.) Zielsystem -> "Erreichbare Teilnehmer" funktionierte nicht immer. Bei
      Konfiguration der eigenen Stationsadresse auf eine Adresse größer als
      die der SPS funktionierte es.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.45
Datum  : 04.08.2006
==============================================================================

  1.) Anzeige der Statiosnnummern 100 - 126 überarbeitet und Darstellung verbessert.

  2.) Teilweise wurden immer noch im Display "Geister-SPS-Steuerungen" angezeigt.

  3.) Auf einem Bus mit vielen Störungen funktionierte die Kommunikation zum
      INAT OPC-Server nach längerer Laufzeit nicht mehr.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.44
Datum  : 27.07.2006
==============================================================================

  1.) Das MPI/PPI-Kabel zeigte teilweise "Geister"-Stationen im Bus an.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.43
Datum  : 12.06.2006
==============================================================================

  1.) Kommunikation mit der Step7-Version V5.4 führte zu Kommunikationsabbrüchen.
      Ursache liegt in einer Änderung des Protokolls dieser Version.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.42
Datum  : 22.05.2006
==============================================================================

  1.) Bei einem schlechten MPI-Bus (mit entsprechenden Aussetzern, Paritätsfehlern) 
      wird nun eine Fehlermeldung an die PC-Software übertragen.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.41
Datum  : 06.09.2005
==============================================================================

  1.) Auf das Dauersenden von STX wurde im HMI-Mode falsch reagiert.

  2.) Wenn nach einem HMI-Zugriff wieder ein Standard-PC-Adapter-Protokoll an
      das Kabel geschickt wurde, brach die Kommunikation ab. 

  3.) Bei einem HMI-Zugriff auf Daten und das Kabel selber ist noch nicht im Bus 
      wird jetzt eine entsprechende Rückantwort erzeugt.

  4.) Es konnte manchmal passieren, daß der erste Zugriff auf das Kabel und 
      somit die Steuerung nicht möglich ist, der nächst folgende wurde aber
      dann durchgeführt.

  5.) Wurde ein mit externer Spannung versorgtes MPI/PPI-Kabel vom MPI-BUS 
      abgezogen und wieder neu aufgesteckt, dann war anschließend keine 
      SPS-Kommunikation mehr möglich.

  6.) Es konnte noch teilweise beim Verbindungsaufbau die "55" im Display 
      auftauchen.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.40
Datum  : 18.07.2005
==============================================================================

 1.) Das Urlöschen von S7-SPS-Steuerungen dauerte sehr lange. Das Problem lag an 
     einem nicht gesendeten Abmeldeprotokoll an diese SPS-Steuerung.

 2.) Das übertragen der Hardware-Konfiguration ein eine S7-Steuerung mit Win-PLC7
     führte zu Kommunikationsabbrüchen.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.39
Datum  : 11.06.2005
==============================================================================

  1.) Beim in den Bus gehen wurde teilweise als MPI-Adresse des PG/PC eine "55"
      angezeigt. Ursache waren einige nicht vorbelegte Variablen.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.38
Datum  : 27.05.2005
==============================================================================

  1.) In Verbindung mit einer CPU mit neuem Betriebssystem (CPU412-2 BS 4.04)
      konnten keine Bausteine von/zu der Steuerung übertragen werden.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.37
Datum  : 06.04.2005
==============================================================================

  1.) Neuere Steuerungen versenden andere Protokollantworten auf ein bestimmtes
      Protokoll. Dies muss jetzt entsprechend beachtet werden.

  2.) In Verbindung mit WinCC flexible 2004 und Step7 lite konnte es zu 
      Zugriffsproblemen auf den MPI-Bus kommen. Teilweise wurde der Bus gestört.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.36
Datum  : 04.04.2005
==============================================================================

  1.) TS-Funktion in Verbindung mit der A20-Betriebsart überarbeitet. Es wurde
      teilweise nur der Passwort-String in das angeschlossene Modem übertragen
      und die eigentliche Konfiguration nicht.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.35
Datum  : 10.01.2005
==============================================================================

  1.) Die Ausgabe "ErCode" wurde bei bestimmten Konstellationen in "Code  " 
      geändert, da es sich hierbei um keinen Fehler sondern nur um einen
      Hinweis handelte.

  2.) Sobald ein PPI-Mode oder der Automode ohne angeschlossene SPS und aktivem
      TS-Betrieb erkannt wird, läuft das Kabel im MPI-Mode hoch. Damit ist die 
      Kommunikation mit dem MPI-Kabelmanager einfacher.

  3.) Bei gesetztem "PPI-Boot Aus" und externer Versorgung des Kabels wurde an
      den PC eine falsche Rückmeldung gesendet.

  4.) Die Boot-Einstellung "MPI" wurde nicht immer korrekt im Kabel gespeichert.

  5.) Die Anzahl der Teilnehmer im Bus wurde nicht immer korrekt angezeigt.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.34
Datum  : 06.12.2004
==============================================================================

  1.) Delta-Transfer mit WinCC flexible in angeschlossene OPs funktionierte 
      nicht.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.33
Datum  : 19.08.2004
==============================================================================

  1.) Beim Zugriff auf ein Kabel, das zusammen mit der SPS eingeschaltet wurde,
      war eine Kommunikation mit dieser erst nach einem Reset des Kabels möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.32
Datum  : 09.07.2004
==============================================================================

  1.) Ein Update eines MPI/PPI-Kabels von V1.58 auf die Version 2.31 führte nach
      einen Neustart des Kabels zu einer Dauerreset-Funktion. Das Kabel konnte
      noch mit dem MPI-Kabelmanager erkannt werden, aber nach einem erneutem 
      Update war der Fehler immer noch vorhanden.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.31
Datum  : 28.05.2004
==============================================================================

  1.) Kommunikation mit dem "KEPware Enhanced OPC/DDE Server" konnte nicht bis 
      zur angeschlossenen SPS aufgebaut werden. Ursache war ein Unterschied in
      der Groß/Kleinschreibung der Versionskennung.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.30
Datum  : 12.05.2004
==============================================================================

  1.) Nach mehrmaligem Update meldet das MPI/PPI-Kabel immer noch "Konfig 
      falsch". Ursache war ein falsches Schreiben der Flash-Daten.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.28
Datum  : 04.04.2004
==============================================================================

  1.) Bei einem neuen Einstieg in den Bus wurden bisherige, noch nicht beendete
      SAP-Verbindungen nicht entfernt. Dadurch war eine erneute Kommunikation
      zu einem Teilnehmer nicht möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.27
Datum  : 01.04.2004
==============================================================================

  1.) Es wurde eine Checksumme für das Hauptprogramm sowie für die Konstanten
      eingefügt.

  2.) Es wird jetzt die Checksumme geprüft, und falls Sie nicht stimmt, wird
      jetzt die Meldung "Updaten mit PC" ausgegeben. Das Kabel kann jetzt mit
      dem MPI-Kabelmanager upgedated werden.

  3.) Es wird im Loader bereits die Checksumme für das Hauptprogramm sowie für
      die Konstanten berechnet.

  4.) Die Defaulteinstellung der HSA ist jetzt auf 126 geändert.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.26
Datum  : 27.03.2004
==============================================================================

  1.) Änderungen der Parameter über die TS-Software wurden nicht übernommen.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.25
Datum  : 27.03.2004
==============================================================================

  1.) Schreibende Zugriffe über die Serielle Schnittstelle auf den Konfigbereich
      wurden teilweise nicht ausgeführt.

  2.) Bei "Adapter parametrieren, Netz" wurde die falsche Baudrate an die 
      Konfigurationssoftware zurückgeliefert. Es wurde jedoch die korrekte
      verwendet.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.24
Datum  : 23.03.2004
==============================================================================

  1.) Die Anzahl der Teilnehmer im Bus wurde nicht immer korrekt angezeigt. 
      Sobald das Kabel eine Bus-Adresse grösser als die direkt angeschlossene 
      SPS hatte, wurde es beim Bus-Zugriff als Teilnehmer mitgezählt. Umgekehrt
      war dies nicht der Fall.

  2.) Nach Aktivierung des TS-Betriebs eines upgedatenen Kabels und anschließendem
      Reset des Kabels war dieses nicht mehr lauffähig.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.23
Datum  : 10.03.2004
==============================================================================

  1.) Nach einem Update des Kabels auf Version 2.20 bis 2.22 und 
      anschließendem 2maligen Ändern der Konfiguration wurde beim nächsten 
      Update der falsche Konfigbereich verwendet. Das Kabel war nicht mehr 
      einsetzbar.

  2.) Der Loader verwendete immer den ersten Konfigbereich beim Hochlaufen des 
      Kabels.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.22
Datum  : 06.03.2004
==============================================================================

  1.) Beim Aktivieren des TS-Modus ohne anschließende Konfiguration durch die
      TS-Software wird eine Defaultkonfiguration eingestellt.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.21
Datum  : 23.02.2004
==============================================================================

  1.) Der Zugriff auf eine S7-22x mit 187.5 Baud im MPI-Mode war nicht mehr
      möglich.

  2.) Bei der Eingabe eines ";" im INIT-String im TS-Betrieb des Kabels wurde
      der INIT-String beim ersten INIT korrekt beim 2. INIT falsch an das
      angeschlossene Modem gesendet.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.20
Datum  : 16.02.2004
==============================================================================

  1.) Durch falsch gesetzte Interrupt-Sperre wurde die Baudratenerkennung falsch
      aktiviert. Dies hatte zur Folge, daß Protokolle wiederholt werden musste.
      Dadurch fiel die Kommunikation aus dem zeitlichen Rahmen.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.19
Datum  : 14.02.2004
==============================================================================

  1.) S7-Programmiersoftware mit einer Protokoll-Version vor 5.0 lief auf Grund
      von Codierungsfehler in der Version V2.18 nicht mehr.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.18
Datum  : 13.02.2004
==============================================================================

  1.) TS-Funktion: Beim Auflegen der Modemverbindung war die Baudratenerkenung
      noch aktiv. So wurde die Antwort des Modems fälschlicherweise zur 
      Erkennung der Baudrate verwendet und eine falsche Baudrate eingestellt. 
      Somit war keine Kommunikation mehr möglich. Dies ist in den 
      Version 2.15 - 2.17 der Fall gewesen.

  2.) TS-Funktion: Bei jedem 2. Anruf wurde die Kommunikation abgebrochen. 
      Ursache war ein beim vorherigen Auflegen falsch gesetzter Protokollzustand.
      Dies ist in den Version 2.15 - 2.17 der Fall gewesen.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.17
Datum  : 12.02.2004
==============================================================================

  1.) Es wurde der ErrorCode 13 ausgegeben, weil das Kabel meinte, daß sich die 
      angesprochene Steuerung aus dem Bus verabschiedet hat. Ursache war ein
      Fehler in der Erkennung, welcher Teilnehmer noch da ist, welcher sich 
      nicht mehr im MPI-BUS befindet.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.16
Datum  : 09.02.2004
==============================================================================

  1.) TS-Passwort-Schutz ist bei Zugriff über Modem bei definierten Passwörtern
      sofort aktiv.

  2.) Es können TS-Protokolle nur dann verwendet werden, wenn das Kabel direkt
      angeschlossen ist oder ein korrektes Passwort angegeben ist. Somit ist ein
      unberechtigter Zugriff auf das Kabel nicht mehr möglich.

  3.) Zugriffe auf die angeschlossene SPS im TS-Betrieb werden nur dann zugelassen, 
      wenn in der Konfiguration kein Passwort oder das korrekte Passwort angegeben 
      wurde.

  4.) Nach dem Trennen der Telefonverbindung ist der Passwort-Schutz wieder aktiv.

==============================================================================
Produkt: MPI/PPI-Kabel
Version:  2.15
Datum  : 19.01.2003
==============================================================================

  1.) Durch Abbruch der Kommunikation durch Auflegen des Modems und Senden von
      Daten während des TS-Betriebs erkannte das Kabel nicht das Ende der 
      Kommunikation und war beim nächsten Anruf nicht mehr ansprechbar.

  2.) Es werden in der Betriebsart TS nur die geänderten Parameter ins Flash
      geschrieben. Dadurch wird die Lebendsdauer des Flashspeichers erhöht. Da 
      ansonsten dies bei jedem Verbindungsaufbau durchgeführt wird.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  2.14
Datum  : 04.12.2003
==============================================================================

  1.) Bei Aktivierung der TS-Funktion wurden standartmässig für die Baudrate 
      und Parität falsche Daten verwendet. Folge war, daß das Modem nicht 
      ansprechbar war und somit keine Kommunikation möglich war.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  2.13
Datum  : 02.12.2003
==============================================================================

  1.) Der Zugriff auf eine FM354 wurde wegen falsch verwendetetem SAP abgebrochen.

  2.) Es wird jetzt bei der Kommunikation das Protokoll geprüft und gegebenenfalls
      eine Fehlernummer im Display ausgegeben. Diese ist an den Support zu melden.

  3.) Sobald das MPI-Kabel mit Spannung (von SPS oder MPI-Netzadapter) versorgt 
      wird, gibt es zum PC hin ein Break aus.

  4.) Das Kabel hat das OFFLINE-Protokoll falsch interprtiert und somit nicht 
      an den PC weitergegeben.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  2.12
Datum  : 19.11.2003
==============================================================================

  1.) Beim Ziehen und sofortigem Stecken des kabels auf die SPS mit sofortiger
      Kommunikation Seriell wurde dem PC keinerlei Antwort gesendet. Dies wird
      jetzt mit einem OFFLINE-Protokoll behoben.

  2.) Ein Neustart eines Status Baustein dauerte zu lange.

  3.) Interne Testfunktion integriert, um MPI-Bus-Fehler zu erzeugen.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  2.11
Datum  : 29.10.2003
==============================================================================

  1.) Im laufenden Betrieb konnte es passieren, daß das MPI/PPI-Kabel auf 
      Zeichen über die Serielle Schnittstelle nicht mehr reagierte. Dies wird
      jetzt vom Kabel erkannt und behoben.

  2.) Die Einstellung Profibus mittels TS-Software wurde im Kabel gespeichert,
      aber im Betrieb mit dem Standard-Wert verwendet.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  2.10
Datum  : 22.10.2003
==============================================================================

  1.) Bei der Kommunikation wurde teilweise eine falsche SAP verwendet. Dadurch
      war keine Kommunikation möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  2.09
Datum  : 20.10.2003
==============================================================================

  1.) Die Menuführung ist beim MPI-Kabelmanager im Menu "Tuning" zwischen Deutsch
      und Englisch umschaltbar.

  2.) Die ausgewählte Sprache des Menus wird bei der Versionsnummer als letztes
      Zeichen mit D = Deutsch oder E = Englisch angezeigt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  2.08
Datum  : 15.10.2003
==============================================================================

  1.) PPI-Kommunikation mit MicroWin-Software V3.2 SP4 funktionierte nicht 
      korrekt. Die Baudratenerkennung erkannte immer 19200 Baud.

  2.) Software-Update über Tele-Network-Strecke führte nach Beendigung des
      Sondermodus im Tele-Network-Gerät dazu, daß das Kabel anschließend nicht 
      mehr ansprechbar war.

  3.) Beim Übertragen der Hardware-Konfiguration brach die Kommunikation ab und
      im Display des Kabels erschien die Meldung "lok. Teilnehmer schon da".

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  2.07
Datum  : 13.10.2003
==============================================================================

  1.) Toggle-Bit-Verwaltung überprüft und korrigiert. Manche Steuerungen prüfen
      je nach Firmwarestand dieses Bit und brechen danach die Kommunikation ab. 
      Diese Steuerung war nicht mehr ansprechbar.

  2.) Abstürze und Blue-Screens in Verbindung mit Step7-Software V5.2 behoben.

  3.) Die SAP-Verwaltung wurde überprüft und korrigiert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  2.06
Datum  : 07.08.2003
==============================================================================

  1.) In der Betriebsart "Tele-Service" in Verbindung mit der Teleservice-Software
      V5.12 und Step7-Software V5.2 und folgende kam bei der Suche nach den
      "Erreichbaren Teilnehmer" immer die Meldung "Objekt wurde bereits gelöscht."
      Bei älteren Versionen (TS V5.1 und Step7 V5.1 und folgende) führte das 
      Übertragen der Hardware-Konfiguration zu einer Fehlermeldung.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  2.05
Datum  : 01.08.2003
==============================================================================

  1.) In der Betriebsart "TS-Funktion" wurde auf Grund eines falschen Timeout 
      die Kommunikation abgebrochen. Dies wirkte sich aus, daß man nach Connect
      ein leeres "Erreichbare Teilnehmer"-Fenster bekam.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  2.04
Datum  : 07.07.2003
==============================================================================

  1.) Die Änderungen des Hotfix A der Version 2.03 wurden wieder rückgängig 
      gemacht.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  2.03 HFA
Datum  : 29.06.2003
==============================================================================

  1.) HOTFIX A: Es wurde die Zeit zwischen "DLE" und "Daten senden" erhöht, da
      der Anfang des Protokolls fehlte.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  2.03
Datum  : 18.06.2003
==============================================================================

  1.) Bei der MPI-Kommunikation mit 187.5 KBaud mit einer S7-22x führte das 
      Übertragen des Systendatenbausteins zum Abbruch der Kommunikation.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  2.02
Datum  : 15.04.2003
==============================================================================

  1.) Sobald eine SPS von mehreren SPSen ausgeschaltet wurde, wurde diese nicht 
      korrekt an den PC gemeldet.

  2.) Beim Einschalten dieser bestimmten SPS erzeugte diese ein Abmeldeprotokoll,
      welches irtümlich an den PC gesendet wurde.

  3.) Ein Zugriff auf eine SPS-Steuerung, die nicht im Bus vorhanden ist, wurde
      nicht korrekt beantwortet.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  2.01
Datum  : 03.04.2003
==============================================================================

  1.) Ein gleichzeitiger StatusBaustein auf 2 CPU en war nicht immer möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  2.00
Datum  : 31.03.2003
==============================================================================

  1.) Bei aktivierter TS-Funktion konnte bei noch nicht beantworteter 
      Passwortabfrage auf die SPS zugegriffen werden.

  2.) Die Kommunikation mit einer S7-224 mit 187.5kBaud über das MPI-Protokoll 
      führte zu keiner stabilen Kommunikation.

  3.) Das Kommunikationsende von einer CPU wurde falsch zurückgemeldet.

  4.) Ein erneuter Verbindunsaufbau zu einer bestehenden Verbindung führte zum
      Abmelden dieser Verbindung und somit zum Kommunikationsabbruch.

  5.) Bei einem Neuaufbau einer Verbindung, ohne diese vorher zu beenden, führte
      zu der Meldung im Display: "lok. Teilnehmer nicht OK" und es war 
      anschließend ein Reset des Kabels notwendig, da die Kommunikation nicht 
      mehr aufgebaut werden konnte.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.99
Datum  : 21.02.2003
==============================================================================

  1.) S7-200-CPU 224 konnte nicht über den MPI-Bus 187.5 KBaud angesprochen werden.

  2.) Setzen der Werkseinstellung durch den MPI-Kabelmanager hatte in Verbindung
      mit Firmwarestände vor 1.97 zur Folge, daß ein Checksummen-Fehler im Kabel 
      auftrat, und dies nicht mehr hochlief.

  3.) Sobald ein Teilnehmer mit der gleichen Stationsnummer im Bus vorhanden 
      ist, wird eine Meldung im Display ausgegeben.

  4.) Nicht beantwortete Datenframes wurde immer wieder wiederholt, dadurch war
      eine Kommunikation mit anderen Teilnehmern nicht mehr möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.98
Datum  : 11.12.2003
==============================================================================

  1.) Alle PortPins die Nicht angeschloßen sind, auf Ausgang und Low geschaltet.

  2.) an einen KD ausgeliefert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.97
Datum  : 06.12.2002
==============================================================================

  1.) Beim Urlöschen einer SPS sendet das MPI-Kabel ein Protokoll an an den PC.
      Dessen Antwort wurde an die SPS weitergereicht. Dadurch blieb die S7-Software
      stehen.

  2.) HMI V5.1-Protokoll eingefügt.

  3.) Beim 1. Buszugriff werden alle 126 Busteilnehmer durchgeprüft und in die 
      Teilnehmerliste eingetragen. So werden auch Teilnehmer mit einer Adresse
      die größer als die HSA ist, erkannt.

  4.) Initialisierung des LCD-Displays korrigiert (für HA-Step)

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.96
Datum  : 05.12.2002
==============================================================================

  1.) Neuere Steuerungen verwenden zum normalen Protokoll zusätzlich einen 
      Status-Request. Dieser Status-Request wurde falsch bewertet und ein 
      Abmelde-Protokoll zum PC hin versendet.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.95
Datum  : 03.12.2002
==============================================================================

  1.) nur HA-Step! Bei TS-Betrieb wird das angeschlossene Modem initialisiert, aber
      bei bestehender Telefon-Verbindung empfängt das Kabel keine Zeichen vom Modem.

  2.) Beim Urlöschen einer SPS stürtzte das Kabel sowie der Simatic-Manager ab.
      Es hat ein Abmelde-Protokoll zu PC hin gefehlt.

  3.) Das Kabel suchte beim 1. Einklinken in den BUS alle Teilnehmer, danach nur
      noch die, die zwischen der eigenen Stationsnummer und der nächsten bekannten
      Station liegen. 

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.94
Datum  : 03.11.2002
==============================================================================

  1.) Die Anzeige des direkt angeschlossenen Teilnehmers wurde nicht mehr 
      richtig dargestellt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.93
Datum  : 31.10.2002
==============================================================================

  1.) Ein gescheiterter Updateversuch nach einem korrekt durchgelaufenem
      Updatevorgang führte zu einem nicht Hochlaufen des MPI/PPI-Kabels. ==>
      Erste Reihe Schwarzer Balken.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.92
Datum  : 28.10.2002
==============================================================================

  1.) Durch die Umstellung des Programm-Ablaufes vom Flash in den RAM-Speicher 
      lief diese Software nicht mehr im grünen MPI-Kabel ab. 

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.91
Datum  : 10.10.2002
==============================================================================

  1.) Automatische Erkennung des Prozessorsteps (HA oder CA) mit entsprechender
      Reaktion und Verarbeitung

  2.) Bei der Anzeige der Versionsnummer wird in der 2. Zeile für den Step
      CA "CheckUpd" und bei HA "HAChkUpd" angezeigt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.90 (Nur HA-Step)
Datum  : 08.10.2002
==============================================================================

  1.) Durch neuen Step beim Prozessor (HA-Step) musste die Schnittstellenkommunikation
      überarbeitet werden.

  2.) Ausgabe von "IDCHIP / IDMANUF" des Prozessors beim Hochlaufen des Kabels.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.89
Datum  : 03.09.2002
==============================================================================

  1.) "Hardware Diagnose" mit passiven Teilnehmer im Bus hat mit Step7 V5.1 SP4
      nicht funktioniert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.88
Datum  : 03.09.2002
==============================================================================

  1.) Serielle Kommunikation beim 1. Zugriff verlangsamt, da ein Ein/Ausstecken
      auf Serieller Seite als Break (fehlerhaftes Zeichen) erkannt wurde. Somit
      wurde das 1. Protokoll als Falsch beantwortet und musste wiederholt werden.

  2.) Beim sofortigen Versenden von Datenframes nach einem MPI-Bus-Ende wurde 
      eine SPS mit der Adresse 255 angesprochen. Da es diese nicht gibt, kam
      es zu einer Verzögerung der Kommunikation.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.87      (interne Testversion)
Datum  : 07.08.2002
==============================================================================

  1.) Anzeige geändert: #<Anz> : Anzahl aller Aktiven und Passiven Teilnehmer

  2.) Bei einem Passiven Teilnehmer wird das "?" oder "!" invers dargestellt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.86
Datum  : 24.06.2002
==============================================================================

  1.) MPI-Kabel mit Hardware 2.4 und Aktueller konnte nach einem Firmware-Update
      in seltenen Fällen nicht mehr hochbooten.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.85
Datum  : 19.06.2002
==============================================================================

  1.) IM151 mit CPU Siemens-Nr: 6ES7151-7AA00-0AB0 implementiert. 
      Sobald die IM-Baugruppe alleine mit dem MPI/PPI-Kabel verwendet wird, muss
      im Simatic-Manager unter den Eigenschaften "PC/PG ist einziger Master" 
      eingeschaltet werden. Vorher ist allerdings das MPI/PPI-Kabel mit dem 
      MPI-Kabelmanager unter Tuning auf MPI-Boot umzustellen.
      Bei Verwendung der IM im MPI-Bus mit anderen SPSen ist nichts zu ändern.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.84
Datum  : 14.03.2002
==============================================================================

  1.) Kommunikationsabbrüche bei Vipa-CPU's 214 im Status Baustein. 
      Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.83
Datum  : 09.03.2002
==============================================================================

  1.) Bei Start eines WinCC-Projektes mit Verbindungen zu mehreren Steuerungen 
      wurde die Verbindung nur sporadisch aufgebaut. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.82
Datum  : 08.12.2001
==============================================================================

  1.) Der Default-Init-String bei TS-Funktion wurde von "AT&FE1..." geändert 
      in "AT&FE0...", dies führt dazu das das echo der Modems abgeschaltet wird.

  2.) TS-Funktion, Adapter über Modemstrecke angerufen, Benutzer und ADMIN mit 
      Passwort definiert. Nachdem sich der Benutzer angemeldet hatte und dann
      in der Tele-Service-Software "Adapter parametrisieren" ausgewählt hat,
      konnte der Benutzer das Administratorpasswort ändern. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.81
Datum  : 25.09.2001
==============================================================================

  1.) FM357-2 hat neue Protokolle auf dem MPI-Bus diese wurden nun implementiert.
      
  2.) Es kann nun für den MultiMaster - Betrieb das Kabel in Nur-PPI-Mode gestellt 
      werden.

  3.) Die Vipa-CPU 214 und ähnliche kann nun korrekt angesprochen werden (Antwortzeiten 
      waren zu kurz)

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.80
Datum  : 21.08.2001
==============================================================================

  1.) wenn kein Stopbit erkannt wird, dann wird ein Break angenommen => Zeichen
      vergessen. (Win2000 Laptop, Keine Kommunikation)

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.79
Datum  : 02.07.2001
==============================================================================

  1.) TS-Adapterfunktionalität ist seit V 1.75 nicht mehr funktionsfähig gewesen.
      Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.78
Datum  : 06.06.2001
==============================================================================

  1.) Beim Empfangen einer falschen Kennung vom PG/PC wird nun das Datenframe 
      ignoriert und nicht als OK bestätigt sondern als Fehlerhaft (NAK). 
      Die nachfolgende Neu-Initialisierung wird dann korrekt bearbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.77
Datum  : 30.05.2001
==============================================================================

  1.) Die Kommunikation mit 19200Baud war nicht immer möglich (in V1.75+V1.76)
      Dies wurde behoben.

  2.) Das MPI-Kabel bricht nun nach 10 Sekunden einen Upload ab, wenn Kabelbruch 
      oder keine Daten mehr kommen.

  3.) Kommunikationsabbrüche nachdem die PC-Baudrate verändert wurde. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.76
Datum  : 24.05.2001
==============================================================================

  1.) Die Kommunikation mit 115200 Baud und 57600Baud war nach Update auf 1.75 
      nicht immer möglich. Dies wurde behoben.

  2.) Kommunikationsabbrüche bei langsameren Rechnern, Zeichenverzugszeit war zu kurz. 
      Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.75
Datum  : 20.05.2001
==============================================================================

  1.) Die Kommunikation mit "S7 für Windows" mit 57600 Baud wurde verbessert.

  2.) Kommunikationsabbrüche in "S7 für Windows" bei 57600 Baud wenn mehr als 20 Zeilen 
      im Status Baustein anzuzeigen sind, maximal 60 Minuten lang. Dies wurde behoben.

  3.) Im Display wird nun auch die anderen Baudraten angezeigt:
      "pg" für 9600 Baud, "Pg" für 19200 Baud, "PG" für 38400 Baud, "pG" für 57600 Baud
      sowie "PD" für 115200 Baud.

  4.) Die Einstellung "MPI-Adapter (PROFIBUS)" in "PG/PC-Schnittstelle einstellen" 
      unter dem Menüpunkt "Extras" im Simatic-Manager ist nun implementiert. 
      Dies ist nötig wenn bei einer CPU412-1 die MPI-Schnittstelle als PROFIBUS 
      eingestellt wurde und im Projekt "Zielsystem laden" gestartet wird.
      Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.74
Datum  : 08.05.2001
==============================================================================

  1.) TSAdapter, Steuerung Diagnostizieren funktionierte ab Hardware V2.4 nicht mehr
      Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.73
Datum  : 12.04.2001
==============================================================================

  1.) serielle Schnittstelle bei grünen Kabeln

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.72
Datum  : 10.04.2001
==============================================================================

  1.) serielle Schnittstelle

  2.) Neue Softwarestruktur

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.71
Datum  : 30.03.2001
==============================================================================

  1.) Betaversion für Kunde 

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.70
Datum  : 19.02.2001
==============================================================================

  1.) Fehler beim aus/einstecken der RS232-Seite, 
      Protokoll-Timeout fkt nicht richtig in diesem Fall

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.69
Datum  : 16.02.2001
==============================================================================

  1.) Protokoll-Timeout eingefuegt

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.68
Datum  : 10.02.2001
==============================================================================

  1.) 2MBFlash eingefuegt

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.67
Datum  : 23.01.2001
==============================================================================

  1.) A20-Terminal mit MPI-Kabel jetzt möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.66
Datum  : 17.01.2001
==============================================================================

  1.) 2MB-Flash Version

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.65
Datum  : 15.01.2001
==============================================================================

  1.) 57k6 wurde behoben.

  2.) Baudratenerkennung korrigiert.

!!! ACHTUNG: MPI-Kabel V1.65 und folgende können NUR MIT MPI-Kabel Manager ab V1.11 übertragen werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.64
Datum  : 10.01.2001
==============================================================================

  1.) Timingverhalten an Siemens angepaßt

  2.) Bei schnellen Rechnern können im letzten gesendeten Stopbit 
      schon die neuen Daten des PC's kommen. Dies wurde behoben.

!!! ACHTUNG: MPI-Kabel V1.64 und folgende können NUR MIT MPI-Kabel Manager ab V1.11 übertragen werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.63
Datum  : 07.01.2001
==============================================================================

  1.) STX-STX Crash behoben

  2.) Dauerndes Senden von NAK-DLE wegen zu schneller Antwort

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.62
Datum  : 27.09.2000
==============================================================================

  1.) Die Baudratenerkennung auf der PC-Seite arbeitet jetzt nach Norm (10%).
      
==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.61
Datum  : 25.09.2000
==============================================================================

  1.) MPI 19K2 implementiert
      
==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.60
Datum  : 01.08.2000
==============================================================================

  1.) Hardwarekonfiguration der CP 342-5 und CP 343-5 war nicht möglich, 
      da zwischen Abmeldung CP und Abmeldung PG noch ein Datenframe vom PG gesendet wurde, 
      selbiges an die SPS weitergegeben wurde. 

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.59
Datum  : __.__.____
==============================================================================

  1.) Doppelte Protokolle von der SPS werden nun ignoriert

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.58
Datum  : 12.07.2000
==============================================================================

  1.) Routing läuft

  2.) HMI-Version kann nun per MPI-Kabel-Manager eingeschaltet werden

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.57
Datum  : 10.07.2000
==============================================================================

  1.) für InVisu-Software u.a. Wartezeit zwischen Sendungen eingefügt, 
      per MPI-Kabelmanager änderbar in 0.1ms Schritten

  2.) TELE-LINK+MPI-Kabel keine Kommunikation da Baudratenerkennung fälschlicherweise noch 
      aktiv

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.55
Datum  : 16.05.2000
==============================================================================

  1.) Der Zeiger auf die Konfigurationsdaten wurde schon verwendet bevor der Zeiger 
      initialisiert war.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.54
Datum  : 10.05.2000
==============================================================================

  1.) Abschalten des TS-Adapter-Modus war nicht mehr möglich.

  2.) Initialisierung umgestellt

  3.) TSVerarbeitung nur wenn MODEM angeschloßen

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.53
Datum  : 18.04.2000
==============================================================================

  1.) OP3 kann nun Konfiguriert werden über den MPI-Bus

  2.) Serielle Schnittstlle bei 57.6k fehlerhaft

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.52
Datum  : 13.04.2000
==============================================================================

  1.) Abbruch Kommunikation weil SPS Token nicht angenommen und MPI-Kabel NICHT 3x 
      wiederholt sondern gleich zum nächsten Teilnehmer überging

  2.) Wenn Token an keinen weiteren Teilnehmer als sich selbst weitergebbar, dann wurde 
      bei Status-Anforderung von SPS die falsche Antwort gesendet (Teilnehmer ist noch 
      im Bus und bekommt deshalb NICHT das Token)

  3.) FM 354 lies sich bei S7 V5 nicht parametrisieren da Protokoll anders

  4.) An die FM 354 wurde das falsche Triggerprotokoll geschickt

  5.) FM 354 im Diagnose bricht nach ca.5 Minuten ab, weil bei erkannter StatusAnfrage 
      der Teilnehmer als NICHT Aktiv gesetzt wurde und erst wenn Antwort auf die Anfrage 
      bekommen auf TLNR_PASSIV gesetzt. Die Folge war ein "aktives" Protokoll zum PG hin, 
      dadurch Abbruch der Kommunikation. Jetzt wird erst wenn Antwort auf StatusAnfrage 
      nicht kommt der Teilnehmer auf NICHT aktiv gesetzt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.51
Datum  : 06.04.2000
==============================================================================

  1.) Kommunikationsfehler bei 57.6kBaud

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.50
Datum  : 02.04.2000
==============================================================================

  1.) TS-Adapter konnte zwar eingeschaltet werden jedoch nicht mehr aus

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.49
Datum  : __.__.____
==============================================================================

  1.) Kommunikationsprobleme bei 57.6k

  2.) Neustart in Verbindung mit HMI-Panel funktionierte nicht immer

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.48
Datum  : __.__.____
==============================================================================

  1.) Paßwortfunktion in TS-Adapter

  2.) Auflegen nach 3maligem falschem Teilnehmer

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.47
Datum  : 06.03.2000
==============================================================================

  1.) Wenn ein anderer Teilnehmer sich aus dem Bus ausklinken will (= keine Tokenabnahme) 
      so wurde der Teilnehmer immer wieder angesprochen => SPS erkannte nicht, 
      das Teilnehmer und Verbindung sich gelöst haben => keine Reinitialisierung war möglich.

  2.) TS-Adapter, Paßwotprüfung eingebaut, nachdem 3x wiederholt wurde, wird die Verbindung 
      getrennt, sodaß der Benutzer ein zweites mal anrufen muss.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.46
Datum  : 24.02.2000
==============================================================================

  1.) Bei hinzufügen eines neuen Teilnehmers wurde nach der StatusAntwort das Token an den 
      falschen Teilnehmer weitergegeben

  2.) Nach der StatusAntwort muss das Token erst nach 320µs kommen dies wurde behoben

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.45
Datum  : 14.02.2000
==============================================================================

  1.) Neue Baudratenerkennung für HMI wenn 2x das STX falsch erkannt

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.44
Datum  : 12.02.2000
==============================================================================

  1.) TS-Adapter-Protokolle, Modemsteuerung, sowie Flag zum umschalten

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.43
Datum  : 09.12.1999
==============================================================================

  1.) PPI 19,2k Baudratenerkennung

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.42
Datum  : 08.12.1999
==============================================================================

  1.) DSR Umschaltung von Ausgang Highpegel auf Eingang Tristate wenn umgebautes 
      grünes Kabel

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.41
Datum  : 06.12.1999
==============================================================================

  1.) MPI-Kommunikation komplett ohne PEC, MPI Checksummenberechnung paralell, 
      PG-Kommunikation umgeschrieben, ausgeputzt

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.40
Datum  : 02.11.1999
==============================================================================

  1.) Die Checksummenberechnung für MPI-Bus im Haupttask wurde fälschlicherweise 
      OHNE vorherigen Interrupt sperren und Freigabe am Ende ausgeführt. Dies führte 
      manchmal zu falschen Checksummen und damit zu keine Kommunikation zum PC hin bei 
      Multiupdate. Dies führte dann zu einem Frame 02h - Error (STX vom Kabel kam nicht 
      weil Antwort der SPS nicht als korrekt angesehen wurde)

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.39
Datum  : 01.11.1999
==============================================================================

  1.) 2MB Ram, Kommunikationsprobleme auf dem MPI-Bus (Framing errors) da CPU länger 
      als 5.33µs hingehalten werden konnte. Anderen Interrupt benützt zum Füllen des 
      Transmit Buffer (TransmitBuffer Empty und nicht mehr Stopbit gesendet)

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.38a
Datum  : 29.10.1999
==============================================================================

  1.) Loader funktioniert mit grünem Kabel nicht korrekt, da Pausenzeiten verkleinert 
      wurden, in dieser Version des Loaders sind wieder 2s Timeoutzeiten eingefügt

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.38
Datum  : 28.10.1999
==============================================================================

  1.) SIO umgebaut auf 1/2 Bitzeit

  2.) einige Konstanten eingefügt

  3.) Paritätsprüfung eingebaut

  4.) Stopbit und Overrun-Error eingebaut

  5.) Anzeige des Fehlers auf dem Display

  6.) Display wird nun jedes 5.mal nur aufgebaut

  7.) Zugriff auf Puffer ucPGRecv[] geändert

  8.) Loader von 8 Bit Prüfsumme auf 16Bit-Prüfsumme umgebaut

  9.) grünes und schwarzes Kabel getrennt, Loader angepaßt, Batches geändert, 
      Multiupdate geändert

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.35
Datum  : __.__.____
==============================================================================

  1.) Kommunikation über Profibus ermöglicht

  2.) RAM-Test per Flag im Flash-Eprom abschaltbar

  3.) 2x Urlöschen führte zum Absturz

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.34
Datum  : 24.09.1999
==============================================================================

  1.) HMI-Protokoll, Timerworte und Zählerworte schreiben/lesen korrigiert

  2.) HMI-Protokoll, größere Datenmengen von 220Bytes bis 256Bytes lesen/schreiben 
      sind nun funktionsfähig

  3.) Prodave-Treiber funktionieren jetzt

  4.) Die HW-Version wurde bei ca. 100 neuen Kabeln falsch gesetzt, die Folge ist, 
      das nicht mehr als 38,4kBaud möglich ist. Dies wird nun per Software überprüft 
      und entsprechend geändert.

  5.) Urlöschen bei S7-400 funktionierte nicht korrekt

  6.) Die Funktion Laden in Eprom-Card war bei S7V5.0 nicht immer funktionsfähig 
      (Timeout > 5s => falsches Protokoll)

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.33
Datum  : 15.09.1999
==============================================================================

  1.) Treiber Protool für Bediengeräte ist nun funktionsf„hig

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.32
Datum  : 16.08.1999
==============================================================================

  1.) HMI-Protokoll, neu 2181h eingefügt

  2.) HMI-Protokoll, Baudrateneinstellung korrigiert

  3.) HMI-Protokoll, Antwort auf Baudrateneinstellung war zuviel, dies wurde korrigiert

  4.) HMI-Protokoll, Wenn auf 0103h das 2181h Protokoll dann wird die Versionsnummer 
      von " v00.80" in " V00.62" geändert

  5.) "MPI x.yy" => "Ver x.yy" und "Upload  " => "CheckUpd" geändert

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.31
Datum  : 12.08.1999
==============================================================================

  1.) HMI-Protokoll, setzen/löschen Bits M xxx.y funktionierte nicht (es wurde 
      M xxx.0 generell gesetzt/löscht)

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.30
Datum  : 10.08.1999
==============================================================================

  1.) Bei V4.02-Protokollen wird nun 910µs zwischen den Zeichen gewartet, 
      bei V5.0-Protokollen wird nun 440µs gewartet. Siemens V4.02 benötigt 
      diese große Pausezeit um korrekt zu funktionieren

  2.) Urlöschen dauerte sehr lange, weil die Neu-Initialisierung nicht korrekt 
      bearbeitet wurde

  3.) Bei HMI-Protokollen wurde das kopieren der Datenbereiche nicht eingefügt, 
      deshalb Endlosschleife

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.29
Datum  : 09.08.1999
==============================================================================

  1.) Wenn beider Initialisierung der Station, als Antwort ein CPU-Endeframe 
      ankommt, so wird nun ein Flag gesetzt welches bei der  nächsten Initialisierung 
      6xStatusabfrage durchläuft bevor das Init-Datenframe gesendet wird.

  2.) Maximale Anzahl Teilnehmer wird nun aus dem 0103h-Protokoll entnommen und 
      verwendet, auch im 0107-Protokoll

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.28
Datum  : 06.08.1999
==============================================================================

  1.) Die S7 CPU 414 läßt sich nicht ansprechen, weil bisher immer sofort nach 
      Buspräsenz kommuniziert wurde (Datenframe). Diese Version durchläuft zuerst 
      5mal die Statusanfragen komplett bevor zugegriffen wird (Initialisierung). 
      Betaversion für Fa. Behr/Eisenmann

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.27
Datum  : 06.08.1999
==============================================================================

  1.) Endlosschleifen wenn dauernd STX gesendet wurde, nach 800ms wird nun das 
      Protokoll mit einem NAK beantwortet

  2.) Endlosschleifen wenn zwischen erstem DLE und dem nächsten DLE/ETX das Kabel 
      gezogen wurde

  3.) Das Status-Protokoll wird nun auch nur für die Stationen zwischen eigene und nächstes 
      Station erzeugt

  4.) maximale Anzahl MPI-Teilnehmer wird nun aus dem 0103h Protokoll gelesen und 
      entsprechend verwendet

  5.) Zeiten berichtigt : Token->Statusabfrage, Statusabfrage->Negativ, 
      Statusabfrage-> Positiv, Datenframe->E5 vom Kabel, positive   Antwort E5h)

  6.) Statusanfragen wurden immer mit 20h=wartend beantwortet, dies wurde korrigiert

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.26
Datum  : 03.08.1999
==============================================================================

  1.) Urlöschen bei 312 IFM funktionierte nicht mehr

  2.) Zugriff auf eine SPS, aus dem Datei-Buchhalter heraus funktionierte nicht

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.25
Datum  : 02.08.1999
==============================================================================

  1.)  Kommunikationsproblem beim neu Aufstecken weil dann mehr als 256 Zeichen 
       gelesen werden konntenm, Speicher überschrieben

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.24
Datum  : 02.08.1999
==============================================================================

  1.) Baugruppenzustand bei CPU 312IFM

  2.) Checksummenberechnung jetzt paralell zum Empfangen

  3.) Puffer in Liste eintragen wird nun im Hauptprogramm gemacht, 
      es werden 2 Puffer verwendet

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.23
Datum  : 30.07.1999
==============================================================================

  1.) HMI-Protokolle für schreiben MB,EB,AB,DB 

  2.) HMI-Protokolle für löschen/schreiben Merkerbits

  3.) HMI-Protokolle lesen TW,CW

  4.) HMI-Protokoll SPS-Info und Fehlernummer

  5.) HMI-Protokoll Endlosschleife raus

  6.) PG-Kommunikation Zeichenverzugszeit von 1s auf 2s, 
      Wiederholungsversuche von 10 auf 3 gesetzt, 
      KEIN NAK wenn STX und kein DLE bekommen.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.22
Datum  : 27.07.1999
==============================================================================

  1.) HMI-Adapter Protokolle eingefügt (Init, Lesen DBB,MW,EB.AB)

  2.) Endlosschleife beim Initialisieren der Kommunikation mit einem fehlenden oder 
      passiven Teilnehmer. Dies wird nun an den PC  entsprechend weitergegeben

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.21
Datum  : 23.07.1999
==============================================================================

  1.) Bei schneller Wiederanwahl vom PC konnte die CPU-Ende-Antwort von der Station 
      nach dem Empfangen der Wiederanwahl vom PC auftreten, somit wurde zwar die 
      Wiederanwahl an die Station versendet, die Antwort auf die Wiederanwahl von der  
      Station nicht an den PC weitergegeben.

  2.) Wenn die SPS mit der gleichen Zugriffsnummer ein zweitesmal angewählt wird, 
      so bekommt man eine Kennung zurück die die Beendigung der Kommunikation fordert. 
      Nun wird der Adapter vom MPI-BUS genommen und bei der nächsten Anwahl wieder  
      aufgeschaltet

  3.) Beim Zugriff der S7 V5.0 Software wurde die angesprochenben CPU-Nummer nicht korrekt 
      angezeigt. Die CPU-Nummer wurde beim Life-Protokoll gelöscht. Dies wurde behoben.

  4.) Die Sendewiederholung wurde falsch codiert, was dazu führte, das dauernd versucht 
      wurde zu kommunizieren. Dies wurde behoben.

  5.) Wenn das MPI-Kabel nicht am MPI-BUS angemeldet ist, wurde das Ausscheiden eines 
      anderen Teilnehmers nicht erkannt. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.20
Datum  : 16.07.1999
==============================================================================

  1.) Bei genau 2 Stationen, wobei die letzte das Kabel ansprach, wurde das Token an den 
      falschen Teilnehmer weitergegeben
  
==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.19
Datum  : 12.07.1999
==============================================================================

  1.) Geschwindigkeit anpassen

  2.) Das Einklinken am Anfang nicht mehr machen

  3.) Parity-Errors auf dem Bus erkennen und dann dieses Frame nicht mehr weiter verarbeiten

  4.) S7 V5.0 wird nun unterstützt

  5.) Wenn keine lokale PGNummer eingetragen dann wird auch keine Nummer angezeigt

  6.) Wenn eine vorhandene Station auf 5x Statusanfrage nicht meldet 
      wird selbige erst dann ausgetragen

  7.) einigen weitere Initialisierungen

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.17
Datum  : 18.06.1999
==============================================================================

  1.) Wenn im PPI-Mode, dann kann nun durch eine bestimmte Sequenz ein Reset ausgelöst werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.16
Datum  : 14.06.1999
==============================================================================

  1.) S7-200 (PPI) funktionierte in der Version 1.15 mit neuer Hardware nicht, 
      da Baudrate nicht korrekt eingestellt

  2.) Wenn ca. 20 Sekunden im Status bei S7-200 (PPI) dann Abbruch der Kommunikation, 
      der FIFO hatte einen 0-Durchgang welcher falsch codiert war

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.15
Datum  : 11.06.1999
==============================================================================

  1.) Update über TELE-LINK (Timeout im Loader erhöht)

  2.) Höhere Baudraten in Verbindung mit PG95 (bis 115.2k)

  3.) SSC bei neuer Hardware auch zum Empfangen verwendet.

  4.) Umschaltung Alt/neue Hardware

  5.) Baudratenerkennung erweitert: wenn nun nachdem DLE gesendet KEINE Antwort 
      (mindestens 2 Zeichen vom PC) dann wird wieder auf Erkennung geschaltet

  6.) Wenn 5 oder 10m Kabel dann wurde im Loader fälschlicherweise ein Zeichen 
      empfangen, dies führte dazu, das die Baudrate  danach nicht mehr erkannt 
      wurde. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.14
Datum  : 31.05.1999
==============================================================================

  1.) In Zusammenhang mit CP's wurde Zugriff falsch gemacht

  2.) Wenn Globaldatenaustausch wurde nur Erreichbare Teilnehmer korrekt, 
      jeder weitere Zugriff funktionierte nicht

  3.) An/Abmelden im Bus mit 4 Teilnehmern funktionierte nicht immer

  4.) Reset über Protokoll 01 55 '!' , Baudrateneinstellung mit 01 55 'B'

  5.) PCS7LNK funktionierte nicht immer mit Kabel

  6.) Baudratenerkennung verbessert, Zeichen STX wird nun auch geprüft

  7.) Kommunikationsabbruch der Teilnehmer beim Einstecken des Kabels.

  8.) Anzeige der Erreichbaren Teilnehmer so daß jede 3/4 Sekunde eine andere CPU 
      die im Bus ist angezeigt wird

  9.) Anzeige der direkt angeschloßenen CPU funktionierte nicht mit CPU314 und 312 
      (Timing zu kurz)

  10.) Endlossendungen korrigiert

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.13
Datum  : 18.05.1999
==============================================================================

  1.) Erkennung der direkt angeschloßenen CPU wurde sporadisch falsch angezeigt

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.12
Datum  : 29.04.1999
==============================================================================

  1.) Bei mehr als einem Teilnehmer auf dem MPI-Bus konnte eine Datenübertragung 
      zu einer bestimmten Station endlos ausgeführt werden, da der Wiederholungszähler 
      im Fall einer Bestätigung für eine andere Station ausgenullt wurde.

  2.) Bei einer Anforderung vom PG her kann die Station auch mit einem SD2 - Protkoll 
      anstatt mit einem SC (Short Ack) antworten. Diese Reaktion wurde bisher nicht 
      beachtet, die Folge war ein Endlos-Senden der Anforderung.

  3.) Der Wiederholungszähler bei der Kommunikation zum PG hin funktionierte nur 
      richtig wenn auf das erste STX ein DLE vom PG  kam. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.11
Datum  : 15.04.1999
==============================================================================

  1.) Urlöschen vom PC aus ist zwar möglich, das Kabel hängte sich dann bei der 
      nächsten Kommunikation auf. Die SPS meldet sich nicht ab vom PG obwohl noch 
      eine Verbindung besteht. Deshalb prüft nun das Kabel ob sich die SPS mit der 
      man kommuniziert sich vom BUS abgemeldet hat.

  2.) Wenn die entfernte SPS ausgeschaltet wird, mit der Kommunikation gemacht wird, 
      wird vom Kabel jetzt ein SPS-Ende-Protokoll zum PG hin erzeugt

  3.) Zugriff auf Bausteine bei einem C7-621 funktionierte nicht, erreichbare Teilnehmer 
      funktionierte. Das C7-621 reagiert nicht nach Profibus - Spezifikation nach einer 
      Busberuhigungszeit von 33Bit (176µs) auf einen Kommunikationsversuch sondern erst 
      nach 316µs deshalb wurde die Busberuhigungszeit erhöht.

  4.) Das in der C7-621 eingebaute OP7 lies sich nicht über die MPI-Schnittstelle mit 
      unserem Kabel konfigurieren. Beim Initialisieren des MPI-Bus-Teilnehmers 
      (000Dh - Protokoll) wurde ein weiteres Byte in das Frame eingetragen. 
      Dies wurde behoben

  5.) Beim PPI-Protokoll wird nun eine Kommunikation im letzten Zeichen der ersten Zeile 
      des Displays angezeigt (sowohl senden als auch empfangen)

  6.) Wenn das MPI-Kabel im PPI-Mode ist und erst später die S7-300/400 eingeschaltet wird, 
      wurde bisher kein MPI-Bus erkannt und deshalb keine MPI-Kommunikation ermöglicht. 
      Jetzt wird bei Zeichen (auch fehlerhaften) vom MPI-Bus die NICHT als Antwort auf ein 
      PG-Protokoll an eine S7-200 kommen, die Überprüfung der Stationen wiederholt und bei 
      Bedarf auf MPI-Mode umgeschaltet. Ergibt die Prüfung kein MPI-Bus dann wird wieder 
      auf PPI umgeschaltet.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.10
Datum  : 24.03.1999
==============================================================================

  1.) Timeout-Zeit für PPI von 1s auf 5s erhöht

  2.) Die Flash-Prom-Routine wurde jetzt in den internen RAM ab Adresse F900h 
      geschrieben, die Folge war ein Schreibfehler bei Adresse 0000h, dies wurde 
      behoben. ALLE KABEL MIT V 1.09 MÜSSEN PER BOOTSTRAP-LOADER UPGEDATET  WERDEN!

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.09
Datum  : 23.03.1999
==============================================================================

  1.) Es wurde zu oft das Token übergeben (auch wenn das Kabel das Token nicht hatte)

  2.) Es wurde eine Sendung auf dem MPI-Bus schon per E5h als bestätigt angesehen, 
      noch bevor gesendet wurde

  3.) Das Kabel stellt beim Protokoll 0103h (KabelInitialisierung) jetzt das Protokoll 
      auf der MPI-Seite ein. Und läßt bei Protokoll
      000Dh (Init MPI-Bus) wieder die Kommunikation zu.


==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.08
Datum  : 18.03.1999
==============================================================================

  1.) Schreiben in die AG von Bausteinen mit mehr als 100 Bytes Maschinencode 
      (Größere Bausteine) funktionierte nicht korrekt, dies wurde behoben

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.07
Datum  : 15.03.1999
==============================================================================

  1.) PC-Loader überliest Schrottzeichen vom RESET her

  2.) PPI-Protokoll funktionsfähig

  3.) 38400 Baud war nicht mehr funktionsfähig, dies wurde behoben

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.06
Datum  : 13.03.1999
==============================================================================

  1.) 19200/38400 Baud

  2.) Entfernte Teilnehmer

  3.) PPI angefangen

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.05
Datum  : ??.03.1999
==============================================================================

  1.) komplett neu geschrieben und strukturiert in C

  2.) 19200 Baud

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.03
Datum  : 04.02.1999
==============================================================================

  1.) lokale Teilnehmeradresse vom PC aus wählbar

  2.) bei INIT wird die Schnittstelle zum PC solange blockiert bis 
      "erreichbare Teilnehmer vorhanden"

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.02
Datum  : 25.01.1999
==============================================================================

  1.) serielle Schnittstelle neu geschrieben, da Probleme beim Senden, 
      Upload des Gesammten Programms nun möglich

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.01
Datum  : 24.01.1999
==============================================================================

  1.) Wiederholungsversuche auf 3, Wiederholung bei Fehler auf ser.PC-Schnittstelle

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  0.99
Datum  : 14.01.1999
==============================================================================

  1.) Dauersendung vom MPI-Kabel an PC

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  0.98
Datum  : 13.01.1999
==============================================================================

  1.) Fehlerhaftes 2. Protokoll (0501 => CPU, Antwort 05h wird erweitert um 01h =>PG)

  2.) Timeoutzeit beim Warten auf die Steuerung vergrößert 3s)

  3.) Checksummenprüfung beim Empfang der seriellen Daten vom PC korrigiert

  4.) Ausgabe der Version des Loaders eingefügt ("LOAD 1.1")

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  0.97
Datum  : 09.01.1999
==============================================================================

  1.) PC-Loader korrigiert (nur jede 2.Page wurde geschrieben)

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  0.96
Datum  : 09.01.1999
==============================================================================

  1.) Status Baustein nun funktionsfähig

  2.) Timeouts eingefügt

  3.) SIO wird vom Startbit aus synchronisiert

  4.) Bis zu 10 Wiederholungen bei PC-Kommunikation und MPI-Kommunikation

  5.) NAK an PC zurückgeben wenn Fehlerhaft

  6.) QUEUE-Zeiger wurde zu früh gelöscht

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  0.95
Datum  : 16.12.1998
==============================================================================

  1.) Bootstraploader implementiert (mit/ohne Display)

  2.) Erreichbare Teilnehmer

  3.) PC-Kommunikation mit PG

  4.) PC-Loader

==============================================================================
