==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.60
Datum  : 01.08.2013
==============================================================================

  1.) USB-Kommunikation bzgl. Kommunikationsabbrüche überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.59
Datum  : 16.07.2013
==============================================================================

  1.) Interne Revision

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.58
Datum  : 02.07.2013
==============================================================================

  1.) Mit Direkttreiber V1.36 können nun die erkannten Bus-Parameter über USB
      angezeigt werden.

  2.) Die Suche nach "Erreichbare Teilnehmer" über PLCVCOM und USB ist wieder 
      möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.57
Datum  : 11.06.2013
==============================================================================

  1.) Probleme beim Verbindungsaufbau mit Direkttreiber im USB-Mode behoben.

  2.) Erreichbare Teilnehmersuche bei passiven Teilnehmer überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.56
Datum  : 04.02.2013
==============================================================================

  1.) Kommunikationsprobleme mit höheren Bus-Baudraten 3M, 6M und 12MBaud behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.55
Datum  : 24.08.2012
==============================================================================

  1.) Probleme mit vergrößertem Busparameter Tslot behoben.

  2.) Probleme bei Diagnose, wenn nicht auf den BUS gesteckt, wurden behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.54
Datum  : 24.02.2012
==============================================================================

  1.) %L+Kommunikation zu passiven Teilnehmern%L- weiter verbessert.

  2.) Kommunikation mit der AED-Profibus Software und Direkttreiber V1.23 ist
      jetzt möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.53
Datum  : 06.02.2012
==============================================================================

  1.) %L+Kommunikation mit passiven Baugruppen%L- und S7-200 überarbeitet.

  2.) Setzen von %L+Profibus-Slaveadressen%L- nur über USB und Direkttreiber möglich.

  3.) Kommunikationsproblem mit V5.0-Protokoll behoben.

  4.) %L+TS-Betriebsart%L- des Kabels überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.52
Datum  : 25.08.2011
==============================================================================

  1.) %L+Verbindungsaufbau und Erreichbare Teilnehmersuche bei Passiven Teilnehmern%L- 
      verbessert.

  2.) %L+Kommunikation mit MicroMaster Antriebe verbessert%L-

  3.) %L+Kommunikationsproblem beim Laden und Bausteinvergleich größerer DBs über USB behoben%L-.

  4.) MPI-II/MPI-USB %L+ist jetzt über den S7-IFC%L- V1.11 bzgl. Busparameter und Booteinstellung
      parametrierbar.

  5.) %L+Kommunikation bei "Projekt ins PG laden" mit der Starter%L- Software behoben

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.51
Datum  : 21.04.2011
==============================================================================

  1.) %L+Kommunikation mit Sinamics (CU310/CU320) und MicroMaster-Antriebe%L- 
      überarbeitet.

  2.) %L+Kommunikation mit S7-200%L-, die mit Hilfe von NET-Read/Write Datenaustausch 
      betreibt, überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.50
Datum  : 14.12.2010
==============================================================================

  1.) %L+Sinamics-Unterstützung für serielle Kommunikation%L-

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.49
Datum  : 11.11.2010
==============================================================================

  1.) %L+Kommunikation bei höheren Bus-Baudraten optimiert%L-

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.48
Datum  : 16.07.2010
==============================================================================

  1.) %L+Das Abspeichern von Einstellungen in der TS-Betriebsart wurde optimiert%L-, 
      die Daten werden jetzt schneller in Speicher geschrieben.

  2.) %L+Baudraten-Erkennung des Busses wurde optimiert%L-.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.47
Datum  : 27.01.2009
==============================================================================

  1.) Transfer in TP170A mit WinCC flex 2008 war nur einmalig möglich. Weitere
      Transfer nur nach Neustart des Kabels.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.46
Datum  : 14.01.2008
==============================================================================

  1.) Abbruch der Kommunikation beim Lesen von Bausteinen über eine 
      TS-GSM-Verbindung.

  2.) S7Technologiesoftware V4.1 und PLCVCom: eingeschalteter ON/OFFLinevergleich 
      über mehrere Antriebe bleibt bei 95% stehen. Ebenfalls bricht die Kommunikation
      teilweise ab.

  3.) TS-Betriebsart: Nach Konfiguration von MPI-Baudrate auf 187k5 und Profil 
      auf DP per Tastatur war anschließend kein ONLINE-Zugriff möglich. Die selbe 
      Konfiguration durchgeführt über TS-Software oder MPI-Kabelmanager war OK.

  4.) Kommunikationsprobleme in Verbindung mit S7-Technologie-Steuerungen und 
      S7-Technologiesoftware mit Antrieben am Drive-Bus sowie am Profibus behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.45
Datum  : 10.09.2008
==============================================================================

  1.) Ein in der Betriebsart "PPIUSB96" befindliches MPI-USB und zusätzlich
      aktiviertem "Daten sperren" konnte nicht mit dem MPI-Kabelmanager 
      aktualisiert werden.

  2.) Der Parallelbetrieb von Step7-Software und Starter-Software führte zu
      Kommunikationsabbrüchen.

  3.) Die Betriebsarten "PPISER96" und "PPISER19" können nur auch durch den
      MPI-Kabelmanager auf das Standard-MPI-Protokoll umgeschaltet werden. Bei
      "PPIUSB96" und "PPIUSB19" war dies bereits möglich.

  4.) bestimmte Laptop's, serieller Zugriff, Step 7 V5.4SP3, Kommunikationsabbrüche

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.44
Datum  : 07.08.2008
==============================================================================

  1.) SEW Antriebe per MPI_DP_PPI Treiber ansprechen ging nicht

  2.) Protokoll- und Timeoutverarbeitung korrigiert

  3.) PPIUSB9K6/PPI19K2/SONDUSB funktionierte seit V 2.41 nicht mehr

  4.) Kommunikationsabbrüche bei mehreren Verbindungen zu 2 Stationen über
      USB-Kommunikation nach längerer Laufzeit behoben.

  5.) Während aktivem Multi-Update-Dauerlauf wurde die Versionskennung Seriell
      sowie auch über USB versendet. Die nicht abgeholte Kennung über USB konnte
      anschließend während dem Dauerlauf zu einem Kommunikationsfehler führen.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.43
Datum  : 23.07.2008
==============================================================================

  1.) In der Sonder-Ser/USB-Einstellung unter Konfig/Mode wurde bei Parität, 
      wenn "odd" ausgewählt und gespeichert wurde "even" eingestellt und 
      umgekehrt.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.42
Datum  : 14.07.2008
==============================================================================

  1.) Funktionalität "S5anMPI/CardMPI" als neues externes Betriebssystem 
      ausgelagert.

  2.) Kommunikationsabbrüche im Dauerbetrieb an einer ET200S behoben.

  3.) In der PPIMultimaster-Betriebsart wurde bei 9K6 nicht immer die S7-2xx-CPU
      gefunden.

  4.) Defaultwert für die CPU-Nummer ist jetzt wieder 255 (direkt gesteckte 
      SPS-Steuerung) anstatt 2.

  5.) Durch schnelles Ziehen/Stecken der USB-Verbindung konnte das Kabel so 
      gestört werden, daß keine Kommunikation mehr möglich war.

  6.) Der Urloader enthält jetzt textuell im Code seinen Namen. 

  7.) Kommunikationsabbrüche bei Zugriffe auf die MicroMaster 4x0 (z.Bsp. 420)
      in Verbindung mit der Starter-Software wurden behoben.

  8.) Der Aufbau einer Verbindung zu einer CPU funktionierte nicht immer.

  9.) Der Zugriff auf Movitrac über PFB21 funktionierte nicht. Dieser Zugriff ist
      nur über USB mit dem MPI_DP_PPI-Treiber möglich!

  10.) Das Laden eines Betriebssystems eines OP73 funktionierte nicht korrekt.

  11.) Der Firmware-Transfer eines MP370 geht nur über die Breakout-Box, da
      nur dort der Bus (MPI oder Profibus) mit korrekten Pinning aufgelegt ist.
      In den Einstellungen des Pannels muß bei "Schnittstelle2" dann entsprechend
      MPI/Profibus ausgewählt sein.

  12.) Der Zugriff über Profibus mit Graph7 war stockend, brach teilweise nach 
      kurzer Zeit ab.

  13.) Konfigurationsmenu auf zukünftige Funktion mit zuschaltbarem stärkerem
      Bus-Abschluss vorbereitet.

  14.) Das Aufstecken des extern versorgten Gerätes auf einen Bus mit anderen
      Parameter führte zu einer Bus-Störung. Das Gerät gab sich selbst immer
      ein Token obwohl "PG/PC ist einzigster Master" nicht aktiviert war.

  15.) Ein "Versionscheck" durch den MPI-Kabelmanager führte auf Grund eines
      Codierungsfehlers zu Fehlermeldungen.

  16.) Ein Firmware-Update nach Setzen der Werkseinstellung und aktivieren 
      von "Daten Sperren" führt zu einer Endlos-Neustart-Schleife.

  17.) Der NotLoader wurde nochmals überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.41
Datum  : 14.02.2008
==============================================================================

  1.) Fehleranzeige im Display: Wenn der selbe Fehler seit dem letzten Anzeigen
      nochmals auftritt wird jetzt in der 2. Zeile im letzten Zeichen ein "*"
      ausgegeben.

  2.) Zugriffe auf den Profibus DP mit Baudrate 1M5 konnten zu einem Abfallen der
      Ausgänge der SPS führen.

  3.) PPI-Multimaster-Kommunikation funktionierte nach dem Ändern der PPI-Baudrate
      nicht mehr.

  4.) PPI-MultiMaster funktionierte Seriell nicht mehr.

  5.) Bei einer Abfrage der internen Flags mit dem MPI-Kabelmanager wird nun diese
      Information aus dem Flash anstatt RAM gelesen. 

  6.) Checksummen der Firmware aus dem Konfigurationsbereich verschoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.40
Datum  : 14.01.2008
==============================================================================

  1.) Die Anzeige im Display des Kabels, ob Zeichen gesendet oder empfangen 
      werden, war teilweise gar nicht mehr zu erkennen.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.39
Datum  : 03.01.2008
==============================================================================

  1.) Update des Produkts aus dem NotLoader funktionierte nicht immer. Ursache
      war eine nicht korrekte Baudratenerkennung bei 19K2 Baud.

  2.) In der Betriebsart "PPI-Multi" konnte die Suche nach möglicherweise
      vorhandenen Teilnehmer mit der MicroWin-Software V4.0 stehen bleiben.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.38
Datum  : 18.12.2007
==============================================================================

  1.) Der Konfigurationsspeicher wurde anders aufgeteilt und verwaltet. Das 
      NotLoaderBrennProgramm wurde entsprechend angepaßt.

  2.) Teilweise wurde nach Neustart einer Konfigänderung der falsche Bustyp 
      verwendet.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.37
Datum  : 10.12.2007
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "CardReader": Bei nicht vorhandener Ziel-Station im 
      angeschlossenen Bus wird jetzt eine entsprechende Meldung im Display 
      ausgegeben.

  2.) Sonderfunktion "CardReader": Die Verarbeitungszeit der einzelnen Kommunikation 
      wurde überarbeitet und optimiert.

  3.) Der Rückruf funktionierte nicht immer, was am verwendeten PC-Modem lag.

  4.) Kommunikationsfehler auf der seriellen oder Modem-Seite können nun 
      im MPI-Kabelmanager angezeigt bzw. ausgelesen werden.

  5.) TS-Software V6.0, Bus-Auswahl "Auto" wurde ignoriert und somit nicht 
      ausgeführt. Dadurch war kein ONLINE-Zugriff auf den angeschlossenen Bus 
      möglich.

  6.) Es war nach einer SPS-Kommunikation anschließend kein serielles 
      Firmware-Update möglich.

  7.) Die automatische Erkennung von Baudrate und Busprofil-Parameter wurde nach
      Konfigurationsänderungen über den MPI-Kabelmanager nicht mehr korrekt 
      durchgeführt.

  8.) Teilweise musste mehrfach bei den "Erreichbaren Teilnehmern" bei Profibus 6MBd
      zugegriffen werden, bis die gewünschten Informationen anstanden.

  9.) Anstehende Fehler bei Version "GSM" wie "SIM-Karte fehlt" oder "PIN nicht 
      korrekt" wurden nach einem Neustart nicht mehr angezeigt.

  10.) Im Meldungsfenster des MPI-Kabelmanager tauchte die Variante "GSM" immer
      mit der Meldung "Modem antwortet nicht" auf. Dies wurde korrigiert.

  11.) Bei aktiver Busparameter-Erkennung von Steuerungen im Netz, die dies nicht 
      unterstützen, wird jetzt eine entsprechende Rückmeldung angezeigt.
      Achtung: Step7 V5.4 und folgende zeigen in diesem Fall nur ein leeres 
      Fenster "Erreichbare Teilnehmer" an.

  12.) Anstehende Protokollfehler auf der RS232-Seite werden nun bei korrekten 
      Protokollen wieder gelöscht.

  13.) Die Modem-Data-LED leuchtete teilweise bei der SPS-Kommunikation mit
      auf, obwohl seriell mit dem TeleService kommuniziert wurde.

  14.) Die serielle Baudrate "19K2" wurde teilweise nicht korrekt erkannt.

  15.) Die Anzeige Status Baustein einer S7-CPU 314-2DP (V1.0.3) über 
      Profibus 1M5 Profil DP wurde nicht angezeigt, wenn diese CPU als Slave
      im Bus vorhanden war.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.36
Datum  : 05.11.2007
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "CardReader" implementiert und in den Menubaum integriert.
      Hierbei werden Kartenleser der Typen "CRT-310" und "CRT-288" seriell
      angesprochen und die Daten in der parametrierten SPS-Steuerung hinterlegt.
      Das Ganze ist als käufliche Option aktivierbar.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.35
Datum  : 29.10.2007
==============================================================================

  1.) Das Kabel wechselte in die Betriebsart "TS" bei Ansprechen durch ein 
      Tele-Prof, wenn es sich im Automatik-Mode befand.

  2.) Seit V2.33 konnten PC-seitige Kommunikationsprobleme auftreten, wenn das
      Kabel ohne angeschlossene SPS-Steuerung betrieben wurde.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.34
Datum  : 25.10.2007
==============================================================================

  1.) Es wurde bei aktiver TS-Funktion nicht die Baudratenkodierung angezeigt, 
      wenn das angeschlossene Modem initialisiert wurde.

  2.) Beim Zugriff auf die Parametrierung der TS-Funktion des MPI-II-Kabels 
      über die Telefonleitung wurde beim Auflegen-String an den PC die 
      Kombination "+++ATH" gesendet. Dies wurde vom MPI-II-Kabel aber ausgewertet 
      und es legte somit sofort auf.

  3.) Wenn bei aktiver TS-Funktion die MPI-Baudrate und das Profil über die 
      Tastatur geändert wurden, war anschließend keine stabile Kommunikation
      möglich. 

  4.) Wenn bei aktiver TS-Funktion das Kabel nachdem es das Modem initialisiert
      hatte es an den PC anschloss und eine Kommunikation versucht wurde, war
      das Kabel nicht mehr ansprechbar.

  5.) Der Zugriffsschutz war während der Anmeldung noch nicht aktiv. Es konnte
      bevor man sich angemeldet hatte bereits mit der S7-SPS kommuniziert werden.

  6.) Bei aktiver MPI-Baudratenerkennung wurde bei einer SPS-Steuerung die länger
      zum Hochlaufen benötigte wie das TeleService selber eine Default-Baudrate
      von 187.5 KBd gesetzt und eine Kommunikation war anschließend nicht mehr 
      möglich.

  7.) Bei einer Passworteingabe über die integrierte Tastatur wird jetzt an
      erster Stelle eine "0" als Vorgabe angezeigt.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.33
Datum  : 10.10.2007
==============================================================================

  1.) Das Urloader-Updateprogramm hatte ein Kommunikationsproblem mit der 
      Sonderbetriebsart "MultiUpdate" während des Produktion-Dauerlaufs.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.32
Datum  : 04.10.2007
==============================================================================

  1.) Der Neustart des NC-Teils einer S7-Sinumerik mit der Software "HMIAdvanced"
      funktionierte nicht korrekt.

  2.) Protokolle, die V3.0-Protokolle gekapselt hatten, wurden nicht korrekt
      verarbeitet.

  3.) Die Initialisierung und Enumeration des USB-Controllers wird jetzt schon
      im NotLoader erledigt. Dadurch wird die Meldung "Unbekanntes USB-Gerät" beim
      Anschluß am PC vor allem unter WIN XP vermieden.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.31
Datum  : 09.08.2007
==============================================================================

  1.) Unterstützung des OPCmanager war Fehlerhaft.

  2.) Das Kabel war im TS-Betrieb nicht mehr mit dem Kabelmanager ansprechbar.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.30
Datum  : 03.08.2007
==============================================================================

  1.) Unterstützung für den OPCmanager mit Treiber "S7-LAN lite" für S7-200-Mode
      implementiert.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.29
Datum  : 03.07.2007
==============================================================================

  1.) Im Menubaum "Konfig" -> "Mode" wurde bei der Einstellung "PPIMulti" nicht
      mehr auf das Ausgangsmenu zurückgesprungen.

  2.) Der Firmware-Update ist jetzt auch in der PPI-Betriebsart möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.28
Datum  : 14.06.2007
==============================================================================

  1.) Die Meldungen "ErCodes<XX>" können nun zu/abgeschaltet werden. Die anderen 
      Fehlermeldungen werden trotzdem über den MPI-Kabelmanager angezeigt. Oder
      aber über den Menupunkt Info => Meldung.

  2.) ErrorCode 15h wird bei FunktionCode 46 nicht mehr ausgelöst. Es handelt 
      sich hierbei im einen Broadcast an die im Bus befindlichen Slaves.

  3.) Protokollart "HMI" in Verbindung mit der Visualisierung "IGSS32" war
      kein Kommunikationsaufbau möglich bzw. wurde nach 16 Protokollen mit 
      Fehler abgebrochen.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.27
Datum  : 25.04.2007
==============================================================================

  1.) Bei aktiver "Automatischer Busparameterprotokoll-Verarbeitung" konnte 
      keine Verbindung zur Steuerung kurz nach dem Aufstecken aufgebaut werden.

  2.) Wurde ein leerer Initstring mit dem MPI-Kabelmanager ins Kabel bei 
      aktivem TS-Mode geschrieben, so wurde dabei ein Neustart ausgelöst.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.26
Datum  : 19.04.2007
==============================================================================

  1.) Es konnten keine S7-21x-Steuerungen im MultiMaster-Mode angesprochen
      werden.

  2.) Bei Ausführen von "Konfig" => "WerksEin" wurde ohne BUS das Display
      gelöscht und nichts mehr angezeigt. Das Kabel blieb aber bedienbar.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.25
Datum  : 04.04.2007
==============================================================================

  1.) Bei einem verrauschten MPI-/Profibus wurde beim Hochlaufen des Kabels 
      teilweise die Busbaudrate nicht erkannt. Es wurde "MPIPAR falsch" angezeigt,
      187.5 als Default angenommen und mit der hinterlegten Stationsadresse
      sofort in den BUS gegegangen.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.24
Datum  : 29.03.2007
==============================================================================

  1.) Konfiguration eines OP27 mit ProToolPro V6.0SP2 war teilweise nicht
      möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.23
Datum  : 09.01.2007
==============================================================================

  1.) Zugriffe über eine LWL-Strecke auf einen Profibus mit 500KBd funktionierte
      nicht.

  2.) Bestätigungsprotokoll bei Kommunikation mit passiven Baugruppen integriert.

  3.) Teilweise wurde der Framecounter in der Kommunikation mit passiven Baugruppen
      nicht erhöht.

  3.) Abstürze der Step7-Software infolge falsch gemeldeter SAP-Nummer behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.22
Datum  : 28.12.2006
==============================================================================

  1.) Automatische Baudratenerkennung in der Betriebsart "S5anMPI" abgeschaltet
      da die S5 immer mit 9600 Baud arbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.21
Datum  : 20.12.2006
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "S5anMPI": Das Kabel blieb in einer Endlosschleife hängen,
      wenn die S5-SPS nach dem Hochlaufen des Kabels abgezogen wurde.

  2.) Bei einem Verbindungsaufbau mit HMI-Protokollen wurde die Rückantwort
      nicht mehr gesendet. Eine Kommunikation war somit nicht möglich.

  3.) Transfer von OP77A über USB war nicht möglich, da während des Transfers 
      die Baudrate der Übertragung geändert wurde. Hierzu wird die Version V2.43
      des virtuellen Com-Ports PLCVCom benötigt.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.20
Datum  : 08.12.2006
==============================================================================

  1.) Nach einer automatischen Baudratensuche wurde das Display nicht sauber 
      gelöscht.

  2.) War das Kabel bei Kommunikationsabbruch noch im Bus und bekam anschließend 
      den Auftrag, nochmals in den Bus reinzugehen, blieb es in einer Endlosschleife 
      hängen.

  3.) Wenn in der Betriebsart "PC-Adapter [Auto]" keine Busparameter erkennbar
      sind, wird eine Fehlermeldung an den Anwender gesendet.

  4.) Bei der Fehlermeldung "lokaler Teilnehmer schon im Bus" wurde diese Meldung
      auch nach Wegnehmen des Teilnehmers nicht mehr gelöscht. Erst nach Reset
      des Kabels konnte kommuniziert werden.

  5.) Projektierungen eines TP177B konnten per MPI-Zugriff nicht übertragen werden.

  6.) Der Zugriff auf eine dezentrale Peripherie führte zu einer endlosen Wartezeit
      in der Step7-Software.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.19
Datum  : 27.11.2006
==============================================================================

  1.) Wenn die Busparameter-Routine einen Timeout zurückmeldete, wurde trotzdem
      das Profil auf "MPI" gesetzt.

  2.) Der Notloader wurde überarbeitet.

  3.) Speicher für Konfigurationsänderungen im Loader und Tastaturtreiber korrigiert.

  4.) Bei Erkennen des Modem-TS-Protokolls werden jetzt etwaige Timeout-Zeiten
      nicht mehr in den Flash geschrieben.

  5.) Bei der Verwendung des Treibers "PC-Adapter [Auto]" wurde bei Profibus
      mit dem Profil "Universell (DP/FMS)" die Busparameterprotokollenicht 
      korrekt empfangen und somit verwendet.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.18
Datum  : 20.11.2006
==============================================================================

  1.) Das Brennen von Pages im Flashspeicher wurde überarbeitet. Es wird jetzt 
      zwischen Firmware-Update und Konfigurationsänderung unterschieden. Im 
      gleichen Zug wurde die maximale Schreibdauer in den Flash korrigiert. 

  2.) Bei einem fehlgeschlagenen Schreibvorgang in den Flashspeicher wird jetzt 
      nach 150ms ein 2. Mal geschrieben. Falls auch dieser Brennvorgang nicht
      erfolgreich beendet wurde, wird am Ende des kompletten Schreibvorgangs 
      und nach Neustart eine Meldung "Speicherinhalt inkonsistent" ausgegeben. 
      Über den Minimal-Loader kann dann das Update nochmals aufgesetzt werden.

  3.) Der Minimal-Loader wurde den obigen Änderungen entsprechend abgeändert.

  4.) Bei Verwendung des Treibers "PC-Adapter [Auto]" und des Buttons "Diagnose"
      wird nun das Busparameterprotokoll von den angeschlossenen Steuerung 
      empfangen. Wenn aber innerhalb einer bestimmter Zeit kein Protokoll 
      empfangen wird (weil z. Bsp. die Steuerung zu alt dafür ist), bekommt 
      der Anwender eine entsprechende Meldung. Ansonsten werden die Daten
      für den Buszugriff verwendet.

  5.) In der Betriebsart "CP-Mode" oder RFC1006 wird bevor ein Buszugriff 
      erfolgt versucht, die Busparameterprotokolle zu empfangen. Wenn diese 
      Protokolle vorhanden sind werden Sie auch verwendet.

  6.) Nicht benutzte Funktionen wurden entfernt.

  7.) Bei Zugriff über "PC-Adapter [MPI]" oder "PC-Adapter [Profibus]" auf 
      eine einzelne S7-200-Steuerung muß die vom PC vorgegebene Baudrate 
      verwendet werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.17
Datum  : 27.10.2006
==============================================================================

  1.) Einstellung in der PG/PC-Schnittstelle "PC-Adapter [Auto]" ist nun 
      möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.16
Datum  : 22.10.2006
==============================================================================

  1.) Busprüfung Parität-, Overrun- und Framming-Error für den schreibenden Buszugriff
      jetzt Siemenskompatibel, so daß auch instabilere Busse akzeptiert werden

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.15
Datum  : 05.10.2006
==============================================================================

  1.) Kommunikation mit "passiven Teilnehmern" überarbeitet.

  2.) Meldung "HSA Falsch" wurde in "HSA nicht optimal" umbenannt, da es keine
      Fehlermeldung ist sondern nur ein Hinweis an den Anwender.

  3.) Hilfeverarbeitung bei Anzeiges eines Fehlers im Display verbessert.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.14
Datum  : 28.07.2006
==============================================================================

  1.) Abbrüche in der Kommunikation (Status Baustein, Variablentabelle) behoben.

  2.) Das MPI-II-Kabel zeigte teilweise "Geister"-Stationen im Bus an.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.13
Datum  : 12.06.2006
==============================================================================

  1.) Kommunikation mit der Step7-Version V5.4 in der Protkollart V5.0_Alt
      führte zu Kommunikationsabbrüchen. Ursache liegt in einer Änderung des 
      Protokolls dieser Version.

  2.) Bei einem schlechten MPI-Bus (mit entsprechenden Aussetzern, Paritätsfehlern) 
      wird nun eine Fehlermeldung an die PC-Software übertragen.

  3.) Paritätsfehler und Anzahl der Datenframes werden im Testmenü/Error angezeigt.

  4.) Kommunikationsabbrüche nach längerer Laufzeit (auch RFC1006) wurden behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.12
Datum  : 08.05.2006
==============================================================================

  1.) Option "S5anMPI": Funktion, wenn man im Menu ist wird SPS-Kommunikation
      unterbrochen, wieder rückgängig gemacht.

  2.) Option "S5anMPI": Wenn beim Hochfahren des Kabels die "Links-" und "Runter-"
      Taste gedrückt gehalten wird, wird die S5anMPI-Verarbeitung bis zum nächsten
      Neustart des Kabels ausgesetzt.

  3.) Die Programmierung des FPGA (MPI-Kommunikation) wurde überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.11
Datum  : 27.03.2006
==============================================================================

  1.) Das Lesen im Speicher auf Adresse xx10yy war fehlerhaft und führte so 
      zu einer falschen Anzeige der Konfig-Daten.

  2.) Option "S5anMPI": Die Anzeige der SPS-Nummer wird nun dezimal dargestellt.

  3.) Option "S5anMPI": Solange man sich im Menu (also außerhalb des 
      Standard-Bildschirms) wird die SPS-Verarbeitung ausgesetzt. 

  4.) Option "S5anMPI": Wird während des Hochfahrens des Kabels die "ENTER"-Taste
      gedrückt gehalten, werden keine automatischen oder von der CPU gesteuert
      Neustarts des Kabels ausgelöst.

  5.) Bei der Passworteingabe funktionierte die Cursor_nach_oben-Taste nicht
      korrekt.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.10
Datum  : 29.12.2005
==============================================================================

  1.) Neue Hardware-Erkennung für neue Version USB-Controller eingefügt.

  2.) Kommunikationsprobleme in der HMI-Kommunikation behoben.

  3.) Die Einstellung "Konfig" => "MPI-BUS" => "lokaleNr" geschieht nun dezimal
      anstatt wie bisher hexadezimal.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.09
Datum  : 11.11.2005
==============================================================================

  1.) Die Programmierung des FPGA (MPI-Kommunikation) wurde überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.08
Datum  : 10.11.2005
==============================================================================

  1.) Neuer Notloader für den Zugriff bei evtl. abgebrochenen Firmware-Transfer 
      integriert.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.07
Datum  : 13.10.2005
==============================================================================

  1.) In Verbindung mit der MicroWin-Software V4.0 und PPI187.5KBd wurde ein
      TD200 bei der Teilnehmersuche nur als "?" dargestelt.

  2.) In der MPI- oder Profibus-Kommunikation mit 187.5 KBd oder auch 1.5 MBd
      konnte teilweise eine Kommunikation mit einem Teilnehmer nicht 
      durchgeführt werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.06
Datum  : 16.09.2005
==============================================================================

  1.) erreichbare Teilnehmer bei Profibus 1.5MBaud

  2.) PPI 19k2 

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.05
Datum  : 12.09.2005
==============================================================================

  1.) In gewissen Situationen konnte die Fehlermeldung "MPI-Pufferüberlauf" 
      auftreten.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.04
Datum  : 06.09.2005
==============================================================================

  1.) Eine gleichzeitige Kommunikation über die Expertenliste und Steuern 
      bei der MicroMaster 420 funktionierte nicht.

  2.) Sonderfunktion "S5toMPI": Bei erfolglosen Verbindungsversuchen auf der 
      S5-Seite wird jetzt ein Reset ausgelöst.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.03
Datum  : 28.06.2005
==============================================================================

  1.) Bei mehreren passiven Teilnehmern im selben Bus wurde das Live-Cycle nicht
      gesendet. Daraus ergaben sich Probleme beim Zugriff. Ferner wurde beim 
      Zugriff auf die passiven Teilnehmer zu lange gewartet.

  2.) Menubaum um Menupunkt "MPI-Bus" => "Profil" erweitert. Mögliche Auswahlen
      sind "MPI", "DP", "Universell" oder "Standard" wobei "MPI" der Defaultparameter
      ist. Dieser Menupunkt wird nur verwendet, wenn die Baudrate > 1.5MBit oder
      Menupunkt "Daten/Sperren" aktiviert wurde.

  3.) Sonderfunktion "S5anMPI": Wenn kein MPI-Bus oder der Teilnehmer nicht 
      vorhanden sind, wird bei der Betriebsart "S5 -> S7" oder "S5 <> S7" dennoch
      in den S5-Betrieb gewechselt. Beim Versuch des Zugriffes wird nun im Display
      folgende Meldung "S7<SF>NOSPS" ausgegeben, wobei <SF> für "S" = Sendung 
      oder "F" für Empfang steht.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.02
Datum  : 17.06.2005
==============================================================================

  1.) Die Anzeige des Error-Code wird nur noch dann ausgegeben, wenn es auch das
      Gerät selber betrifft.

  2.) Die Konfiguration eines TP070 war nicht möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.01
Datum  : 11.06.2005
==============================================================================

  1.) Die Anzeige "direkt" angeschlossener Teilnehmer wurde nicht immer korrekt
      an den PC übertragen. So zeigte das Display "direkt" an und im S7-Manager
      nicht.

  2.) In der Betriebsart "PPI-Multimaster" wurden bei 9K6 nicht immer alle
      verfügbaren Teilnehmer angezeigt.

  3.) Bei SPS-Steuerungen mit BS 4.03 und aktueller funktionierte das Lesen oder
      Schreiben von Bausteinen bei V5.0-Protokollen nicht.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  2.00
Datum  : 17.05.2005
==============================================================================

  1.) Zielsystem -> Erreichbare Teilnehmer funktionierte nach einem 
      Kommunikationsfehler nicht immer. Teilweise brach die Kommunikation 
      komplett ab und das Kabel musste neugestartet werden.

  2.) Obwohl die Kommunikation läuft wurde im Display ein "Code 1D" angezeigt.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.99
Datum  : 22.04.2005
==============================================================================

  1.) Passive Teilnehmer konnten nicht mehr angesprochen werden.

  2.) Der Grundloader wurde als Notloader umgebaut. Wenn ab dieser Firmware-Version
      der Transfer einer Firmware fehlschlägt, dann kann mittels dem 
      MPI-Kabelmanager V2.19 wieder aufgesetzt werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.98
Datum  : 06.04.2005
==============================================================================

  1.) Neuere Steuerungen versenden andere Protokollantworten auf ein bestimmtes
      Protokoll. Dies muss jetzt entsprechend beachtet werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.97
Datum  : 04.04.2005
==============================================================================

  1.) TS-Funktion in Verbindung mit der A20-Betriebsart überarbeitet. Es wurde
      teilweise nur der Passwort-String in das angeschlossene Modem übertragen
      und die eigentliche Konfiguration nicht.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.96
Datum  : 31.03.2005
==============================================================================

  1.) In Verbindung mit WinCC flexible 2004 und Step7 lite konnte es zu 
      Zugriffsproblemen auf den MPI-Bus kommen. Teilweise wurde der Bus gestört.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.95
Datum  : 14.03.2005
==============================================================================

  1.) Es konnten Kommunikationsabbrüche bei Status Baustein und gleichzeitigem
      Status Variable oder mit eingeschalteten Details auftreten.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.94
Datum  : 18.02.2005
==============================================================================

  1.) Es wurde immer wieder in der laufenden Kommunikation eine Code 1E-Meldung 
      angezeigt. Danach konnte die Verbindung abbrechen. Ursache war ein falsch
      generierter Interrupt.

  2.) Abbruch der Kommunikation mit Anzeige eines MPI-Puffer-Überlauf. Ursache
      war eine Veränderung des Lesezeigers im Hintergrund.

  3.) Bei Anzeige eines Codes wurde die Anzeige der Stationsadressen nicht 
      mehr refreshed.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.93
Datum  : 09.02.2005
==============================================================================

  1.) Kommunikationsabbruch bei Status Baustein und paralleler Zugriff mit 
      ProToolPro RT.

  2.) Kommunikationsabbrüche in Verbindung mit Status Baustein und Blättern.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.92
Datum  : 10.01.2005
==============================================================================

  1.) Nach der Definition eines Benutzers und darauffolgendem Anruf mit
      Rückruf wurde der Rückruf nicht durchgeführt.

  2.) Die Ausgabe "ErCode" wurde bei bestimmten Konstellationen in "Code  " 
      geändert, da es sich hierbei um keinen Fehler sondern nur um einen
      Hinweis handelte.

  3.) Die Anzahl der Teilnehmer im Bus wurde nicht immer korrekt angezeigt.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.91
Datum  : 30.12.2004
==============================================================================

  1.) Kommunikation brach bei Verwendung von V5.1-Protokoll und gleichzeitigem
      StatusBaustein, StatusVar und Details teilweise ab.

  2.) Kommunikationsabbrüche auf Grund falscher Interrupt-Verarbeitung oder falsch
      gesetztem Retry-Zeiger behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.90
Datum  : 27.12.2004
==============================================================================

  1.) Die Passworteingabe war durch "Cursor Links" als erstes Zeichen 
      abbrechbar.

  2.) Bei Verwendung der V5.0Alt-Protokolle für die Kommunikation kam es zu 
      längeren Anmeldezeiten im Bus. Es wurden durch Versenden von falschen
      Bestätigungen Wiederholungen provoziert.

  3.) Kommunikationsprobleme bei Serieller Kommunikation bei 38K4 behoben.

  4.) Durch Sperren von Interrupts konnten bis zu 2s lange Timeouts generiert 
      werden.

  5.) Zugriffe auf den FPGA werden wieder direkt und nicht durch 
      Funktionsauffrufe gemacht.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.89
Datum  : 06.12.2004
==============================================================================

  1.) Delta-Transfer mit WinCC flexible in angeschlossene OPs funktionierte 
      nicht.

  2.) Blättern im Status Baustein führte zum Abbruch der Kommunikation.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.88
Datum  : 26.11.2004
==============================================================================

  1.) Das Ansprechen von passiven Teilnehmern war mit den V5.0-Protokollen nicht
      mehr möglich.

  2.) Teilweise Abbruch der Kommunikation bei V5.1-Protokollen durch Wiederholung 
      des MPI-Protokolls.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.87
Datum  : 29.10.2004
==============================================================================

  1.) PPI-Kommunikation über USB war bei 9600 und 19200 Baud nicht möglich.

  2.) PPI-Kommunikation kann jetzt auch im PPI-Multimaster-Mode durchgeführt
      werden. Jetzt kann der PC dem Kabel die PPI-Baudrate per Protokoll 
      vorgeben.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.86
Datum  : 19.10.2004
==============================================================================

  1.) Bei der Werkseinstellung im Kabel wurden zuviel Speicherbereiche gelöscht.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.85
Datum  : 18.10.2004
==============================================================================

  1.) Wenn das Kabel erkannt, daß in den Konfigbereichen "ungültige" Daten stehen,
      wird nun beim Speichern der Konfiguration oder beim Übertragen der Firmware
      die Konfiguration aus dem RAM gesichert. Diese Konfiguration muss in 
      Ordnung sein, da das Kabel damit hochgefahren ist.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.84
Datum  : 11.10.2004
==============================================================================

  1.) Option S5anMPI: Bei Send-Aufträgen wurde im Quell-DB anstatt des Quell-DW
      das Ziel-DW verwendet.

  2.) Der Menu-Eintrag Konfig/WerksEin führte zu einer Endlosschleife bzw. Neustart
      des Kabels.

  3.) Im Menupunkt Konfig/Passwort konnte die Taste Cursor_Down nicht mehr 
      ausgeführt werden.

  4.) Der Menu-Eintrag Konfig/Neustart war zwar vorhanden, jedoch ohne Funktion.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.83
Datum  : 30.09.2004
==============================================================================

  1.) Die Anzeige der Stationsnummern wurde verbessert. Es werden jetzt die
      Teilnehmer größer Adresse 100 korrekt angezeigt.

  2.) Die Auswertung der Treibereigenschaft "PG/PC ist einziger Master" wurde
      Überarbeitet.

  3.) Die Anzeige der "Erreichbaren Teilnehmer" wurde überarbeitet.

  4.) Sonderfunktion "S5toMPI" blieb in der Version V1.81 und V1.82 mitten im 
      Betrieb stehen.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.82
Datum  : 19.08.2004
==============================================================================

  1.) Beim Einstellen der TS-Betriebsart oder Konfigurationsänderungen über
      das Menu Tuning konnten das Kabel auf die Betriebsart "lite" (kein
      Profibus) setzen.

  2.) Über das Menu "Konfig" -> "MPI-Bus" -> "Master" können die Einstellungen
      "PG/PC ist einziger Master" des MPI-BUS-Zugriffes eingestellt werden.
      "Multi Master" (Default) heißt, es wird dieser Parameter verwendet wie er
      in Einstellungen der Kommunikation definiert ist. "PGPC ist einzMast" 
      bedeutet, daß das Kabel diese Einstellung ignoriert und selbst den MPI-Bus
      treibt. Die Einstellung "PG/PC ist einziger Master" wird normalerweise
      nur bei einem MPI-BUS mit Slaves oder passiven Baugruppen verwendet. Sobald
      eine CPU mit integriert ist, ist diese der Master.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.81
Datum  : 02.08.2004
==============================================================================

  1.) PPI-Multimaster-Mode ist jetzt per Menupunkt im Konfig-Menu "Mode" 
      selektierbar. Die Display-Anzeige ist mit der des MPI-Modes identisch, 
      außer daß die Baudrate zum PC auf 115200 Baud fixiert ist (Anzeige PM) 
      und daß in der Protokollart jetzt die PPI-Baudrate angezeigt wird
      (AG=187K5, ag=9K6, Ag=19K2).

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.80
Datum  : 14.07.2004
==============================================================================

  1.) Kommunikationsprobleme mit der passiven Baugruppe IM151-7 behoben.

  2.) Bei Step7 V5.3 und aktuellere Versionen wurde beim Fehler "MPI-Par falsch"
      die Fehlermeldung "inkompatible Adapterversion" in der Software erzeugt.

  3.) PPI-Kommunikation über USB bringt sporadische Verbindungsabbrüche. Ein 
      Übertragen von großen Programmen in die Steuerung schlug fehl.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.79
Datum  : 09.07.2004
==============================================================================

  1.) Option S5anMPI: Es kann jetzt zwischen den verschiedenen Profile beim 
      Profibus unterschieden werden.

  2.) Die Überwachungszeit für den Betrieb des MPI-Busses bei 19200 und 9600 
      Baud war zu klein.

  3.) Wenn das Kabel mit 19200 Baud im Bus war, konnten weitere Teilnehmer nicht
      mehr selber in den Bus rein.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.78
Datum  : 07.07.2004
==============================================================================

  1.) Option S5anMPI: Jetzt ist auch eine Lite-Version (ohne Profibus) möglich.

  2.) Option S5anMPI: Bei 10x Fehlermeldung S5MWRd oder S7MWRd wird die Verbindung
      neu aufgebaut.

  3.) Option S5anMPI: Falls eine Übertragung auf dem MPI-BUS mit NOK bestätigt 
      wird, wiederholt jetzt das Kabel diese Kommunikation 3 mal.

  4.) Option S5anMPI: Der Verbindungsaufbau zu einer projektierten S7-SPS wird 
      erst gestartet, wenn diese SPS auch im Bus als Teilnehmer bekannt ist.

  5.) Option S5anMPI: Das Kommando "0400h" löst einen Neustart des S5anMPI-Kabels
      aus.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.77
Datum  : 05.07.2004
==============================================================================

  1.) Die Aktion "Zielsystem ==> Erreichbare Teilnehmer anzeigen" führte teilweise
      zu einer abnormalen Beendigung oder BlueScreen.

  2.) Nach ca. 4 Minuten im laufenden Status Baustein bricht die Kommunikation ab.

  3.) Nach einem Kommunikationsfehler war keine erneute Kommunikation möglich. Nach
      einem Neuaufbau der Verbindung war diese wieder möglich.

  4.) Durch Kodierungsfehler im V5.1-Protokoll wurde die Kommunikation abgebrochen.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.76
Datum  : 24.06.2004
==============================================================================

  1.) Durch eine fehlerhafe Erhöhung des Framecounters im V5.1-Protokoll in der
      TS-Betriebsart bei gleichzeitigem Status Baustein und Status Variable 
      brach die Verbindung ab.

  2.) Bei "Zielsystem/Erreichbare Teilnehmer" wird jetzt auch der Zugriffsweg ob
      MPI-Bus oder Profibus mit angezeigt.

  3.) Bei einer USB-Kommunikation im ONLINE-Zugriff oder bei "Erreichbare Teilnehmer"
      anzeigen konnten BlueScreens in Verbindung mit der Systemdatei "s7osmcax.sys"
      auftreten.

  4.) S5ToMPI: Eine fehlende SPS wurde nicht erkannt und korrekt behandelt. 
      Sobald die SPS wieder da war, wird jetzt die Kommunikation wieder 
      Neuaufgebaut.

  5.) Status Baustein brach nach ca. 5 Minuten ab. Wiederholte Datenframes wurden
      falsch behandelt. 

  6.) Nach einem Kommunikationsfehler wurde kein Neustart der Kommunikation 
      versucht.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.75
Datum  : 17.05.2004
==============================================================================

  1.) Bei der PPI-Kommunikation über USB konnte teilweise die Kommunikation 
      abbrechen. Ursache waren Zugriffe in den FIFO-Speicher während übertragen
      wurde.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.74
Datum  : 30.04.2004
==============================================================================

  1.) Nicht benötigte Kabel wurden aus der Source entfernt. Des weiteren wird
      jetzt der Variablenbereich überwacht.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.73
Datum  : 30.04.2004
==============================================================================

  1.) Jetzt kann man unter "Konfig" => "Mode" 2 Sonderübertragungsformate 
      "Sonder Ser" und "Sonder USB" auswählen. Hierbei wird die unter "Konfig"
      => "PG/PC" definierten Parameter (Baudrate, Datenbitanzahl, Stopbitanzahl
      und Parität) verwendet. Dies kann man zur Parametrierung eines TP-070
      verwenden, das mit 38K4, 8, N, 1 angesprochen wird.

==============================================================================
Produkt: MPI-II  - MPI-USB-Kabel
Version:  1.72
Datum  : 25.04.2004
==============================================================================

  1.) Bei der USB-Kommunikation wurde im Device-Descriptor die USB-Version 1.00
      anstatt korrekterweise V1.10 angegeben.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.71
Datum  : 18.04.2004
==============================================================================

  1.) Kommunikationsprobleme bzw. Abbrüche in der Betriebsart "PPI über USB".
      Ursache war ein nicht komplett ausgenutzter Übertragungspuffer.

  2.) Durch eine zwingende Änderung im BitFile wegen eines MPI-LAN-Problmes 
      wird jetzt eine Neue Version verwendet.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.70
Datum  : 07.04.2004
==============================================================================

  1.) Maximale Stromaufnahme bei MPIII- und MPI-USB-Kabel kann jetzt per Tastatur
      unter "Konfig" => "USBStrom" eingestellt werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.69
Datum  : 02.04.2004
==============================================================================

  1.) In der Betriebsart "S5toMPI" wurden die Einstellungen der S7-MPI-Adresse
      falsch gespeichert.

  2.) Beim Eintritt in den Bus wurden bei "S5toMPI" in das Protkoll falsche
      DSAP eingetragen. Die Folge war eine nicht funktionierende Kommunikation.

  3.) Urlöschen mit der S7-Software V5.1 und aktueller funktionierte nicht mehr,
      da im Falle wenn die SPS mit dem Löschen noch nicht fertig war, bei den
      Kommunikationsprotokollen der Protokollkopf gefehlt hat. Es wurde dem 
      Anwender der ErrorCode "1A" angezeigt.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.68
Datum  : 01.04.2004
==============================================================================

  1.) Neuer Urloader integriert. Sobald jetzt der Urloader falsche 
      Speicherbereiche feststellt, kann dennoch per Drücken der Tastatur das 
      Hochlaufen des Hauptprogrammes gestartet werden. Dadurch ist das Kabel
      jetzt durch den Kabelmanager updatebar.

  2.) Im Menupunkt "Konfig" => "Mode" wurde "MPIUSB" eingestellt, dem Anwender
      aber ein "MPI-SER" angezeigt.

  3.) Die Defaulteinstellung der HSA ist jetzt auf 126 geändert.

  4.) Es werden beim Initialisieren des MPI-Bus Variablen aus dem Konfigbereich 
      verwendet.

  5.) TS-Funktion: Der Rückruf wurde ausgeführt, jedoch war anschließend kein
      Zugriff auf die Steuerung auf Grund fehlender Legimitierung möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.67
Datum  : 29.03.2004
==============================================================================

  1.) Auf Grund falscher bzw. falsch verschickter Triggerprotokollen für 
      passive Busteilnehmer kam es immer wieder zur Fehlermeldung: "MPI-Puffer
      Überlauf".

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.66
Datum  : 27.03.2004
==============================================================================

  1.) Bei "Adapter parametrieren, Netz" wurde die falsche Baudrate an die 
      Konfigurationssoftware zurückgeliefert. Es wurde jedoch die korrekte
      verwendet.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel 
Version:  1.65
Datum  : 25.03.2004
==============================================================================

  1.) Bei zweimaliger Anwendung der Werkseinstellung oder Werkseinstellung mit 
      Änderung eines Parameters war das Kabel nach einem Reset nicht mehr
      bootfähig. Es blieb mit dem Fehler 78 stehen.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel 
Version:  1.64
Datum  : 16.03.2004
==============================================================================

  1.) Interne Systemroutinen betreffend Konfiguration und Initialisierung 
      geändert.

  2.) Zur Datensicherheit konfigurierter Parameter (z. Bsp. TS-Betrieb) werden
      diese über eine lokale Variable ins Flash geschrieben.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.63
Datum  : 16.03.2004
==============================================================================

  1.) Internes Flag für "kein DP" wurde auch bei MPI-II/MPI-USB sowie MPI-LAN
      verwendet. Folge war, daß bei einem Zugriff auf Baudraten größer 187.5 KBd
      im PG/PC die Meldung "Falscher Adaptertyp oder falsche Adapterversion" 
      gemeldet wurde.

  2.) Im Menupunkt "Konfig" => "Mode" wurde immer "MPI SER" angezeigt, obwohl
      eine Kommunikation über USB aktiv war.

==============================================================================
Produkt: MPI-II - / MPI-USB-Kabel
Version:  1.62
Datum  : 12.03.2004
==============================================================================

  1.) Ein gleichzeitiger Zugriff auf einen aktiven und einen passiven Teilnehmer
      (z. Bsp. SPS mit FM-Baugruppe) war nicht möglich.

  2.) Der USB-Anschluss meldet jetzt dem PC bzw. dem USB-Controller den maximal 
      benötigten Strom (360mA) über diese Schnittstelle. Bitte unbedingt vor 
      Anschluss des Kabels prüfen, ob dieser USB-Port auch den normal verfügbaren
      Strom von 500mA zur Verfügung stellt. Teilweise ist der Strom auf nur 100mA 
      begrenzt und somit wird das Kabel nicht anerkannt und der Treiber nicht
      aktiviert.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel 
Version:  1.61
Datum  : 10.03.2004
==============================================================================

  1.) Nach einem Update des Kabels auf Version 1.57 bis 1.60 und 
      anschließendem 2maligen Ändern der Konfiguration wurde beim nächsten 
      Update der falsche Konfigbereich verwendet. Das Kabel war nicht mehr 
      einsetzbar.

  2.) Der Loader verwendete immer den ersten Konfigbereich beim Hochlaufen des 
      Kabels.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel 
Version:  1.60
Datum  : 08.03.2004
==============================================================================

  1.) Der Automatik-Mode wurde auf nur MPI-Baudraten beschränkt. PPI-Modus ist
      per "Konfig" => "Mode" einzustellen.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel 
Version:  1.59
Datum  : 08.03.2004
==============================================================================

  1.) Durch falsche Verarbeitung der Information "Konfig" => "Daten" wurde die
      Kommunikation zur angeschlossenen Steuerung korrekt aufgebaut aber die 
      Antwort von einer anderen Steuerung erwartet. Folge war ein Fehler in der
      Kommunikation.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel 
Version:  1.58
Datum  : 06.03.2004
==============================================================================

  1.) Im Menupunkt "Bus" => "Adressen" wurden aktive und nicht direkt 
      angeschlossene Stationen nicht korrekt angezeigt.

  2.) Der Menupunkt "Konfig" => "Löschen" wurde in "Konfig" => "WerksEin"(stellung) 
      umbenannt. Da sofort jede Konfiguration im Flash gespeichert wird, 
      entfällt der Menupunkt "Konfig" => "In Flash".

  3.) Beim Aktivieren des TS-Modus ohne anschließende Konfiguration durch die
      TS-Software wird eine Defaultkonfiguration eingestellt.

  4.) Der Zugriff auf den Profibus wurde beschleunigt.

  5.) Der Anwender kann im Menupunkt "Konfig" => "Daten" selber entscheiden, 
      ob er eine Übernahme der Bus-Parameter vom PC möchte oder die im Kabel 
      definierte Konfiguration gültig ist. Default ist Übernahme der Daten 
      vom PC.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.57
Datum  : 23.02.2004
==============================================================================

  1.) Bei der Eingabe eines ";" im INIT-String im TS-Betrieb des Kabels wurde
      der INIT-String beim ersten INIT korrekt beim 2. INIT falsch an das
      angeschlossene Modem gesendet.

  2.) In der Betriebsart TS wurde das Modem teilweise falsch angesprochen, so 
      daß nach erfolgreichem Verbindungsaufbau das Modem sofort wieder die 
      Verbindung unterbrach.

  3.) In der Betriebsart TS wurden die mit der TS-Software definierten Parameter 
      und die per Tastatureingabe nicht gleichgestellt. Die Parameter waren im 
      Kabel doppelt vorhanden.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.56
Datum  : 12.02.2004
==============================================================================

  1.) Bei Verwendung der Betriebsart Tele-Service und Anschluss des Kabels am 
      Profibus mit der Protokollart DP/FMS oder Universell wurden falsche 
      Zugriffszeiten verwendet.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.55
Datum  : 09.02.2004
==============================================================================

  1.) Im Menu Konfig war die Struktur beim Runterblättern zerstört. Das Kabel 
      machte einen Reset bzw. zeigte falsche Zeichen an.

  2.) Bei Verwendung des Treibers PC-Adapter [Auto] wurde als MPI-Baudrate 9600
      Baud angenommen. Dies führte dann zu Fehler mit der Anzeige "MPI-PAR" 
      im Display des Kabels. Es muss aber im Kabel im Konfigmenu bzgl. der 
      Baudrate des MPI-Anschlusses "AUTO" eingestellt sein.

  3.) Tele-Service-Parameter sowie die über die Tastatur definierten Werte zeigen
      im Kabel jetzt auf die gleiche Variable. Dies was bisher nicht der Fall.

  4.) In der laufenden Kommunikation PPI 9600/19200 Baud über USB kam es zum
      Reset des MPI-Kabels und somit zum Kommunikationsabbruch. 

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.54
Datum  : 29.01.2004
==============================================================================

  1.) Menupunkt "Konfig ==> löschen" löschte die Lizenz für S5anMPI.

  2.) V5.1Protokolle, Kommunikationsabbrüche weil eine Bestätigung eines Paketes
      durch einen Interrupt (Daten vom FPGA) unterbrochen wurde.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.53
Datum  : 28.01.2004
==============================================================================

  1.) Funktionserweiterung für S5anMPI implementiert.

  2.) Menüstruktur und Konfigurationsstruktur für S5anMPI angepasst.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.52
Datum  : 03.01.2004
==============================================================================

  1.) Eine Datenübertragung von mehr als 64 Byte bei USB konnte dazu führen,
      daß der Rest eines Protokolls nicht mehr erkannt wird. Folge waren 
      Wiederholungen und Kommunikationsabbrüche.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.51
Datum  : 30.12.2003
==============================================================================

  1.) Beenden eines Bausteinstatus unter Win XP Professional dauerte auf Grund
      einer fehlenden Bestätigung eines Datenprotokolls bei den V5.1-Protokollen
      bis zu 90 Sekunden.

  2.) Beenden eines Bausteinstatus unter Win XP Professional mit Step7 Software
      V5.1.0.0 oder V5.1.6.0 in Verbindung mit den V5.1-Protokollen konnte zur 
      abnormalen Beendigung des PC führen.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.50
Datum  : 29.12.2003
==============================================================================

  1.) Der Vendor-ID der USB-Kommunikation wurde entsprechend der Zulassung 
      korrigiert. Ab dieser Firmwareversion muß der VCom-Treiber V1.12 für die 
      USB-Kommunikation verwendet werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.49
Datum  : 18.12.2003
==============================================================================

  1.) Das Auslesen der Fehlercodes funktionierte nur Seriell, aber nicht bei 
      USB-Kopplung.

  2.) Überarbeitung der Kommunikationsroutine innerhalb des Kabels. Dadurch wird
      jetzt eine Routine für sämtliche Medien (LAN, USB und Seriell) verwendet.

  3.) Das Kabel meldete dem PC ein "im Bus sein" obwohl es gar nicht im Bus war.
      Ursache war ein anderer Teilnehmer mit der Adresse "00" der gleichzeitig
      im Bus war.

  4.) Es wurden interne Interrupts erzeugt, dadurch brach die Kommunikation ab.

  5.) Eingebaute Möglichkeit zur Anzeige von Fehlernummern hatte nicht funktioniert.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.48
Datum  : 02.12.2003
==============================================================================

  1.) Es wird jetzt bei der Kommunikation das Protokoll geprüft und gegebenenfalls
      eine Fehlernummer im Display ausgegeben. Diese ist an den Support zu melden.

  2.) Der Zugriff auf eine FM354 wurde wegen falsch verwendetetem SAP abgebrochen.

  3.) Das Kabel hat das OFFLINE-Protokoll falsch interprtiert und somit nicht 
      an den PC weitergegeben.

  4.) Ein Teilnehmer mit der Stations-Adresse 0 wurde automatisch immer als 
      "direkt" angezeigt.

  5.) Sobald das MPI-Kabel mit Spannung (von SPS oder MPI-Netzadapter) versorgt 
      wird, gibt es zum PC hin ein Break aus.

  6.) Step7 V5.2 SP1 in Verbindung mit größerem MPI-BUS (98 Stationen) führte zu
      Kommunikationsabbrüchen. Ursache lag an der Generierung des LifeCycles der
      V5.1-Protokolle.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.47
Datum  : 12.11.2003
==============================================================================

  1.) Kommunikationsabbrüche bei Verwendung der V5.1-Protokolle im TS-Betrieb
      wegen fehlender Bestätigung auf ein bestimmtes Protokoll ist behoben.

  2.) Bei größeren Bus-Systemen Profibus DP 1.5 MBaud mit mehreren Teilnehmern 
      wurde bei den V5.1-Protokollen das Lifecycle-Protokoll falsch behandelt.

  3.) Bei der Kommunikation mit ProtoolPro V6.0 wurden Kommunikationsabbrüche
      durch falschen Lifecycle hervorgerufen.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.46
Datum  : 29.10.2003
==============================================================================

  1.) USB-Protokoll für Erkennung des MPI-VCom bei PPI-Mode abgeändert.

  2.) Die Einstellung Profibus mittels TS-Software wurde im Kabel gespeichert,
      aber im Betrieb mit dem Standard-Wert verwendet.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.45
Datum  : 22.10.2003
==============================================================================

  1.) Passive Teilnehmer wie FM-Baugruppen konnten nicht mit den V5.1-Protokollen
      angesprochen werden.

  2.) HMI-Protokolle werden jetzt über USB-Port unterstützt.

  3.) Kommunikation mit Passiven Teilnehmern wurde durch falsch gesetztes 
      Toggle-Bit abgebrochen.

  4.) Kommunikationsabbrüche beim Datenaustausch mit der SPS wurden durch ein
      nicht funktionsfähiges LifeCycle-Protokoll in den V5.1-Protokollen verursacht.

  5.) Bei automatischer Baudratenerkennung wird bei nicht erkannter Baudrate PPI
      eingestellt. Das Kabel spielt sämtliche Baudraten durch und somit kann 
      bei keinem positiven Ergebnis nur noch PPI übrigbleiben.

  6.) Die Displayausgabe während der PPI-Kommunikation "PPIUSB" wurde mit "PPISER"
      immer überschrieben.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.44
Datum  : 20.10.2003
==============================================================================

  1.) Beim Versionscheck durch die MPI-Kabelmanager-Software konnte das Kabel 
      immer nur mit 19200 Baud anstatt 115200 Baud geladen werden. Ursache war 
      ein Fehler bei der Baudratenerkennung im MPI-II-Kabel.

  2.) In der Hauptmenuebene (Konfig, Version, Info, Bus, Meldungen) führt die 
      Taste Cursor_nach_links zum Menupunkt: Meldungen und zeigt automatisch 
      die Busparameter an.

  3.) Es wird jetzt im Display angezeigt, welche Protokollart zwischen PC und 
      Kabel verwendet wird. "AG" = unbekanntes Protkoll, da vermutlich noch keine
      Kommunikation gemacht wurde oder Protokoll vor V5.0. "Ag" = V5.1-Protokoll.
      "ag" = V5.0-Protokoll.

  4.) Die verschiedenen Protokollarten können unter "Konfig ==> Protokol" 
      eingestellt werden. Diese können im Flash abgespeichert werden. Mögliche
      Parameter: "Auto" = automatische Erkennung des Protokolls, "V5.1" = es 
      werden nur noch die neuen Schnelleren Protokolle V5.1 verwendet, "V5.0" = es
      werden nur noch Protokolle V5.0 verwendet.

  5.) Die Menusprache ist jetzt in Deutsch oder Englisch umschaltbar. Dazu wird
      mit dem MPI-Kabelmanager unter "Tuning" die Sprache umgestellt.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.43
Datum  : 15.10.2003
==============================================================================

  1.) Anzeige im Display wurde bei noch nicht erfolgter Baudratenerkennung auf
      "P?" abgeändert. Erst bei erkannter Baudrate wird diese jetzt angezeigt.

  2.) Urlöschen einer SPS über USB führte zum Neustart des Rechners.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.42
Datum  : 13.10.2003
==============================================================================

  1.) V5.1-Protokolle: Kommunikation mit mehr als einer Steuerung auf dem Bus 
      war nicht möglich.

  2.) V5.1-Protokolle: Übertragen der Hardware-Konfiguration in eine Ziel-Station
      mit unterschiedlicher MPI-Adresse wurde nicht ausgeführt, die Verbindung
      brach ab.
  
  3.) V5.1-Protokolle: "Station laden in PG" bei USB-Kommunikation wurde 
      ausgeführt, aber es fehlten in der Datei sämtliche Bausteine.

  4.) V5.1-Protokolle: Die Ausgabe "Betriebszustand" einer Steuerung bei 
      USB-Kommunikation führte zum Kommunikationsabbruch.

  5.) V5.1-Protokolle: Das Urlöschen einer angeschlossenen Steuerung 
      funktionierte nicht.

  6.) Kommunikation mit Step-7-Software "S7 für Windows" war seit V1.39 nicht 
      mehr möglich.

  7.) Toggle-Bit-Verwaltung überprüft und korrigiert. Manche Steuerungen prüfen
      je nach Firmwarestand dieses Bit und brechen danach die Kommunikation ab. 
      Diese Steuerung war nicht mehr ansprechbar.

  8.) Abstürze und Blue-Screens in Verbindung mit Step7-Software V5.2 behoben.

  9.) Die SAP-Verwaltung wurde überprüft und korrigiert.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.41
Datum  : 01.10.2003
==============================================================================

  1.) V5.1-Protokolle gab es Kommunikationsabbrüche bei den Aktionen: "Status
      Baustein und Wechsel in anderes Fenster", "Bausteinvergleich", "Status
      Baustein mit eingeschalter Detailansicht" und "Status/Steuern Variable".

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.40
Datum  : 21.09.2003
==============================================================================

  1.) Kommunikationsabruch "ONLINE, die Verbindung wurde abgebrochen" geht auf
      eine falsche Handhabung des Framecounters zurück.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.39
Datum  : 12.09.2003
==============================================================================

  1.) V5.1-Protokolle eingefügt

  2.) Abbruch der Kommunikation durch fehlerhaft ausgelöster Interrup, Verlust
      eines Protokolls war möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.38
Datum  : 04.09.2003
==============================================================================

  1.) Die Übertragung der Parameter für die Einstellung des Buszugriffes über
      USB war nicht korrekt. Das Kabel konnte nicht am Profibus mit 1.5 MBd 
      betrieben werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.37
Datum  : 04.09.2003
==============================================================================

  1.) Kommunikation über USB mit Protool V6.0 SP2 funktionierte nicht korrekt.

  2.) Kommunikation mit FM354/357 funktionierte nicht korrekt. Es wurde ein
      falscher SAP verwendet sowie der Livecycle falsch weitergereicht.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.36
Datum  : 22.08.2003
==============================================================================

  1.) Bei bestehender USB-Kommunikation konnte es vorkommen, dass das Kabel im 
      Display anstatt der USB-Kommunikation einen TS-Betrieb anzeigte. Dies 
      ist mit der Versionsänderung V1.34 reingerutscht.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.35
Datum  : 21.08.2003
==============================================================================

  1.) Prüfung auf doppelte Protokolle vom PG war fehlerhaft. Dadurch wurden 
      teilweise Protokolle nicht an die SPS weitergegeben.

  2.) Durch falsch betrachtetes Zeichen vor DLE wurde die Verbindung zur 
      TS-Software beendet.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.34
Datum  : 08.08.2003
==============================================================================

  1.) In der Betriebsart "Tele-Service" in Verbindung mit der Teleservice-Software
      V5.12 und Step7-Software V5.2 und folgende kam bei der Suche nach den
      "Erreichbaren Teilnehmer" immer die Meldung "Objekt wurde bereits gelöscht."
      Bei älteren Versionen (TS V5.1 und Step7 V5.1 und folgende) führte das 
      Übertragen der Hardware-Konfiguration zu einer Fehlermeldung.

  2.) Das Kabel zeigte im Display SPSen an, die aber physikalisch nicht im Bus 
      vorhanden waren. Machte man aber in der Step7-Software "erreichbare 
      Teilnehmer", dann erschienen die korrekten SPSen.

  3.) Das Kabel war trotz deaktiviertem TS-Betrieb mit TS-Adapter-Protokollen
      ansprechbar und ein Zugriff auf die SPS war möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.33
Datum  : 25.07.2003
==============================================================================

  1.) Es werden im Fehlerfall Diagnosemeldungen im Display angezeigt. Zur
      Kenntnisnahme kurz blinkend und bei Cursor Auf/Ab wird ein ausführlicher
      Text zur Fehlerbehebung angezeigt. Zum Beispiel, HSA zu niedrig eingestellt.
      Mit Enter wird dieser Hilfetext wieder verlassen.

  2.) Im Menu Konfig ==> MPI ==> Baudrate gibt es jetzt die Einstellung AUTO. Das
      Kabel scannt automatisch beim Aufstecken auf die SPS die Baudrate sowie 
      die HSA des Busses und verwendet diesselbe.

  3.) Im Menu Konfig ==> Löschen in Flash wurden die HSA sowie die Baudrate nicht
      gelöscht, sondern ein Standardwert eingetragen.

  4.) Um zu lange Timeouts zu vermeiden wurde eine MPI-Protokoll-Überwachung 
      eingebaut. So wird wenn innerhalb von 10s keine Antwort auf ein Telegramm
      kommt, die Kommunikation abgebrochen. Dadurch wird dem Anwender das 
      Anzeigen einer zu langen Sanduhr im Monitor erspart. Somit ist kein 
      Abbruch des Tasks mehr notwendig.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.32 HFA
Datum  : 29.06.2003
==============================================================================

  1.) HOTFIX A: Es wurde die Zeit zwischen "DLE" und "Daten senden" erhöht, da
      der Anfang des Protokolls fehlte.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.32
Datum  : 28.06.2003
==============================================================================

  1.) PPI-Kommunikation über USB war ohne Funktion.

  2.) Es wurde die Zeit zwischen "DLE" und "Daten senden" erhöht, da
      der Anfang des Protokolls fehlte.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.31
Datum  : 19.06.2003
==============================================================================

  1.) Das Urlöschen über USB einer angeschlossenen CPU, die im Modus RUN stand, 
      führte zum Rechner Neustart bzw. Absturz.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.30
Datum  : 03.06.2003
==============================================================================

  1.) Beim Reingehen in den Bus verschickte das Kabel sporadisch ein Ack 
      bevor es im BUS drin war.  

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.29
Datum  : 24.04.2003
==============================================================================

  1.) Eine eingestellte Serielle Baudrate von 9600 Baud wurde nicht im Flash
      gespeichert.

  2.) Beim Lesen einer SPS mit HMI-Adapter-Protokolle V5.1 wurden keine Daten 
      versendet.

  3.) Bei der Betriebsart TS waren die Handshakes DSR/DTR softwareseitig 
      vertauscht. Nach dem Auflegen wurde das angeschlossene Modem nicht mehr
      initialisiert.

  4.) Bei der Betriebsart TS wurde bei einem 2. Anruf die Connect-Meldung als
      STX erkannt. Daraus ergab sich je nach Verzögerung der Modemstrecke eine
      funktionierende Kommunikation, das heißt, es entschied sich, ob das erste
      Protokoll korrekt übertragen wurde oder nicht.

  5.) Nach einem Update wurde beim anschließenden Neustart das Display nicht 
      mehr refreshed, es standen noch Textfragmente im Display.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.28
Datum  : 15.04.2003
==============================================================================

  1.) Bei Verwendung der Protokollart vor Step7 V5.0.0.0 war nur ein Status
      Baustein aktivierbar. Ein zweiter Status Baustein lies sich nicht starten.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.27
Datum  : 15.04.2003
==============================================================================

  1.) Sobald eine SPS von mehreren SPSen ausgeschaltet wurde, wurde diese nicht 
      korrekt an den PC gemeldet.

  2.) Beim Einschalten dieser bestimmten SPS erzeugte diese ein Abmeldeprotokoll,
      welches irtümlich an den PC gesendet wurde.

  3.) Ein Zugriff auf eine SPS-Steuerung, die nicht im Bus vorhanden ist, wurde
      nicht korrekt beantwortet.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.26
Datum  : 07.04.2003
==============================================================================

  1.) Update über USB-Port hat nicht korrekt funktioniert.

  2.) Die USB-Kommunikation unter Windows 98 mit Step7 V5.1 SP6 war nicht 
      stabil. Dies führte bis zum Absturz des Rechners.

  3.) Beim Auftreten von Kommunikationsabbrüche wegen Paritätsfehlern auf dem 
      MPI-BUS wird im Display die Meldung "MPI PAR falsch!" ausgegeben.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.25
Datum  : 31.03.2003
==============================================================================

  1.) Bei der TS-Funktion des Kabels war bereits bei der Paßwortabfrage auf 
      dem Bildschirm der SPS-Zugriff aktiv.

  2.) Bei mehreren passiven Teilnehmern im Bus konnten diese nicht korrekt 
      angesprochen werden.

  3.) Bei Verwendung der Einstellung "Profibus, universell (DP/FMS)" in der 
      Step7-Software konnte keine korrekte Kommunikation aufgebaut werden.

  4.) Die Kommunikation mit einer S7-224 mit 187.5kBaud über das MPI-Protokoll 
      führte zu keiner stabilen Kommunikation.

  5.) Ein erneuter Verbindunsaufbau zu einer bestehenden Verbindung führte zum
      Abmelden dieser Verbindung und somit zum Kommunikationsabbruch.

  6.) Kommunikation mit mehr als einer SPS führte zu Abbrüchen unter S7 V5.1 
      Software.

  7.) Bei einem Neuaufbau einer Verbindung, ohne diese vorher zu beenden, führte
      zu der Meldung im Display: "lok. Teilnehmer nicht OK" und es war 
      anschließend ein Reset des Kabels notwendig, da die Kommunikation nicht 
      mehr aufgebaut werden konnte.

  8.) Die Kommunikation unter Win98 über USB mit Step7 V5.1 SP6 wurde 
      andauernd abgebrochen.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.24
Datum  : 28.02.2003
==============================================================================

  1.) Probleme in der MPI-Kommunikation behoben. Das MPI-Kabel ignorierte
      manchmal Datenpakete von der SPS.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.23
Datum  : 26.02.2003
==============================================================================

  1.) Bei Anschluss des Kabels über USB konnte das Kabel dennoch als "unbekanntes 
      Gerät" erkannt werden. Eine Änderung der Initialisierung des USB-Controllers
      brachte Erfolg.

  2.) Automatische Erkennung ob USB oder Serieller Zugriff abwechselnd ist wieder 
      möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.22
Datum  : 25.02.2003
==============================================================================

  1.) Anschluss des Kabels über USB am PC stellte am PC nicht immer einen 
      virtuellen COM-Port zur Verfügung. Es wurde in der Systemsteuerung als 
      "unbekanntes Gerät" installiert. 

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.21
Datum  : 24.02.2003
==============================================================================

  1.) Der Betrieb des Kabels über den USB-Port war auf Grund einer falschen 
      Checksumme nicht möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.20
Datum  : 24.02.2003
==============================================================================

  1.) Beim Aktivieren der TS-Funktion wurde diese aktiviert, aber im Display
      nicht korrekt angezeigt.

  2.) TS-Funktion, automatische Baudratenerkennung funktionierte bei 115K2 
      nicht korrekt.

  3.) Nach Anschluss des Kabels über USB wurde das Kabel als "unbekanntes 
      USB-Gerät" erkannt.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.19
Datum  : 21.02.2003
==============================================================================

  1.) S7-200-CPU 224 konnte nicht über den MPI-Bus 187.5 KBaud angesprochen werden.

  2.) Wenn das Modem der einzige Teilnehmer im MPI-Bus ist, gibt es die Meldung
      "TIMEOUT AUS BUS" aus.

  3.) Sobald ein Teilnehmer mit der gleichen Stationsnummer im Bus vorhanden 
      ist, wird eine Meldung im Display ausgegeben.

  4.) Beim Bus-Zugriff wurde manchmal die Verbindung beendet, wenn kurz vorher
      ein anderer Teilnehmer mit der gleichen Stationsadresse im Bus war.

  5.) Nicht beantwortete Datenframes wurde immer wieder wiederholt, dadurch war
      eine Kommunikation mit anderen Teilnehmern nicht mehr möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.18
Datum  : 09.01.2003
==============================================================================

  1.) Status Baustein ging teilweise nach 5 Minuten OFFLINE, obwohl sich nichts
      am System geändert hatte.

  2.) Die Verwaltung der Paßwörter hat nicht korrekt funktioniert.

  3.) Bei Eingabe des entsprechenden Paßwortes wurde nicht immer ein Rückruf
      ausgelöst.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.17
Datum  : 20.12.2002
==============================================================================

  1.) PPI-Kommunikation über USB lief nicht mehr, nachdem die Konfiguration in
      den Flash gespeichert wurde.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.16
Datum  : 19.12.2002
==============================================================================

  1.) Kommunikation mit S7-300/400 war mit V1.15 nicht mehr möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.15
Datum  : 19.12.2002
==============================================================================

  1.) IM151-Unterstützung eingefügt bzw. korrigiert.

  2.) Erreichbare Teilnehmer werden beim ersten Zugriff auf den Bus komplett 
      von 0-126 durchsucht.

  3.) Nach Änderung des Modus (MPI <=> PPI) und nachfolgendem Speichern lief
      das Kabel nach einem Reset nicht mehr hoch. Es erschien im Display
      "MPI V1.1x" / "CheckUpd" und das Kabel machte einen Neustart.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.14
Datum  : 11.12.2002
==============================================================================

  1.) MPI-II-Kabel wurde nicht immer korrekt als USB-Device erkannt.

  2.) Auf Grund falscher Checksummenberechnung war die Funktion als TS-Adapter
      nicht gegeben.

  3.) Automatische Erkennung USB <=> RS232 für MPI-Zugriff aktiv.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.13
Datum  : 06.12.2002
==============================================================================

  1.) Urlöschen einer SPS führte zu einem Abmelden der gelöschten SPS im Bus.
      Dies wird jetzt dem PC per Protokoll mitgeteilt, da ansonsten die 
      Kommunikation und die SPS-Software abgestürzen.

  2.) HMI V5.1 Protokoll eingefügt.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.12
Datum  : 31.10.2002
==============================================================================

  1.) Beim Abspeichern der TS-Daten wurde ein Checksummen-Fehler ausgegeben.

  2.) USB-Zugriff war seit Version 1.10 nach den Erreichbaren Teilnehmer nicht 
      mehr weiter möglich.

  3.) Beim Schreiben in Flash wird nun auch die HSA mitabgespeichert.

  4.) Kommunikation mit mehreren SPSen gleichzeitig war nicht möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.11
Datum  : 28.10.2002
==============================================================================

  1.) Durch eine interne Programm-Korrektur bestand die Möglichkeit, dass das 
      Kabel in einer Endlos-Schleife beim Hochlaufen stehen blieb, wenn es in
      diesem Moment ein Zeichen empfangen hatte.

  2.) Neuer Urloader und Loader integriert, um Abstürze beim Programm-Update 
      zu unterbinden. Das Kabel ist jetzt immer updatebar.

  3.) Checksummenprüfung des Flash-Inhalts im Urloader, bei Fehler wird der Kunde
      darauf aufmerksam gemacht, und automatisch in die Download-Routine gesprungen.

  4.) Update der Firmware beschleunigt, es werden nur noch die Programmteile
      übertragen, die benötigt werden. Kommunikation läuft mit bis zu 115,2 kBit
      ab.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.10
Datum  : 23.09.2002
==============================================================================

  1.) Der Menüpunkt Speichern "in Flash" war ohne Funktion. Es werden jetzt 
      zusätzlich die PC-Baudrate und HSA mitgespeichert.

  2.) S7-Programmiersysteme die die Init-Protokolle vor S7V5.0 verwendeten,
      funktionierten nicht mit der USB-Übertragung.

  3.) Status Baustein stockte ab und zu 2 Sekunden. Das Kabel sendete nach 
      einem bestätigtem Protokoll zu schnell das nächste STX.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.09
Datum  : 17.09.2002
==============================================================================

  1.) Ein Umstellen der Betriebsart USB auf RS232 bevor sich das Kabel aus dem 
      Bus abmelden konnte, führte zu keiner Kommunikation. Erst nach Reset des 
      Kabels war eine Kommunikation wieder möglich.

  2.) PPI-Kommunikation über USB brach bei größeren Datenmengen ab.

  3.) Bei gleichzeitigem StatusBaustein und StatusTabelle über USB traten zum Teil
      Kommunikationsunterbrechungen ein, teilweise sogar 2,5s lange Pausen. Der 
      Rechner wurde in der Bedienung verlangsamt.

  4.) Probleme mit Data-Ready-Bit korrigiert.



==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.08         (interne Testversion)
Datum  : 16.09.2002
==============================================================================

  1.) Unter "Konfig/Mode" können folgende Protokolle eingestellt werden:
      "MPI SER"  MPI über RS232 Schnittstelle
      "MPI USB"  MPI über USB-Schnittstelle
      "PPI19K2"  PPI über RS232 an CPU die auf 19K2 eingestellt ist.
      "PPI9K6"   PPI über RS232 an CPU die auf 9K6 eingestellt ist.
      "PPIUSB19" PPI über USB an SPS die auf 19K2 eingestellt ist.
      "PPIUSB96" PPI über USB an SPS die auf 9K6 eingestellt ist.

  2.) Kommunikationsprobleme bei größeren Bausteinen PPI 19K2 und 9K6-Modus.

  3.) Abbrüche der Kommunikation bei PPI über USB generell.

  4.) S7 300/400, MPI-Baudrate 1.5MBaud und C7 ergab Kommunikationsabbrüche.

  5.) Durch sporadisches Ein-/Austragen von Teilnehmern in die Teilnehmerliste 
      konnte zu einem Kommunikationsabbruch führen.

  6.) Windows 2000, Kommunikationsabbrüche bei USB-Übertragung 

  7.) S7 V5.1 SP4 Kommunikationsabbrüche bei gleichzeitigem StatusBaustein und 
      StatusVariable.

  8.) Anzeige geändert: #<Anz> : Anzahl aller Aktiven und Passiven Teilnehmer

  9.) Bei einem Passiven Teilnehmer wird das "?" oder "!" invers dargestellt.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.07
Datum  : 30.07.2002
==============================================================================

  1.) Kommunikationsprobleme im PPI-Modus über USB 9K6 und 19K2 gelöst. Timeoutzeit
      der Microwin-Software hatte Kommunikation abgebrochen, bzw. wurde teilweise
      über RS232 gesendet.

  2.) Sende-Treiber zum PPI-Bus wird zu spät abgeschaltet. Dadurch wurde das 
      nachfolgende Protokoll zerstört.

  3.) Zugriff auf USB-Controller beschleunigt. Bei bereits eingestellter Adresse
      wurde der Zugriff auf das Adressregister weg gelassen.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.06
Datum  : 03.07.2002
==============================================================================

  1.) PPI-Modus jetzt auch über USB möglich. Hierzu im Menüpunkt "Konfig/Mode"
      PPIUSB96 für PPI-Mode über USB-Port mit 9600 Baud oder PPIUSB19 für 
      PPI-Mode über USB-Port mit 19200 Baud einstellen.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.05
Datum  : 26.06.2002
==============================================================================

  1.) PPI-Modus eingefügt. Im Menüpunkt "Konfig/Mode" ist die Betriebsart 
      selektierbar. Der PPI-Modus ist nur mit der Seriellen Kommunikation 
      verwendbar. Bei USB ist kein Betrieb gewährleistet.

  2.) Teilweise keine Kommunikation bei Zielsystem > Erreichbare Teilnehmer, wenn
      eine HSA=126 und mind. 10 SPSen im MPI-Bus vorhanden sind. Auf dem Display 
      wurden diese SPSen aber korrekt dargestellt.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.04
Datum  : 14.06.2002
==============================================================================

  1.) MPI-Baudrate wurde zwar bei "in Flash" dauerhaft gespeichert, jedoch bei 
      Neustart des Kabels nicht gelesen und verwendet.

  2.) Sporadische Kommunikationsabbrüche bei Verwendung der USB-Verbindung. Diese
      konnte erst wieder nach Reset des Kabels verwendet werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabel
Version:  1.03
Datum  : 15.05.2002
==============================================================================

  1.) Wurde das Kabel auf HSA=126 konfiguriert, so war keine Funktion vorhanden.

  2.) Das Kabel antwortete bei lokaler Stationsadresse 0 auf Datenframes, selbst
      wenn es noch kein Teilnehmer des Buses war.

  3.) Der USB-Port des Kabels ist jetzt auch mit Siemens Step7 Software verwendbar.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.02
Datum  : 09.03.2002
==============================================================================

  1.) Bei einer seriellen Kommunikation mit 115Kbd wurde diese falsch erkannt. 
      Das Kabel hat sich mit 19.2Kbd gemeldet. 

  2.) Der Datendurchsatz der USB-Schnittstelle wurde optimiert.

  3.) In der seriellen Kommunikation gab es Kommunikationsabrüche. Ursache waren
      zu schnelle Reaktionszeiten.

==============================================================================
Produkt: MPI-II- / MPI-USB-Kabel
Version:  1.01
Datum  : 01.03.2002
==============================================================================

  1.) erste Version

==============================================================================
