================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.51
Datum  : 06.05.2026
================================================================================

  1.) L1-Slave-Funktion mit Kopplung an SPS über RFC1006 integriert

  2.) Sprachanruf per LTE-Modem für Grenzwerte und SPS-Meldungsversand integriert

  3.) Verschlüsselung für SMTP- und POP-Server per STARTTLS integriert

  4.) Fehler bei TLS-Verbindungen bei Providern ohne Session-Caching behoben

  5.) Instrumentenseiten für SMART-Relais und MESSI-IO integriert

  6.) Anzeige der Instrumentenseiten im Menü überarbeitet

  7.) SMART-Relais Erweiterungskarte für IO-Bus implementiert

  8.) MESSI-IO Erweiterungskarte für IO-Bus implementiert

  9.) Stromzähler-Datenerfassung über SML-Lesekopf über IO-Bus implementiert

  10.) Suche nach Mobilfunk-Netzen integriert

  11.) Testmöglichkeit für serielle Schnittstelle integriert

  12.) Warnung integriert, falls die History-Aufzeichnung aktiviert ist, aber das 
       Speichermedium nicht verfügbar ist 

  13.) 

  14.) Integrated L1 slave function with coupling to PLC via RFC1006

  15.) Voice call via LTE modem for limit values and PLC message transmission 
       integrated

  16.) Integrated encryption for SMTP and POP servers via STARTTLS

  17.) Fixed errors with TLS connections for providers without session caching

  18.) Integrated instrument pages for SMART relays and MESSI-IO

  19.) Display of instrument pages in the menu has been revised

  20.) SMART relay expansion card for IO bus implemented

  21.) MESSI-IO expansion card for IO bus implemented

  22.) Electricity meter data acquisition via SML read head implemented over IO-Bus

  23.) Mobile network search integrated

  24.) Integrated test capability for serial interface

  25.) A warning is integrated if history recording is enabled but the storage 
       medium is unavailable 

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.50
Datum  : 26.06.2024
================================================================================

  1.) Problem der Erkennung von USB-Sticks beim Stecken im laufenden Betrieb behoben

  2.) DB-Backup/Restore kann optional nach erfolgreichem Vorgang den Trigger zurück
      setzen (nur bei internem oder SPS-Prozesswert möglich)

  3.) Geräte-Optionen jetzt über Webbrowser nach installierbar

  4.) Status-Ausgaben für LTE-Modul erweitert

  5.) Anzeige des Gerätenamens in der Titelzeile vom Browser

  6.) Serielle Kommunikation RS232, RS422, RS485 und TTY überarbeitet

  7.) Firmware-Update mit Firmware-Datei auf SD-Karte nach Neustart installiert
      Firmware

  8.) SMB-Client für Zugriff auf Netzwerklaufwerke als Speichermedium integriert

  9.) USB-Stick oder Netzwerk-Laufwerk für History-Aufzeichnung, Meldungsversand-Log, 
      Meldetexte, Konfigurations-/Kalibrierungsdaten, Fehler-Log auch auswählbar

  10.)  

  11.) Problem with detecting USB-sticks when plugged in during operation resolved

  12.) DB-backup/restore can optionally reset the trigger after a successful process
       (only possible with internal or PLC process value)

  13.) Device options can now be installed via web-browser

  14.) Status outputs for LTE-module expanded

  15.) Display of device name in browser title bar

  16.) Serial communication RS232, RS422, RS485 and TTY revised

  17.) Firmware update with firmware file installed on SD card after restart
       Firmware

  18.) SMB client for access to network drives integrated as storage medium

  19.) USB stick or network drive for history recording, message dispatch log,
       message texts, configuration/calibration data, error log can also be selected

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.49
Datum  : 15.03.2024
================================================================================

  1.) Benutzeroberfläche WebServer überarbeitet 

  2.) Problem dass Instrumentenseite wurde teilweise nicht immer angezeigt wurde,
      ist behoben

  3.) Parallele Verbindungen TCP-Prozessserver auf 12 erhöht 

  4.) SPS-Werte jetzt auch vorzeichenbehaftet 

  5.) Werteanzahl für das Aktual-Diagramm per Konfiguration einstellbar

  6.) Anzeige der Punkte im Aktual-Diagramm (de-)aktivierbar

  7.) Skalierung der Y-Achse bei Gleitkommazahlen im Diagramm überarbeitet

  8.) Format "Wissenschaftlich" für Zahlen in Exponentialschreibweise integriert

  9.) Problem nach Empfang von fehlerhaften Paketen war das Gerät teilweise nicht mehr 
      erreichbar, ist behoben

  10.) 

  11.) WebServer user-interface revised 

  12.) The problem that the instrument-page was sometimes not always displayed has 
      been resolved

  13.) Parallel connections TCP-process-server increased to 12 

  14.) PLC-values now also signed 

  15.) Number of values for the current-diagram can be set via configuration

  16.) Display of points in the current-diagram can be (de-)activated

  17.) Scaling of the Y-axis for floating-point-numbers in the diagram revised

  18.) Integrated "Scientific"-format for numbers in exponential notation

  19.) The problem after receiving faulty packages, the device was sometimes 
      no longer accessible, has been resolved

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.48
Datum  : 31.03.2023
================================================================================

  1.) Meldungsversand über Prozesswert oder nach Zeitplan (de)aktivierbar

  2.) Rückfrage beim Löschen von Einträgen aus der Prozessliste integriert

  3.) Wiederherstellen einer Konfigurations-Datei direkt über den Browser möglich

  4.) Zeile zum Hinzufügen eines Prozesswerts etc. wird nicht mehr angezeigt, falls 
      die maximale Anzahl bereits erreicht ist

  5.) Fehler bei TLS-Verbindungen für SMTP und POP3 behoben

  6.) 

  7.) Message-dispatch via process-value or according to schedule can be (de)activated

  8.) Integrated query when deleting entries from the process-list

  9.) A configuration-file can be restored directly via the browser

  10.) Line for adding a process-value etc. is no longer displayed if the maximum 
       number has already been reached

  11.) Fixed errors in TLS-connections for SMTP and POP3

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.47
Datum  : 04.10.2022
================================================================================

  1.) Energieauswertung beim Laden einer History über die Website integriert

  2.) Fehler behoben, wodurch beim Gerätestart History-Daten verloren gehen konnten

  3.) 

  4.) Energy-evaluation when loading a history via the website integrated

  5.) Bug-fix that could cause history-data to be lost when the device was started

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.46
Datum  : 28.05.2021
================================================================================

  1.) Gerätestart und -neustart wird nun im erweiterten Fehler-Log protokolliert

  2.) Fehler behoben, wodurch beim Anlegen eines Prozesswerts nur eines der ersten 
      10 Geräte ausgewählt werden konnte

  3.) Temperatur- / Luftfeuchte- und Luftdrucksensor BME280 implementiert

  4.) 

  5.) Device start and restart are now logged in the extended error log

  6.) Fixed a bug where only one of the first 10 devices could be selected when 
      creating a process value

  7.) Temperature / humidity and air-pressure sensor BME280 implemented

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.45
Datum  : 18.02.2021
================================================================================

  1.) Menübaum der WebOberfläche optional ausblendbar

  2.) History um Modus zur Aufzeichnung bei Änderung eines Prozesswerts erweitert

  3.) Fehler behoben, wodurch die gemeinsame History über die Website bei mehr als 
      62 Prozesswerten nicht geladen werden konnte

  4.) 

  5.) The menu-tree of the web-interface can optionally be hidden

  6.) History expanded to include a recording-mode when a process-value is changed

  7.) Fixed a bug that prevented the shared-history from being loaded via the 
      website for more than 62 process values

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.44
Datum  : 20.11.2020
================================================================================

  1.) Verwaltung von Kalibrierungswerten bei Verwendung unterschiedlicher Klappkerne 
      und Rogowski-Spulen für Energy-Geräte integriert

  2.) Fehler bei der Übernahme von Einstellungen eines einzelnen Prozesswerts über 
      die Expertenseite behoben

  3.) Fehler beim Löschen eines Geräts bei Verwendung von gemeinsamer History behoben

  4.) History um separate Namensdatei für Konvertierung über CSV-Konverter erweitert

  5.) Erweitertes Fehler-Log integriert

  6.) 

  7.) Management of calibration values when using different hinged-cores and 
      Rogowski-coils for Energy devices integrated

  8.) Fixed a bug when adopting the settings of a single process value via the 
      expert-page

  9.) Fixed bug when deleting a device when using combined-history

  10.) History extended with separate name file for conversion via CSV-converter

  11.) Integrated extended error log

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.43
Datum  : 28.05.2020
================================================================================

  1.) FTP-Kommunikation bei getrennter Historie bei LTE-Übertragung überarbeitet

  2.) Timeouts für Webzugriff angepasst

  3.)

  4.) FTP-communication with separate history for LTE-transmission revised

  5.) Timeouts adjusted for web access

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.42
Datum  : 10.03.2020
================================================================================

  1.) Zeitgesteuerte Grenzwerte integriert

  2.) Versand von Meldetexten mit Aktualwert von Prozesswerten möglich

  3.) Protokollierung im Fehler-Log erweitert

  4.) Kommunikation mit LTE-Modem verbessert

  5.) Fehler behoben, wodurch das LTE-Modem bei einer aktiven Internetverbindung 
      nach einem Neustart nicht mehr ansprechbar war

  6.)

  7.) Time-controlled limit-values integrated

  8.) Message-texts can be sent with the current value of process-values

  9.) Logging in the error-log expanded

  10.) Communication with LTE-modem improved

  11.) Fixed an issue where the LTE modem would no longer be accessible when the 
       internet-connection was active after a restart

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.41
Datum  : 18.09.2019
================================================================================

  1.) Namensprüfung bei DB Backup/Restore integriert, Eingabe eines Namens ist 
      zwingend erforderlich

  2.) Fehler beim Speichern von Prozesswerten ohne oder mit falschem Namen behoben,
      teilweise wurden die Datensätze sowie im Hintergrund liegende Werte deaktiviert

  3.) Verbindungsverwaltung bei DB Backup/Restore überarbeitet

  4.) Kopplung zwischen TCP-Socket und S7-SPS per RFC1006 integriert. Es werden vom 
      Socket übermittelte Daten in einen Speicherbereich der SPS geschrieben und aus
      einem anderen gelesen und zurück gesendet

  5.)

  6.) Name check integrated with DB Backup/Restore, entering a name is mandatory

  7.) Fixed an error when saving process values with a wrong or without name. 
      Some of the data records and background values were deactivated

  8.) Connection management at DB Backup/Restore revised

  9.) Coupling between TCP-socket and S7-PLC via RFC1006 integrated. Transmitted 
      data by the socket is written to a defined memory-area of the PLC and read 
      from another and sent back

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.40
Datum  : 30.08.2019
================================================================================

  1.) Fehler in SSL-/TLS-Speicherverwaltung bzgl. Paketgröße behoben

  2.) E-Mail-Empfang für SPS-Meldungen integriert

  3.) Anzeige des Aktual-Diagramms bzgl. der Zeitachse überarbeitet

  4.) Fehler beim Laden der History behoben. Die Ladezeit bei großen 
      History-Dateien wurde verbessert

  5.)

  6.) Fixed SSL-/TLS-space-management error regarding packet-size

  7.) E-mail-reception integrated for PLC-messages

  8.) Display of the actual-diagram for the timeline revised

  9.) Fixed error when loading the history. Loading time for large history-files 
      has been improved

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.39
Datum  : 25.06.2019
================================================================================

  1.) Aktualisierungsrate der Aktualwerte einstellbar

  2.) Anzeige der Linien im Aktualwerte-Diagramm ist einstellbar 
      (Punkt - Linie - Funktion)

  3.) Sicherheit beim Datentransfer zur SD-Karte verbessert

  4.) Mail-Versand mit SSL-Verschlüsselung konnte zu Problemen führen, diese
      sind behoben.

  5.)

  6.) Update-rate of the actual-values adjustable

  7.) Display of the lines in the actual-value-diagram is adjustable
      (Point - line - function)

  8.) Security during data transfer to the SD card improved

  9.) Mail sending with SSL-encryption could lead to problems, these are fixed.

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.38
Datum  : 15.03.2019
================================================================================

  1.) Problem beim Speichern von Geräten mit Geräte-Name mit mehr als 18 Zeichen
      behoben. Die maximale Zeichenzahl wurde im Eingabefeld nicht begrenzt.

  2.) Funktion "DB Backup/Restore" integriert. Mit dieser Funktion ist es möglich
      per SPS-Trigger oder digitalem Eingang festgelegte Bereiche aus Datenbausteinen
      einer angeschlossenen SPS-Steuerung auf SD-Karte oder USB-Stick (USB-Erweiterung
      Voraussetzung) zu schreiben oder zurück zu schreiben. Die Datei selbst ist
      binär abgelegt.

  3.) SPS-Meldung auf der Website konnte nicht nach unten verschoben werden

  4.) Darstellung/Verarbeitung von mehr als 100 Prozesswerten in der WebOberfläche
      führte zu Fehlausgaben. Dies wurde korrigiert.

  5.) Anzahl der maximal möglichen Geräte auf 30 erhöht

  6.) Anzeigefehler im Diagramm bei Werten mit unterschiedlicher Einheit behoben

  7.) Netzwerkverbindungen werden jetzt auf Inaktivität überwacht damit noch offene
      Sockets korrekt geschlossen werden können.

  8.) Fehler bei den Grenzwerten behoben, wodurch ein gesteuerter Ausgang dauerhaft 
      gesetzt wurde.

  9.) Sprachumschaltung für Prozesswerte integriert

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.37
Datum  : 08.01.2019
================================================================================

  1.) Maximale Anzahl der Prozesswerte von 100 auf 150 erhöht

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.36 !
Datum  : 07.01.2019
================================================================================

  1.) Werte mit gesetztem PF-Bit wurden nicht verarbeitet wenn keine Aufzeichnung 
      aktiv oder keine SD-Karte vorhanden war.

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.35
Datum  : 25.09.2018
================================================================================

  1.) Manuelles Laden von großen Prozesslisten oder automatisch nach einem 
      Firmware-Update führte dazu, dass das Gerät nicht mehr über Netzwerk 
      ansprechbar war. Die Fehler-LED leuchtet dauerhaft rot. 

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.34
Datum  : 04.09.2018
================================================================================

  1.) Neustart des Gerätes beschleunigt

  2.) Verbindungstest für SMTP- und FTP-Test nur ausführbar, wenn Konfiguration
      zuvor gespeichert wurde

  3.) PopUp-Fenster werden nun relativ zum Hauptfenster geöffnet

  4.) Fortschrittsbalken und Abbruch-Button für FTP Down- und Upload hinzugefügt

  5.) Es konnte ein CSV-Export ausgelöst werden, obwohl keine Daten im Diagramm
      enthalten waren. Der Button ist jetzt nur bei vorhandenen Daten sichtbar.

  6.) Zeichensatz + Betreff beim E-Mail-Versand können zwischen ASCII, UTF-8 und 
      ISO-8859-1 eingestellt werden

  7.) Anzeige von Grenzwerten im Format Zeichen war nicht immer möglich

  8.) Instrumentenseite zeigte nichts mehr an, wenn Werte die nicht in der 
      Prozessliste definiert waren, angezeigt werden sollten.

  9.) Schreiben/Steuern von Prozesswerten des Formats Zeichen über die WebSeite
      wurde nicht korrekt ins Gerät übertragen.

  10.) Dateiverwaltung für den FTP-Server integriert.

  11.) Umschalten des USB-Betriebsmodus führte zu einer Nicht-Funktion des 
       USB-Teilnehmers, das Gerät musste neu gestartet werden.

  12.) System-Prozesswerte für USB und SD CSV-Aufzeichnung hinzugefügt

  13.) Nur MONI: CSV-Aufzeichnungen sind jetzt auch auf den USB-Stick möglich

  14.) Diagramm auf der Aktualseite zeigt jetzt die aktivierten Prozesswerte
       im zugehörigen Format an.

  15.) Einspielen anderer Prozesslisten führten zum Verlust der Gerätekalibrierung.
       Diese werden jetzt bei Änderungen gesichert und können über die WebSeite 
       wiederhergestellt werden.

  16.) Das Schließen einer FTP-Verbindung ohne Quit-Kommando konnte dazu führen,
       dass ein erneuter Verbindungsaufbau nicht mehr möglich war. Es musste dazu
       das Gerät neu gestartet werden.

  17.) Bei Abbruch der FTP-Verbindung zum Server und aktivierter Option zum
       Offenhalten der Verbindung, konnte die verbindung nicht immer neu geöffnet
       werden. Ein Geräteneustart war erforderlich.

  18.) Löschen eines Prozesswertes der momentan aufgezeichnet wird führte zu einem 
       Geräte-Neustart.

  19.) Wiederherstellen der Leseposition für die CSV-Aufzeichnung nach einem Neustart
       konnte zu einem Lesen der Aktualdatei führen obwohl die Backup gelesen werden
       sollte.

  20.) Meldung für ungespeicherte Daten bei der Kalibrierung der ADXL3xx-Sensoren 
       wurde nicht angezeigt.

  21.) Beim Setzen des Nullpunkts des Beschleunigungssensors ADXL3xx bei Verwendung
       der Einheit m/s² führte zu einer fehlerhaften Kalibrierung.

  22.) NTP-Server integriert, um aktuelle Uhrzeit anderen Netzwerk-Teilnehmern 
       bereitzustellen

  23.) Bei Verwendung der gemeinsamen History wurden teilweise leere Backup-Dateien
       angelegt.

  24.) Zeilenumbruch auf der Geräteseite für die Netzwerk-Schnittstellen-Auswahl 
       überarbeitet.

  25.) Ändern von Prozesswert-Einstellungen des letzten Prozesswerts auf der 
       Seite "Prozesswerte" führte zu einer nicht korrekten Initialisierung.

  26.) Bei Netzwerk-Prozesswerten wird nun das Format des Prozesswerts automatisch 
       vorausgewählt.

  27.) Beim Auslesen der Powerfail-Werte aus einer leeren Datei konnte es zu
       Problemen kommen. Teilweise wurde die History nicht korrekt gestartet.

  28.) Rückfrage ob Aufzeichnung aktiviert werden soll, wenn das Powerfail-Bit
       gesetzt ist wird nur noch ein Mal anzeigt anstatt bei jedem Wert.

  29.) Berechnungen mit Dezimalwerten überarbeitet.

  30.) Zeilenumbruch für Diagrammlegende angepasst.

  31.) Beim Laden der History-Anzeige wurde manchmal wegen Falschberechnung der
       Schrittgröße nur ein Wert angezeigt.

  32.) Die History-Anzeige zeigte oft als erste Werte immer einen 0-Wert an. Das
       lag an für das Gerät zu diesem zeitpunkt unbekannten Formate.

  33.) Der History-Export ist nun abbrechbar.

  34.) Fehler beim Laden von Werten größer als 2^31 aus der Konfigdatei behoben.

  35.) Beim Aktivieren der CSV-Aufzeichnung der gemeinsamen History wurden auch ältere
       erfasste Werte in die Datei geschrieben.

  36.) Speicherfrequenz für gemeinsame History auf Millisekunden umgestellt.

  37.) Dateiliste wird während des Dateiuploads aktualisiert.

  38.) Offene Verbindungen im WebServer ohne Datenverkehr werden jetzt automatisch
       nach 10s geschlossen.

  39.) Beim Browsen der WebSeite mit Internet Explorer konnte nicht alle Funktionalitäten
       des Gerätes genutzt werden.

  40.) Hochladen einer im Gerät bereits existenten Datei war nicht möglich.

  41.) Umbennen einer Datei im Gerät gab eine Fehlermeldung aus, die Datei wurde 
       dennoch umbenannt.

  42.) Fehler beim Umschalten der Multitype-Textfelder im WebServer behoben.

  43.) Zeiten größer als ca. 7 Minuten konnten nicht verarbeitet werden.

  44.) Fehler, dass Kalibrierung von Stromeingängen und bestimmten Umständen bei 
       Energy-Geräten plötzlich nicht mehr möglich war behoben.

  45.) Automatische Weiterleitung der Neustart-Seite überarbeitet.

  46.) Beim Einlesen eines Werts im Format Binär und Zeichen wurden manchmal
       zu viel gelesen.

  47.) Probleme mit SPS-Meldungsversand bei größeren Datenmengen (>222Byte) behoben.

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.33
Datum  : 22.02.2018
================================================================================

  1.) Option "SPS-Meldungen mit Zusatztext" integriert

  2.) Adressierungsart (S5 oder S7) für SPS-Meldungsversand einstellbar (Wort/Byte)

  3.) E-Mail-Betreff für SPS-Meldungsversand global einstellbar

  4.) Fehler beim Initialisieren der Dateipositionen bei aktivierter 
      CSV-Aufzeichnung behoben

  5.) Fehler beim Laden und Schreiben der History behoben

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.32
Datum  : 12.01.2018
================================================================================

1.) Binärdarstellungsformate 16-Bit und 32-Bit hinzugefügt

2.) Subtraktionsberechnung mit Totzonen-Beachtung für Sensoren mit einem Nullpunkt
    der nicht bei 0V liegt, hinzugefügt

3.) Fehlerhafte Darstellung der Aktualwerte im Diagramm bei Verwendung des Formats 
    Hex, Binär, Zeichen oder S7-Timer behoben

4.) Fehler bei dauerhafter Kommunikation mit LTE-Modem behoben

5.) Zeitmanagement bei der Abtastung von Energy-Werten verbessert

6.) Fehler in der Verwaltung des FTP-Daten-Sockets im Passiv-Modus und offen 
    gehaltener Verbindung behoben

7.) Fehler bei der Abtastung von Energy-Werten behoben, wodurch nicht alle 1 Sekunde 
    ein Wert abgeholt werden konnte

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.31
Datum  : 13.11.2017
================================================================================

  1.) Problem beim Starten des Geräts (rotes Dauerlicht, keinn Zugriff möglich) bei 
      deaktiviertem WLAN in Kombination mit dem Netzwerktyp "Infrastruktur" behoben

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.30
Datum  : 09.11.2017
================================================================================

  1.) Anzeige der analogen Prozesswerte überarbeitet, da diese bei mehreren 
      Sensoren gleichen Typs verfälscht angezeigt werden konnten.

  2.) Verwaltung der FTP-Sockets überarbeitet, bei mehrfachen FTP-Problemen konnte
      der Socket nicht mehr verwendet werden.

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.29
Datum  : 18.10.2017
================================================================================

  1.) Anzeigefehler bei internen Prozesswerten mit Bezug auf einen anderen Prozesswert 
      behoben

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.28
Datum  : 08.09.2017
================================================================================

  1.) Lichtsensor TSL4531 implementiert

  2,) Meldungsfenster auf einheitliches Layout umgebaut

  3.) Powerfail-Wert von Prozesswerten kann jetzt zurückgesetzt werden

  4.) Direktes Sichern der Konfiguration und Exportieren der MIB-Datei auf den 
      PC möglich

  5.) Diagramm-Darstellung angepasst, sodass Minimal- und Maximalwert nicht mehr
      an die Ober- bzw. Unterkante gequetscht sind

  6.) Anzeige der Prozessserver-Verbindungen überarbeitet

  7.) Export-Dialog auf der Startseite kann nun abgebrochen werden

  8.) Direktes übernehmen eines Schreibwerts auf der Startseite mit der ENTER-Taste
      jetzt möglich

  9.) WebSeiten-Bedienung mit dem Internet Explorer überarbeitet

  10.) Rückgabe des SMS-Versandstatus beim SPS-Meldungsversand integriert

  11.) Internet-Verbindung beim LTE-Modem wird nur dann aufgebaut, wenn auch ein
       APN eingetragen ist

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.27
Datum  : 17.07.2017
================================================================================

  1.) SMS-Versand von Prozesswerten zur Kopplung per Mobilfunk möglich

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.26
Datum  : 12.07.2017
================================================================================

  1.) Problem mit verfälschten History- und PowerFail-Werten behoben

  2.) In Google-Crome war keine Auswahl des History-Zeitraums möglich

  3.) SPS-Meldungsversand um Empfänger-DB und SMS-Versand erweitert

  4.) Energy-Prozessliste um Spannungswerte Phase zu Phase erweitert

  5.) Serielle Modbus-Kommunikation (Master und Slave) integriert

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.25
Datum  : 23.06.2017
================================================================================

  1.) Fehler beim E-Mail-Versand und NTP-Abgleich nach dem Gerätestart in 
      Kombination mit DNS-Namen behoben.

  2.) Absturz/Neustart des Geräts durch Fehler in der Speicherverwaltung 
      behoben.

  3.) Fehler im DDNS-Dienst behoben

  4.) SMS-Versand per LTE-Modem für Grenzwerte integriert

  5.) Fehlerhafte Anzeige im Störmeldungs-PopUp behoben

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.24
Datum  : 19.05.2017
================================================================================

  1.) Störmeldungspuffer integriert

  2.) Support-Link und -Mail-Versand auf System-Seite integriert

  3.) Problem mit fehlenden Werten im History-Diagramm obwohl vorhanden behoben

  4.) Beschleunigungssensor ADXL3xx (312/313/350) integriert

  5.) Fehler beim Laden der Prozess-Konfiguration bei fehlender SD-Karte behoben

  6.) DynDNS-Dienst für das LTE-Modul integriert

  7.) LTE-Modul integriert

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.23
Datum  : 22.12.2016
================================================================================

  1.) SNMP-Server integriert

  2.) Einstellungen für Server-Geräte (Server-Ports) hinzugefügt

  3.) TCP-Prozessserver zum Lesen und Schreiben von Prozesswerten integriert

  4.) Eingabe von Referenzen zu Prozesswerten in der Prozesswert- und Grenzwert-
      konfiguration erleichtert

  5.) Darstellung von Meldungsfenstern in PopUps verbessert

  6.) Farbauswahl für Diagramm und Prozesswerte verbessert und Problem mit Firefox
      behoben

  7.) Kopplung mehrerer EtherSens-Geräte über Netzwerk integriert

  8.) Formate Bool, Zähler (S7) und Timer (S7) integriert

  9.) L1-Bus-Kommunikation über RFC1006-Protokolle implementiert

  10.) Problem beim Verbindungsaufbau mit dem RFC1006-Server behoben

  11.) Zugriff auf Prozesswerte per RFC1006 von DB0 auf DB1 geändert

  12.) Gerätetyp für 14-Segmentanzeigen (HT16K33) implementiert

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.22
Datum  : 25.11.2016
================================================================================

  1.) Datumsformat für CSV-Dateien kann absofort auf WebSeite eingestellt werden

  2.) Speicherung von CSV-Datensätzen auf der SD-Karte möglich

  3.) PopUp für erweiterte Einstellungen wird beim Erstellen von Prozesswerten angezeigt

  4.) Anzeige der History und Export als CSV auf SD-Karte erweitert

  5.) Fehler bei der Berechnung des Platzbedarfs für die gemeinsame History behoben

  6.) Einschränkung der Konfigurationsmöglichkeit je nach Benutzer-Typ erweitert

  7.) Fehler bei den Log-Ausgaben für den SMTP-Test behoben

  8.) Aufzeichnung wird nach Nachfrage automatisch aktiviert wenn "Powerfail Wert"-
      Einstellung gesetzt wird

  9.) Ausgabe einer Fehler-Meldung wenn Kalibrierung erfolgreich war behoben

  10.) Schraffierung im Diagramm auf den Instrumentenseiten, wenn Wert negativ ist

  11.) Fehler bei der Auswahl der Netz-Topologie (Instrumentenseiten) behoben

  12.) Interne Werte können nur geschrieben werden, wenn IO aktiviert ist

  13.) Fehler beim Hinzufügen eines Prozesswertes auf der Experten- und Berechnungs-
       Seite behoben

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.21
Datum  : 18.10.2016
================================================================================

--NEU--

  1.) Länderkennung bei Backup/Restore von Prozesslisten für Erkennung der Sprache

  2.) Letzte NTP Synchonisierung wird unter der Systemzeit angezeigt

  3.) Instrumentenseiten zur einfacheren Anzeige von Energy-Werten integriert

  4.) Statusseite für die Prozesswerte hinzugefügt
      (Übersicht ob Werte erreichbar sind, aufgezeichnet werden, usw.)

  5.) Genauere Fehlerausgaben auf der Startseite für nicht erreichbare Prozesswerte
      (Vorallem bei RFC1006 Verbindungen, wird angezeigt warum Prozesswert nicht erreichbar)

  6.) Interne Werte können auf der Startseite absofort immer geschrieben werden

  7.) Aktual-Werte von Ausgängen werden zusätzlich auf der Startseite angezeigt

  8.) In Prozessnamen sind keine Sonderzeichen zugelassen wegen Dateiverwaltung auf SD/FTP

  9.) History Skalen-Darstellung verbessert und Positionierungs-Einstellung ermöglicht

  10.) Anzahl der Grenzwerte von 10 auf 25 erhöht

  11.) Benutzerverwaltung auf 3 Benutzer mit unterschiedlichen Rechten erweitert
       Master: kann alles einstellen, kalibrieren und hat Zugriff auf Systemseiten
       Experte: kann Einstellungen vornehmen aber nicht kalibirieren
       Benutzer: kann minimale Einstellungen verändern

  12.) Verschlüsselung (TLS) für E-Mail Versand implementiert und Test-Versand verbessert
       (E-Mail Versand auch auf verschlüsselte Server wie Google, Web.de, Gmx, usw. möglich)

  13.) RFC1006 auch als Server implementiert und Verbindungsprobleme behoben
       (Daten können absofort per RFC1006 vom EtherSens abgeholt werden, mit z.B.
       WinCC RunTime, Panels, OPC Servern und vielem mehr. Siehe Handbuch)

--Problembehebung--

  14.) Fehlerlogausgaben bei FTP/SMTP werden nur noch ein Mal gespeichert, bis eine
       Verbindung erfolgreich aufgebaut werden konnte.

  15.) Fehler im Datum und Uhrzeit bei Monatswechseln behoben

  16.) Fehler beim Verschieben von Prozesswerten mit Referenz auf andere Prozesswerte behoben

  17.) Fehler beim Schreiben von Zeichen für Prozesswerte auf der Startseite behoben

  18.) Gleitkommazahl Verarbeitung bei System-Werten korrigiert

  19.) Fehlerhafte Einstellungen von Timern und Zählern im SPS-Register-PopUp behoben

  20.) Fehler bei Grenzwertberechnung, wenn Prozesswerte verschoben wurden, behoben

  21.) Integrierung des Datentyps Bool für RFC1006-Verbindungen

  22.) Problem, dass alte Konfig weiterhin geladen wird, wenn "Automatische
       Konfigurations-Backups" deaktiviert wird, behoben

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.20
Datum  : 23.08.2016
================================================================================

  1.) FTP Übertragung beginnt nach Neustart dort wo aufgehört wurde zu übertragen,
      auch wenn der FTP Server zuvor nicht mehr erreichbar war

  2.) Gerätenamen dürfen absofort kein Leerzeichen mehr enthalten, da diese
      gleichzeitig die netBios Namen sind und dies dort nicht zugelassen ist

  3.) Änderung bei Prozesswertlisten kann wieder gespeichert werden

  4.) PowerFail Werte werden absofort in den History Dateien gespeichert

  5.) InternetExplorer und Safari Darstellungsprobleme auf der WebSeite behoben

  6.) Verbindungsprobleme bei NTP / FTP / EMail und RFC1006 behoben

  7.) Prozesswerte werden absofort mit voller Genauigkeit in csv gespeichert

  8.) Es können selektierte Daten der History auf der Aktuell Seite direkt an 
      den FTP Server übertragen werden

  9.) Probleme bei der Umschaltung zwischen getrennter und gemeinsamer History behoben

  10.) Fehler mit fehlendem Header in CSV-Datei bei leerer gemeinsamer History
       Datei auf dem FTP-Server behoben

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.19
Datum  : 08.08.2016
================================================================================

  1.) DNS-Auflösungsprobleme für E-Mail, NTP und FTP Verbindungen behoben

  2.) Kalibrierung für Energy-Geräte hinzugefügt

  3.) Formatieren der SD-Karte im WebBrowser hinzugefügt

  4.) WLAN Verbindungsprobleme behoben

  5.) FTP-Test Verbindungsaufbauprobleme behoben

  6.) Fehlerhafte Anzeige von nicht erreichbaren Prozesswerten auf der Startseite behoben

  7.) RFC1006-Verbindungensprobleme bei einer WLAN-Verbindung behoben

  8.) Fehlende Daten auf der SD-Karte nach einem System Neustart behoben

  9.) Prozesswerte werden absofort ohne Pufferung direkt auf die SD-Karte oder FTP-Server geschrieben

  10.) Fehler beim Download von Dateien mit Leerzeichen behoben

  11.) Fehler in Dateiliste (unvollständige Liste) behoben

  12.) Fehler in der "Berechnung" Änderungszähler behoben

  13.) RFC1006 Prozesswerte über PopUp noch einfacher konfigurierbar

  14.) Lesen und schreiben von RFC1006 Prozesswerte absofort möglich

  15.) Grenzart "ungleich" (!=) für Grenzwerte hinzugefügt

  16.) Fehlerhafte Auswertung der Grenzwerte bei gemischten Anzeigeformaten behoben

  17.) Zoom im History-Diagramm verbessert

  18.) Anzeige von Lücken im History-Diagramm hinzugefügt, wenn keine Daten aufgezeichnet wurden

  19.) Anzeige von Millisekunden im History-Diagramm hinzugefügt

  20.) Feste Y-Achse im Diagramm definierbar

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.18
Datum  : 17.06.2016
================================================================================

  1.) Gerätespezifische Prozesswertseiten zur einfacheren Parametrierung hinzugefügt

  2.) Menübaum-Struktur verbessert

  3.) Kalender verbessert

  4.) Aktual-/History-Diagramm-Anzeige verbessert

  5.) Aktual-/History-Diagramm zeigt mehrere Y-Achsen an

  6.) Auflösung für History-Diagramm verfeinert

  7.) Aktual-Backup wird beim Systemstart nur geschrieben wenn neue Konfiguration
      geladen wurde

  8.) Direkter Versand von Prozesswert-Werten mittels FTP möglich (FTP direkt)

  9.) System-E-Mails können nun wiederholt gesendet werden

  10.) Zugriffe auf History-Datei bei gemeinsamer History verbessert und beschleunigt

  11.) Fehlerhafte Anzeige von Gleitkommazahlen auf der Prozesswert- und Grenzwert-
       Seite behoben

  12.) SD-Karten-Download und FTP-Transfer beschleunigt

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.17
Datum  : 12.05.2016
================================================================================

  1.) Dateien können jetzt auf der SD-Karte umbenannt werden

  2.) Datendurchsatz bei WLAN-Verbindungen und der Netzwerk-Bridge verbessert

  3.) Problem dass SPS-Message Option trotz Deaktivierung läuft behoben

  4.) Probleme mit Digitalen Ausgängen behoben

  5.) Geräteneustarts bei RFC1006 behoben, wenn Teilnehmer nicht mehr erreichbar

  6.) Zugriffe auf History-Dateien bei getrennter History verbessert und beschleunigt

  7.) Fehlerbehebung zur Anzeige der Dateigröße beim Datei-Download

  8.) System-Informationen können über die Prozesswert-Liste abgerufen werden

  9.) Berechnung für Bit-Operationen hinzugefügt

  10.) Beim Herausziehen der SD-Karte wird eine System-E-Mail verschickt

  11.) Anzeige von Warnungen überarbeitet

  12.) WLAN-Funktion kann deaktiviert werden

  13.) Fehler beim Speichern der Netzwerk-Konfiguration bei Verwendung von 
       Aktual-Backup behoben

  14.) Umbenennung des Nominal-Wertes in Minimal-Wert und Hinzufügen eines neuen
       Feldes für den Nominal-Wert (Kalibrierung)

  15.) Firmware-Update-Seite leitet auf Neustart-Seite weiter, um Neustart auszulösen

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.16
Datum  : 18.03.2016
================================================================================

  1.) Überarbeitung des E-Mail-Versands

  2.) RFC 1006 Kommunikationsprobleme behoben

  3.) Abtastrate frei einstellbar, falls Gerät überlastet werden diese automatisch 
      angepaßt.

  4.) History-Anzeige bei getrennter History überarbeitet

  5.) Ausgänge können nun auch als "Nicht erreichbar" angezeigt werden

  6.) SPS-Meldungsversand hinzugefügt

  7.) Laden der History auf der Aktuell-Seite beschleunigt

  8.) Berechnungs-Seite für Prozesswerte eingeführt

  9.) SD-Karten-Dateiliste auf eigene Seite verlagert

  10.) Aktual-Konfiguration wird automatisch geladen (wenn Datei vorhanden)

  11.) Einheiten-Text auf 5 Zeichen erweitert

  12.) Grenzüberwachung verbessert und erweitert (Meldetexte)

  13.) Anzeige der Infoboxen angepasst (immer am oberen Rand)

  14.) Abrufen von Prozesswerte stabilisiert

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.15
Datum  : 08.02.2016
================================================================================

  1.) WebServer: Änderung des Designs der Info-Boxen

  2.) WebServer: Anzeige der Firmware-Version in der Kopfzeile

  3.) WebServer: Überarbeitung der Konfigurationsseite

  4.) WebServer: Datei-Upload jetzt abbrechbar

  5.) WebServer: Auswählen mehrerer Dateien zum Löschen möglich

  6.) WebServer: Dateiliste der SD-Karte überabeitet

  7.) WebServer: Dateiliste der SD-karte kann aktualisiert werden

  8.) Dateien bekommen jetzt den Zeitstempel hinzugefügt

  9.) Genaugikeit der Zeitstempel überarbeitet

  10.) Problem mit FTP-Server nach Neustart behoben

  11.) Fehler beim Starten behoben (rotes Dauerlicht wenn Aufzeichnung aktiv)

  12.) Backup-Funktion für Konfigurationen verbessert und automatische Backup-
       Erstellung integriert

  13.) Restore von Backup-Dateien (Prozessliste und User-Konfiguration) integriert

  14.) Fehler im CSV-Datensatz bei FTP-Übertragung behoben

  15.) Fehler beim Dateiupload behoben

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.14
Datum  : 29.01.2016
================================================================================

  1.) Initialisierung der Geräte und Prozesswerte beschleunigt

  2.) Genauigkeit der Zeitstempel beim Aufzeichnen erhöht

  3.) Eingabe von mehrfach vorkommenden Prozesswert-Namen verhindert

  4.) Auswahlmöglichkeiten der Darstellung von Messwerten hinzugefügt

  5.) Datenzugriff per RFC1006-Kopplung auf S5/S7-SPS-Steuerungen

  6.) Fehler in der Bridge-Funktion behoben

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.13
Datum  : 23.11.2015
================================================================================

  1.) Leistungsfaktor-Berechnung für Energy-Geräte überarbeitet

  2.) Eingestellte Gateway-Adresse im DHCP-Server-Mode wurde nicht verwendet

  3.) Übertragung von alten Daten per FTP nach Geräte-Neustart korrigiert

  4.) Uhrzeit auf System-Seite wird jetzt auch angezeigt, wenn NTP-Abgleich läuft

  5.) EtherSens-Bridge-Funktion implementiert

  6.) Fehler bezüglich fehlerhafter Datensätze bei getrennter Speicherung auf
      den FTP-Server behoben

  7.) Tool-Tips auf Geräte-, Prozesswerte- und Grenzwertseite eingeführt.

  8.) Die Anordnung der Spalten der Prozesswertseite wurde überarbeitet.

  9.) Die Eingabe des Registers, Kalkulations-Parameters und Kalibrierungs-Wertes
      ist jetzt auch binär möglich

  10.) FTP-Verbindungs-Test jetzt auch während einer Aufzeichnung möglich

  11.) NetBIOS-Namensauflösung gab immer die WLAN-Adresse zurück

  12.) Die Funktion "Löschen aller Dateien" auf der SD-Karte brach teilweise ab.

  13. Grenzwert-Überwachung um Timer/Zähler erweitert.

  14.) DHCP-Server integriert

  15.) Ladezeit der History überarbeitet

  16.) Dateiformat der gemeinsamen History auf der SD-Karte auf binär umgestellt

  17.) FTP-Verbindungen überarbeitet

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.12
Datum  : 28.10.2015
================================================================================

  1.) Konfiguration der Sensoren erweitert

  2.) Funktion zum Löschen von allen Dateien auf der SD-Karte hinzugefügt

  3.) Check-Boxen und Radio-Buttons auch über Text anklickbar

  4.) Der Speicherungs-Zeitstempel zwischen Lokalzeit und UTC-Zeit wählbar

  5.) ANzeige der Onlinezeit für LAN-Schnittstelle integriert

  6.) WLAN-Scan integriert und Einstellungszeit überarbeitet

  7.) Integrierung des "Powerfail"-Bits, Prozesswerte mit diesem gesetzten Bit werden
      in der RTC gepuffert.

  8.) Interne Variablen für Berechnungen hinzugefügt

  9.) Sensorverarbeitung für den ADC und DAC verbessert

  10.) Eingabe des Registers auch als Dezimal-Wert oder Name eines Sensors möglich

  11.) E-Mail-Nachrichten überarbeitet (Gerätename in allen E-Mails enthalten)

  12.) Grenzwert-Überwachung kann Ausgänge schalten

  13.) Das Setzen von Ausgängen ist auf der Aktual-Seite möglich

  14.) Aktual-Seite überarbeitet und Ladezeit optimiert

  15.) Berechnung von Prozesswerten mit Konstanten (dezimal und Fließkomma) und 
       anderen Prozesswerten möglich

  16.) Rahmen der einzelnen Prozesswert-Felder auf der Aktual-Seite verkleinert

  17.) Messwerte-Seite in "Prozesswerte" umbenannt und erweitert

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.11
Datum  : 08.10.2015
================================================================================

  1.) Einstellung, dass FTP-Verbindung geöffnet bleiben kann

  2.) History-Seite wird im Hintergrund erneut geladen

  3.) WLAN Verbindungsaufbau und Erkennung des Linkstatus überarbeitet

  4.) History für getrennte Speicherung integriert

  5.) Feherlhafte Anzeige der WLAN-Onlinezeit behoben

  6.) "SD-Karten-Fehler" E-Mail (Speicherplatz zu klein) wird mehrmals gesendet

  7.) Infofeld integriert zur Anzeige von Hinweisen (z. B. Konfig nicht gespeichert)

  8.) Webseitengröße ändert sich jetzt dynamisch

  9.) Ladezeiten der Webseite verbessert

  10.) Cursor wird bei der Login-Maske automatisch ins Passwortfeld gesetzt

  11.) Dateibrowser zum Upload und Download von SD-Karten-Dateien integriert

  12.) Sommer-/Winterzeit wird automatisch berechnet

  13.) History-Fehler behoben, Werte werden wieder gefunden

  14.) Eingabefelder auf SMTP- und NTP-Konfigurations-Seite können leer bleiben

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.10
Datum  : 10.09.2015
================================================================================

  1.) Aktuelle Seite wird in der Navigations-Leiste hervorgehoben

  2.) Test E-Mail wird nicht mehr automatisch verschickt, sondern durch einen Button

  3.) Info-Ausgaben für SMTP auf der Startseite eingeführt

  4.) Verbindungstest-Funktion für FTP-Verbindungen hinzugefügt

  5.) Anzahl zur Anzeige der Messwert pro Zeile wählbar

  6.) Anzeige des FTP-Arbeitverzeichnisses auf der Startseite

  7.) Wählbar zwischen gemeinsamer und getrennter History. Bei getrennter Historie
      gibt es für jeden Prozesswert eine eigene Datei.

  8.) Firmware-Update per FTP verbessert (Datei muss nicht im Rootverzeichnis liegen)

  9.) WLAN-Neuverbindungs-Fehler bei WPA-Verschlüsselung behoben

  10.) Verbindungsfehler bei FTP behoben

  11.) Die Grenzwert-Überwachung bekommt zur Parametrierung eine eigene Page

  12.) Netzwerk-Interface für verschiedene Netzwerk-Aktionen auswählbar

  13.) Abtastrate (Sampling Rate) für Messwerte hinzugefügt

  14.) AdHoc-Modus durch Access-Point ersetzt

  15.) Einheits-/Potenz-Index entfernt (Messwerte)

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.07
Datum  : 06.08.2015
================================================================================

  1.) ANGLEx Ausreiser (große negative Werte) behoben

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.06
Datum  : 31.07.2015
================================================================================

  1.) Abfrage ob IP-Adressen bei Werkseinstellungen zurückgesetzt werden sollen,
      integriert.

  2.) Anzeige des WLAN-Schlüssels verbessert

  3.) SD-Karte kann durch die Web-Oberfläche sicher entfernt werden

  4.) Fehler bei der Auswahl der Firmware-Datei im Internet Explorer behoben

  5.) Dateiname des FTP-Zielnamens wird bei Header-Änderung beibehalten und mit
      einem Zeitstempel versehen (ursprünglicher Name der Datei wird beibehalten)

  6.) Die Anmeldung mehrerer Personen gleichzeitig auf der Web-Oberfläche ist möglich

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.05
Datum  : 29.07.2015
================================================================================

  1.) Grenzüberwachung für einzelne Messwerte integriert

  2.) Umbenennen der SD-Karten- und FTP-Server-Datei bei Datensatz-Änderung

  3.) Die Aktual- und History-Seite wurden zusammengeführt

  4.) Webseiten-Breite vergrößert

  5.) Speichern der Geräte- und Messwerte-Konfiguration direkt über den Button

  6.) Darstellung der Messwerte-Konfiguration als Tabelle

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.04
Datum  : 20.07.2015
================================================================================

  1.) Eingabe eines DNS-Namens beim FTP-Server mögich

  2.) Manuelle FTP-Übertragung integriert

  3.) DHCP-Server-Problem behoben (bei IP-Adressen größer als x.y.z.100)

  4.) Skalierungs-Fehler im Diagramm behoben

  5.) Speichertakt als Zahlenwert einstellbar

  6.) SD-Karten- und FTP-Server-Seite zusammengefasst

  7.) AD-Wandler ADS1115 integriert

  8.) Standard-Passwort für User-Bereich entfernt

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.03
Datum  : 10.07.2015
================================================================================

  1.) Diagramm-Farben angepasst

  2.) Diagramme auf Aktual- und History-Seite erweitert

  3.) TFTP-Client durch einen FTP-Client ersetzt

  4.) Bootloader-Update integriert

  5.) Gateway wird jetzt auch im AdHoc-Modus übernommen

  6.) DHCP-Probleme im Infrastrukturnetzwerk behoben

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.02
Datum  : 10.06.2015
================================================================================

  1.) Automatische Datensicherung per TFTP möglich

  2.) Firmware-Update inkl. Dateiprüfung verbessert und Abbrüche behoben

  3.) Backup- / Restore-Funktion hinzugefügt (für Firmware-Updates)

  4.) WiFi-UpLink-Time eingefügt

  5.) Webseitenkopfzeile wurde angepasst

  6.) Webseiten-Menüs werden eingeklappt

  7.) Webseiten-Gliederung verbessert

  8.) I2C-Kommunikation überarbeitet

  9.) History-Seite lädt automtisch

  10.) Login verbessert

  11.) Komfort der History-Seite verbessert

  12.) Seite mit Aktuell-Werten jetzt zusätzlich mit Diagramm (letzter 25 Werte)

  13.) SD-Karte kann nicht mehr deaktiviert werden, dafür kann die History-Werte-
       Aufzeichnung und das Fehler-Logfile aktiviert / deaktiviert werden

  14.) WLAN-Passwort wird standardmäßig ausgeblendet

  15.) Blink-Codes zur Fehlerausgabe integriert
       -> 1x = Sensorfehler
       -> 2x = SD-Kartenfehler
       -> 3x = E-Mail Fehler
       -> 4x = NTP Fehler
       -> 5x = Netzwerk Verbindungsproblem

  16.) Sicherheit bei Firmwareupdate verbessert

  17.) TFTP-Verbindungsprobleme behoben

  18.) Fehler im SD-Fehler-Log behoben

  19.) TFTP-Status wird jetzt richtig angezeigt, falls Datensicherung fehlschlägt

  20.) Änderung des NTP-Servers benötigt keinen Neustart mehr

  21.) Kabelbruch-Warnung wird jetzt auch angezeigt wenn keine gültige Zeit vorhanden
       ist

  22.) Dateiname beim Upload wird jetzt geprüft (Downgrade nicht möglich)

  23.) Warnung auf der Startseite anzeigen, falls Datum und Uhrzeit ungültig ist

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.01
Datum  : 13.05.2015
================================================================================

  1.) Speichertakt um "jede Sekunde" und "alle 30 Sekunden" erweitert und Daten
      werden als Fließkommazahlen auf der SD-Karte gespeichert

  2.) SD-Karten Erkennung beim stecken im Betrieb

================================================================================
Produkt: EtherSens
Version: 1.00
Datum  : 11.05.2015
================================================================================

  1.) Release Version des EtherSens