================================================================================
Produkt: TINA / TINA-II / ProfiNet-WATCHDOG
Version: 1.12
Datum  : 05.12.2025
================================================================================

  1.) Problem bei Verwendung der Sonderzeichen \ " ' & < > auf Konfigseite behoben

  2.) DHCP-Server gibt jetzt eingestellten Gateway und DNS-Server an Clients weiter

  3.) Problem mit WLAN-AP behoben, wenn WLAN-Client-Netzwerk nicht erreichbar war

  4.) WLAN-Schnittstellen für das 5GHz-Band für Webzugriff integriert (nur TINA-II)

  5.) Fehler behoben, wodurch der WLAN-AP nicht erreichbar war, wenn keine Verbindung 
      zum Client-Netzwerk bestand

  6.) Einstellungen können jetzt gesichert und wiederhergestellt werden

  7.) Unterstützung von WPA3 und WPA Enterprise integriert

  8.) Adressbereich für DHCP-Server jetzt einstellbar

  9.) Anzeige des Gerätenamens in der Titelzeile vom Browser

  10.) Analyse des S7-Protokolls für Lese-/Schreibzugriff auf Variablen integriert

  11.) Prüfung von nummerischen Konfig-Feldern verbessert

  12.) Geräte- oder Produktname wird nun als Hostname verwendet

  13.) Fehler in erzeugter Support-Datei behoben

  14.) Anzeigefehler auf der Anmeldeseite behoben

  15.) 

  16.) Fixed a problem with the use of the special characters \ " ' & < > on the 
       configuration page

  17.) The DHCP server is now forwarding the configured gateway and DNS server to 
       clients

  18.) Fixed a problem with the WLAN access point when the WLAN client network was 
       unreachable

  19.) Integrated WLAN interfaces for the 5GHz band for web access (TINA-II only)

  20.) Fixed a bug that caused the WLAN access point to be unreachable when there 
       was no connection to the client network

  21.) Settings can now be backed up and restored

  22.) Integrated support for WPA3 and WPA Enterprise

  23.) Address range for DHCP server is now configurable

  24.) Displaying the device name in the browser's title bar

  25.) Integrated analysis of the S7 protocol for read/write access to variables

  26.) Improved validation of numeric configuration fields

  27.) The device or product name is now used as the hostname

  28.) Fixed error in generated support file

  29.) Display error on the login page fixed

================================================================================
Produkt: TINA / TINA-II / ProfiNet-WATCHDOG
Version: 1.11
Datum  : 24.03.2021
================================================================================

  1.) Fehler beim Speichern von Einstellungen bei TINA-II-Geräten behoben

  2.) Eintrag in Liste mit PROFINET-IO-Verbindungen wird nun auch ohne erkannten 
      Verbindungsaufbau angelegt

  3.) 

  4.) Fixed errors when saving settings for TINA-II devices

  5.) Entry in list with PROFINET-IO-connections is now created without recognized 
      connection setup

================================================================================
Produkt: TINA / TINA-II / ProfiNet-WATCHDOG
Version: 1.10
Datum  : 14.05.2020
================================================================================

  1.) Anzeige des Datendurchsatzes integriert

  2.) Konfiguration um Gerätename erweitert

  3.) Analyse von TCP-Streams bei Aufzeichnungen integriert

  4.) Bridge von WLAN-Client zu WLAN-AP integriert

  5.) Zusätzlicher WLAN-Access-Point im Modus "Client" verwendbar

  6.) Fehler bei der Aktivierung des Felds "SSID verstecken" behoben

  7.) Anzeige des Leistungspegels bei der WLAN-Kanal-Suche erweitert

  8.)

  9.) Integrated data throughput display

  10.) Configuration expanded by device name

  11.) Analysis of TCP streams integrated in recordings

  12.) Bridge from WLAN client to WLAN AP integrated

  13.) Additional WLAN access point can be used in "Client" mode

  14.) Fixed an error when activating the "Hide SSID" field

  15.) Power level display for WLAN channel search expanded

================================================================================
Produkt: TINA / ProfiNet-WATCHDOG
Version: 1.09
Datum  : 30.08.2019
================================================================================

  1.) Auswahl für die Paketart bei der Aufzeichnung integriert

  2.) Zeitstempelgenauigkeit bei der Aufzeichnung verbessert

  3.) Fehler in SSL-/TLS-Speicherverwaltung behoben

  4.) Log für die Ausfall-Überwachung integriert

  5.) Fehler beim Mail-Versand mittels SSL/TLS behoben

  6.)

  7.) Selection for the package-type for recording integrated

  8.) Improved timestamp accuracy during recording

  9.) Fixed SSL-/TLS-space-management error

  10.) Integrated log for failure monitoring

  11.) Error when sending mail via SSL-/TLS fixed

================================================================================
Produkt: TINA / ProfiNet-WATCHDOG
Version: 1.08
Datum  : 14.05.2019
================================================================================

  1.) Anzeige der WiFi-LED behoben, diese leuchtete trotz deaktiviertem WiFi-Port.

  2.) Anzeigefehler der Konfigurationsseite bei Webkit-Browsern (u. a. Chrome, 
      Opera und Safari) behoben.

  3.) Erzeugung einer Support-Datei für Support-Anfragen möglich.

  4.) Nachträgliche Konfigurationsanpassung der Netzwerk-Überwachung ohne 
      Lernmodus möglich

  5.) Übernahme-Button im Lernmodus nach Menu-Wechsel auswählbar obwohl Lernmodus
      noch nicht beendet war.

  6.) Anzeigefehler bei der Umschaltung beim Lernmodus behoben

  7.) Anzeige beim Netzwerk-Scan überarbeitet

  8.) Einstellungen der Überwachung können auch ohne Lernmodus direkt nach Rückfrage
      übernommen werden

  9.) Listen der Überwachung können zurückgesetzt werden

  10.) E-Mail-Betreff einstellbar

  11.) Zeitstempel in PCAP-Dateien wurden auf dem FTP-Server und USB-Stick falsch 
       gespeichert

  12.) Fehler in der Fehleranzeige behoben, tlw. wurden nicht alle aufgetretene Fehler
       korrekt angezeigt

  13.) Aufzeichnung auf USB-Stick ist nun möglich

  14.) Fehler behoben, wodurch es zu nicht lesbaren PCAP(NG)-Dateien bei einer 
       FTP-Aufzeichnung kommten konnte

  15.) Fehler behoben, wodurch der FTP-Pfad nicht immer gesetzt wurde

  16.) Aufzeichnung im Webbrowser verbessert

  17.) 

  18.) Display of the WiFi-LED revised, the LED was lighting when the WiFi-port 
       is switcht off.

  19.) Configuration page display-error with webkit-browsers (like Chrome, Opera 
       and Safari) fixed.

  20.) Creation of a support-file for support-inquiries possible.

  21.) Subsequent configuration adjustment of network monitoring without 
       learning-mode possible

  22.) Accept button in learning mode after menu change selectable although 
       learning-mode was not yet finished.

  23.) Display-error during switching over of learning-mode eliminated

  24.) Display during network-scan revised

  25.) Monitoring settings can also be applied without learning mode directly 
       after consultation

  26.) Lists of monitoring can be reset

  27.) E-mail-subject adjustable

  28.) Timestamps in PCAP files were stored incorrectly on the FTP-server and 
       USB-stick

  29.) Error in the error-display fixed, sometimes not all errors were displayed 
       correctly

  30.) Recording on USB stick is now possible

  31.) Fixed a bug that could cause unreadable PCAP (NG) files on an FTP log

  32.) Fixed an issue where the FTP path was not always set

  33.) Improved recording in the web browser

================================================================================
Produkt: TINA / ProfiNet-WATCHDOG
Version: 1.07
Datum  : 18.04.2019
================================================================================

  1.) Fehler behoben, wodurch der DHCP-Client nicht mehr funktioniert hat

  2.) Weitere 3. LAN-Schnittstelle an USB-Port integriert für Zugriff auf das Gerät
      ohne WLAN

  3.) Fehler behoben, wodurch beim Netzwerk-Scan ICMP-Pakete versendet wurden

  4.) Einbruchsüberwachung der Netzwerk-Überwachung verbessert

  5.) Ausfallüberwachung der Netzwerk-Überwachung integriert

  6.) Manuelles Hinzufügen von Adressen für die Netzwerk-Überwachung integriert

  7.) FTP-Server kann jetzt auch als DNS-Name angegeben werden

  8.) Fehleranzeige für Browser ohne Audio-Unterstützung überarbeitet

  9.) Sound-Wiedergabe für die Netzwerk-Überwachung integriert

  10.) Netzwerk-Scan überarbeitet

  11.) Meldungsfenster überarbeitet

  12.) Passwortschutz des Geräts erweitert

  13.) Neustart des Geräts über den Webserver auslösbar

  14.) Werkeinstellungen können nun auch über den Webbrowser ausgelöst werden

  15.) Aufzeichnungszeitpunkt überarbeitet

  16.) Hervorhebung der Frames auf der Übersichtsseite, die durch den IP-Changer 
       geändert werden oder wurden

  17.) Überwachungs-Konfiguration auf die Übersichtsseite verschoben und überarbeitet

  18.) Konfiguration des IP-Changers jetzt über die Übersichtsseite möglich

  19.) Online-Überwachung als neuen Modus für die Übersichtsseite

  20.) Anzeige der Schnittstelle auf der Übersichtsseite überarbeitet

  21.) Startseite durch Übersichtsseite ersetzt (vormals Aufzeichnungsseite)

  22.) Netzwerkstatus jetzt auf allen Seiten abrufbar

  23.) Das mehrfache Auslösen der Alaram-E-Mail bei der Überwachung ist abschaltbar

  24.) Multicast- und Broadcast-Adressen können von der Überwachung ausgeschlossen 
       werden

  25.) Mail-Versand für Überwachung um PCAP-Datei (Wireshark) erweitert

  26.) Mail-Versand für Überwachung um Hex-Dump erweitert

  27.) Darstellung der Portstatistiken überarbeitet

  28.) Gleichzeitige Aufzeichnung beider LAN-Ports möglich

  29.) Einstellung für die Aufzeichnung wird nun dauerhaft gespeichert

  30.) Einstellung des IP-Changers wird nun dauerhaft gespeichert

  31.) Seiten IP-Adressen und IP-Verbindungen zugunsten der Aufzeichnungs- und 
       Überwachungsseite entfernt

  32.) Resetmodus durch Werkseinstellungen ersetzt

  33.) Fehler behoben, wodurch MRRT-Protokolle auf der Aufzeichnungsseite nicht 
       dekodiert wurden

  34.)

  35.) Fixed a bug that caused the DHCP client to stop working

  36.) Further 3. LAN interface to USB port integrated for access to the device
       without WiFi

  37.) Fixed an issue where ICMP packets were sent during the network scan

  38.) Burglary-detection of network-monitoring revised

  39.) Failure-monitoring of network-monitoring integrated

  40.) Manually adding addresses for network-monitoring integrated

  41.) FTP-server can now also be specified as DNS-name

  42.) Bugfix for browsers without audio-support Revised

  43.) Integrated sound-playback for network-monitoring

  44.) Network-scan revised

  45.) message window Revised

  46.) Password-protection of the device extended

  47.) Reboot of the device via web-server possible

  48.) Factory-settings can now be triggered via the web-browser

  49.) Recording time revised

  50.) Highlighting the frames on the summary-page that have been or have been changed 
       by the IP changer

  51.) Monitoring-configuration has been moved to the overview page and revised

  52.) Configuration of the IP-changer now possible via the overview-page

  53.) Online-monitoring as a new mode for the overview-page

  54.) Display of the interface on the overview-page revised

  55.) Home-page replaced by overview-page (formerly recording-page)

  56.) Network-status now available on all pages

  57.) The multiple triggering of the alaram-e-mail during monitoring can be 
       switched off

  58.) Multicast- and broadcast-addresses can be excluded from the monitoring

  59.) Mail-dispatch by PCAP file (Wireshark) extended for monitoring 

  60.) Mail dispatch by hex-dump extended for monitoring 

  61.) Presentation of the port-statistics revised

  62.) Simultaneous recording of both LAN-ports possible

  63.) Setting for recording is now stored permanently

  64.) Setting the IP-changer will now be saved permanently

  65.) Pages IP-addresses and IP-connections removed in favor of the record- 
       and monitor-pages

  66.) Reset-mode replaced by factory-settings

  67.) Fixed a bug that did not decode MRRT-protocols on the capture page

================================================================================
Produkt: TINA
Version: 1.06
Datum  : 23.10.2018
================================================================================

  1.) Resetmodus integriert, mit welchem das Gerät temporär über die Standard-IP 
      auf der LAN-A-Schnittstelle erreichbar ist. Bei aktiviertem Passwort muss 
      dies beim ersten Zugriff zum Freischalten verwendet werden!

================================================================================
Produkt: TINA
Version: 1.05
Datum  : 28.05.2018
================================================================================

  1.) Fehler mit doppelten Paketen im Betriebsmodus LAN-WLAN-Bridge behoben

  2.) Fehler bei der Darstellung von DNS-Namen auf der Aufzeichnungsseite behoben

  3.) Seite zur Anzeige von DHCP-Clients integriert. Es kann den Clients selektiv
      eine IP-Adresse zugewiesen werden

  4.) Analyse folgender Protokolle integriert: COTP, SSDP, LLMNR, WOL

  5.) Netzwerk-Tools (Ping, Traceroute, Wake On LAN, etc.) integriert

  6.) Netzwerk-Scan integriert, scannt den vorgegebenen Bereich auf mögliche 
      Teilnehmer ab und zeigt sie an

================================================================================
Produkt: TINA
Version: 1.04
Datum  : 21.03.2018
================================================================================

  1.) Anzeige der aktuellen IP-Konfiguration auf der Konfigurationsseite, wenn 
      Gerät auf DHCP-Client eingestellt ist.

  2.) Anzeige der MAC-Adressen von LAN-A und WLAN auf der Konfigurationsseite.

  3.) Fehler bei der Verwendung von Gruppen in der Anzeigefilterung auf der 
      Aufzeichnungsseite behoben.

  4.) Manuelle Dekodierung eines kompletten TCP- oder UDP-Streams nach ausgewähltem 
      Anwendungsprotokoll jetzt möglich.

  5.) Anzeige und Audio-Wiedergabe von RTP-Streams für VoIP-Telefonate integriert.
      Es werden hierbei die Codecs "PCMA" und "PCMU" unterstützt.

================================================================================
Produkt: TINA
Version: 1.03
Datum  : 12.01.2018
================================================================================

1.) Netzwerk-Überwachung integriert

2.) Anzeigefehler auf IP-Adressen-Seite mit der IP-Adresse 255.255.255.255 behoben

3.) E-Mail-Versand integriert

4.) Anzeige und Filterung von PROFINET-IO-Verbindungen integriert

5.) Analyse der PROFINET-Protokolle RT, DCP, PTCP, MRP, MRRT, DCE/RPC und IO 
    integriert

6.) Fehler in der Filterung behoben

================================================================================
Produkt: TINA
Version: 1.02
Datum  : 22.11.2017
================================================================================

  1.) Analyse des VLAN-Tags integriert

  2.) Analyse von VoIP-Streams integriert

  3.) Fehlerhafte Anzeige des Linkstatus auf der Startseite im Betriebsmodus LAN-
      WLAN-Bridge behoben

  4.) Portzuordnung für Anwendungsprotokolle jetzt in der Aufzeichnungsmaske 
      per Button einstellbar. Der Doppelklick wurde entfernt, da er zu Verwirrungen
      führte.

  5.) Anzeige von TCP- und UDP-Streams in der Aufzeichnungsmaske integriert

  6.) DHCP-Server auf LAN-Schnittstelle in der Werkseinstellung standardmäßig 
      ausgeschaltet

  7.) Kanalanzeige für WLAN in der Konfigurationsseite hinzugefügt.

================================================================================
Produkt: TINA
Version: 1.01
Datum  : 27.10.2017
================================================================================

  1.) WLAN deaktivierbar

  2.) Zugriff auf Gerät auch über die LAN-A-Schnittstelle der Bridge möglich

  3.) Fehler bei der IP-Adress-Liste mit Internet Explorer behoben

  4.) Fehler beim Setzen des FTP-Pfads behoben

================================================================================
Produkt: TINA
Version: 1.00
Datum  : 25.10.2017
================================================================================

  1.) Hinweis-Fenster mit Seriennummer-Eingabe integriert

  2.) Konfiguration und Firmware-Update sind nun passwortgeschützt

  3.) Kleine Fehler in der Aufzeichnungs-Filterung behoben

  4.) FTP-Aufzeichnung integriert

  5.) Speicherfehler bei Aufzeichnung behoben

  6.) MAC-Adressen-Tausch integriert (notwendig bei Bridge als WLAN-Client)

  7.) Netzwerk- und WLAN-Konfiguration integriert

  8.) Umschaltung des Bridge-Betriebsmodus integriert (Bridge von WLAN zu LAN-B 
      optional an Stelle von LAN-A zu LAN-B möglich)

================================================================================
Produkt: TINA
Version: 0.81
Datum  : 09.10.2017
================================================================================

  1.) Anzeige der Website überarbeitet

  2.) Öffnen und Speichern von Aufzeichnungs-Daten im Dateiformat pcap und pcapng 
      (Wireshark und T-Shark) absofort möglich

  3.) Vergleichsoperator "contains" für Zeichenketten integriert

  4.) Fehler bei der Anzeige und dem Vergleichen von 32-Bit-Zahlen behoben

  5.) Diverse Anwendungsprotokolle für die Aufzeichnung integriert

  6.) Analyse des IGMP-Protokolls für die Aufzeichnung integriert

  7.) Suche nach Zeichenketten oder Hex-Werten in Frames auf der Aufzeichnungs-
      Seite integriert

  8.) Protokolle LLC und LLDP für Aufzeichnung integriert

================================================================================
Produkt: TINA
Version: 0.80
Datum  : 14.09.2017
================================================================================

- Erste offizielle Vorversion von TINA
