********** CONNECT-CONTROL **********
*************************************

1.) Gerät ist ein CONNECT-CONTROL
=================================
Bitte in der Web-Oberfläche des CONNECT-CONTROL den Menupunkt "Firmware-Update" aufrufen und im
geöffneten Dialog den Pfad der extrahierten Datei "tlt_custom_pkg_connect-rut9xx_Y.YY.01.ipk"
suchen und die Datei übernehmen. ("Y" ist Platzhalter für die jeweilige Version)
Die ausgewählte Datei wird geladen und anschließend im Flash-Speicher gebrannt. Nach einem Neustart
des Gerätes ist es mit der neuen Firmware-Version ansprechbar.

2.) Gerät ist ein Router von Teltonika der als CONNECT-CONTROL verwendet werden soll
=====================================================================================
Falls der verwendete Router nicht die Grund-Firmware-Version "06.07.7" besitzt oder aktueller ist dann 
bitte ein Firmware-Update über die Web-Oberfläche mit der Datei "RUT9XX_R_00.06.07.7_WEBUI.bin" 
durchführen. 
!!! Ohne diese Grund-Firmware-Version kann die CONNECT-Software-Erweiterung nicht aufgespielt und 
verwendet werden !!!
Der Firmware-Update-Vorgang ist in Ihrem Router-Handbuch beschrieben. 
Das Gerät mit dem Grund-Firmware-Stand "06.07.1" hochlaufen starten und in der Web-Oberfläche unter
"System" => "Package-Manager" => "Upload" die Firmware-Datei "tlt_custom_pkg_connect-rut9xx_Y.YY.01.ipk"
ins Gerät hochladen. ("Y" ist Platzhalter für die jeweilige Version)
Nach einem Neustart des Gerätes ist es mit der neuen Firmware-Version ansprechbar.




