==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.38
Datum  : 29.04.2013
==============================================================================

 1.) Interne Revision

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.37
Datum  : 07.02.2012
==============================================================================

  1.) Interne Revision

  2.) Letzte Version, bitte zukünftig das Tool "S7-IFC" verwenden. Der 
      MPI-Kabelmanager wird nicht mehr weitergeführt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.36
Datum  : 21.04.2011
==============================================================================

  1.) %L+Texte "Dienstanbieter" für SMS-Versand neu numeriert%L-, damit es dem 
      Konfigurations-DB entspricht.

  2.) %L+SIM-PIN-Nummereingabe überarbeitet%L-, maximal 4 Stellen und nur Nummern sind 
      zulässig.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.35
Datum  : 05.11.2010
==============================================================================

  1.) Interne Revision

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.34
Datum  : 29.09.2010
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion Kabeldauerlauf: Erweiterung bei PG-USB/USB-RS232-Konverter für neuen Chip FT232R

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.33
Datum  : 22.07.2010
==============================================================================

  1.) Im Parametrier-Menu von TeleService-Geräten ANALOG und ISDN wurden 
      Felder angezeigt, die nur bei TS GSM benötigt wurden: GPRS-Konfiguration.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.32
Datum  : 19.05.2010
==============================================================================

  1.) Interne Revision

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.31
Datum  : 21.04.2010
==============================================================================

  1.) S7-USB integriert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.30
Datum  : 12.03.2010
==============================================================================

  1.) Interne Revision

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.29
Datum  : 29.05.2009
==============================================================================

  1.) Bei Versionscheck über Modemstrecke konnte anschließend die Gegenstelle 
      nicht erkannt werden, die Kommunikation blieb anscheinend stehen.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.28
Datum  : 12.05.2009
==============================================================================

  1.) TS-Funktion: Aktivierung im angeschlossenen TeleService-Gerät/MPI-Modem 
      auch bei Bedarf schaltbar.

=============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.27
Datum  : 27.01.2009
==============================================================================

  1.) Beim Erkennen eines TeleService oder MPI-Modem ohne aktive TS-Funktion
      wird der Button zum Setzen der Funktion aktiv. Sobald dann die Funktion
      aktiviert wurde, ist die Funktion nicht mehr abwählbar, wobei ein TeleService
      ohne TS-Funktion keinen Sinn macht.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.26
Datum  : 18.12.2008
==============================================================================

  1.) Es fehlten die Dateien "loader.bin" und "loader.upd" bei der Installation.
      Dadurch war ein Update von MPI/PPI-Kabel nicht möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.25
Datum  : 16.12.2008
==============================================================================

  1.) Eine versionsbedingte fehlerhafte S7-Subnet-ID im S7-/MPI-LAN wird jetzt 
      automatisch beim Firmware-Update korrigiert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.24
Datum  : 03.11.2008
==============================================================================

  1.) Nach einem Update des Urlaoders wurde immer wieder das Update wiederholt,
      der Manager war wie in einer Endlosschleife.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.23
Datum  : 30.10.2008
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "LagerUpdate" bzgl. S5anMPI überarbeitet.

  2.) Menu für das Versenden von E-Mail bzw. Internet-Kommunikation mit dem 
      TeleService-Gerät integriert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.22
Datum  : 23.09.2008
==============================================================================

  1.) Neuer Ablauf von Firmware-Update vorbereitet, aber noch nicht aktiviert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.21
Datum  : 10.09.2008
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "MultiUpdate": erster Zugriff wurde mit 
      falscher lokaler Teilnehmeradresse ausgeführt

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.20
Datum  : 28.08.2008
==============================================================================

  1.) Vorabversion

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.19
Datum  : 14.08.2008
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Funktion der Zeitmessung überarbeitet. Es
      können jetzt per Button direkt die Maximal- und Minimal-Werte angepaßt 
      werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.18
Datum  : 07.08.2008
==============================================================================

  1.) Es wurde die Default-Konfiguration bzgl. S7-SubnetzID geändert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.17
Datum  : 23.07.2008
==============================================================================

  1.) Neue Einstellung im Schnittstellen-Dialog bzgl. der verwendeten TS-Version
      eingefügt.

  2.) Bei der Auswahl von "Adapter parametrieren" unter "TeleService/Extras" 
      läuft jetzt ein Balken.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.16
Datum  : 11.07.2008
==============================================================================

  1.) S5anMPI-Betriebssystemverarbeitung eingefügt. Die Übertragung dieser Firmware
      ist nur möglich, wenn das angeschlossene Kabel ein MPI-II-Kabel und ein
      S5anMPI bereits ist.

  2.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Software wurde bzgl. S5anMPI, USB-Seriell-Konverter,
      Verbindungsaufbau im Bus, S7-Kommunikationstreiber überarbeitet und geändert.

  3.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Anzeige überarbeitet. Es wird nun die Gesamtlaufzeit
      sowie die Einzel-Testzeit angezeigt. Anzeige von Fehler wurde nicht immer 
      Rot. Einstellungsmasken überarbeitet und erweitert. Teach-In-Mode implementiert.

  4.) Sonderfunktion "LagerUpdate": S5anMPI integriert.

  5.) Die Betriebsart "TeleService" ist bei S5anMPI nicht möglich. Dies wird
      beim Zugriff über das Menu "TeleService" erkannt und dem Anwender gemeldet.

  6.) Teilweise erschien die Fehlermeldung "Lesen Speicher fehlerhaft" bei 
      Versionscheck  von LAN-Produkten, Ursache waren falsche Flush-/Timeout-Zeiten.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.15
Datum  : 24.04.2008
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Das Setzen der eingebrannten Seriennummern
      war nur bei noch nie gesetzten Modulen möglich.

  2.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Das Anmelden am Bus wurde so wie bei PG-2000
      geändert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.14
Datum  : 28.03.2008
==============================================================================

  1.) Nach einem Update mit dem MPI-Kabelmanager V3.13 lief das MPI-LAN oder
      S7-LAN nicht mehr. Es blinkt beim S7-LAN nur noch die gelbe Led.
      Ein Update über den NotButton ist jedoch möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.13
Datum  : 19.03.2008
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Es wurden im Dauerlauf ausgefallenen Produkten
      falsche Fehlermeldungstexte zugewiesen.

  2.) Der Firmware-Update über Modemstrecke funktionierte nicht korrekt. Es
      wurde hierbei am Timeout für das erste empfangene Zeichen geändert.

  3.) Die TeleService-Konfiguration über Modemstrecke eines MPI-Modem V2.09 
      und V2.10 sowie TeleService V1.42 und V1.43 ist nicht mehr möglich. 
      Es kommt jetzt der Hinweis, daß das entsprechende Gerät zuerst hochgerüstet
      werden muß. Ansonsten bleibt das Gerät in einer Endlos-Schleife hängen.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.12
Datum  : 14.02.2008
==============================================================================

  1.) Der Zugriff auf ein LAN-Produkt im Menu "Tuning" => "Adapter prüfen"
      führte zu einem LAN-SendFehler. 

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.11
Datum  : 14.01.2008
==============================================================================

  1.) Bei MPI/PPI-Kabel wurde die neue Firmware-Version nicht mehr angezeigt.
      Dadurch war ein Update nicht möglich.

  2.) Sonderfunktion "LagerUpdate": Der Ton für die Aufforderung, das Update 
      nochmals zu wiederholen war falsch.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.10
Datum  : 03.01.2008
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "Lager-Update": Funktion des Setzens der Seriennummer bei
      LAN-Produkten überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.09
Datum  : 21.12.2007
==============================================================================

  1.) Bei der Länderauswahl im Menu "TeleService" => "Extras" => "ISDN/GSM/SMS" 
      beim MPI-Modem ist jetzt korrekterweise nur noch "BRD" und "USA" möglich.

  2.) Es wird jetzt beim Versionscheck die PC-seitige Firmwaredatei-Version erst
      nach Erkennen des angeschlossenen Produkts angezeigt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.08
Datum  : 18.12.2007
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "Lager-Update": Es wurde die Werkseinstellung geändert.

  2.) Sonderfunktion "Multi-Update": Es wurde die Werkseinstellung geändert.

  3.) Beim Update wird jetzt auf die neue Konfigurationsstruktur gewandelt.

  4.) Es wurden sämtliche TeleService-Dialoge überarbeitet bzw. korrigiert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.07
Datum  : 04.12.2007
==============================================================================

  1.) Sonderoption "Clock" sowie zugehörige Konfigurationsmenus ins Protokoll
      integriert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.06
Datum  : 30.11.2007
==============================================================================

  1.) Teilweise wurde nicht alle Meldungen in das Log-File eingetragen.

  2.) Sonderfunktion "LagerUpdate": Die Freigabe einer Seriennummer beim Senden
      wird nun auch im LogFile protokolliert.

  3.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Der Analog-Modemtest prüfte teilweise bei 
      ISDN-Modem und ergab somit einen Fehler. Des Weiteren wurde der Reset der
      Geräte bei USB-Kommunikation geändert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.05
Datum  : 23.11.2007
==============================================================================

  1.) TeleService-Parametrierung: Wenn im Menu "Netz" das Profil von "MPI"
      auf "Profibus" geändert wurde und zusätzlich die Baudrate auf Automatik
      stand, so wurde nach einem erneutem Zugriff das bisherige Profil angezeigt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.04
Datum  : 19.11.2007
==============================================================================

  1.) Im Tuning-Bereich wurde die Anzeige der Fehlercodes erweitert.

  2.) Im Menu "TeleService" bei "GSM/ISDN/SMS" kann jetzt bei eingestellten 
      Dienst-Typ "GSM" die SMSC-Nummer (Servernummer für SMS-Meldungen) per 
      Button direkt von der Simm-Karte gelesen und eingetragen werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.03
Datum  : 05.11.2007
==============================================================================

  1.) Das Setzen der kundenspezifischen Option "CardReader" implementiert. 
      Hierbei werden Kartenleser der Typen "CRT-310" und "CRT-288" seriell
      angesprochen und die Daten in der parametrierten SPS-Steuerung hinterlegt.
      Des Weiteren kann diese Option auch über Tuning gesetzt werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.02
Datum  : 30.10.2007
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "LagerUpdate": Es wurde die UrLoader-Version nicht korrekt
      erkannt und dadurch eine falsche Meldung "Int.-Vektoren-Fehler" ausgegeben.

  2.) Menu "Tuning": Die Buttons "S7-200 PPI Multimaster", "S7 200 PPI9K6" usw.
      schalten gleichzeitig den TS-Betrieb aus.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.01
Datum  : 29.10.2007
==============================================================================

  1.) Die Baudratenprüfung bei der Analyse, welches Produkt angeschlossen ist,
      funktionierte bei 115K2 nicht korrekt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  3.00
Datum  : 25.10.2007
==============================================================================

  1.) Es war nicht möglich bei MPI-II-Kabel mit aktiver TS-Funktion den Speicher
      direkt zu schreiben.

  2.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Es wird ein Kabelneustart vor dem Urloaden,
      Update und Werkseinstellung-Senden durchgeführt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.99
Datum  : 10.10.2007
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "LagerUpdate": Die Prüfung der Serienummer-Vergabe wurde
      um Ober- und Untergrenze erweitert. Ferner kann eine bereits gesetzte 
      Seriennummer durch ein Master-Passwort erneut geschrieben werden.

  2.) Bei einem Firmware-Update über das "interne" Modem (nicht über 
      COM-Schnittstelle) ergab die Wiederanwahl einen "TAPI-Fehler".

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.98
Datum  : 04.10.2007
==============================================================================

  1.) Es wurden Ausgaben zur Fehleranalyse in der Betriebsart "LagerUpdate" 
      integriert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.97
Datum  : 20.09.2007
==============================================================================

  1.) Bei einem Produkt mit aktivem NotLoader wird nun beim Update sicherheitshalber
      der Anwender nach dem Kabeltyp des verwendeten Produkts gefragt. Dabei 
      wird die Standard-Konfiguration in das Produkt geschrieben.

  2.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Beim Dauerlauf von S5-LAN wird nun vorher 
      geprüft, ob der DHCP-Server bereits aktiv ist. Ansonsten erfolgt eine
      Fehlermeldung.

  3.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Beim Dauerlauf von PG-USB werden die 
      ausgefallenen Kabel vor dem Test der LEDs angezeigt.

  4.) Im Menu "Tuning" kann nun die Betriebsart (SonderSer, MPI, 
      MultiMaster-Mode, PPI9K6 oder PPI19K2) des verwendeten Produkts direkt
      per Button aktiviert werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.96
Datum  : 16.08.2007
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "LagerUpdate": Das Setzen der Seriennummer meldete, daß die
      Nummer nicht gesetzt wurde, obwohl dies tatsächlich geschehen war.

  2.) Sonderfunktion "LagerUpdate": Der Update-Vorgang bei S7-LAN und MPI-LAN
      wurde überarbeitet und beschleunigt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.95
Datum  : 03.08.2007
==============================================================================

  1.) Im Konfigurationsmenu bei TeleService wurde nicht das komplette Menu
      angezeigt.

  2.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Fehlerhafte geräte werden am Ende des 
      Testlaufes durch blinkende LEDs angezeigt.

  3.) Firmware-Updates über Modemstrecke oder PLCVCom hatten am Ende eine
      unnötig lange Wartezeit, nach dem der Reset ausgelöst wurde.

  4.) Bei Auswahl "Modem" kann nun wie bisher über einen COM-Port direkt sowie 
      jetzt zusätzlich per Windows-TAPI (installierte Modems) eine Verbindung
      zur Gegenstelle aufgebaut werden. Die Auswahl sowie Telefonnummer wird
      in den Profile-Settings gespeichert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.94
Datum  : 25.07.2007
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "LagerUpdate": Prüfung auf korrekte Seriennummer bei 
      LAN-Produkten überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.93
Datum  : 25.07.2007
==============================================================================

  1.) In der TS-Betriebsart eines MPI/PPI-Kabel wurde im TS-spezifischen Menu 
      der Reiter GSM/ISDN/SMS angezeigt.

  2.) Sonderfunktion "Bootstrap": Funktion wurde überarbeitet und um das Einspielen 
      von Speicherabzügen erweitert.

  3.) Teilweise musste mehrfach auf den Button "Adapter prüfen" geklickt werden,
      bevor diese Funktion ausgeführt wurde.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.92
Datum  : 16.07.2007
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "LagerUpdate": Es wird jetzt bei Seriennummern-Eingabe
      überprüft, ob diese bereits schon mal verwendet wurde. Somit ist eine
      doppelte Eingabe unmöglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.91
Datum  : 11.07.2007
==============================================================================

  1.) Beim Update von Produkten über den virtuellen Com-Port wird jetzt der 
      Anwender auf den bevorstehenden Reset und somit Neustart hingewiesen. 

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.90
Datum  : 03.07.2007
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Debug-Ausgaben zur Fixierung eines Problems
      integriert.

  2.) Der Update von Produkten im Minimal-Loader wurde überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.89
Datum  : 14.06.2007
==============================================================================

  1.) Error-Codes zum Beispiel ("ErCode<XX>" im Display des Kabels) können nun 
      unter Tuning zu/abgeschaltet werden. Standard-Einstellung ist abgeschaltet.

  2.) Kopplung zu MPI/S7LAN über PLCVCOM mit aktivierter RFC1006-Kommunikation
      und Zugriffe im Menu Tuning, Teleservice, Speicherabzug oder Werkseinstellung 
      sind dann nicht möglich. Es kommt jetzt eine Meldung die darauf hinweist.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.88
Datum  : 05.06.2007
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "LagerUpdate": Das Prellen der Maustaste oder ein nicht
      gewollter Doppelklick auf einen Button führten dazu, daß zuerst die 
      Melodie für "Kabel ist OK" gespielt wurde und im Anschluß "Kabel nicht OK".

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.87
Datum  : 23.05.2007
==============================================================================

  1.) Eine falsche Auswahl des Gerätetyps und somit der Firmware-Datei ist
      nicht mehr möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.86
Datum  : 02.05.2007
==============================================================================

  1.) Wenn während einem aktiven Transfer einer Firmware das Menu gewechselt
      wurde, brach die Übertragung ab.

  2.) Im Menu "TeleService" -> "Extras" -> "Adapter prüfen" war der "OK"-Button
      ohne Funktion.

  3.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Suche der S7-LAN bzw. MPI-LAN im Netzwerk
      überarbeitet und korrigiert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.85
Datum  : 25.04.2007
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "MultiUpdate" wurde bzgl. Update, Handling, Rücksetzen von
      IP- und MAC-Adresse, Suchen von Teilnehmern überarbeitet und geändert.

  2.) Teilweise blieb die Anzeige der gerade bearbeiteten Speicheradresse stehen
      obwohl die Übertragung weiter lief und das Kabel/Modul nach dem Update
      OK war.

  3.) Im Menu "Tuning" verschwand der Dialog bei Drücken der ENTER-Taste.

  4.) Sonderfunktion "LagerUpdate": Die akkustische Ausgabe von OK/ERROR wurde
      überarbeitet. Teilweise wurde kein Sound ausgegeben oder Fehler beim Laden
      der Sound-Datei ignoriert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.84
Datum  : 30.03.2007
==============================================================================

  1.) Menu "Tuning" bzgl. Option "Steuern Variable" und Option "Watchdog"
      überarbeitet. 

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.83
Datum  : 26.03.2007
==============================================================================

  1.) Menu "Tuning" geändert.

  2.) Sonderfunktion "Optionen setzen/wegsetzen" für Option "Steuern Variable" 
      für MPI-LAN und S7-LAN integriert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.82
Datum  : 19.03.2007
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Kommunikationsprobleme beim Zugriff auf die
      angeschlossene SPS auf Grund falscher Reaktion auf die Busparameterprotokolle.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.81
Datum  : 14.03.2007
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Meldungsverwaltung bei S5-LAN geändert.

  2.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Ablauf bei S5-LAN durch Kommandozeilenparameter
      steuerbar. Zusätzliche Meldungen für den Anwender integriert.

  3.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Es wird jetzt zu Begin geprüft, ob die Test-SPS
      vorhanden und erreichbar ist. Ansonsten wird akustisch darauf hingewiesen.

  4.) Sonderfunktion "LagerUpdate": Bei der Meldung "Kabel fertig" wurde die 
      akustische Meldung unterdrückt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.80
Datum  : 20.02.2007
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Die Adressvergabe bei MPI-LAN/S7-LAN wurde
      beschleunigt.

  2.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Die Timeoutzeit beim Zugriff auf den PLCVCom
      wurde überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.79
Datum  : 09.02.2007
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Wartezeit bei MPI-II und MPI-Modem 
      abgeändert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.78
Datum  : 08.02.2007
==============================================================================

  1.) SonderOption "Westermo": Default der seriellen Baudrate auf 57K6 geändert.

  2.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Wartezeit für TeleService GSM abgeändert.

  3.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Nach der IP- und MAC-Adressenvergabe wird
      die Spannung ab- und angeschaltet, damit ein Reset ausgelöst wird.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.77
Datum  : 06.02.2007
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Es wurde immer nur 1 MPI/PPI-Kabel mit
      HS-Loader gesucht und getestet.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.76
Datum  : 02.02.2007
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "MultiUpdate": In der IP-Adressvergabe wird das momentan
      bearbeitete Kabel angezeigt. Beim Zurücksetzen ebenfalls.

  2.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Bei der IP-Adressvergabe wird auch die
      MAC-Adresse des Kabels geprüft und ggfls. korrigiert.

  3.) Der LagerUpdate eines MPI-II-Kabels nach einem MPI-USB funktionierte
      wegen eines falschen Com-Ports nicht.

  4.) Der LagerUpdate bei MPI/PPI-Kabel wurde überarbeitet.

  5.) Nach Neustart des MPI-II/USB-Kabels wurde sofort das nächste Protokoll
      rausgeschickt, obwohl das Kabel noch gar nicht hochgelaufen war. Dadurch
      konnte der Transfer abbrechen.

  6.) Meldung beim Update eines LAN oder USB-Produktes abgeändert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.75
Datum  : 23.01.2007
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Fehler im ersten Durchlauf werden angezeigt
      und der Test abgebrochen.

  2.) Sonderfunktion "MultiUpdate": MPI-II-Kabel die sich im Urloader befinden
      werden erkannt und upgedatet.

  3.) Sonderfunktion "MultiUpdate": HS-Schalter nur für MPI/PPI-Kabel notwendig.

  4.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Die Anzahl der Verbindungsversuche bei USB 
      wird im Logfile mitgeschrieben, sowie sämtliche fehlenden Kabel/Module.

  5.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Bei Erkennen des Urloaders wird nur 1x 90s
      gewartet.

  6.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Leere oder fehlerhafte Einträge bekamen die
      Durchlaufnummer eingetragen aber nicht mehr ausgetragen, da durch wurde
      die Bildschirmanzeige unübersichtlich.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.74
Datum  : 20.12.2006
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Nach einem Durchlauf von MPI-USB oder
      MPI-II-Kabel und anschließendem Start von MPI/PPI wurden diese Kabel nicht
      mehr gefunden. Ursache war ein falsch verwendeter Com-Port.

  2.) Nach einem "PPI-Boot aus" im Menu Update wurde der Update-Button fälschlicherweise
      aktiv geschaltet obwohl kein Versionscheck durchgeführt wurde.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.73
Datum  : 08.12.2006
==============================================================================

  1.) Bei aktivierter RFC1006-Kommunikation im PLCVCom wird dem Anwender 
      mitgeteilt, daß er für ein Update diese Kommunikationsart abzuschalten hat.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.72
Datum  : 05.12.2006
==============================================================================

  1.) Die Werkseinstellung für TeleService wurde auf Standardwerte wie bei 
      MPI-Modem geändert.

  2.) Menu "TeleService" => "Netz" können nun auch der Profibus mit Profil DP,
      Standard und Universell sowie Baudraten bis 12MBaud eingestellt werden.

  3.) Für TeleService Analog, Isdn und GSM kann nun eine Quittierung per 
      DTMF-Tönen eingestellt werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.71
Datum  : 27.11.2006
==============================================================================

  1.) Es fehlte im Setup der Notloader für TeleService.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.70
Datum  : 27.11.2006
==============================================================================

  1.) Im Notloader bei S7- und MPI-LAN wurde beim Start eine Wiederholung 
      eingeführt.

  2.) Im Reiter "ISDN/GSM/Analog" des Menus "Teleservice" hatten die eingegebenen
      CallCenter-Nummern der Provider am Ende noch Leerzeichen. Diese werden
      jetzt entfernt, so daß auch die korrekte Nummer verwendet wird. Diese
      Nummer kann bis zu 20 Zeichen lang sein.

  3.) Bei Firmware-Updates von TeleService-Geräten wird jetzt bei Bedarf das 
      Notloader-Brennprogramm ebenfalls geändert.

  4.) Funktion "Werkseinstellung" nach Update des Notloaders wurde überarbeitet.

  5.) Bei einem "Versionscheck" wurde nach Erhalt der Version immer "MPI-II 
      gefunden" angezeigt, obwohl der Gerätetyp noch nicht erkannt wurde.

  6.) Die Versionsanzeige eines sich im Notloader befindlichen Gerätes wurde
      von "V..rl" auf "URLd" abgeändert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.69
Datum  : 22.11.2006
==============================================================================

  1.) Interne Funktion für Notloader-Routinen integriert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.68
Datum  : 21.11.2006
==============================================================================

  1.) Die Timeout-Zeit nach dem Reset war zu kurz, deshalb konnte teilweise
      ein Break als vermeintliches Zeichen erkannt werden.

  2.) Das Urloader-Brennprogramm verwendete eine falsche Anfangsadresse bei
      den Produkten MPILAN, S7LAN, MPI-Modem, TeleService, MPI2/USB.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.67
Datum  : 20.11.2006
==============================================================================

  1.) Bei der Konfiguration "SMS-Versenden" gibt es nur für TeleService GSM einen
      neuen Typ "GSM". Hierbei wird mit der CallCenterNummer des Providers direkt 
      gearbeitet und nicht mehr die Einwahlnummer für Modems. Die Nummer erfährt 
      man direkt von seinem Provider.

  2.) Beim Firmware-Transfer wird jetzt die komplette Firmware trotz fehlerhafter
      Blöcke in das Produkt übertragen. Am Schluss wird aber der Anwender mit der
      Meldung "Der Flash-Speicherinhalt ist inkonsistent." auf den Sachverhalt
      hingewiesen.

  3.) Bei einem Update werden die Konfigurationsseiten geprüft und bei eventuellen
      Seiten ohne Inhalt werden diese automatisch korrigiert. Der Anwender bekommt
      dann die Meldung: "Das Gerät wurde auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, 
      weil der Konfigurationsbereich leer ist. Bitte stellen Sie Ihre Konfiguration 
      wieder ein."

  4.) Funktion "Werkseinstellung" bzgl. neuer Checksummen überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.66
Datum  : 23.10.2006
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "MultiUpdate" bzgl. der LAN-Produkte S7-LAN und MPI-LAN
      überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.65
Datum  : 05.10.2006
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Kommunikation und Handling über USB 
      wurde überarbeitet.

  2.) In der Schnittstellenauswahl konnte man COM8 auswählen, aber es wurde
      bei der Kommunikation dieser Com-Port nicht verwendet.

  3.) Es sind nun zusammen mit der aktuellen Version V3.37 des PLCVCom S7-LAN 
      und MPI-LAN in der Betriebsart "Sonder, PPI-Multi oder auch PPI9K6, PPI19K2"
      direkte Firmware-Updates ohne Änderungen des Kommunikationsmodes möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.64
Datum  : 30.08.2006
==============================================================================

  1.) Funktionsumfang für TeleService-GSM und MPI-Modem-GSM erweitert. Es kann
      jetzt der Provider ausgewählt werden, die Provider-Liste verwaltet werden.
      Empfangspegel sowie Empfangsqualität können ausgelesen und angezeigt werden.

  2.) Anzeige entwaiger Fehlermeldungen in einem Meldungsfenster.

  3.) Einstellung bzgl. "V5.0ff Passwörter" wird jetzt nur noch einmalig beim 
      ersten Zugriff abgefragt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.63
Datum  : 16.08.2006
==============================================================================

  1.) Der Dialog im "Tuning"-Bereich wurde wegen DP-V0/V1/V2 abgeändert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.62
Datum  : 15.08.2006
==============================================================================

  1.) Bei den Teleservice-Geräten konnte die MPI-Teilnehmeradresse nur noch im
      Menu "GSM/ISDN/ANA" eingestellt werden, die Eingaben im netzbezogenen
      Menu wurden ignoriert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.61
Datum  : 10.08.2006
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "MultiUpdate": MPI-II-Produkte die im Urloader stehen 
      können durch Setzen der Checkbox "HS" gefunden und upgedatet werden.

  2.) Das Update eines MPI-II-Kabels mit Firmware V1.03 führte bisher auf
      Grund falsch vorbelegetem 2. Konfigurationsbereiches zur Anzeige
      des Kabels mit 1. Reihe Schwarzer Balken und somit zur "Nicht-Funktion".

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.60
Datum  : 28.07.2006
==============================================================================

  1.) Beim Update eines Produktes über W-LAN bekommt der Anwender einen Hinweis,
      daß das Update über W-LAN nicht unbedingt empfohlen wird. Dem Anwender
      steht es aber frei, dies durchzuführen oder abzubrechen.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.59
Datum  : 20.07.2006
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "LagerUpdate": Das Prüfen nach erfolgtem Update führte
      bei MPI/PPI-Kabel zu Problemen.

  2.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Beim S5-LAN funktionierte das Senden der
      Konfigurationsdaten nicht mehr.

  3.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Bei der Socketkommunikation zum verwendeten
      PLCVCom wurden Timeouts eingefügt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.58
Datum  : 12.07.2006
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "LagerUpdate": Nach erfolgtem Update wird die Funktionalität
      des upgedateten Produkts nochmals überprüft.

  2.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Probleme beim Übertragen der Konfiguration
      in S5-LAN behoben.

  3.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Abstürz der Software bei aktiver Dialog-Funktion
      behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.57
Datum  : 05.07.2006
==============================================================================

  1.) Ein Firmware-Update eines angeschlossenen S7-LAN/MPI-LAN war mit der 
      Version V2.56 des Kabelmanagers nicht möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.56
Datum  : 03.07.2006
==============================================================================

  1.) Beim Zugriff auf ein MPI-II-Kabel mit aktivierter TS-Funktion wurde immer
      die Meldung "Fehler beim Empfang" beim Adapter prüfen ausgegeben. Eine 
      Kommunikation war somit nicht möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.55
Datum  : 29.06.2006
==============================================================================

  1.) Im Tuningbereich meldet der Modemtest das Ergebnis nach Durchlauf der
      Testroutinen im Klartext.

  2.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Es werden nun zusätzlich zu den 
      USB-Datenleitungen auch die +5V des USB-Ports geschaltet.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.54
Datum  : 12.06.2006
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Die Anzeige der Testschritte wurde korrigiert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.53
Datum  : 02.06.2006
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Beim S5-LAN war ein Schreiben in die Log-Files
      nicht möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.52
Datum  : 30.05.2006
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Es wurden die Testabläufe für S5-LAN und 
      PG-USB-Kabel überarbeitet und das Handling vereinfacht.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.51
Datum  : 02.05.2006
==============================================================================

  1.) Im Menu "Teleservice" ist für die "Teleservice Analog-Geräte" das 
      Einsatzland per Menu auswählbar und wird im Gerät gesichert.

  2.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Fehler im Analogmodem werden genauer erläutert 
      und ins Logfile eingetragen.

  3.) Beim Abzug des Speicherbausteins im Tuning-Bereich wurde die Übertragung an
      den PC als erfolgt gemeldet, obwohl der MPI-Kabelmanager die Datei nicht 
      anlegen konnte. Nun wird der Anwender darauf hingewiesen.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.50
Datum  : 19.04.2006
==============================================================================

  1.) Mit dem Teleservice GSM ist es jetzt möglich, SMS-Meldungen zu empfangen.
      Diese werden in der SPS-Steuerung im SMS-DB abgelegt.

  2.) Menu TELESERVICE, Reiter ISDN/SMS/GSM wurden Datenbaustein und Merkerwort
      vertauscht.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.49
Datum  : 16.03.2006
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Im Dauerlauf werden jetzt auch die 
      Analog-Pegel geprüft.

  2.) Im Menupunkt "Teleservice" "Extras" kann das Untermenu "Parametrisieren"
      erst nach erfolgter Prüfung ob die TS-Betriebsart aktiv ist, aufgerufen werden.

  3.) Der Reiter "ISDN/GSM/SMS" erscheint nur dann, wenn das "Teleservice"
      angeschlossen ist.

  4.) Sonderfunktion "Lager-Update": Korrektur der Checksumme im Konfigbereich
      überarbeitet.

  5.) Beim Update eines direkt angeschlossenen MPI-Modem mit der 
      Firmwareversion V1.79 wurde der Konfigbereich nicht überprüft und ggfls. 
      korrigiert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.48
Datum  : 06.03.2006
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Das Suchen der Teleservice-Geräte wird
      Seriell durchgeführt.

  2.) Die MSN im Teleservice kann nun maximal 25 Zeichen lang sein.

  3.) Sonderfunktion "LagerUpdate": Probleme beim Setzen der Seriennummer bei
      S7-LAN und MPI-LAN behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.47
Datum  : 24.02.2006
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "LagerUpdate" für Teleservice GSM überarbeitet

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.46
Datum  : 14.02.2006
==============================================================================

  1.) SMS-Konfiguration für Tele-Service eingefügt.

  2.) Sonderfunktion "Multi-Update" überarbeitet.

  3.) Update eines Tele-Service korrigiert.

  4.) Sonderfunktion "Lager-Update" bzgl. Teleservice angepaßt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.45
Datum  : 08.02.2006
==============================================================================

  1.) Gerät "Teleservice" integriert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.44
Datum  : 01.02.2006
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "Multi-Update": Das Senden der Standart-Konfiguration bei
      S5-LAN wurde überarbeitet.

  2.) Im Tuning-Bereich kann jetzt ein S5anMPI auf Default-Parameter zurück 
      gesetzt werden.

  3.) Die Prüfung der Konfigurationsdaten eines angeschlossenen Kabel oder Modul
      wurde überarbeitet.

  4.) Beim Update eines MPI-LAN oder S7-LAN wurde beim Übergang der ersten auf die 
      zweite Page ein Reset im Modul ausgelöst. Dadurch konnte sich die IP-Adresse 
      ändern und der Transfer schlug fehl.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.43
Datum  : 30.01.2006
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "Multi-Update": Das Speichern der Seriennummern für S5-LAN
      wurde nicht korrekt durchgeführt.

  2.) Sonderfunktion "Multi-Update": Überarbeitung und Vereinfachung der 
      Testroutinen bei PG-USB/USB-Seriell-Konverter.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.42
Datum  : 19.01.2006
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "Multi-Update" für USB-Seriell-Konverter und PG-USB-Kabel
      überarbeitet.

  2.) Sonderfunktion "Multi-Update" für S5-LAN überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.41
Datum  : 20.12.2005
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "Multi-Update": Überarbeitung der Routinen für S5-LAN.

  2.) Bei einer Verbindung über Modem wurde die Timeoutzeit überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.40
Datum  : 11.12.2005
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "Multi-Update": Überarbeitung der Funktionalität bei 
      S5-LAN und PG-USB.

  2.) Teilweise konnte es passieren, daß nach erfolgtem Update das MPI-II- oder
      MPI-USB-Kabel mit der Fehlermeldung "Fehler F0" hochliefen. Ursache war
      eine falsch verwendete Page im Flashspeicher. Durch ein 2. Update war 
      dieses Problem dann behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.39
Datum  : 08.12.2005
==============================================================================

  1.) Sonderoption "Lager-Update": Die Vorbelegung des Konfigurationsbereiches
      wurde bzgl. DHCP geändert.

  2.) Das Setzen der Werkseinstellung aktiviert ab dieser Version auch den Betrieb
      des DHCP-Clients.

  3.) Der integrierte Notloader wurde überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.38
Datum  : 03.12.2005
==============================================================================

  1.)  Nach dem Update eines S7- oder MPI-LAN konnte danach kein Versionscheck mehr 
       erfolgen. Dadurch weiterer Update nicht mehr möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.37
Datum  : 02.12.2005
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "Multi-Update": Überarbeitung der Abläufe im Dauerlauf.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.36
Datum  : 02.12.2005
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "Multi-Update": Kommunikation bzgl. S5-LAN wurde überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.35
Datum  : 11.11.2005
==============================================================================

  1.) Bei einem vorhandenen NotLoader V1.00 wurde bei Updates nie dieser 
      ausgetauscht.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.34
Datum  : 10.11.2005
==============================================================================

  1.) Es wird beim Senden der Firmware automatisch geprüft, ob die neue Version 
      des NotLoaders im angeschlossenen Produkt enthalten ist. Entsprechend wird
      auch dieser aktualisiert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.33
Datum  : 26.10.2005
==============================================================================

  1.) Bei aktivem NotLoader in einem MPI-II-kabel wurde beim Update das Hauptprogramm 
      übertragen ohne das eigentliche NotLoader-Programm zu überprüfen. Dadurch
      war das Kabel anschließend wieder lauffähig, aber bei einer Änderung der 
      Konfiguration wurde bei Neustart ein Fehler F0 angezeigt.

  2.) Sonderfunktion "Multi-Update": Kommunikation bzgl. S5-LAN wurde überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.32
Datum  : 12.10.2005
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "MultiUpdate" wurde bzgl. S5-LAN optimiert und geändert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.31
Datum  : 07.10.2005
==============================================================================

  1.) Unter Schnittstellen auf Suche klicken und es wird ein Kabel gefunden 
      und angezeigt. Es kann aber nicht verwendet werden.

  2.) Ein Update eines MPI/PPI-Kabels mit externer Spannunsgversorgung oder im
      PPI-Mode brachte beim Schreiben der Konfigdaten immer einen Fehler.

  3.) Checksummenberechnung für die Betriebssystemdateien geändert.

  4.) Sonderfunktion "Multi-Update": Fehler beim Dauerlauf eines S5-LAN behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.30
Datum  : 12.09.2005
==============================================================================

  1.) Die Werkseinstellung eines S7-LAN sowie MPI-LAN wurde korrigiert.

  2.) Bei S7-LAN sowie MPI-LAN wurde der Transfer der BS-Dateien den neuen
      Dateigrößen angepaßt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.29
Datum  : 06.09.2005
==============================================================================

  1.) Es konnte bisher die Meldung "Datei nicht gefunden" auftreten. Dabei 
      wurde aber im Klartext nicht gesagt, was nicht gefunden wurde. 

  2.) Sonderfunktion "Dauerlauf": Beim Start des Dauerlauf swerden alle 
      notwendige Dateien und Daten im Hauptspeicher gehalten, damit während
      der Laufzeit nichts mehr nachgeladen oder gelesen werden muss.

  3.) Das Setzen der Werkseinstellung wurde nochmals überarbeitet und korrigiert.

  4.) Sonderfunktion "LagerUpdate" reagiert jetzt auch das Vorhandensein neuerer
      Versionen.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.28
Datum  : 29.07.2005
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "MultiUpdate" wurde um das S5-LAN erweitert.

  2.) Die Kommunikation zum S7-LAN oder MPI-LAN wurde für weitere Funktionen 
      erweitert.

  3.) Sonderfunktion "LagerUpdate" wurde um kundenspezifische Konfiguration 
      erweitert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.27
Datum  : 29.07.2005
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Komplettierung der einzelnen Teil-Programme
      zu einem einzigen Testprogramm.

  2.) Sonderfunktion "LagerUpdate": Es wird generell bei jedem Zugriff die 
      Werkseinstellung komplett geschrieben.

  3.) Sonderfunktion "LagerUpdate": Bei Änderungen an den Masterdateien kann
      kein Update durchgeführt werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.26
Datum  : 25.07.2005
==============================================================================

  1.) Für den Firmware-Transfer von MPI-Modem V1.79 muss der MPI-Kabelmanager
      die Blockgröße der zu übertragenden Daten ändern. 

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.25
Datum  : 18.07.2005
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Log-File-Handling wurde überarbeitet bzw.
      korrigiert.

  2.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Die IP-Adress-Prüfung wurde auch bei 
      Nicht-LAN-Geräten durchgeführt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.24
Datum  : 17.06.2005
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "Multi-Update": Es wird direkt nach der IP-Adress-Vergabe 
      geprüft, ob vergebene Adresse OK ist und in Vorgabe-Rahmen paßt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.23
Datum  : 04.06.2005
==============================================================================

  1.) Beim Speichern des Protokolls wird jetzt der Text auch umgebrochen.

  2.) Der Umfang der Protokollierung für Fehlersuche wurde erweitert. Es wird
      jetzt auch zeitgerecht aufgezeichnet.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.22
Datum  : 27.05.2005
==============================================================================

  1.) Bei der Aufzeichnung der Kommunikation wird nun wenn das Feld leer ist,
      ein sprachabhängier Text eingetragen. Bei leerem Feld ist das Speichern
      nicht möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.21
Datum  : 18.05.2005
==============================================================================

  1.) Bei aktivem Grundloader und durchgeführtem Update der Firmware konnte
      es passieren, dass beim Konfigurationsdaten schreiben der Kofigzähler falsche
      Daten enthielt. Dadurch funktionierte das Gerät direkt nach dem Update, 
      aber nach einem Reset blieb es wieder im Loader stecken.

  2.) Beim Update eines MPI-II/USB-Kabel oder MPI-Modem mit Wechsel des Grundloaders
      muß der Speicherbereich mit Defaultwerten und einer Hauptprogramm-Checksumme
      vorbelegt werden. Ansonsten kann es passieren, daß nach dem Update eine
      Fehlermeldung bzgl. inkonsistenter Daten erscheint.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.20
Datum  : 25.04.2005
==============================================================================

  1.) Die Sonderfunktion "LagerUpdate" wurde auf die geänderten Notloader 
      angepaßt.

  2.) Menupunkt "SetIP" der testhalber enthalten war, wurde wieder entfernt.

  3.) Werkseinstellung bei MPI-II-Kabel jetzt auch per 
      Kommandozeilenparameter "-NOT" möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.19
Datum  : 22.04.2005
==============================================================================

  1.) Bei einem Zugriff über Modem wurde der Informationsdialog überarbeitet.

  2.) Die Dialoge in englischer Sprache wurden überarbeitet.

  3.) Bei Abbruch durch den Benutzer wurde immer am Ende des Textes eine 
      Kennung ausgegeben, die immer bündig an das letzte Wort geklebt war.

  4.) Bei der Auswahl der möglichen Com-Ports werden bereits belegte Ports 
      nicht angezeigt.

  5.) Textausgaben an den Nutzer wie "RCVERR" oder "SNDERR" wurden durch 
      Meldungen (in der jeweiligen Sprache) ersetzt.

  6.) Nach einem erfolgtem Versionscheck und Update wurden die Anzeigebalken
      nicht mehr refreshed.

  7.) Durch den Kommandozeilen-Parameter "-NOT" kann jetzt bei einem 
      missglückten Firmware-Transfer bei S7-LAN und MPI-LAN auf den 
      enthaltenen Notloader wieder aufgesetzt werden. Dies geht aber nur bei 
      einer bereits enthaltenen Version V1.55 (MPI-LAN) und V1.24 (S7-LAN) 
      der Firmware in den jeweiligen Produkten.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.18
Datum  : 04.04.2005
==============================================================================

  1.) Seit V2.16 zeigt der MPI-Kabelmanager beim Versionscheck eines 
      MPI/PPI-Kabel im Diskettensymbol keine aktuelle Version mehr. Ein Update
      des Betriebssystem war dann nicht mehr möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.17
Datum  : 04.04.2005
==============================================================================

  1.) Der Initstring bei der TS-Adapter-Konfiguration konnte größer als 39 
      Zeichen werden. Dies wurde bei der Eingabe nicht betrachtet.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.16
Datum  : 23.03.2005
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion MultiUpdate: Die Werkseinstellung für MPI-LAN sowie S7-LAN
      wurde überarbeitet.

  2.) Die Checkbox A20Modembetrieb kann jetzt im Menu Tuning erst dann ausgewählt
      werden, wenn auch der TS-Mode aktiv ist.

  3.) Die aktuelle zum angeschlossenen Produkt gehörige Version wird erst nach
      Erkennen des Produktes im Diskettensymbol angezeigt. Bisher wurde immer
      die des MPI/PPI-kabels angezeigt.

  4.) Nach dem ein MPI-Kabel nach einem ausgelösten Versionscheck erkannt wurde,
      wird auch in der Meldung zwischen MPI/PPI-Kabel und MPI-II-Kabel 
      unterschieden.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.15
Datum  : 03.03.2005
==============================================================================

  1.) Es wurden das Menu "TeleService" überarbeitet. Menupunkte ohne Funktion 
      wurden entfernt.

  2.) Diverse Übersetzungsfehler und Rechtschreibfehler überarbeitet.

  3.) Beim Abbruch der Funktion "Schnittstellen Suchen" kam der Dialog noch ein
      zweites Mal.

  4.) Die Aktion "PPI-Boot Aus" gibt nun dem Anwender eine Rückmeldung.

  5.) Der Update eines MPI/PPI-Kabels in der Betriebsart MPI nach erfolgtem
      "PPI-Boot Aus" konnte keine Konfigurationsdaten schreiben.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.14
Datum  : 02.02.2005
==============================================================================

  1.) Beim Update eines MPI-LAN oder S7-LAN wurde am Ende der Übertragung ein
      Reset ausgelöst. Da aber bereits die Netzverbindung geschlossen war, 
      wartete der MPI-kabelmanager 3x 10s bevor er eine Meldung ausgab.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.13
Datum  : 21.01.2005
==============================================================================

  1.) Nach einem Zugriff mit dem MPI-LAN-Manager und Änderung des Namens und 
      der IP-Adresse mit einem nachfolgenden Update mit dem MPI-Kabelmanager
      wurden diese Änderungen rückgängig gemacht.

  2.) Übersichtlichkeit des MPI-Kabelmanager überarbeitet.

  3.) Texte für die englische Sprache überarbeitet und angepaßt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.12
Datum  : 13.01.2005
==============================================================================

  1.) Das MPI-USB-kabel wurde nicht immer sofort erkannt.

  2.) Der virtuelle Com-Port-Treiber PLCVCom muss nur bei über LAN oder USB 
      angeschlossenen Produkten einen Reconnect durchführen. Leider wurde dies
      bei sämtlichen Produkten durchgeführt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.11
Datum  : 11.01.2005
==============================================================================

  1.) Auf Grund "falscher" Konfigdaten im Kabel bootete ein funktionierendes
      MPI-Kabel nach der Werkseinstellung nicht mehr hoch. Es meldete sich
      mit Fehler 70 "Speicherinhalt inkonsistent". Es konnte aber anschließend
      mit dem MPI-Kabelmanager wieder neu geladen werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.10
Datum  : 07.01.2005
==============================================================================

  1.) Angezeigte Versionnummer war falsch.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.09
Datum  : 30.12.2004
==============================================================================

  1.) Der Button "PPI-Boot-Aus" ist jetzt direkt unter Tuning erreichbar.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.08
Datum  : 27.12.2004
==============================================================================

  1.) Zu Testzwecken der Prozessor <> FPGA-Kommunikation kann eine interne
      Testroutine über das TUNING-Menu aktiviert werden.

  2.) Sonderfunktion "MultiUpdate" wurde durch einen FPGA-RAM-Test erweitert.

  3.) Sonderfunktion "MultiUpdate" setzt automatisch beim Start die internen 
      Schalter "Dauerlauf", "Update", "Test", "NoBaud" und "WerksEin".

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.07
Datum  : 14.12.2004
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "MultiUpdate" hatte Probleme bei der Werkseinstellung. Es
      wurde der Com-Port vor Empfang einer Rückantwort geschlossen.

  2.) Ein Wechsel zwischen den verschiedenen Menus führte teilweise zur Anzeige
      von Restelementen des nicht mehr aktiven Menu.

  3.) Im Menu Teleservice -> Extras wird die Statusausgabe nach positiver Antwort
      gelöscht.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.06
Datum  : 09.12.2004
==============================================================================

  1.) Bei der Verbindung über Modem wurden die Timeout-Zeiten erhöht.

  2.) Beim Wählen wird die Telefonnummer angezeigt.

  3.) Die Funktion TUNING in Verbindung mit S7-LAN und MPI-LAN geht wieder.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.05
Datum  : 29.11.2004
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion: MultiUpdate führte nach Setzen der Werkseinstellung die
      angeschlossenen MPI-II-Kabel in TS-Mode. Durch einen zusätzlichen Reset
      wird dies verhindert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.04
Datum  : 16.11.2004
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "LagerUpdate" wurde für das S7-LAN angepasst.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.03
Datum  : 29.10.2004
==============================================================================

  1.) Updateroutinen für S7-LAN eingefügt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.02
Datum  : 19.10.2004
==============================================================================

  1.) Der Versionscheck bei MPI-LAN muss nur bei einem Kabel mit Firmware 
      V1.30 auf den Reset 15s lang warten. Andere Versionen benötigen diese
      Wartezeit nicht. Dies gilt auch für den abschließenden Reset nach dem 
      Update.

  2.) Der Versionscheck prüft die Version des angeschlossenen Kabels und weist
      den Anwender darauf hin, wenn diese Version bereits die aktuelle ist.

  3.) Wenn während einer Aktion des Kabelmanagers das Fenster durch ein anderes
      Programm überzeichnet wurde, dann wurde dieses Fenster bei der Rückkehr 
      zum Kabelmanager erst nach Beendigung der Aktion neu gezeichnet. Jetzt wird
      dies immer sofort erledigt.

  4.) Die Buttons "Beenden", "Hilfe", "Tele/Direkt", ein Doppelklick Links 
      auf das Icon sowie auf das "x" rechts oben werden nur bedient, wenn keine
      Operation (SchnittstellenSuche, VersionsChek, Update) ausgeführt wird.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.01
Datum  : 18.10.2004
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "LagerUpdate" geändert. Seriennummer-Eingabe wird jetzt 
      beim Bestätigen direkt übernommen.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  2.00
Datum  : 14.10.2004
==============================================================================

  1.) Ein MPI-LAN-Kabel mit Firmware V1.14 konnte nicht mehr upgedatet werden.

  2.) Sonderfunktion "MultiUpdate" bzgl. der Werkseinstellung (Konfigbereich 
      Schreiben) überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.99
Datum  : 13.10.2004
==============================================================================

  1.) Es wurden mehr Textausgaben für eventuelle Hilfestellungen eingebaut.

  2.) Es wurde im angeschlossenen Kabel eine Speicheradresse doppelt gelesen.

  3.) Sonderfunktion MultiUpdate: Das zuletzt gesendete Zeichen wurde durch 
      zu schnelles Schließen des Com-Ports gelöscht. Dadurch kam es zu 
      fehlerhaften Übertragungen.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.98
Datum  : 11.10.2004
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "LagerUpdate" geändert . Für jedes Kabel wurde ein Button
      eingerichtet des Weiteren wird der PLCVCom per Server-Client-Kommunikation
      umgeschaltet.

  2.) Ein Flush der Seriellen Schnittstelle zwischen Empfang der Versionskennung 
      und Senden der Firmware konnte dazu führen, daß der Updatevorgang nicht
      ausgeführt werden konnte.

  3.) Es können jetzt per Button die Hinweis-Meldungen an den Anwender für eine
      spätere Fehler/Problem-Suche gespeichert werden.

  4.) Sonderfunktion "MultiUpdate" geändert. Es wird jetzt getrennt nach Baudrate
      der Mittelwert extra gerechnet.

  5.) Sonderfunktion "MultiUpdate" geändert. Es wird die Geschwindigkeit bei LAN 
      und USB-Kommunikation auf das Maximum gesetzt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.97
Datum  : 30.09.2004
==============================================================================

  1.) Eine Änderung der Einstellung "MPI-Boot" im Bereich Tuning schaltete den
      TS-Betrieb aus.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.96
Datum  : 21.09.2004
==============================================================================

  1.) Ein Abbruch des Versionschecks bei der Abfrage "Direkt", "Modem" oder 
      "Telenetwork" führte zu einem nicht geschlossenem Com-Port. Beim nächsten 
      Zugriff war der Com-Port nicht mehr verwendbar.

  2.) Nach Versionscheck an einem angeschlossenen MPI-LAN wurde nicht auf das
      resetete Kabel gewartet.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.95
Datum  : 20.09.2004
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "Multi-Update" bzgl. der Zeitenprüfung überarbeitet.

  2.) Update eines Kabels auf eine Version die älter als die sich im Kabel 
      befindliche Version ist nicht möglich. Dem Anwender wird dies per Meldung 
      mitgeteilt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.94
Datum  : 15.09.2004
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "Multi-Update" wurde komplett überarbeitet. Diese Änderungen
      haben aber keine Auswirkung auf den "Normal-Betrieb" des Managers.

  2.) Das Ein-/Aus-Schalten der TS-Betriebsart wird jetzt durch mehr textuelle
      Informationen vereinfacht. 

  3.) Per Kommandozeilen-Parameter "-BS=" kann jetzt der Ort der Betriebssystemdateien
      angegeben werden. Dieser Parameter muss der letzte sein.

  4.) Bei eventuellen Problemen oder Zugriffen auf das Kabel wird der Anwender
      davor darüber informiert, damit er notfalls dies unterbinden kann.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.93
Datum  : 19.08.2004
==============================================================================

  1.) Es kann jetzt mit dem MPI-Kabelmanager nachträglich die Hardware-Konfiguration
      des angeschlossenen Kabels geändert werden.

  2.) Falls ein Kabel den Status "Mit PC updaten" ziegt, wird jetzt beim Laden
      der Firmware die Kundenkonfiguration nach Rückfrage auf Defaultwerte 
      gesetzt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.92
Datum  : 11.08.2004
==============================================================================

  1.) In Verbindung mit dem PLCVCom V1.27 und aktueller war ein Update von 
      MPI-LAN nicht mehr möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.91
Datum  : 05.07.2004
==============================================================================

  1.) Update eines über USB angeschlossenen Kabels wird jetzt mit höherer 
      Geschwindigkeit unterstützt.

  2.) Beim Programmstart kommt teilweise die Meldung "Loader.bin nicht gefunden".
      Ein anschließender Updatevorgang war nicht erfolgreich.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.90
Datum  : 21.06.2004
==============================================================================

  1.) Durch den Kommandozeilenparameter "-NOBSCHECK" kann die Prüfung ob eine
      ausgewählte Firmware korrekt ist, abgeschaltet werden.

  2.) Der Anwender bekommt bei Verwendung des Buttons "Werkseinstellung" bei
      MPI/PPI-Kabel mit einer Firmware vor V2.22 eine Hinweismeldung.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.89
Datum  : 26.05.2004
==============================================================================

  1.) Meldung bei Beginn des Betriebssystem-Update (Urloader) abgeändert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.88
Datum  : 26.05.2004
==============================================================================

  1.) Beim Update von MPI-II- sowie MPI-USB-Kabel würde für die Prüfung, ob der
      neue Loader korrekt übertragen ist, eine falsche Adresse verwendet. Dadurch
      wiederholte der Manager diesen Updateschritt endlos.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.87
Datum  : 30.04.2004
==============================================================================

  1.) Der Update von MPI-II oder MPI-USB-Kabel mit Version V1.72 funktionierte
      nicht. Der MPI-Kabelmanager repariert automatisch beim Update diesen
      Fehler.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.86
Datum  : 29.04.2004
==============================================================================

  1.) Nach Auswahl der Zugriffsart "Modem" wurde der Dialog bzgl. Nummer nicht
      mehr angezeigt.

  2.) Bei Verwendung der Zugriffsart "Modem" konnte mit dem Elsa Microlink 
      nicht mehr gewählt werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.85
Datum  : 25.04.2004
==============================================================================

  1.) Im Menu-Punkt Tuning ist jetzt ein Reset des Kabels per Protokoll möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.84
Datum  : 06.04.2004
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "LagerUpdate": Je nach Kabeltyp (MPI-II / MPI-USB) wird
      der benötigte Strombedarf über USB eingestellt. Die Kabel melden beim 
      Anstecken an USB dem USB-Host (PC) den benötigten Strombedarf. MPI-II 
      und MPI-USB meldeten beide 360mA, obwohl MPI-II kein Strom über USB
      benötigte.

  2.) Beim Versionscheck von MPI/PPI und MPI-II-Kabeln konnte die Fehlermeldung
      "Speicher nicht lesbar" angezeigt werden. Ein Update dieser Kabel war 
      nicht möglich. Ursache war ein falsch verschicktes Protokoll.

  3.) Nach dem beim Update eines MPI-Kabels der Urloader übertragen war, 
      zeigte das Kabel im Display Fehler 76 an. Selbst nach nochmaligem Update
      war dieser Fehler vorhanden. Ursache war, dass durch einen Kodierungsfehler
      die "leere" Konfigseite als Aktiv gesetzt war.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.83
Datum  : 04.04.2004
==============================================================================

  1.) Nach erfolgtem Update des Urloaders wurde wieder der Dialog für die Auswahl
      des Zugriffes (Direkt, Modem, Tele-Network) angezeigt. Jetzt geschieht
      dies automatisch.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.82
Datum  : 01.04.2004
==============================================================================

  1.) Kommunikation zu den angeschlossenen Kabel überprüft uns sicherer gemacht.
      Es wurden zusätzliche Checksummen integriert.

  2.) Fehlermeldungen, die eigentlich nichts aussagen, wurden entsprecht ihrem
      Zweck korrigiert.

  3.) Beim Update wird jetzt eine Neue Version des Urloader installiert.

  4.) Sonderfunktion "LagerUpdate": Es wird jetzt die Kommunikation auf Fehler 
      überprüft und angezeigt.

  5.) Die Werkseinstellung des HSA-Parameter wird beim MPI-II-kabel auf 126 
      gesetzt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.81
Datum  : 30.03.2004
==============================================================================

  1.) Nach einem Update eines MPI/PPI-Kabel mit dem MPI-Kabelmanager 
      (Version < 1.81) auf die Version 2.26 war kein Zugriff auf dieses Kabel 
      mit 115,2 KBaud möglich. Dieser Fehler ist mit dem Button "Werkseinstellung"
      korrigierbar. Updates mit dieser Kabelmanager-Version beinhalten das 
      Problem nicht mehr.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.80
Datum  : 29.03.2004
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "LagerUpdate": Nach dem Update wird direkt die Konfiguration
      im Kabel geprüft und gegebenenfalls korrigiert. Ein weiterer Reset des 
      Kabels ist nicht mehr notwendig.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.79
Datum  : 27.03.2004
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "MultiUpdate": Es werden jetzt beim Dauerlauf und Update 
      beide Konfigurationsbereiche geschrieben und korrigiert. 

  2.) Sonderfunktion "LagerUpdate": Es werden beim Update die Konfigdaten
      geprüft und ggfs. korrigiert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.78
Datum  : 26.03.2004
==============================================================================

  1.) Es wurde immer die Meldung "Kabel hat V1.68. Kein Update möglich" 
      ausgegeben obwohl das Kabel Kabel korrekt gefunden wurde.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.77
Datum  : 25.03.2004
==============================================================================

  1.) Unter Hilfe/Über wurden teilweise falsche Versionen angezeigt, wenn 
      mehrere Dateien des gleichen Typs vorhanden waren. 

  2.) Sonderfunktion "LagerUpdate": Wenn kein Kabel über den virtuellen COM-Port
      angeschlossen war, wurde dieser nicht geschlossen. Somit war beim nächsten 
      Update ein Zugriff auf diesen Com-Port nicht mehr möglich.

  3.) Sonderfunktion "LagerUpdate": Der Timeout für den Empfang des ersten Zeichens
      war zugroß. Somit dauerte ein Update zu lange.

  4.) Bei einer eventuellen falschen Checksumme im angeschlossenen Kabel wird 
      diese automatisch korrigiert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.76
Datum  : 23.03.2004
==============================================================================

  1.) Bei einem Update von MPI/PPI-Kabel wurde die 2. Konfigurationseite 
      komplett gelöscht. Dies hatte zur Folge, dass manche Kabel nach einem 
      Reset im Display "Konfig falsch" anzeigten und nicht mehr verwendbar 
      waren.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.75
Datum  : 16.03.2004
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "Lager-Update": Abfrage auf den Kabeltyp "LAN" wird bei 
      seriell angeschlossenen Kabeln nicht benötigt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.74
Datum  : 16.03.2004
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "Multi-Update": Durch zu kleinen Puffer wurden Konstanten
      teilweise überschrieben. Folge war, daß die Kommunikation nicht mehr 
      möglich war.

  2.) Updates unter Win98 führten zum Absturz der Software. Ursache war ein 
      Zugriff auf einen falschen Speicherbereich.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.73
Datum  : 12.03.2004
==============================================================================

  1.) Bei einem Anruf über die Telefonleitung auf ein MPI-Modem zählte der 
      Timeout weiter runter bis auf Null, obwohl ein Connect bereits erfolgt 
      war.

  2.) Bei einer bestehenden Telefonverbindung führte das "Adapter prüfen" der
      Einstellung "Tele-Service" zum Auflegen.

  3.) Der Dialog der Auswahl des Zugriffs (Direkt, Modem, Tele-Service) wurde
      nur einmalig am Programm-Start angezeigt. Bei einem eventuellem Abruch
      musste das Programm beendet und neu gestartet werden, damit man den Dialog
      wieder erhielt.

  4.) Fehlermeldung 08 nach einem Update mit dem MPI-Kabelmanager wird behoben.

  5.) Sonderfunktion "Lager-Update": Fehlerhafte Seriennummereingabe korrigiert.
      Die Daten werden jetzt in eine Protokolldatei geschrieben.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.72
Datum  : 11.03.2004
==============================================================================

  1.) Der Update eines angeschlossenen Kabels konnte durchgeführt werden. Auf 
      Grund nicht korrekt eingetragener Checksummen war der Grundloader wieder
      aktiv und das Gerät ohne Funktion.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.71
Datum  : 09.03.2004
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "Lagerupdate": Der Update des MPI-LAN-Kabels auf Grund
      einer falsch geladenen Datei führte zur Nichtfunktion des Adapters.

  2.) Der Update eines angeschlossenen Kabels (MPI-II, MPI-MOdem, MPI-USB 
      und MPI-LAN) löschte den 2. Konfigbereich. Dadurch war ein Betrieb des
      Gerätes unmöglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.70
Datum  : 08.03.2004
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "Lagerupdate": Beim Update der Kabel muss neben der 
      Firmware auch der Loader übertragen werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.69
Datum  : 06.03.2004
==============================================================================

  1.) Es wird für sämtliche unterstützte Geräte auf Grund der Änderung der
      TS-Struktur ein Neuer Loader verwendet. Dieser wird automatisch beim Update 
      mit den aktuellen Versionen ausgetauscht.

  2.) Beim Update eines MPI-Modem über die Telefonleitung lies sich die 
      Modembedienung nicht mehr abbrechen. Ein entsprechender Button wurde 
      eingefügt.

  3.) Sonderfunktion "Multi-Update": Der Schreibvorgang in die Log-Datei wurde
      bzgl. dem Festplattenplatz nicht geprüft.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.68
Datum  : 17.02.2004
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "Multi-Update": Durch Schließen/Öffnen des Com-Ports wurde
      die Antwort eines angeschlossenen MPI-Modem nicht erkannt.

  2.) Sonderfunktion "Multi-Update": Es wird jetzt im laufenden Betrieb zwischen
      den verschiedenen "Protokoll-Arten" umgeschaltet.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.67
Datum  : 11.02.2004
==============================================================================

  1.) Nach einem Update eines MPI-II-Kabels konnte ein MPI/PPI-Kabel anschließend
      nicht upgedated werden. Es waren noch Variablen für das MPI-II-Kabel aktiv.

  2.) In der Betriebsart Multi-Update wurden beim Beenden eines Durchlaufes 
      nicht alle Variablen auf Default-Werte gesetzt. Das Resultat war dasselbe
      wie bei Punkt 1.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.66
Datum  : 06.02.2004
==============================================================================

  1.) Bei einem Verbindungsaufbau über Modem wird jetzt dem Anwender mehr zum
      Verbindungsstatus angezeigt.

  2.) Wenn eine Verbindung an einen Teilnehmer mit aktiver TS-Funktion und 
      aktivem Passwort-Schutz besteht, können keine Daten gelesen werden. In der
      Anzeige erscheint "!PW!".

  3.) Bei einem Update eines MPI-II-Kabel oder MPI-USB mit einer Version vor 
      V1.49 auf eine Version aktueller wie V1.49 wird jetzt automatisch nach der
      bisherigen USB-Treiber-Installation gesucht, diese gelöscht und ein neuer
      USB-Treiber installiert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.65
Datum  : 28.01.2004
==============================================================================

  1.) Übertragen der TS-Flags wurde an die Version S5anMPI angepasst.

  2.) Für weitere Sonderfunktionen wurde der Tuning-Dialog erweitert und 
      korrigiert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.64
Datum  : 19.01.2004
==============================================================================

  1.) Sonderfunktion "LagerUpdate" auf Eingabe der Seriennummer bei MPI-LAN 
      erweitert.

  2.) Sonderfunktion "Lagerupdate" auf Erkennung welches Kabel (USB/LAN/Seriell)
      angeschloßen ist, erweitert.

  3.) Das Update älterer Kabel (USB und LAN) mit dem VCom-Treiber wurde 
      verbessert.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.63
Datum  : 02.01.2004
==============================================================================

  1.) Der Software-Update von MPI-II- und MPI-USB-Kabel mit Firmware vor V1.49
      ist wieder möglich.

  2.) Sonderfunktion "Lagerupdate" auf VCom angepasst.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.62
Datum  : 12.12.2003
==============================================================================

  1.) Bei der Definition des Passwortes für den Zugangsschutz der TS-Funktion 
      konnte das Passwort nicht zugeordnet werden. Es wird jetzt der passende 
      Benutzername bei der Passwort-Wiederholung angezeigt.

  2.) Bei der Eingabe eines 8 Zeichen langen Passwortes wurde im Kabel manchmal 
      mehr als 8 Zeichen erzeugt. Folge war die Meldung, daß mehr als 8 Zeichen
      eingegeben wurde.

  3.) Das Auslesen der Fehlercodes im Menu Tuning wurde nicht korrekt 
      durchgeführt. Bei der seriellen Kopplung wurden die Daten vertauscht, bei
      der USB-Kopplung war es nicht möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.61
Datum  : 03.12.2003
==============================================================================

  1.) Durch ein fehlerhaftes übertragen der Firmware bei der Auslieferung der
      MPI-II basierenden Kabel (MPI-II, MPI-USB und MPI-LAN) kommt teilweise
      beim Zugriff durch den PC die Meldung: "FPGAWERR" mit Adresse "80A0". 
      Dieses Problem ist durch ein erneutes Firmware-Update behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.60
Datum  : 03.12.2003
==============================================================================

  1.) Der Firmware-Update eines MPI-LAN-Kabels mit V1.08 ist mit dieser Version
      des Kabel-managers jetzt möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.59
Datum  : 27.11.2003
==============================================================================

  1.) Beim Zugriff auf den Konfigurationsbereich für den TS-Modus wurde die
      Versionsabfrage überarbeitet.

  2.) Im MPI-Kabel werden mit den Version 1.48 und 2.13 Fehlercodes intern 
      gespeichert. Diese können mit dem MPI-Kabelmanager über Tuning ausgelesen 
      werden.

  3.) Beim Versionscheck von über LAN oder USB angeschlossenen Kabeln war ein
      Update direkt nach dem Versionscheck nicht möglich. Es musste immer nach
      Erscheinen des Update-Buttons ca. 10s gewartet werden, bis man mit dem 
      Update beginnen konnte.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.58
Datum  : 19.11.2003
==============================================================================

  1.) Nach Update eines direkt angeschlossenen MPI/PPI/Profibus-Modems wurde
      eine falsche Meldung angezeigt.

  2.) Die Menureiter wurden manchmal falsch dargestellt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.57
Datum  : 04.11.2003
==============================================================================

  1.) Mehrmals durchgeführter Versionscheck führte bei den MPI/PPI-Kabeln dazu,
      daß sie nicht mehr gefunden bzw. erkannt wurden.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.56
Datum  : 30.10.2003
==============================================================================

  1.) Interne Funktionen integriert. Für den Anwender ohne Bewandnis.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.55
Datum  : 22.10.2003
==============================================================================

  1.) Dialog Baudrateneinstellung der Seriellen Schnittstelle wurde entfernt, da 
      diese Einstellung nicht benötigt wurde.

  2.) Für ein Firmware-Update eines MPI-Modems musste dies mit einem Extra-Parameter
      aktiviert werden. Dies ist jetzt nicht mehr nötig.

  3.) Für die Sprachumschaltung im Kabel musste ein Zusatzparameter aktiviert 
      werden. Dieser Parameter wird jetzt nicht mehr benötigt.

  4.) Da das MPI-II-Kabel sowie das MPI-USB-Kabel die selbe Firmware beinhalten,
      wird dies jetzt auch bei Anzeige der Version beachtet.

  5.) Beim Firmware-Update über LAN oder USB wurde ein Baudratencheck durchgeführt,
      der nicht benötigt wurde. Am Ende des Updates kommt die Meldung, daß die
      Verbindung getrennt wurde (Nach einem Reset der Kabel sind die Verbindungen
      kurzzeitig unterbrochen).

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.54
Datum  : 20.10.2003
==============================================================================

  1.) Fehlerhafte Baudratenerkennung beim MPI-II-Kabel führte zu einer 
      Übertragungsgeschwindigkeit von 19200 Baud beim Firmware-Update. Die 115200
      Baud wurden nicht mehr eingestellt.

  2.) Das Menu der MPI-Kabel ist jetzt 2sprachig verwendbar. Dies ist mit dem
      MPI-Kabelmanager unter "Tuning" auswählbar.

  3.) Im Menu "Hilfe ==> Über" werden nun die augenblicklichen Versionen der im
      Ordner BS vorhandenen Betriebssystemdateien angezeigt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.53
Datum  : 21.09.2003
==============================================================================

  1.) Der Laufbalken für abschließenden Reset lief 2x durch, bevor die Kommunikation
      wegen Timeout abgebrochen wurde.

  2.) Unter Win 2000/XP führte der abschließende Reset nach dem Update zu einer
      Unterbrechung der USB-Verbindung und es wird somit keine Versionsnummer 
      des Kabels angezeigt. Jetzt kommt die Meldung "Update über USB ausgeführt.
      Durch abschließenden Reset des MPI-II oder MPI-USB-Kabels wurde die 
      Verbindung getrennt."

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.52
Datum  : 22.08.2003
==============================================================================

  1.) TS-Funktion beim MPI-II-Kabel war mittels USB-Kommunikation aktivierbar
      aber nicht mehr deaktivierbar.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.51
Datum  : 21.08.2003
==============================================================================

  1.) Interne Testfunktion "Speicherabzug" war nicht korrekt.

  2.) Die Einstellungen des Menupunktes "Tuning" sind auch über die Telefonleitung
      durchführbar.

  3.) Anruffunktion beim Software-Update des MPI-Modems war beim 2. Anruf 
      fehlerhaft. Es hat die Telefonnummer gefehlt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.50
Datum  : 25.07.2003
==============================================================================

  1.) Im Multi-Update-Betrieb (für Anwender nicht sichtbar) der Software wird 
      bei MPI-II-Kabel die Werkseinstellung zugelassen.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.49
Datum  : 03.07.2003
==============================================================================

  1.) Rechtschreibfehler im Sprachauswahl-Dialog verbessert, Text erweitert um
      MPI-Modem, MPI-USB und MPI-LAN.

  2.) Es können jetzt die Betriebssystem-Dateien auch aus anderen Ordnern als
      der Unterordner BS ausgewählt werden und ins angeschlossene Gerät 
      eingespielt werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.48
Datum  : 03.06.2003
==============================================================================

  1.) Beim Update von MPI/PPI-Kabel mit älterer Firmware und Loader blieb das
      upgedatete Kabel mit "ChkUpd V1.50" stehen. Es war nur mit einem Manager 
      der Version 1.46 oder älter ansprechbar und updatebar.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.47
Datum  : 08.04.2003
==============================================================================

  1.) Beim Update über USB wurde am Ende die übertragene Versionsnummer nicht 
      mehr angezeigt.

  2.) Nach erfolgtem Update eines MPI/PPI-Kabels wurde anschließend die 
      Versionsnummer falsch angezeigt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.46
Datum  : 28.03.2003
==============================================================================

  1.) MPI-II-Kabel können jetzt ab der Version 1.25 über USB upgedatet werden.
      Dazu muß im Kabel mindestens die Version 1.25 enthalten sein, ansonsten
      muß bis zu dieser Version seriell upgedatetd werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.45
Datum  : 26.02.2003
==============================================================================

  1.) Während des Versionscheck war der Update-Button bereits aktiv geschaltet.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.44
Datum  : 21.02.2003
==============================================================================

  1.) Betriebsysteme MPI/PPI-Kabel V 1.99, MPI-II V 1.19 und MPI-Modem V1.21
      eingefügt.

  2.) Der Update eines MPI-Modem ist direkt angeschlossen sowie über 
      Telefonleitung möglich.
  
==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.43
Datum  : 10.12.2002
==============================================================================

  1.) Meldungstext in Menu Sprach-Auswahl geändert.

  2.) Betriebssystemauswahldialog gibt nun korrektes BS (MPI/PPI <=> MPI-II) vor.
  
  3.) Doppelklick auf Diskettensymbol während des Updates oder Versionscheck 
      verursachte einen Kommunikationsabbruch.

  4.) Die Auswahl des falschen BS wird vor dem Schreiben ins Kabel geprüft und 
      gegebenenfalls daraufhin gewiesen.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.42
Datum  : 04.12.2002
==============================================================================

  1.) Hilfetext im Sprach-Auswahl-Dialog über das Updaten geändert.

  2.) Neues BS für MPI/PPI-Kabel sowie MPI-II eingefügt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.41
Datum  : 28.10.2002
==============================================================================

  1.) Neue Loaderstruktur des MPI-II-Kabels integriert. Es wird jetzt beim 
      Übertragen der Firmware in das MPI-II-Kabel die Baudrate geprüft und 
      gegebenenfalls um eine Stufe abgesenkt. Dadurch ist jetzt eine Schnellere
      und Sichere Firmware-Übertragung beim MPI-II-Kabel möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.40
Datum  : 05.06.2002
==============================================================================

  1.) Zugriffsschutz ist für Tele-Service-Software V3.0 und V5.0 unterschiedlich
      in der Codierung. Deshalb wurde eine Abfrage nach der Version eingefügt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.39
Datum  : 23.05.2002
==============================================================================

  1.) In der Sprachauswahl Versionsnummer ab der PPI-Update funktioniert eingefügt

  2.) Meldung "Achtung: Update läuft - Kabel nicht ausstecken !" 
      wird nun rot dargestellt während Update läuft

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.38
Datum  : 21.05.2002
==============================================================================

  1.) Sprachauswahl Textänderung "S7-200/300/400"

  2.) Adressbitmap wieder als separate Datei

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.37
Datum  : 07.05.2002
==============================================================================

  1.) In der Sprachauswahl wurde der Text geändert, der den Kabelupdate im
      PPI-Modus (Keine SPS angeschlossen, nur Spannungsadapter) beschreibt

  2.) Beim PPI-Update wurde nach erfolgtem Update eine falsche Versionsnummer
      zurück gemeldet. Dadurch war der PPI-Boot-Modus nicht mehr deaktivierbar.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.36
Datum  : 14.03.2002
==============================================================================

  1.) Neues BS V1.84 für MPI-Kabel wegen Vipa-CPU's

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.35
Datum  : 09.03.2002
==============================================================================

  1.) Update der MPI-II Kabel nun auch möglich mit MPI-Kabelmanager

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.34
Datum  : 21.02.2002
==============================================================================

  1.) versehentlich falsche HomePage-Adresse in der Hilfe eingetragen

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.33
Datum  : 19.02.2002
==============================================================================

  1.) Hilfe nun wieder direkt aufrufbar aus der Applikation heraus

  2.) Abbruch-Button bei Versionscheck eingefügt, Meldung wenn abgebrochen.

  3.) Anzeige unterhalb des Kabel-Bildes wenn Kabel erkannt wurde oder
      wenn Kabel nicht mehr gezogen werden darf.

  4.) Hilfethema 115200 Baud ist nun anwählbar.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.32
Datum  : 08.12.2001
==============================================================================

  1.) neues BS V1.82 für MPI-Kabelmanager eingefügt

  2.) Bei Verwendung eines RS232-an-USB Konverters funktionierte Versionscheck 
      teilweise, Update war nicht möglich. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.31
Datum  : 19.11.2001
==============================================================================

  1.) Sowohl in Tuning als auch in Teleservice wird nun erst nach Benutzereingabe
      auf das MPI-Kabel zugegriffen

  2.) Abbruch in Auswahlmaske "Direkt" oder "TELE-NETWORK" eingefügt

  3.) Abbruch während MPI-Kabel suchen per "ESC" Taste eingefügt

  4.) Schnellerer Zugriff auf MPI-Kabel (Achtung: wenn Kabel vcr 1.77 upgedatet 
      werden sollen in Schnittstelle Checkbox "Kabel 1.77ff" entfernen!)

  5.) Wenn MPI-Kabelupdate fehlschlägt und auf Display "Load1.50" steht dann
      CheckBox "Loader 1.50" anwählen.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.30
Datum  : 25.09.2001
==============================================================================

  1.) Einstellungsmöglichkeit für NUR-PPI-Modus eingefügt

  2.) Möglichkeit ein nur-PPI-Kabel wieder zurückzustellen eingefügt.

  3.) neues Betriebssystem V1.81

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.29
Datum  : 13.08.2001
==============================================================================

  1.) Hilfe deutsch/english die Beschreibung wie 155200Baud mit S7 Original 
      zusammenläuft eingefügt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.28
Datum  : 02.07.2001
==============================================================================

  1.) neues Betriebssystem V1.79 (Teleservice)

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.27
Datum  : 20.06.2001
==============================================================================

  1.) Bei der Auswahl der seriellen Schnittstelle wird gleich gefragt ob direkt 
      oder Tele. Dies wurde behoben.

  2.) Versionsnummer ist keine Editbox mehr

  3.) Bei der Anwahl vom Reiter "TeleService" paßiert auf dem Bildschirm nix. Kunde meint 
      dann das Programm abgestürzt ist. Es werden jetzt Meldungen angezeigt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.26
Datum  : 20.06.2001
==============================================================================

  1.) Schließen der seriellen Schnittstelle wurde nicht immer ausgeführt.

  2.) Versionscheck war grau, obwohl per Schnittstelle/Suchen das Kabel gefunden wurde.
      Dies wurde behoben.

  3.) Beim Übertragen des Betriebssystems (ab V1.72) wird nun im korrekten 
      Balken angezeigt und nur einmal durchlaufen.

  4.) MPI-Kabel mit der V1.70 konnten nicht immer upgedatet werden. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.25
Datum  : 06.06.2001
==============================================================================

  1.) Neues Betriebssystem V1.78 eingefügt.

  2.) Löschen der seriellen Schnittstelle bei der Initialisierung eingefügt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.24
Datum  : 30.05.2001
==============================================================================

  1.) Beim ersten Schnittstellenzugriff wird der Kunde jetzt gefragt ob er 
      das Kabel direkt oder ueber ein TELE-Network angeschloßen hat.

  2.) Schnellerer Update wenn Direkt und Kabel mit Version > 1.75

  3.) Neues Betriebssystem V1.77 eingefügt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.23
Datum  : 28.05.2001
==============================================================================

  1.) Button "Direkt" eingefuegt. Wenn Update über Tele-Network dann kann mit 
      diesem Schalter auf größere Timeoutzeiten umgestellt werden.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.22
Datum  : 24.05.2001
==============================================================================

  1.) Der Button Werkseinstellungen beschreibt nun auch bisher nicht benötigten
      Speicherplatz für spätere Einstellungsmöglichkeiten.

  2.) Update von V1.75 nicht immer möglich, zu schnelle Übertragung. Dies wurde behoben.

  3.) Neues BS V1.76

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.21
Datum  : 22.05.2001
==============================================================================

  1.) Werkseinstellungen sind nun per Button und sicherheitsabfrage möglich.

  2.) Absturz wenn neu Installiert in RS232DLL.DLL (es fehlte die Einstellungen 
      in der INI-Datei)

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.20
Datum  : 20.05.2001
==============================================================================

  1.) Abbrüche beim Updaten wurden behoben.

  2.) Neues BS 1.75

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.19
Datum  : 08.05.2001
==============================================================================

  1.) Multiupdate verbessert, zurückdatieren wieder ermöglicht.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.18
Datum  : 10.04.2001
==============================================================================

  1.) Update von alten zu neuen Softwarestruktur implementiert

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.17
Datum  : 19.03.2001
==============================================================================

  1.) Fehler "falsches Zeichen von COM" wenn MPI-Kabel mit V1.70ff mit V1.70
      Upzudaten versucht wurde. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.16
Datum  : 17.03.2001
==============================================================================

  1.) Update von neuen MPI-Kabel mit V1.68 implementiert

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.15
Datum  : 23.02.2001
==============================================================================

  1.) Versionscheck bei neueren Kabeln (nach V1.65) und einer S7-200 oder 
      Netzadapter funktioniere nicht mehr. Dies wurdee behoben.

  2.) Ab sofort werden die Betriebssysteme nicht mehr "MPIV???.BIN" sondern
      "MPIV???.UPD" benannt.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.14
Datum  : 16.02.2001
==============================================================================

  1.) Updateproblem bei V1.13 behoben

  2.) 2MBFlash Update eingefuegt

  3.) Bootoption bei Tuning-Parameter eingefuegt

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.13
Datum  : 15.01.2001
==============================================================================

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.12
Datum  : 15.01.2001
==============================================================================

  1.) Versionsnummern wurde ab V1.64 vom MPI-Kabel falsch angezeigt

  2.) MultiUpdate geändert

!!! ACHTUNG: Das MPI-Kabel Betriebssystem ab V1.64 und folgende können NUR MIT DEM 
             MPI-Kabelmanager ab V1.11 und folgende Übertragen werden !!!

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.11
Datum  : 10.01.2001
==============================================================================

  1.) Update neues Betriebssystem V1.64 geändert

  2.) MultiUpdate geändert

!!! ACHTUNG: Das MPI-Kabel Betriebssystem ab V1.64 und folgende können NUR MIT DEM 
             MPI-Kabelmanager ab V1.11 und folgende Übertragen werden !!!

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.10
Datum  : 31.10.2000
==============================================================================

  1.) MPI-Kabel-Betriebssysteme werden nun aus dem Unterverzeichnis BS geladen

  2.) Versionsdokumentationen für Betriebssystem und Applikation ist nun direkt 
      aus dem Mpi-Kabelmanager heraus anzeigbar.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.09
Datum  : 25.09.2000
==============================================================================

  1.) Schnittstellen Suchen, Versionscheck und MPI-Kabelupdate auch mit einer 
      S7-200 nun möglich.

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.08
Datum  : 11.07.2000
==============================================================================

  1.) HMI-Version eingefügt

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.07
Datum  : 18.05.2000
==============================================================================

  1.) Minutenanzeige bei Multiupdate, Fehler 0002 von SPS bis zu 2xignorieren
      Fehler farblich markieren

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.06
Datum  : 10.05.2000
==============================================================================

  1.) Hilfe/Über eingefügt

  2.) TS-Adapter Funktionen erweitert

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.05
Datum  : 25.04.2000
==============================================================================

  1.) TS-Adapter an/ausschalten, Update unter Win95/98 (Baudratenumstellung dauert sehr lang)

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.04
Datum  : 14.04.2000
==============================================================================

  1.) Schnittstellenzugriff weg wenn 2xUpdate gemacht wurde

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.03
Datum  : 25.03.2000
==============================================================================

  1.) Gesammtcompiler, bei Release fehlt Routine S7GetFlags()

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.02
Datum  : 14.02.2000
==============================================================================

  1.) TS-Adapterfunktionalitaet, Parametrisierung

  2.) Deutsch/Englische Sprachen, Sprachumschaltung

  3.) Sanduhr bei Zeitkritischen Bereichen

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.01
Datum  : 19.01.2000
==============================================================================

  1.) Hilfe überarbeitet, Update auf english

==============================================================================
Produkt: MPI-Kabelmanager
Version:  1.00
Datum  : __.__.____
==============================================================================

  1.) erste Version

==============================================================================
