==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  6.00
Datum  : 09.05.2022
==============================================================================

 1.) Buchhalter-Dialog ist nun generell auch per Mausrad scrollbar

 2.) AG-Abzug vieler Bausteine oder Speichern eines sehr großen Projektes führte
     zur Windows-Meldung "Anwendung reagiert nicht mehr"

 3.) Fehlermeldung bei Status Variablen bzgl. zu vielen EInträgen wurde überarbeitet.

 4.) Unterstützung aller CALL-Anweisungen, auch bei englischer Mnemonik

 5.) Verwendung von "beliebigen Operanden" und "Konstanten" als Parameter bei 
     FC-CALLs nun möglich

 6.) Darstellung von DB-Operanden werden nun bündig ausgerichtet

 7.) Fehlerhafte Darstellung von Anfangswerten von Wörtern in DBs korrigiert

 8.) UC/CC-Anweisungen manchmal falsch übersetzt

 9.) FB-CALLs mit DB-Operanden als Parameter wurden nicht korrekt übernommen

10.) Bausteine mit FB-/FC-Aufrufen wurden nicht korrekt übersetzt

11.) Zugriffe auf Parameter in einem FB wurden falsch übersetzt

12.) Adressen von REAL-/TIME-/TOD-Variablen wurde falsch berechnet

13.) Speichern von Bausteinen mit enthaltenen Parameter zeigten nach erneutem
     Öffnen falsche Adressen der Parameter an

14.) 

15.) List of blocks-dialog is now generally scrollable with the mouse-wheel

16.) PLC-download of many blocks or saving a very large project led to the 
     Windows message "Application no longer responding"

17.) Error-message for status-variables regarding too many entries has been 
     revised.

18.) Support for all CALL-statements, even with English mnemonics

19.) "Any operands" and "constants" can now be used as parameters for FC-CALLs

20.) Representation of DB operands are now aligned

21.) Incorrect display of initial values of words in DBs corrected

22.) UC/CC-instructions sometimes incorrectly translated

23.) FB-CALLs with DB-operands as parameters were not correctly accepted

24.) Blocks with FB/FC-calls were not correctly compiled

25.) Access to parameters in an FB was translated incorrectly

26.) Addresses of REAL/TIME/TOD-variables were incorrectly calculated

27.) Saving blocks with contained parameters showed wrong addresses of the 
     parameters after reopening

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  5.19
Datum  : 29.03.2021
==============================================================================

 1.) Problem beim Beenden von Status-Variable bei S5-F-CPUs behoben

 2.)

 3.) Problem exiting status-tags on S5-F-PLCs has been resolved

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  5.18
Datum  : 08.03.2019
==============================================================================

  1.) KOP-Klammerfehler behoben

  2.) Anzeige Status-Baustein bei Steuerung in Stop überarbeitet

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  5.17
Datum  : 19.12.2014
==============================================================================

  1.) Interne Testversion

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  5.16
Datum  : 08.09.2014
==============================================================================

  1.) Hinweis bei Deinstallation bzgl. Löschen eingefügt.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  5.15
Datum  : 28.08.2014
==============================================================================

  1.) Install-Shield bzgl. Lizenzfile korrigiert

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  5.14
Datum  : 12.08.2014
==============================================================================

  1.) Neuer Install-Shield integriert.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  5.13
Datum  : 02.06.2014
==============================================================================

  1.) Hilfe-Funktion war ohne Funktion, überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  5.12
Datum  : 16.04.2014
==============================================================================

  1.) Install-Shield überarbeitet

  2.) Bei aktiver Referenzdatei wurde der Buchhalter beim Öffnen nicht mit den
      Symboliknamen aktualisiert.

  3.) Meldung "Anweisung wird nicht bearbeitet" bei Baustein-Status überarbeitet.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  5.11
Datum  : 16.08.2012
==============================================================================

  1.) Unterstützung für serielle Anschlüsse > COM16 integriert

  2.) Bei Wechsel zur FUP/KOP-Anzeige während laufendem Status Baustein konnte
      anschließend der Status nicht mehr gestoppt werden.

  3.) Konfigurationsfiles werden jetzt nicht mehr im Windows-Ordner abgelegt,
      sondern in "%APPDATA%\PG2000".

  4.) Absturz des Schnittstellendialog => Suche nach Lan-Teilnehmer ohne 
      eingetragene Netzwerkkarte behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  5.10
Datum  : 29.10.2009
==============================================================================

  1.) Lizenzabfrage S5-EMU korrigiert

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  5.09
Datum  : 07.09.2009
==============================================================================

  1.) %L+Falsche Adressberechnung von Parameter in S7-FBs behoben%L-

  2.) %L+Übertragen größerer Bausteine direkt (ohne PLCVCom) über S5-LAN++ korrigiert%L-

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  5.08
Datum  : 05.03.2009
==============================================================================

  1.) %L+TS-Option: Kommunikation mit Tele-Service-II-Adapter von Siemens%L- 
      funktionierte nicht.

  2.) %L+Der Step7-Zugriff auf eine Stationsnummer die nicht im Bus existierte%L-, 
      führte zu einer Endlos-Schleife.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  5.07
Datum  : 06.02.2009
==============================================================================

  1.) %L+KOP%L-: Umsetzproblem wenn Oder-Glieder geklammert werden müßen, behoben.

  2.) Sprachauswahl geändert, Sprache wird nun in ausgewählter Sprache angezeigt.

  3.) Suchen eines S5LAN funktionierte nicht, wenn OpenVPN installiert oder 
      eine 2. Netzwerkkarte vorhanden war.

  4.) Schnittstellenparameter werden nun komplett/korrekt angezeigt.

  5.) Absturz der PG-2000-Software abgefangen, wenn man Datei/Öffnen/TeleService 
      ausführt und kein Modem installiert hat.

  6.) Zugriff über TeleService auf ein TS-Adapter/TS/MPIModem führte manchmal 
      zu Abbrüchen.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  5.06
Datum  : 10.12.2008
==============================================================================

  1.) Programmabsturz bei Ausdruck der Vergleichsübersicht bei langen Pfadnamen
      behoben.

  2.) Kommunikation mit einer S7-SPS über ein Helmholz Kabel SSW7 V3.25 war 
      nicht möglich.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  5.05
Datum  : 12.09.2008
==============================================================================

  1.) Eine S5D Datei die mit S5 V7.2 erstellt wurde konnte nicht geladen werden

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  5.04
Datum  : 23.07.2008
==============================================================================

  1.) Steuern Ausgänge bei S5 funktionierte nur einmalig, danach keine Wertänderung 
      außer das Fenster wurde geschloßen und neu geöffnet.

  2.) Einzelne Timer mit nicht beschalteten Eingängen/Ausgang wurden bei Umschalten
      von AWL <-> FUP/KOP nicht korrekt umgesetzt.

  3.) Entpacker "UNARJ.EXE" eingefügt.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  5.03
Datum  : 20.05.2008
==============================================================================

  1.) Datenlogger,S7, KG(Realzahl) wurden nicht korrekt im Linienschreiber angezeigt,
      in der Datei und am Drucker war es korrekt.

  2.) In der Querverweisliste bei S5 von einem Programm für die AG155U wurden
      die Befehle MBR, LDI, TDI, ADD fälschlicherweise eingetragen.

  3.) S7-Programmierung: Es wurde die Sortierreihenfolge in der Symbolikdatei
      korrigiert.

  4.) Datenlogger: Wenn in die Status-Variablen-Tabelle neue Werte eingetragen
      wurden, passte die bestehende Konfiguration nicht mehr zur Tabelle. Nun
      wird die Konfiguration erst zum Start der Aufzeichnung aufgerufen.

  5.) Bei PAP und FB-Aufrufe wurden die Parameter selbst als Aufrufe angezeigt,
      obwohl es Parameter sind und keine Bausteinnamen.

  6.) Programmierung FUP: Vergleicher an einem S/R (jeweils am S und R) führte 
      dazu das nur ein Vergleicher dargestellt wurde (S,R fehlte). 

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  5.02
Datum  : 11.02.2008
==============================================================================

  1.) Die Lizenz DBBackup wurde nicht korrekt bei "Hilfe => Über" angezeigt.

  2.) Kommentardatenbausteine bei der S7-Programmierung ohne Inhalt führten 
      teilweise zu abnormalen Beendigungen des Programms.

  3.) Aufrufe von S7-FB mit Parameter mit FB-Nummer > 255 wurden falsch umgesetzt.

  4.) Die Hilfe wurde korrigiert und überarbeitet.

  5.) Der Anwender bekommt beim Archivieren von nicht siemens-konformen S5D-Dateien
      einen Hinweis.

  6.) Beim Archivieren werden jetzt Fehlermeldungen ausgegeben.

  7.) S5-Programmierung, Status Variable bei einer Sinumerik 810: Es wurden
      Datenbaustein/Datenworte falsch angefragt, deshalb traten immer Fehlermeldungen 
      auf.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  5.01
Datum  : 03.01.2008
==============================================================================

  1.) Die Ausgabe des Speicherausbaus bei S5-SPS-Steuerungen funktionierte seit
      V4.96 nicht mehr.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  5.00
Datum  : 28.11.2007
==============================================================================

  1.) In der KOP-Programmierung (Sprache Deutsch) wurde "A DB <NR>" nicht 
      korrekt umgesetzt.

  2.) In der FUP/KOP-Programmierung (Sprache Englisch) wurden Merkerbytes falsch
      angezeigt. Die anschließende Parameterprüfung erkannte diese als fehlerhaft 
      und schaltete die Bildschirmausgabe auf AWL um.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.99
Datum  : 19.11.2007
==============================================================================

  1.) Unbekannte Operationscodes (Befehle) können jetzt nach Rückfrage gelöscht 
      werden.

  2.) Die Befehle "SPA/SPB OB/PB/SB" wurden nicht mehr in FUP/KOP umgesetzt.

  3.) Der Schnittstellendialog in englischer Sprache war nicht mehr aufrufbar.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.98
Datum  : 22.10.2007
==============================================================================

  1.) Beim Speichern eines S7-Projektes mit aktiver Symbolik stürzte die Software
      ab.

  2.) S7-Programmierung: Bei FB-Aufrufen mit DB wurden die Parameter nicht angezeigt.

  3.) Die Einstellungen der Schnittstelle kann nun Programmdateiweise in einer
      INI-Datei mit abgespeichert werden. Eine Zusammenfassung der Einstellung
      kann optional angezeigt werden. 

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.97
Datum  : 18.09.2007
==============================================================================

  1.) Nach einem Ausführen von "Steuern Variable" waren anschließend kein Stop
      und weitere AG-Zugriffe möglich.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.96
Datum  : 17.09.2007
==============================================================================

  1.) In den Einstellungen ist es jetzt einstellbar, ob mit der <ENTER>-Taste
      an der aktuellen Cursor-Position eine nachfolgende Leerzeile eingefügt 
      wird. Ansonsten wird nur ein Zeilenwechsel durchgeführt.

  2.) S5-Projektdateien: Beim neuen Format PX.INI wurde der Namen der Step5-Datei,
      der Pfaddatei und der Symbolikdatei nicht korrekt gelesen.

  3.) S7-Programmierung: "CALL FC"-Aufrufe mit Parametern wurden im Status Baustein
      nicht angezeigt. PG-2000 blieb dann durch diese Blockade stehen.

  4.) Das Sperren einer Zeile in der S7-Programmierung mittels einem Kommentar 
      funktionierte nicht korrekt.

  5.) Während dem Lesen des SPS-Buchhalters konnten weitere AG-Funktionen aufgerufen
      und dadurch traten Kommunikationsfehler und Abbrüche auf.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.95
Datum  : 15.08.2007
==============================================================================

  1.) Trat beim Lesen des Buchhalters ein Fehler auf, so wurde manchmal keine
      Fehlermeldung erzeugt und kein Buchhalter angezeigt.

  2.) Es wurde bei der Suche nach möglichen verfügbaren S5-LAN-Modulen eine
      falsche Netzwerk-Karte angezeigt. Da diese Information nicht benötigt 
      wird, wurde sie entfernt.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.94
Datum  : 30.07.2007
==============================================================================

  1.) S7-Programmierung: Status Baustein von zusammengesetzten Befehlen wie
      z. Bsp.: "L DB15.DBW10" wurde nicht korrekt angefordert.

  2.) S7-Programmierung: "Referenzdatei wählen" ist nicht möglich.

  3.) S7-Programmierung: Symbolik für OB's, UDT's und VAT's wurden als fehlerhaft
      angesehen. Das Einfügen per Copy/Paste löschte sämtliche sich dahinter 
      befindlichen Einträge.

  4.) S7-Programmierung: Das Speichern von Symboliken mit mehr als 1000 Einträgen
      dauerte sehr lange.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.93
Datum  : 23.05.2007
==============================================================================

  1.) Bei Zähler als Parameter wurde eine falsche Größe verwendet.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.92
Datum  : 23.05.2007
==============================================================================

  1.) S5-Programmierung: Bei Datenbit-Operanden wurde in FUP/KOP das Netzwerk 
      nicht umgesetzt.

  2.) S7-Programmierung: Bei dem Parametertyp SFB und FB fehlte in der 
      Deklarationszeile die SFB/FB-Nummer. Des weiteren wurde beim Aufruf der
      Parametername nicht umgesetzt.

  3.) S7-Programmierung: Bei Timer/Zähler als Parameter in einem SFB/FB-Aufruf
      wurde nur die Nummer ohne Bezeichnung (T oder C) ausgegeben.

  4.) S7-Programmierung: Bei "L DIW[AR2,P# x.y]" wurde der Parametername
      "L #Parametername" nicht eingefügt.

  5.) S7-Programmierung: Die Aufrufparameter bei IN/OUT/INOUT wurden nicht korrekt
      gehandhabt.

  6.) S7-Programmierung: Deklarierte Timer/Zähler als IN/IN_OUT-Parameter und 
      einem Zugriff per "<Opd> #Parameter" wurden falsch behandelt.

  7.) Hinweis für S7-Programmierung: (zusammengesetzte) Datentypen wie z. Bsp.
      Date_Time, die als Parameter in einer Funktion deklariert sind, können 
      in "Teilen" bearbeitet werden [1.Doppelwort=Jahr/Monat/Tag, 2.Doppelwort 
      Stunden/Minuten], wenn direkt auf den Lokaldatenbereich zugegriffen wird.
      In PG2000 wird der Zugriff auf die Anfangsadresse des Parameters mit dem 
      Parameternamen versehen, bei Siemens-Step7 wird dies nicht angezeigt.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.91
Datum  : 15.05.2007
==============================================================================

  1.) S7-Programmierung: FB/FC-Aufrufe als Parameter implementiert.

  2.) S7-Programmierung: Parameternamen implementiert und die Suche nach den
      Parameternamen korrigiert.

  3.) S7-Programmierung: Bei zusammengesetzten Parametern aus 
      IN/INOUT/OUT-Parameter wird jetzt ein DB-Zeiger verwendet (FC/SFC Aufruf).

  4.) S7-Programmierung: Datentypen SFB/FB implementiert.

  5.) S7-Programmierung: "LAR1/2 P#L x.y"; einfügen der Parameter sofern möglich 
      implementiert.

  6.) S7-Programmierung: Der Datentyp ANY hatte eine falsche Größe.

  7.) S7-Programmierung: Neue FB/SFB/FC/SFC-Aufruftype (0Eh/10h) implementiert.

  8.) S7-Programmierung: Die gefundenen Parameterzeilen (im MC7-Code, vor/nach 
      einem Aufruf) werden nun aufsteigend sortiert, sowie doppelte Einträge 
      entfernt. 

  9.) S7-Programmierung: Parametertyp DEKL_RETURN wurde kein/falscher Name 
      angezeigt.

  10.) S7-Programmierung: Bei SFC/SFB-Aufrufen fehlten die Parameternamen.

  11.) S7-Programmierung: Bei FB/SFB/FC/SFC-Aufruftype (09) fehlte die DB-Angabe.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.90
Datum  : 07.05.2007
==============================================================================

  1.) In der Step7-Programmierung wurden Parameternamen falsch eingefügt.

  2.) PG-2000 stürzte in der S5-FUP-Programmierung beim Speichern ab, wenn ein 
      Zwischenmerker an einem komplexeren Symbol (ZR) am Setzeingang platziert
      wurde.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.89
Datum  : 29.03.2007
==============================================================================

  1.) Das Speichern von Bausteinen mit definierten Sprungmarken wurde nicht immer
      ausgeführt. Teilweise wurde die Sprung-Zieladresse nicht gefunden und deshalb
      wurde diese Meldung erzeugt.

  2.) Das Öffnen eines S7-Projektes mit Caustein-Container, die keiner CPU zugeordnet
      sind, wurde mit der Fehlermeldung "Fehler beim Öffnen der Datei <Dateiname>"
      abgebrochen.

  3.) Das Erstellen der Querverweis-Liste über ein S7-Projekt dauerte zu lange, 
      man hatte als Anwender bereits das Gefühl, daß die Software abgestürzt sei.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.88
Datum  : 27.02.2007
==============================================================================

  1.) Bei aktivierter DB-Backup-Option wird sofort bei Programmstart versucht, 
      die projektierte SPS-Steuerung auszulesen und abzuspeichern. Dabei waren
      weitere ONLINE-Funktionen nicht möglich.
      Diese Funktion kann durch den Kommandozeilenparameter "-c" abgeschaltet
      werden.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.87
Datum  : 05.02.2007
==============================================================================

  1.) Im Buchhalter wurde irrtümlich bei einem FB100x (z. Bsp. FB1005) der 
      zugehörige Name noch dazu gesetzt "FC1005AGSEND".

  2.) Bausteinaufrufe "UC FB" oder "UC SFC" wurden falsch bearbeitet.

  3.) Beim Adress-Registerbefehl "+AR2 P#xxxx.y" wurde der Operandenbereich 
      zu klein und somit falsch verwendet.

  4.) Floatzahlen (KG) wurden beim Datenlogger bei S7 nicht korrekt in der
      Datei abgespeichert.

  5.) Bei Kommunikation mit einer AG155U (20bit-CPU) wurde beim Lesen der
      Speicher im PC überschrieben, dadurch stürzte PG-2000 komplett ab.

  6.) Lizenzierung des S5-Emulator für Vollversion, Rückmeldungen in D und E
      integriert. Die Spracheinstellung im Emulator erfolgt nur aus dem
      S5-Emulator-Bedienprogramm.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.86
Datum  : 23.01.2007
==============================================================================

  1.) beim Start des Datenloggers wird das Anzeigefenster automatisch beim 
      Start maximiert.

  2.) Kommunikationsprobleme mit der Sinumerik 840C behoben.

  3.) Die Meldung bei AG-RUN bzgl. Neustart oder Wiederanlauf abgeändert.

  4.) Rückmeldungen der S5-Steuerungen werder näher ausgewertet und entsprechend
      dem Anwender weitergegeben.

  5.) Absturz im DB-Editor behoben. Es wurde die maximale bausteinlänge nicht 
      überwacht.

  6.) SteuernVariable, beim Laden aus Datei werden nun alle Werte als geändert 
      markiert und dadurch dann beim Übertragen in die SPS alle Werte gesendet.

  7.) Kommunikation mit AG150S funktionierte nicht korrekt.

  8.) Meldung "Datei konnte nicht geöffnet werden %1" wurde korrigiert.

  9.) Fehler beim Öffnen von S7-Projekten behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.85
Datum  : 02.01.2007
==============================================================================

  1.) Beim Druck des Schriftfußes mit eingeschaltetem Grafikrand wurde die
      unterste Grafikrandzeile nicht korrekt ausgegeben.

  2.) Option "Datenlogger": Trennstriche in Laufrichtung der Zeit-Achse können
      nun "fixiert" oder "mitlaufend" dargestellt werden. Defaulteinstellung
      ist "fixiert".

  3.) Option "Datenlogger": Konfiguration der Grafikeinstellungen wurde die
      Obergrenze der letzten 4 Einträge (17-20) in die Untergrenze eingetragen.

  4.) Option "Datenlogger": Ausgabe der Daten in Datei oder Drucker. Wenn das
      spezifizierte Ausgabegerät nicht geöffnet werden kann wird dies bis zu 10 
      Meßpunkte weiter versucht und dann dem Anwender über eine Meldung auf dem
      Bildschirm angezeigt. Die Aufzeichnung wird dann gestoppt. Konnte innerhalb
      der 10 Wiederholungen geschrieben werden wird eine Informationszeile mit
      der Anzahl der Wiederholungen geschrieben.

  5.) Option "Datenlogger": Vorbelegung der Grafikeinstellungsseite für "UG"
      und "OG" bei Datentyp "KF" wurde auf -32767 und +32767 gesetzt.

  6.) Kommunikation mit einer Sinumerik 840C brachte bei jedem Zugriff 2 
      Fehlermeldungen auf dem Bildschirm. Die eigentliche Aktion wurde aber
      dennoch durchgeführt.

  7.) Aufrufe von FCs mit Parametern im Step7-AWL-Editor führte zu der 
      Meldung "unbekannter Code in Anweisungsliste". 

  8.) Bei der Bestätigung des S5-V5-Bedienungsfensters beim ersten Start nach
      der Installation (also noch keine PG-2000.INI vorhanden) wurde eine 
      Fehlermeldung "invalid filename" ausgegeben.

  9.) Teilweise war eine Kommunikation mit einer S7-Steuerung möglich. Ursache
      war eine falsch benannte DLL.

  10.) Beim Speichern eines S7-Projektes wurden die SDBs im Projekt verdoppelt.
       Dies führte bei öfterem Speichern zu Programmabstürzen.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.84
Datum  : 27.11.2006
==============================================================================

  1.) SpecialEdition: Es waren 2 Standard-Button im Pineingabedialog vorhanden.
      Tabulator-Reihenfolge angepaßt.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.83
Datum  : 27.11.2006
==============================================================================

  1.) S5-Programmierung: Das Lesen von Symbolikdateien funktionierte nicht 
      immer. Ursache hierfür war eine falsche Interpretation der letzten Zeile.

  2.) SpecialEdition: Es fehlte der "Beenden"-Button bei der Pineingabe.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.82
Datum  : 31.10.2006
==============================================================================

  1.) Bei Zugriff auf eine S7-Steuerung mit der Version V4.81 wurde zuerst immer
      2 Fehlermeldungen ausgegeben, bevor der SPS-Zugriff stattfand.

  2.) Das Löschen eines Blocks am Bausteinende im Editor löschte auch die
      Bausteinende-Kennung "BE" mit.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.81
Datum  : 26.10.2006
==============================================================================

  1.) Die Darstellung von AG-INFO ist jetzt besser lesbar.

  2.) Möglichkeit der Aufzeichnung der Kommunikation bei eventuellen Problemen
      überarbeitet.

  3.) Probleme beim Übertragen von größeren Bausteinen in eine VIPA-S5-Steuerung.
      Die Bausteine konnten nicht übertragen werden. Die Programmier-Software
      erkennt jetzt diese Steuerungen automatisch und paßt sich an.

  4.) Bildbausteine wurden teilweise abgeschnitten. 

  5.) In der Option "Datenlogger" wurden die Buttons (Bedienknöpfe) für Start/Stop
      visuell nicht korrekt angezeigt.

  6.) Das Öffnen eines Bausteins aus dem Buchhalter AG während eines aktiven
      Status Baustein/Variable konnte zum Kommunikationsabbruch führen. Jetzt
      bekommt der Anwender den Hinweiß, daß momentan noch eine Kommunikation
      aktiv ist und erst diese Beendet werden muß.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.80
Datum  : 05.10.2006
==============================================================================

  1.) Step5 original Projektdateien lesen und verwenden implementiert.

  2.) Probleme beim Erzeugen von neuen Bildbausteinen behoben.

  3.) AG-Abzug einer S7-SPS konnte mit Step7 V5.4 SP1 nicht mehr gelesen werden.

  4.) Absturz bei eingeschalteter Symbolik und laden eines S7-Projektes ohne
      Symbolik behoben.

  5.) Status Baustein an AG115U CPU944 mit gemischten Ein/Ausgabeparametern zeigte
      nur einen Teil der Parameter an.

  6.) Fahren mit dem Cursor während laufendem Status Baustein über eine Netzwerkgrenze
      hinweg löschte die Anzeige im AWL-Code oberhalb dieser Zeile.

  7.) RAMtoROM funktionierte nicht bei allen S7-SPS-Steuerungen.

  8.) Meldungen an den Anwender wurden überarbeitet, teilweise wurden "%u/%i" als
      möglicher Fehlercode ausgegeben.

  9.) Status Baustein einer S5 AG115U mit PW oder PY als Parameter eines 
      FB-Aufrufes, wurde kein Status Baustein angezeigt.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.79
Datum  : 18.08.2006
==============================================================================

  1.) TCP/IP-Einstellung bei Optionen/Schnittstelle für S5 und S7 getrennt.

  2.) Rückwärtssuchen funktionierte nicht richtig.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.78
Datum  : 02.08.2006
==============================================================================

  1.) Im Schnittstellen-Dialog können nun die LAN-Produkte (S5-LAN, MPI-LAN 
      und S7-LAN)direkt ohne den virtuellen Com-Port PLCVCom eingestellt werden.
      Dazu muß die Checkbox TCP/IP aktiviert sein. Durch den Button "..." rechts
      neben dem Feld der IP-Adresse kann nach möglichen Teilnehmer gesucht werden.
      Diese werden dann mit Ihrem Namen angezeigt.

  2.) Teilweise kam bei einigen Fehlermeldungen "<Fehlertext> %u" anstatt der
      Fehlernummer.

  3.) Die Auswahl der Netzwerk-Karten wird nun durch den Karten_spezifischen
      Namen erleichert und nicht mehr durch die Angabe des symbolischen Links.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.77
Datum  : 11.07.2006
==============================================================================

  1.) Rückwärtssprünge auf unbenannte Labels wurden nicht korrekt dargestellt.

  2.) Ausdruck auf PDF-Konverter von eDocPrinter führte zu einer 
      abgeschnittenen 7. Zeile sowie fehlender 8. Zeile des Schriftfusses.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.76
Datum  : 22.06.2006
==============================================================================

  1.) Beim Öffnen eines S7-Projektes wurden bei der CPU-Auswahl teilweise
      die Steuerungen gemischt oder der Name nicht immer angezeigt. Es werden 
      nur noch SPS-Spezifische Bausteincontainer angezeigt. 

  2.) Es gibt jetzt einen weiteren Button "Baustein(e) übertragen in die AG" 
      in der Menuleiste. Somit kann jetzt direkt aus der Editierung eines
      Bausteins dieser in die angeschlossene SPS übertragen werden, es ist 
      aus dem Buchhalter heraus ebenfalls möglich.

  3.) Es wurde bei "AG Komplett Löschen" trotz des Status "AG ist in RUN" 
      anschließend der Buchhalter erneut gelesen.

  4.) Nach einem Übertragen von Baustein(e) in die AG/Datei wurde immer 
      anschließend der komplette Buchhalter eingelesen. Jetzt wird nur noch 
      bzgl. der aktualisierten Bausteine refreshed.

  5.) Das Übertragen eines geöffneten Bausteins in AG/Datei führte zu einer
      Endlosschleife.

  6.) Per Option unter "Konfiguration/Einstellungen" können nun die Dialoge 
      abgeschaltet werden, die erscheinen wenn ein Baustein übertragen werden 
      soll. "Immer übertragen" schaltet den Dialog "Baustein ist auf AG 
      schon vorhanden, wollen Sie wirklich übertragen" ab, "nie umbenennen" 
      schaltet den Dialog "Baustein umbenennen" ab.

  7.) Nach einem gestarteten Transfer von Bausteinen ein eine AG/Datei ohne 
      selektierten Baustein wurde der Buchhalter unötigerweise aktualisiert.

  8.) Nach dem Übertragen eines Bausteins wird jetzt in der Statuszeile eine
      Meldung "Baustein übertragen" angezeigt.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.75
Datum  : 02.06.2006
==============================================================================

  1.) In S7 wurden die Bausteinnamen im Buchhalter nicht angezeigt.

  2.) In S7 können jetzt S7-Bibliotheken geöffnet werden.

  3.) In der AWL-Editierung war seit V4.71 es nicht mehr möglich, per Button
      ein neues Netzwerk einzufügen.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.74
Datum  : 23.03.2006
==============================================================================

  1.) In der S7-Programmierung können nun die Aktualwerte eines OFFLINE-DBs 
      angezeigt werden.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.73
Datum  : 13.03.2006
==============================================================================

  1.) Beim Druck über "Baustein/Bausteinliste drucken" bei eingeschaltetem 
      Symbolikkommentar und vorhandener Symbolik wird nun der Symbolikkommentar
      ebenfalls mit ausgedruckt. Bisher wurde nur der Symbolikoperand gedruckt.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.72
Datum  : 10.03.2006
==============================================================================

  1.) Ein mit PG-2000 erstelltes S7-Projekt konnte mit der Step7 V5.3ff nicht
      mehr geöffnet werden. Man bekam nur einen leeren Baustein-Container.

  2.) Teilweise wurden Bausteine mit "Objekt wurde schon gelöscht" bezeichnet.

  3.) Die "Recent-File-List" zeigte teilweise die SPS als "AG" mehrfach an.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.71
Datum  : 26.01.2006
==============================================================================

  1.) Bei einer Passwortgeschützten S7-Steuerung kann nun das Passwort angegeben 
      werden.

  2.) Es wurden die Datentypen "Date", "String", "Struct", "Array" überarbeitet
      und teilweise neu eingefügt. Dies betrifft die S7-Programmierung.

  3.) Die Break-Erzeugung bei der S5-Pfadanwahl wurde verbessert.

  4.) S7-Kommentare wurden überarbeitet.

  5.) Jahreszahl bei Copyright und Versionsmeldung akzualisiert.

  6.) Special-Edition meldete beim Start,daß die Version zu alt ist.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.69
Datum  : 31.10.2005
==============================================================================

  1.) Ein Zugriff auf eine S7 über LAN oder USB führte zum Kommunikationsabbruch.
      Das Problem trat mit der V4.66 zum ersten Mal auf.

  2.) Status Variable funktionierte nicht mit Schraml-SPS-Steuerungen.

  3.) KOP-Programmierung: Verknüpfung mit 2 4-fach-UND-Gatter nach oder Klammer
      um Erstabfrage führte zu Klammerebenenfehler beim Umsetzen.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.68
Datum  : 27.10.2005
==============================================================================

  1.) Der Import der Symbolik in ein S7-Projekt führte zum Absturz der Software.

  2.) S7: unbekannte Befehle LAR1/LAR2/P#E/A/M/DBX/DIX/L x.y eingefügt.

  3.) Beim Ausdruck des Schriftfuß in AWL wurde ab der 2. Seite falsch gedruckt.

  4.) Das Löschen des letzten Netzwerkes in AWL über die Buttonleiste lies 
      immer ein "***" stehen. Beim Löschen dieser Zeile stürzte die Software ab.

  5.) Deutsche Menuführung: Tasten-Short-Cut ALT-D(atei)-F (Öffnen) 
      funktionierte nicht mehr.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.67
Datum  : 04.10.2005
==============================================================================

  1.) KOP/FUP: Eine Erweiterung eines Symbolischen Operanten mit identischem 
      ersten Teil wurde nicht erkannt und somit nicht gespeichert.

  2.) KOP/FUP: Bei Eingabe von zuviel Daten in Symbolischer Operand und 
      Symbolikkommentar wurde der Speicher überschrieben und PG-2000 beendete
      sich abnormal.

  3.) KOP/FUP: Ansicht/ZOOM bei Eingabe von zuvielen Zeichen war der Faktor nicht
      mehr änderbar.

  4.) Absturz bei Eingabe des Passwortes mit zu vielen Zeichen wurde behoben.

  5.) Die Eingabe von Pfadangaben wurde nicht auf die korrekte und maximale Länge
      geprüft.

  6.) Kommunikation mit einer S7 unter Win 98 und Me war nicht mehr möglich.

  7.) KOP/FUP: Schriftfuß wurde noch am unteren Rand abgeschnitten.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.66
Datum  : 22.09.2005
==============================================================================

  1.) Schriftfuß 132 Zeichen, unterer Rand fehlte, auf der rechten Seite fehlte
      die Blattnummer. 

  2.) direkter Zugriff über H1, Abbruch im Status Baustein, bei übertragung von
      Bausteinen Kommunikationsabbrüche

  3.) Symbolik, Im Buchhalter erscheint Symbolik von den neu eingefügten Bausteinen
      in der Symbolik nicht  Refresh des Buchhalters fehlte

  4.) S5, Absturz beim Erzeugen einer Querverweislist bei nicht vorhandene FB's
      die aufgerufen wurden und  nur bei unbekannten Codes im FB-Parametern
 
==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.65
Datum  : 06.09.2005
==============================================================================

  1.) Die Angabe der Operandennummer "0" bei Steuern/Status-Variable führte
      zu einer Fehlermeldung.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.64
Datum  : 19.08.2005
==============================================================================

  1.) Im Belegungsplan werden nun auch die S-Merker angezeigt.

  2.) In der FUP/KOP-Darstellung wurde bei 2maliger Ansicht eines Netzwerks in
      AWL (verursacht durch die Anweisung ":AWL") zur dauerhaften Ansicht in AWL
      umgeschaltet. Jetzt bleibt es bei der FUP/KOP-Ansicht.

  3.) Im Belegungsplan wird nun geprüft, ob Eingänge, Ausgänge, Merker, Timer, 
      Zähler und S-Merker überhaupt vorhanden sind. Wenn nicht, werden sie auch
      nicht dargestellt.

  4.) Es wurde beim Zugriff "Datei/Öffnen/Teleservice" eine in die Irre führende
      Meldung "Line version unsupported by this sample" angezeigt.

  5.) Der Timeout beim Verbindungsaufbau bei Teleservice war zu kurz. Es kam
      zu keinem Connect, es wurde schon vorher abgebrochen.

  5.) Ein Abbruch des Verbindungsaufbaus bei Teleservice oder auch nur das Drücken
      des Abbruch-Buttons bei der Anwahl führte zu der Meldung, "konnte AG nicht
      Öffnen".

  6.) Beim Schreiben auf eine S7-SPS ohne gesteckte MMC-Card führte bisher 
      zum Fehlercode "D20F". Jetzt wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

  7.) Es wurde die Eingabe der Parameter bei Status Variable überarbeitet. Es 
      war eine Eingabe der Formalparameter ohne den zu beobachteten Wert möglich.

  8.) In Status Variable wurde bei Cursor Down die falsche Spalte geprüft.

  9.) In Status Variable wurde die Eingabe von Bereichen überarbeitet. Jetzt
      kann mittels der Felder "von" und "bis" der Bereich definiert werden. Bisher
      wurden ab dem Startwert 20 Bytes hochgezählt.

==============================================================================
Produkt: PG-95/2000
Version:  4.63
Datum  : 05.07.2005
==============================================================================

  1.) Status Baustein von nicht bearbeiteten Befehlen bei S5 und S7-Programmierung 
      zeigte in AWL "Anweisung wird nicht bearbeitet" an, aber in KOP/FUP-Ansicht
      wurden falsche Daten angezeigt.

  2.) Das Suchen nach möglichen SPS-Stationen bei S7 konnte zu einer Endlosschleife
      führen.

  3.) Die Konfiguration des Datenloggers wird nun auch in den Konfigurationsdateien
      mitgesichert.

  4.) Im Konfigurationsmenu des Datenloggers ist jetzt auch die Möglichkeit gegeben,
      die ausgelesenen Werte immer in die selbe Zeile zu schreiben. So steht im
      Log-File nur der zuletzt gelesene Wert und nicht alle. Dadurch bleibt die
      Größe des Log-File im Rahmen.

==============================================================================
Produkt: PG-95/2000
Version:  4.62
Datum  : 28.06.2005
==============================================================================

  1.) Doppelklick auf eine S5- oder S7-Datei führte bei schon gestartetem PG-2000
      zu einer 2. ungewollten Instanz. Dieser Zweitstart musste anschließend
      mit dem Taskmanager entfernt werden. Jetzt wird dies verhindert.

  2.) Beim Laden der zugehörigen Symbolikdatei wurde nicht die korrekte Datei
      verwendet.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.61
Datum  : 20.06.2005
==============================================================================

  1.) Bei der Auswahl des Packers/Entpackers beim Archivieren/Dearchivieren von
      Projekten wird jetzt automatisch der erste Eintrag ausgewählt, so daß bei
      einer Standard-Konfiguration nur noch ein "OK" ausreicht.

  2.) Im Status Baustein einer S7-Steuerung wurde der Timerwert nicht korrekt 
      angezeigt.

  3.) In der S7-Programmierung wurde die Bausteinliste (Buchhalter) teilweise
      auf englisch angezeigt. Des weiteren wurden weitere neue Bausteine 
      eingefügt.

  4.) Im Buchhalter S7 werden jetzt SFC, SFB und OB nun mit Kommentaren 
      dargestellt.

  5.) In der S7-Programmierung wurde die letzte Sprungmarke im Netzwerk bei
      Verwendung von Netzwerk-Überschriften beim Speichern abgeschnitten.

==============================================================================
Produkt: PG-95/2000
Version:  4.60
Datum  : 02.05.2005
==============================================================================

  1.) In der FUP/KOP-Programmierung wurden beim Umsetzen in AWL Klammerfehler 
      gemacht.

  2.) In der FUP/KOP-Programmierung wurden nach Zuweisungen Verknüpfungen 
      platziert, die eigentlich an anderer Stelle sein sollten.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.59
Datum  : 31.03.2005
==============================================================================

  1.) Bei der CPU-Auswahl bei S7 werden nun die Programm-Container- sowie 
      Bausteincontainer-Namen angezeigt.

  2.) Unbekannte S7-Befehle eingefügt.

  3.) Bausteinaufrufe wie CALL SFC 1, SFC100 wurden nicht korrekt angezeigt,
      wenn die Parameter im Temporären Variablenbereich eines FCs lagen.

  4.) StatusBaustein in FUP/KOP wurde teilweise mit der Meldung "Anweisung wird 
      nicht bearbeitet" angezeigt. In AWL war aber der Status OK.

  5.) Das Beenden von StatusBaustein dauerte bei "nicht bearbeiteter Anweisung" 
      sehr lange.

  6.) In der FUP/KOP-Programmierung wird nun beim Anklicken eines Elementes noch
      vor dem Öffnen des Dialogs diese neue Cursorposition türkis hinterlegt 
      angezeigt.

  7.) In der FUP/KOP-Programmierung bei der Parametereingabe von Operanten wurde
      die Prüfung sowie das Abbrechen nicht korrekt durchgeführt.

  8.) Meldungen überarbeitet sowie deren englishce Übersetzung korrigiert.

  9.) Bei Verwendung eines neuen Schriftfusses wird nun auch "PG2000" eingetragen.

  10.) Bei etwaigen Programmabstürzen wurde als verwendete Resourcendatei immer 
       noch PG-95 ausgegeben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.58
Datum  : 14.02.2005
==============================================================================

  1.) Es wurde nur am Installationsscript der Neutralen Version eine Änderung
      bzgl. Bitmap durchgeführt. Version ist mit V4.58 vom 08.02.2005 identisch.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.58
Datum  : 08.02.2005
==============================================================================

  1.) Im Status Baustein eines DB wurde bei S5 die DB-Nummer immer mit dem 
      Hintergrund überschrieben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.57
Datum  : 03.02.2005
==============================================================================

  1.) Die Hilfe für PG-2000 wurde geändert.

  2.) S5-StatusBaustein mit platziertem Cursor auf dem FB-Aufruf wurde nicht
      korrekt dargestellt.

  3.) Schreibfehler in der Konfigurationsmaske von "Pack-Tools" korrigiert.
      Ferner wird jetzt für die Auswahl ein Filter verwendet. Bei der 
      Archivierung von S5-Programmen kann jetzt auch in eine Datei archiviert 
      werden. Bei S7 war der Eintrag doppelt vorhanden.

  4.) Die gewählte Sprache wird jetzt auch beim Aufruf der Teleservice-Option
      verwendet.

  5.) Bei der FUP/KOP-Programmierung führte die Eingabe von mehr als 80 Zeichen
      in den Editfeldern zu einem Absturz der Software.

  6.) Bei der KOP-Programmierung konnte man unparametrisierte Schließer, Öffner,
      Ausgänge, Setzer und Rücksetzer platzieren, beim Switch auf FUP oder AWL,
      Speichern oder Drucken führte dies zu einem Fehler. Jetzt können diese
      Aktionen nur bei kompletter Parametereingabe ausgeführt werden.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.56
Datum  : 31.01.2005
==============================================================================

  1.) Bei unbekannten Befehlen erscheint jetzt ein "??? XX YY" in der 
      Befehlszeile wobei "XX" und "YY" für die Hex-Byte des Befehls stehen. 
      Gleichzeitig wird der Zeilenhintergrund in Rot dargestellt.

  2.) Einige Befehle wurden als "NOP 0" codiert obwohl es unbekannte Befehle
      waren. Diese werden jetzt korrekt dargestellt. Es handelte sich um die Befehle:
      L/T DBB/DBW/DBD [AR1/AR2,P# xxxx.y], L/T DIB/DIW/DID [AR1/AR2,P# xxxx.y],
      U/UN/O/ON/X/XN/S/R/=/FN/FP M [AR2,P# xxxx.y], U/UN/O/ON/X/XN/S/R/=/FN/FP 
      L [AR1/AR2,P# xxxx.y], +AR1/AR2, +AR1/AR2 P# xxxx.y, EXP, LAR1/LAR1/TAR1/TAR2
      MD/LD/DBD/DID.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.55
Datum  : 25.01.2005
==============================================================================

  1.) Die Statuszeilentexte wurden für die deutsche, englische und französische
      Sprache für sämtliche Menupunkte eingefügt und überarbeitet.

  2.) Benutzerwechselmenu für die Controller-Option überarbeitet.

  3.) Context-sensitive Hilfe für die Controller-Option eingefügt.

  4.) Bausteine SFC und SFB konnten nicht mehr geöffnet werden.

  5.) Beim Start von PG-2000 wurde einem Anwender ohne Administratorrechte 3malig 
      eine Fehlermeldung ausgegeben ohne daß der Anwender wusste weshalb ein Fehler
      aufgetreten ist.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.54
Datum  : 13.01.2005
==============================================================================

  1.) Status Baustein konnte manchmal gestartet werden, es kam aber keine
      Anzeige sein.

  2.) Status/Steuern Variable von E/A/M/T/Z/D mit einer Operantennummer > 256
      war nicht möglich.

  3.) Status Baustein mit einem Parameter "L 1.0E001" wurde falsch angezeigt.
      Nachfolgende Zeilen wurden ebenfalls falsch angezeigt.

  4.) Ein Buchhalter von Systemdatenbausteinen mit einem SDB2001 führte zum
      Abbruch der Buchhalteranzeige.

  5.) Parameter "PEW xxx" in einem FC wurden als "W xxx" angezeigt.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.53
Datum  : 07.01.2005
==============================================================================

  1.) Beim Zugriff auf ein S7-Projekt konnten Endlos-Schleifen auftreten.

  2.) Buchhalter_Lesen S7 einer Sinumerik 810D führte zu einer Endlosschleife.

  3.) In die Querverweisliste bei S7 wurden Funktionsaufrufe nicht erkannt und 
      somit nicht eingetragen.

  4.) Parameter wurden beim Erstellen der Querverweisliste bei S7 nicht oder
      auch teilweise falsch erkannt und eingetragen.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.52
Datum  : 14.12.2004
==============================================================================

  1.) In PG-2000 V4.51 wurde in der Kopfzeile die Version V4.50 angezeigt.

  2.) PG-2000: Datei -> Speichern über Teleservice hat bisher gar nicht 
      funktioniert.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.51
Datum  : 09.12.2004
==============================================================================

  1.) Es war das Diskettensymbol zum Speichern anwählbar, obwohl kein Projekt
      erzeugt oder geöffnet war.

  2.) Eingabe der Adressen der S-Merker war ohne Überprüfung auf sinnvolle Werte.

  3.) Die Meldung der Demozeit war durch "ALT-F4" umgehbar.

  4.) Beim Klicken auf die Buttons "PGEprommer" und "HWKonfig" wird nun eine
      Meldung an den Benutzer ausgegeben, wenn diese Programme nicht auf dem
      PC installiert sind.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.50
Datum  : 02.12.2004
==============================================================================

  1.) Abbruch der Kommunikation beim Lesen des Buchhalters einer S7-Steuerung.
      Ursache war ein Erkennen von Bausteinen als "Vorhanden" obwohl diese
      tatsächlich nicht existierten.

  2.) PG-2000: Im FUP/KOP-Editor wurde bei "Benutzerdefinierter" 
      Bildausschnittanzeige ein leerer Bildschirm angezeigt.

  3.) In der Statusleiste werden beim Buchhalter-Lesen die gelesenen Bausteine
      angezeigt.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.49
Datum  : 01.12.2004
==============================================================================

  1.) In PG-2000 wurde der S5-Emulator als 32Bit-Version eingefügt. Er wird
      bei der Installation sofort mitinstalliert.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.48
Datum  : 18.11.2004
==============================================================================

  1.) Ein bestehender Passwort-Schutz in S7-Steuerungen wurde nicht korrekt 
      erkannt.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.47
Datum  : 17.11.2004
==============================================================================

  1.) Im Status Baustein der S5-Programmierung sieht man nur noch ein Flackern.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.46
Datum  : 29.10.2004
==============================================================================

  1.) In der Sonderfunktion "Special Edition" wurde die Demobeschränkung 
      bzgl. 3 editierbarer Netzwerke entfernt.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.45
Datum  : 19.10.2004
==============================================================================

  1.) Im Status Baustein wurden die Statuswerte bei PG-2000 übereinander 
      geschrieben. Dadurch "flackerte" der Bildschirm.

  2.) Eine editierte und gespeicherte Symbolik konnte anschließend nicht mehr 
      mit Siemens Step7 V5.2 geöffnet werden.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.44
Datum  : 04.10.2004
==============================================================================

  1.) KOP: Eingabe von Parametern mit eingeschalteter Symbolik musste jeder
      Parameter nochmals editiert werden, wenn nur ein Datensatz geändert wurde.

  2.) KOP: Umsetzprobleme bei Klammern wurden behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.43
Datum  : 20.09.2004
==============================================================================

  1.) Kommunikation mit S5-LAN beschleunigt. 

  2.) Abstürze in FUP/KOP-Editor durch zweimalige Freigabe eines Speicherbereiches.

  3.) Sonderfunktion "Special Edition" eingebaut.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.42
Datum  : 14.09.2004
==============================================================================

  1.) Kommunikation mit einer S7-Steuerung über ein MPI-LAN mit PLCVCom-Version
      V2.0 war nicht möglich.

  2.) Beim Rücksprung aus dem Hardware-Konfigurator in PG-2000 wurde diese 
      teilweise mit dem S5-Mode gestartet und somit war keine Kommunikation zur
      angeschlossenen SPS möglich.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.41
Datum  : 27.08.2004
==============================================================================

 1.) Nur PG2000,Win98,Dänisch: S7 Projekt öffnen, Symbolik wird im Buchhalter
     angezeigt, jedoch wenn "Alle Symboliken anzeigen" ausgewählt wird,
     kommt Dateiauswahldialog wie bei S5.
 2.) In den Sprachen-DLL's wurden Strings nicht geladen, da Deutsch definiert 
     und Dänisch gesucht wurde.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.40
Datum  : 16.08.2004
==============================================================================

  1.) S7: Bool-Parameter wurden bei Aufrufen nicht korrekt dargestellt.

  2.) S7: Nicht parametrierte Parameter werden bei Bausteinaufrufen trotzdem
      angezeigt.

  3.) S7: Status-Baustein von FC und FB wurde nicht immer korrekt ausgeführt.

  4.) S7: Kommunikationsfehler beim Zugriff auf die SPS-Steuerung behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.39
Datum  : 20.07.2004
==============================================================================

  1.) Ein Import der S7-Symbolik-Datei in ein Neues Projekt führte zu einer 
      abnormalen Beendigung.

  2.) Eine Abfrage ob gespeichert werden soll, nach Import einer Symbolikdatei, 
      führte zum Systemabsturz.

  3.) Das Speichern einer Symbolik in S7 wurde beschleunigt.

  4.) Bei der Editierung der Symbolikzuordnung mit noch nicht definierten symbolischen
      Operanden wird jetzt beim Verlassen automatisch der absolute Operand im
      symbolischen mitgespeichert.

  5.) Das Speichern von FC-Bausteinen bei eingeschaltener Symbolik führte zu 
      Programmabstürzen.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.38
Datum  : 11.05.2004
==============================================================================

  1.) Die Copyright-Meldung in der Statuszeile der Demoversion zeigte nicht das
      aktuelle Jahr.

  2.) Es konnte beim Programmstart immer die Meldung kommen, ob die Einstellungen
      geändert werden sollen. Hat man dies bestätigt kam diese Aufforderung beim
      nächsten Programmstart wieder.

  3.) Änderungen in den Einstellungen die ein Schreiben in die INI-Datei erfordern, 
      konnten bei aktivem Schreibschutz nicht durchgeführt werden.

  4.) In der FUP/KOP-Darstellung wurden zusammengesetzte Datenbaustein-Wort- oder
      Datenbaustein-Doppelword-Angaben nicht korrekt behandelt und dargestellt.

  5.) Beim Löschen von Netzwerken per Button wurden die Netzwerke anschließend
      falsch benannt. Dies war aber erst nach Neuladen der Datei ersichtlich.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.37
Datum  : 29.04.2004
==============================================================================

  1.) Nicht angesprungene Sprungmarken waren nicht sichtbar und wurden somit auch
      nicht gespeichert.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.36
Datum  : 13.04.2004
==============================================================================

  1.) Bei der Umsetzung von KOP nach AWL mit definiertem Timer ohne 
      Rücksetzeingang wurde dieser in AWL eingefügt.

  2.) Bit-Operanden mit Datenbausteinangabe z. Bsp. "U DB10.DBX12.3" oder 
      "= DB12.DBX13.4" konnten in KOP/FUP nicht dargestellt werden.

  3.) In der S7-Programmierung konnte bei geöffnetem Baustein eine SEQ-Datei
      direkt geöffnet werden. Da bei S7 die SEQ-Datei im Projekt integriert ist,
      war dies nicht zulässig.

  4.) Um eine bereits vorhandene SEQ-Datei in ein neues Projekt zu integrieren 
      gibt es jetzt die Möglichkeit diese Datei zu importieren. Es wird aber 
      eine eventuell bestehende SEQ-Liste nach Rücksprache überschrieben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.35
Datum  : 23.03.2004
==============================================================================

  1.) Rechtschreibfehler "Bentuzer" in der Controller-Einstellung behoben.

  2.) Das Lesen einer mit Siemens-Software erstellten SEQ-Datei und anschließendem
      Speichern mit PG-2000 konnte die SEQ-Datei nicht mehr mit der WF470-Software
      gelesen werden.

  3.) Im Belegungsplan werden jetzt auch die Timer und Zähler angezeigt.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.34
Datum  : 16.02.2004
==============================================================================

  1.) In der Querverweisliste mit aktiver Symbolik waren Sprungziele falsch. 
      Ins besonders bei "Gehezu Eingang".

  2.) In der Querverweisliste mit aktiver Symbolik wurde beim Sprung durch
      Tastatureingabe 'E' oder 'M' falsche Ziele angesprungen. 

  3.) PG-95: Beim Umschalten in die Betriebsart S7 in Englischer Sprache 
      führte zur Meldung "wrong gfx order".

  4.) Sprünge zu Sprungmarken über Bausteinaufrufe hinweg wurden beim neu 
      eingeben falsch gespeichert.

  5.) In der S7-Programmierung wurde die Komentarzeilenlänge von 32 auf 77 Zeichen
      erhöht.

  6.) PG2000: Bei Steuern Variable wurde ein eingegebener Wert erst nach 
      Bestätigen mit der Enter-Taste und Wechsel in die nächste Zeile übernommen.

  7.) Das SPeichern eines S7-Projektes mit genau 126 Bausteinen wurde fehlerhaft
      ausgeführt. Es hatten anschließend Bausteine im Projekt gefehlt.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.32
Datum  : 08.01.2004
==============================================================================

  1.) S7: Die Bausteinanzeige im Auswahldialog "Baustein XXX schon vorhanden, 
      wollen Sie trotzdem übertragen?" war zu klein. Bausteinnamen wie z.Bsp. 
      SDB 2000 wurden abgeschnitten.

  2.) S7: Beim Übertragen von Bausteinenin die SPS wurde die SPS-Frame-Nummer
      falsch eingetragen.

  3.) S7: Übertragen von SDB's mit Bausteinnummern > 255 funktionierte nicht.

  4.) S7: Informationsfelder bzgl. Author, Company, Versionskennung und 
      Attribute eines Bausteines wurden beim Übertragen in die SPS nicht 
      übernommen.

  5.) Beim Übertragen von SDB´s in eine SPS-Steuerung müssen einige Dinge 
      beachtet werden. Da dies nicht der Fall war, wurde die Übertragung mit
      einer Fehlermeldung abgebrochen.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.31
Datum  : 09.12.2003
==============================================================================

  1.) In der FUP/KOP-Programmierung bei den Anweisungen "ADD BF" und "ADD DH" 
      wurde der Text "ADD" teilweise vom Parameter überschrieben.

  2.) In der FUP/KOP-Programmierung wurden die Anweisungen "SLW", "SRW", "SLD", 
      "RLD", "RRD", "SVW", "SVD", "D", "I", "SES", "SEF", "ADB" und "AXDX" 
      teilweise ohne Parameter dargestellt.

  3.) Doppelwort-Konstanten in Verbindung mit Arithmetik-Befehlen konnten in der
      FUP/KOP-Programmierung nicht dargestellt werden.

  4.) "EDB" und "EXDX" wurden in der FUP/KOP-Programmierung nicht dargestellt.

  5.) "ADBG" und "AXDX" konnten in der KOP-Programmierung nicht geändert werden.

  6.) Nicht erkanntes Netzwerk-Ende beim Speichern in KOP führte zu einer 
      Endlos-Schleife.

  7.) Fehlerhafte Kommentardaten führten zu einer abnormalen Beendigung der 
      PG-2000-Software. Grund war, daß durch eine falsche Längenangabe des 
      Kommentars zu viele Zeichen in den Speicher kopiert wurden. Dies führte zum 
      Absturz der Software.

  8.) Durch nicht initialisierten Klammernspeicher wurde in der FUP/KOP-Programmierung
      manchmal eine Klammer zu viel oder zu wenig gespeichert.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.30
Datum  : 28.11.2003
==============================================================================

  1.) Bei KOP-Programmierung in einem Netzwerk mit mehr als einer Verknüpfung
      wurde die nächste Zeile mit einer weiteren Verknüpfung nicht erkannt.
      Somit wurde das Netzwerk falsch umgesetzt.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.29
Datum  : 19.11.2003
==============================================================================

  1.) Bei Änderungen in einem KOP-Baustein wurden trotz Speichern nicht alle
      Verknüpfungen gesichert.

  2.) Eine reine Datenlogger-Lizenz führte nach 10 Minuten zu der Demomeldung und
      das Programm wurde beendet.

  3.) Nur PG-95: Die UNDO-Funktion führte bei größeren Netzwerken in KOP/FUP zu
      einer Endlosschleife.

  4.) Lesen der Konfig-Daten des Datenloggers am Programmstart war nur dann 
      erfolgreich, wenn der Dateiname keine Blanks (Leerzeichen) enthält. Um
      dies zu vermeiden, um den Dateinamen Anführungsstriche "" setzen.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.28
Datum  : 12.11.2003
==============================================================================

  1.) Demo-Meldung wurde doppelt so schnell bearbeitet, war nach 5 Minuten 
      abgelaufen.

  2.) Beim Wandeln eines KOP-Netzwerkes in AWL oder Speichern wurde zwar das
      Ende einer Verknüpfung mit Klammer-ZU abgeschlossen, aber es fehlte
      Klammer-AUF. Dadurch konnte dieses Netzwerk/Baustein nicht gespeichert 
      werden.

  3.) Option Controller: Abspalten wurde nicht durchgeführt.

  4.) Option Controller: Es wurde eine Meldung für "noch nicht implementiert"
      definiert.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.27
Datum  : 10.11.2003
==============================================================================

  1.) KOP, Undo-Funktion funktionierte nicht beim Löschen eines Elementes.

  2.) KOP, Löschen von 2 Eingängen hinterlies ein "Loch", dieses war nicht 
      umsetzbar in AWL und somit konnte das Netzwerk nicht gespeichert werden.

  3.) Das Speichern eines S7-Projekt führte zu einer Endlosschleife.

  4.) Bei Erreichen der Zeitbegrenzung der Demoversion während laufendem 
      "Status Baustein" oder "Steuern Variable" wird jetzt dieser beendet bevor
      der Demo-Dialog erscheint.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.26
Datum  : 05.11.2003
==============================================================================

  1.) Nur PG-95: Beim Speichern eines soeben editierten KOP-Bausteines wurde
      eine Endlos-Schleife erzeugt.

  2.) In S7 FUP/KOP-Programmierung wurden Timer/Zähler mit Parameter DBW nicht
      dargestellt.

  3.) Netzwerke die nur Leerzeilen oder NOP 0/1 enthielten wurden in FUP/KOP 
      nicht dargestellt.

  4.) Die CPU-Auswahl beim Öffnen von S7-Projekten wurde überarbeitet.

  5.) Nur PG-2000: Unter dem Betriebssystem Win98 wurden bei aktivierter 
      Werkzeugleiste in FUP/KOP nach Speichern einige Buttons nicht mehr 
      gezeichnet. 

  6.) Wenn bei der Programmierung Zwischenmerker zwischen "UND" und "ODER"
      sowie als 2. Parameter eines "ODER" verwendet wurden, dann konnte 
      dieses Netzwerk nicht in FUP/KOP dargestellt werden.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.25
Datum  : 03.11.2003
==============================================================================

  1.) In FUP/KOP war es nicht möglich, mehr als ein Symbol innerhalb eines 
      Netzwerkes einzufügen.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.24
Datum  : 28.10.2003
==============================================================================

  1.) Bei der Erstellung der Querverweisliste werden keine QW und QB erkannt 
      und nicht eingetragen.

  2.) Bei FB/FX-Aufrufe in KOP/FUP sind QW und QB editierbar, aber sie werden 
      beim Speichern nicht gesichert.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.23
Datum  : 15.10.2003
==============================================================================

  1.) Bei der Anzeige von Kommentare und Namen von Datenbausteinen wurde im
      Hauptspeicher in einen falschen Bereich zugegriffen. Eine abnormale
      Beendigung des Rechners (Neustart) war die Folge.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.22
Datum  : 06.10.2003
==============================================================================

  1.) PG-2000: H1-Option: Beim Übertragen von Bausteinen mit einer Größe 
      von 128 Worten oder ein Vielfaches wurde ein Timeout erzeugt und die 
      Kommunikation brach ab.

  2.) Beim Öffnen eines S7-Projektes wurde die Zuordnung möglicher CPUen und
      deren Bausteine nicht korrekt angezeigt.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.21
Datum  : 19.09.2003
==============================================================================

  1.) PG95: Beim Start des Datenloggers stürzte PG-95 wegen Speichermangel ab.

  2.) Im Datenlogger wurden teilweise alle 20 Zeilen angezeigt, obwohl diese
      nicht konfiguriert waren.

  3.) Der Ablauf der Demo-Version wurde geändert. Nach 10 Minuten meldet das 
      Programm, daß die Demozeit abgelaufen ist und das Programm wird beendet.

  4.) Beim Öffnen eines Bausteines der unbekannte und noch nicht implementierte
      Parametertypen enthält, wird der Anwender mit der gefragt, ob er dennoch 
      diesen Baustein öffnen möchte.

  5.) Beim Ausdruck eines Bausteines mit verwendeter Symbolik und vergebenen 
      Bausteinnamen wurde oft die Symbolik eines anderen Bausteines gedruckt.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.20
Datum  : 03.09.2003
==============================================================================

  1.) Die Option Tele-Service wurde mit folgenden Funktionen erweitert: 
      Abbruch-Button und Modem-Eigenschaften.

  2.) Aufruf der Hilfefunktion in der Option Tele-Service korigiert. Funktion
      war bis dato nicht möglich.

  3.) Die Fehlermeldungen in der Option Tele-Service wurden verfeinert, damit
      ein Problem schneller und einfacher gefunden werden kann.

  4.) Bei Zugriff in der Option Tele-Service auf ein nicht angeschlossenes 
      Modem wird jetzt schneller darauf reagiert und dem Anwender mitgeteilt.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.19
Datum  : 28.08.2003
==============================================================================

  1.) PG-95: Bei der Übertragung von Bausteinen die größer als 192 Worte sind,
      stürzte die Software ab.

  2.) PG-95: Mitschnittmöglichkeit der Seriellen Übertragung war nicht 
      funktionsfähig bzw. die Software stürzte ab.

  3.) Bei der Editierung der Pfaddatei und Eingabe eines neuen Pfades wird jetzt
      der zuletzt verwendete Pfad gelöscht. Durch Bestätigen mit dem 
      Speichern-Button muß nicht jedes Mal der Dialog verlassen werden.

  4.) PG2000: Option TELESERVICE eingefügt. Mit dieser Option ist jetzt eine
      Fernwartung einer S7 SPS über das Telefonnetz möglich. Die SPS muß entweder
      mittels TS-Adapter und Modem oder MPI/PPI-Kabel / MPI-II-Kabel und Modem 
      oder MPI/PPI/Profibus-Modem telefonisch erreichbar sein.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.18
Datum  : 08.08.2003
==============================================================================

  1.) PG-2000: Übertragen von Bausteinen in eine S5 CPU101 funktionierte nur
      unter Win98, nicht unter Win2000.

  2.) Das Löschen von Netzwerken führte teilweise zu einer falschen 
      Netzwerknummerierung, die aber beim erneuten Öffnen wieder korrekt angezeigt
      wurde.

  3.) Bei mehrfacher Verwendung von gleichen Sprunglabeln innerhalb eines FB 
      zeigte PG95/2000 nur den als zuletzt gefunden Label als korrekt an. Die 
      anderen wurden als für nicht korrekt angesehen. PG-2000 prüft jetzt 
      beim Erzeugen der Defaultlabelnamen die Anzahl und korrigiert entsprechend
      die Labelnamen.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.17
Datum  : 31.07.2003
==============================================================================

  1.) PG-2000: Das Einfügen einer Zeile in Steuern Variable mit dem Shortcut
      Ctrl-N oder Strg-N fügte nur den Platz der Anweisung ein, die 
      Kommentar/Symbolikspalte wurde nicht neu gezeichnet, sie blieb stehen.

  2.) Der Befehlwechsel von S5 nach S7 bei geöffneter S5-Symbolikdatei wurde
      zugelassen. Um eine S5-Symbolik in die S7 zu übernehmen, muss mittels
      Copy and Paste (Kopieren und Einfügen) gearbeitet werden.

  3.) Recent-File-List bei Symbolik und Schriftfuss war unter S7 anwählbar.

  4.) PG-95: Die Querverweisliste einer geöffneten S5 CPU bei Einzelbausteinweisem 
      Zugriff oder ein Öffnen eines Bausteines von der CPU wurde mit der 
      Fehlermeldung "Nicht genügend Speicher vorhanden" abgebrochen.

  5.) In FUP/KOP wurde beim Status Baustein unter S7 nicht der Zustand der 
      einzelnen Operanden sondern das Verknüpfungsergebnis angezeigt.

  6.) S7: Ein geöffneter Baustein aus der AG war nach Einfügen, Löschen oder
      Ändern nicht mehr in der SPS speicherbar. Die Software blieb in einer 
      Endlosschleife stehen.

  7.) Bei Ausgabe eines Textes in der Statuszeile, die größer war als der 
      vorhandene freie Platz, so wurden nachfolgende Bereiche überschrieben.

  8.) S7: Bei Öffnen der SPS, Öffnen einer Datei und anschließendem Übertragen
      eines Bausteines in die SPS, endete die Software in einer Endlosschleife 
      oder es wurde eine Datei AG.S7P erzeugt, die aber nicht geöffnet werden 
      kann.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.16
Datum  : 25.07.2003
==============================================================================

  1.) Nur PG-2000: Editieren einer einzelnen Symbolikdatei führte beim Speichern
      zu einer Abnormalen Beendigung von PG-2000.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.15
Datum  : 17.07.2003
==============================================================================

  1.) Der Zeilenkommentar bei S7 kann direkt mit "//" beginnend und nachfolgendem 
      Text eingegeben werden und wird mit Enter übernommen.

  2.) Die Beschränkung der Demoversion bei PG-2000 war nicht korrekt. Jetzt sind 
      die ersten 3 Netzwerke eines Bausteines editierbar und die restlichen zu
      betrachten.

  3.) In "Steuern Variable" wurde das Format "KD" immer als "DH" angenommen. Die
      eingebaute Überprüfungslogik hat damit immer einen Fehler gemeldet.

  4.) In "Steuern Variable" war das Format "KH" bei Doppelworten nicht verwendbar.

  5.) Der S7-AWL-Zeilenkommentar (stehend hinter den Befehlen) wurde bei Verwendung 
      der Symbolik mit absoluten Operanten und Symbolik-Kommentar falsch 
      dargestellt.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.14
Datum  : 14.07.2003
==============================================================================

  1.) PG-95: Dialoge für Konfiguration der Pack-Programme korrigiert. Teilweise
      hat Text gefehlt.

  2.) PG-95: In dem Menupunkt "Dearchivieren" war bei der Dateityp-Auswahl ein 
      Fehler enthalten. Es wurden irgendwelche Schrottzeichen zur Auswahl angezeigt.

  3.) Zeilenkommentare bei S7-Programmierung werden nun korrekt gelesen, geschrieben
      und angezeigt.

  4.) Ein Parallelzweig in KOP am Netzwerk-Ende führte zu einer Endlosschleife 
      beim Speichern.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.13
Datum  : 07.07.2003
==============================================================================

  1.) NUR PG2000: Die Buttons für die Controller-Funktion waren schlecht 
      erkennbar, ob sie aktiviert sind oder nicht.

  2.) NUR PG2000: Die Tool-Tips für die Controller-Option waren bei der 
      englischen Sprache nicht oder teilweise vorhanden.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.12
Datum  : 25.06.2003
==============================================================================

  1.) Öffnen des Hardwarekonfigurators nach der angeschlossenen SPS, wurde bei 
      Rückkehr aus diesem die SPS nicht mehr erkannt, bzw. stürzte der 
      Hardwarekonfigurator beim Beenden ab.

  2.) Das Lesen und Schreiben der S7-Symbolik wurde nicht immer korrekt 
      durchgeführt.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.11
Datum  : 20.06.2003
==============================================================================

  1.) Das Speichern einer S7-Symbolik in einem Projekt mit bereits existierender
      Symbolik wurde bestätigt, aber nicht durchgeführt.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.10
Datum  : 18.06.2003
==============================================================================

  1.) Die Verwendung der Controller-Option in Verbindung mit Editierung der 
      S7-Symblikdatei führte zum Absturz der Software.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.09
Datum  : 11.06.2003
==============================================================================

  1.) Beim Öffnen eines Bausteines in PG-2000 V4.08 stürzte PG-2000 mit einer 
      allgemeinen Schutzverletzung ab.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.08
Datum  : 10.06.2003
==============================================================================

  1.) Das Lesen und Schreiben von Datenbausteinen bei S7 funktionierte oft nur 
      einmalig.

  2.) PG2000: BStack auf 16bit S5 CPUen (AG90U,AG95U,AG100U) zeigte nicht
      immer das korrekte Ergebnis an.

  3.) Änderungen in der S7-Symbolik wurden trotz positiver Bestätigung beim 
      Speichern nicht gespeichert.

  4.) Mehrmaliges Starten von PG-2000 hintereinander führte zu der Fehlermeldung
      "PCSx95.DLL konnte nicht geladen werden."

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.07
Datum  : 12.05.2003
==============================================================================

  1.) Neue Option "Controller" eingefügt. Die Funktion ist im Menüpunkt 
      Controller ==> Einstellungen aktivierbar. Defaultmäßig ist diese Funktion
      ausgeschaltet.

  2.) In der Titelzeile wird ab sofort die Versionsnummer mit angezeigt.

  3.) KOP: Die Erstabfrage bei einer Oder-Klammer wurde falsch verwendet.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.06
Datum  : 25.04.2003
==============================================================================

  1.) Das Sortieren der S7-Symbolik funktionierte nicht korrekt. Es waren
      Bausteine zwischen E, A und M.

  2.) KOP-Netzwerk mit doppelten Parallel-Zweigen war nicht darstellbar.

  3.) S7-Symbolik wurde bisher nur angezeigt. Jetzt ist diese editierbar und wird
      Siemens-konform im Projekt abgespeichert.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.05
Datum  : 11.04.2003
==============================================================================

  1.) Es konnten Bausteine bei S7 mit einer bestimmten Größe nicht mehr in der
      SPS gespeichert werden.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.04
Datum  : 01.04.2003
==============================================================================

  1.) Beim Speichern von Bausteinen mit der Option "Immer S7 übersetzen" in S5 
      wurde der Aufruf "SPA PB" durch "NOP 0" ersetzt. Dadurch wurde der Baustein
      komplett zerstört.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.03
Datum  : 25.03.2003
==============================================================================

  1.) PG2000: Hilfe konnte wenn die Bedienung nach S5V5 aktiv war, nicht mehr 
      per Menüpunkt aufgerufen werden.

  2.) PG-2000 S5V5-Bedienung: "Hilfsfunktion/Übertragen nach" funktionierte nicht.

  3.) Bei Status/Steuern Variable bei S7 wurde das KG-Format falsch codiert/angezeigt.

  4.) Der Datenwortzugriff Steuern Variable in S7 war nicht ok.

  5.) Bei Status Baustein von FC-Aufrufen in S7 blieb PG-2000 stehen.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.02
Datum  : 11.03.2003
==============================================================================

  1.) Hotfix A: S7 Befehle "L PEB[MD xxx]", "L PEW[MD xxx]", "L PED[MD xxx]", 
      "T PAB[MD xxx]", "T PAW[MD xxx]", "T PAD[MD xxx]", sowie "= #IN-Parameter",
      "S #IN-Parameter", "R #IN-Parameter", "FP #IN-Parameter", 
      "FN #IN-Parameter" waren noch nicht implementiert.

  2.) Nur PG-2000: Schnelles Wechseln zwischen KOP/FUP-Netzwerken mit 
      Ctrl-Page-Up/DOwn über ein in KOP/FUP nicht darstellbares Netzwerk erzeugte
      immer wieder ein Neues Fenster.

  3.) In KOP wurde bei Verwendung eines Parallel-Drahtes ein "u(" zuviel verwendet.

  4.) Der Rücksetzeingang eines Timers war in KOP nicht löschbar.

  5.) Beim Löschen von Timern/Zählern in KOP wurde zuviel gelöscht.

  6.) Bei der KOP-Programmierung führte eine "ODER-Verknüpfung" mit nachfolgendem
      "UND" an einem Timer zum Programmabsturz.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.01
Datum  : 07.03.2003
==============================================================================

  1.) Die Anzeige der Versionsnummer "4.00a" wurde um die Hotfix-Versionen 
      erweitert.

  2.) Hotfix A: Wenn unter AWL per Ctrl-U die Symbolikzuordnung geöffnet wird, 
      kann mit Ctrl-C / Ctrl-V Text kopiert werden.

  3.) Hotfix A: Darstellungsproblem in AWL, die letzte Zeile konnte manchmal 
      noch mit Überbleibsel von der vorherigen Seite beschrieben sein.

  4.) Hotfix B: Datenlogger kann jetzt 20 Zeilen aus Status-Variablen-Blatt 
      aufzeichnen und speichern.

  5.) Hotfix C: Beim Einfügen von Kontakten in KOP-Programmierung konnte es in 
      PG-2000 zu einem Absturz kommen.

  6.) Hotfix D: Die Anzeige der Ladebefehle mit S7-Parametern war nicht korrekt.

  7.) Hotfix E: Der Variablentyp KY bei Byte-Variablen (DL,DR,MB,EB) wurde in 
      Status/Steuern Variable eingefügt.

  8.) Hotfix E: Kommentare können größer als 8K-Worte im AWL-Editor in S5 werden.

  9.) Hotfix E: Beim übertragen von Bausteinen von der S5-AG in eine Datei 
      wurde bei Bausteinen mit Quersumme die falsche Bausteinlänge in die 
      Unterverzeichnisköpfe/Bausteinkopf eingetragen und im Buchhalter falsch 
      angezeigt.

 10.) Hotfix E: Die S7-Parameter-Eingabe wurde bei Verwendung von Timern nicht 
      korrekt umgesetzt. 

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  4.00
Datum  : 15.01.2003
==============================================================================

  1.) Nur PG-95: In FUP/KOP funktioniert der ShortCut Ctrl-Q nicht korrekt. Es
      wurde generell die QVL erstellt.

  2.) Nur PG-2000: Fehlermeldungen des H1-Treibers werden differenzierter an den
      Benutzer weitergegeben.

  3.) Nur PG2000: Wenn in einem Baustein in AWL Ctrl-S zum Speichern gedrückt
      wurde, war anschließend der  Focus an den im Hintergrund offenen Buchhalter
      gegeben.

  4.) In FUP/KOP wurde beim Wechsel Symbolik <=> Keine Symbolik das aktuelle 
      Netzwerk korrekt angezeigt, aber bei der Anzeige des nächsten Netzwerks wurden
      sämtliche Symboliken durch "????????" ersetzt.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.99
Datum  : 11.12.2002
==============================================================================

  1.) Fehler "Compilerfehler beim Übertragen des FC xx" behoben. Es wurden 
      verwendete Lokaldaten nicht berücksichtigt, das heißt, es wurde im 
      Bausteinkopf zu wenig Speicher in der SPS reserviert.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.98
Datum  : 28.11.2002
==============================================================================

  1.) Tooltip im Buchhalter DOK-Baustein "Dokumenation" geändert

  2.) S7, Systemdatenbausteine die von der S7 erzeugt wurden, haben keine 
      führende Nullen bei der ID. Es wurde nicht erkannt, daß der Baustein schon 
      vorhanden ist und wurde deshalb mehrfach gespeichert.

  3.) Die MDX-Dateien wurden nicht korrekt geschrieben, wenn Bausteine nur verändert 
      wurden. Dadurch konnten mit der Step7-Software alle Bausteine nicht mehr 
      geöffnet werden. Sie wurden angezeigt, aber als gelöscht deklariert.

  4.) Beim Verändern von Bausteinen wurde zum Teil ein falscher Baustein-Index
      in die Baustein.DBF geschrieben.
      Bei nicht vorhandenem Kommentar wurde in die Baustein.DBF ebenfalls ein falscher
      Index geschrieben. Dies führte zu Inkompatibilität zu Step7.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.97
Datum  : 20.11.2002
==============================================================================

  1.) Hilfetexte (Tooltips) im Buchhalter S7 zeigten bei SDB,SFC,VAT,FC falsch an.

  2.) Bei S7, FUP/KOP-Programmierung wurde bei Zähler bei weggelassenem 2. ZR/ZV
      falsch kodiert.

  3.) Umsetzung AWL <=> FUP <=> KOP von ZR/ZV mit BLD 101 oder BLD 0 als 2. 
      Parameter wurde nicht korrekt durchgeführt.

  4.) Im Status Baustein FUP/KOP wurde das Symbol auf dem der cursor steht 
      türkis gefärbt obwohl es grau sein sollte.

  5.) Archivierung mit Util "ARJ" vorbereitet.

  6.) In Konfiguration => Schnittstelle ist jetzt bei S7 die lokale Teilnehmernummer
      einstellbar. Sie wird auch in den Profile-Settings abgespeichert.

  7.) PG-95: Sprung zu einer bestimmten Zeile in einem Baustein aus der QVL-Liste 
      heraus, wurde der angezeigte Bildschirmausschnitt falsch berechnet.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.96
Datum  : 17.10.2002
==============================================================================

  1.) PG2000: Bei englischer und französischer Spracheinstellung war die 
      PG-Pfadanwahl nicht konfigurierbar bzw. ohne Funktion.

  2.) PG-95: Absturz beim Ausdruck/Speichern von Bildbausteinen

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.95
Datum  : 10.10.2002
==============================================================================

  1.) Bei einem Baustein-Transfer mit einer Länge von genau 1F8h Bytes in eine
      Datei wurde endlos gespeichert. Es konnten Dateigrößen von mehreren 
      Gigabyte entstehen!

  2.) Entpacken eines S7-Projektes in die SPS gab im Fehlerfall eine falsche 
      Textmeldung zurück.

  3.) In PG-2000 wurde beim Zugriff auf eine SPS mit nichtvorhandener MPI-Adresse 
      eine unsinnige SPS-Adresse dem Anwender zurückgemeldet.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.94
Datum  : 02.10.2002
==============================================================================

  1.) 3D-Ausdruck in FUP wurde im Druck falsch dargestellt. 

  2.) Ausdruck eines Bausteines in FUP führte bei PG2000 unter Win2000 zu einem 
      Programmabsturz.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.93
Datum  : 24.09.2002
==============================================================================

  1.) Im Datenlogger wurde bei Untergrenze -10000 und Obergrenze +1000 eine 
      falsche Bildschirmanzeige dargestellt. Die Berechnungsformel war falsch.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.92
Datum  : 16.09.2002
==============================================================================

  1.) Datenbausteine im KC-Format mit nicht darstellbaren Zeichen wurden nicht 
      korrekt abgebildet. Nicht darstellbare Zeichen werden mit einem "?" und 
      einem "F" am Zeilenende abgebildet.

  2.) FB-Kommentardaten wurden gar nicht angezeigt oder das Programm stürzte ab. 

  3.) FB-Kommentar bei Bausteinen ohne Parameter wurde teilweise um eine Zeile 
      versetzt.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.91
Datum  : 10.09.2002
==============================================================================

  1.) Bei "Manuell Umverdrahten" werden am Anfang die Operanden Alt/Neu in der 
      Ergebnisliste eingetragen.

  2.) Bei "Manuell Umverdrahten" werden nun auch (wie beim Automatischen) das 
      Netzwerk und die Zeile in die Ergebnisliste eingetragen

  3.) Klammerebenenproblem  -] [-+-] [--( ) in KOP
                                 |
			    -] [-+	

  4.) Datenlogger/Konfig Auswahl der Datei wurde nicht gespeichert

  5.) Bei der Datenloggerfunktion kann der aufgezeichnete Wert parallel gedruckt 
      werden.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.90
Datum  : 26.08.2002
==============================================================================

  1.) Lade und Transfer-Befehle in Verbindung mit "A DB" wurden in FUP und KOP 
      nicht richtig dargestellt.

  2.) (Standart)-Bibliotheksnummer wurde im Buchhalter nach 5 Zeichen bei PG-95
      abgeschnitten. 

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.89
Datum  : 23.08.2002
==============================================================================

  1.) Die Option Datenlogger ist jetzt per Kommandozeile steuerbar.

  2.) Umsetzprobleme in FUP/KOP bei englischem/französischem Befehlssatz behoben.
      L MW/T DW wurde falsch umgesetzt.

  3.) Bausteine mit Bausteinnummer größer als 255 wurden in PG95 nicht korrekt 
      im Buchhalter dargestellt.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.88
Datum  : 20.08.2002
==============================================================================

  1.) Innerhalb der Bildbausteine kann nun die Symbolik verwendet werden. Es 
      werden der symbolische Operand sowie der Kommentar angezeigt. Bei der
      Eingabe der zu beobachtenden oder steuernden Variablen können durch
      "-" am Anfang auch symbolische Operanden direkt eingegeben werden.

  2.) UStack bei Sinumerik 840C wurde falsch dargestellt.

  3.) Beim Ausdruck in FUP/KOP wurde zuviel Papier durch unnütze Leerseiten 
      verschwendet.

  4.) Bei einer leeren Symbolikliste am Netzwerkende wird jetzt eine Leerzeile
      anstatt bisher 2 erzeugt.

  5.) Status Baustein in FUP/KOP hing in einer Endlosschleife fest, sobald direkt
      nach dem Netzwerk-Trenner ein Timer gestartet wurde.

  6.) Umsetzen eines Bausteines in FUP/KOP mit einer falschen Größenberechnung, 
      hatte zur Folge, daß beim Ausdruck Leerseiten erzeugt wurden.

  7.) Nach dem Laden einer *.BLT-Datei in Steuern Variable und Ausdruck dieser 
      Liste beendete sich PG-95 mit einer Allgemeinen Schutzverletzung.

  8.) PG-95 meldete beim Öffnen der AG, wenn bereits eine Datei geöffnet war, 
      daß keine weitere Datei, AG geöffnet werden kann. 

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.87
Datum  : 02.08.2002
==============================================================================

  1.) Beim Zugriff auf S7-Diagnosemeldungen reagierte das Programm nicht mehr. 

  2.) Status-Variable bei S7 von Timern und Zählern wurde ein falscher Typ 
      verwendet. 

  3.) Mit PG-2000 ein Neues S7-Projekt erzeugen, dieses in der Hardwarekonfiguration
      definieren, wurde PG-2000 bei der Rückkehr nicht mehr gestartet.

  4.) Bausteine bei S7 mit Inhalt BLD x konnten in FUP/KOP nicht dargestellt 
      werden.

  5.) Datenverkehr der Schnittstelle kann per Sondereinstellung in einer Datei
      aufgezeichnet werden.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.86
Datum  : 16.07.2002
==============================================================================

  1.) S7: Beim Editieren innerhalb eines Netzwerkes wurde die Sprungmarke beim 
      Sprung über die Netzwerkgrenze hinweg falsch eingetragen.

  2.) S7: Buchhalter bei S7-315 mit 52 Bausteinen Inhalt führte zu einer 
      Endlosschleife, das Programm war nicht mehr bedienbar.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.85
Datum  : 11.07.2002
==============================================================================

  1.) Status Baustein mit L DBxx DBDyy hat nicht funktioniert. 

  2.) Beim Öffnen eines S7-Projektes wird bei der CPU-Auswahl der Stationsname
      mitangezeigt, sofern er vorhanden ist.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.84
Datum  : 08.07.2002
==============================================================================

  1.) S7-Projekte können per Option => Einstellung als V3.x oder V5.x-Projekte 
      gespeichert werden.

  2.) S7-Projekte können beim Speichern per Option => Einstellung komplett übersetzt
      oder nur geänderte Bausteine abgespeichert werden.

  3.) FC-Aufrufe mit Parametertyp RETURN wurden nicht korrekt angezeigt

  4.) Programmablaufplan (FC, SFC, SFB und SDB) bei Step 7 eingefügt

  5.) Querverweisliste (FC, SFC, SFB und SDB) bei Step7 eingefügt und Darstellung 
      korrigiert

  6.) SPS-interne SFC wurden beim CALL-Aufruf nicht erkannt und die Parameter 
      somit falsch dargestellt.

  7.) Ergebnis des Vergleichs AG mit Baustein führte beim Drucken mit PG-95 zum 
      Absturz

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.83
Datum  : 27.06.2002
==============================================================================

  1.) Netzwerk-Überschriften wurden bei PG-95 nicht korrekt verwendet. Sie 
      wurden teilweise an falsche Stellen geschrieben.

  2.) Buchhalter lesen bei S7 konnte zu einer Endlosschleife führen.

  3.) Bildbausteine wurden nicht korrekt behandelt. Speichern, Löschen und 
      Editieren gab zwischen PG-2000 und Step5 Probleme.

  4.) In mit PG95/2000 erstellten S7-Projekten konnte mit Siemens Step7 V5.1 keine
      Bausteine eingefügt werden.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.82
Datum  : 18.06.2002
==============================================================================

  1.) Wenn ein mit PG-2000 erstellten S7-Projekt mit dem Simatic-Manager 
      geöffnet wurde, so waren die Netzwerke nicht mehr vorhanden. An Stelle
      der Netzwerk-Trenner stand BLD 255.

  2.) Netzwerk-Überschriften wurden ebenfalls nicht dargestellt.

  3.) Der AWL-Kommentar wurde beim Anzeigen immer um 12 Zeichen verschoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.81
Datum  : 08.06.2002
==============================================================================

  1.) Kommentardaten und Netzwerke in Bausteinen OHNE Parameter wurden nicht 
      gespeichert. Dadurch waren in Step7 keine Netzwerke mehr sichtbar.
 
  2.) Kommentardaten der Bausteinen FC und FB wurden vertauscht.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.80
Datum  : 06.06.2002
==============================================================================

  1.) S7-Button wurde grau, wenn ein Baustein geöffnet ist.

  2.) Rechtschreibfehler in der Englischen Sprache bei Optionen/
      Einstellungsdialog behoben.

  3.) U-Stack bei Berthel ComCon110 führte bei Klammerebenen zum Absturz.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.79
Datum  : 29.05.2002
==============================================================================

  1.) Öffnen von S7-Projekten war unter S7 V5.1 SP2 nicht möglich, wenn das 
      Projekt mehr als 60 Bausteine hatte. Bestehende Projekte müssen zur 
      Behebung unter einem anderen Namen oder in ein neues Verzeichnis 
      gespeichert werden. 

  2.) Unter Optionen --> Buspfade --> erweiterter PG-BUS können nun die 
      Referenzdatei, Symbolik und Schriftfuss mit eingestellt werden.

  3.) PG 2000, Demo-Version, Scrollen mit Scroll-Rad der Maus führte zu einer 
      Endlosschleife der Meldung "Dies ist eine Demo-Version".

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.78
Datum  : 13.05.2002
==============================================================================

  1.) Der Zugriffsweg USB wurde entfernt, da über den virtuellen COM-Port der 
      Zugriff auf das MPI-II-Kabel (USB) jetzt möglich ist.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.77
Datum  : 06.05.2002
==============================================================================

  1.) PG2000, Öffnen von S7-Projekten war im S7-MPI-Manager V5.1SP1 nicht mehr 
      möglich, wenn das Projekt mit PG2000 neu erzeugt wurde. 
      Bestehende Projekte müssen unter einem anderen Namen oder Verzeichnis 
      erneut abgespeichert werden. (MDX-Dateien wurden falsch erzeugt)

  2.) S5-Emulator, die Schnittstelleneinstellung funktionierte nicht richtig 
      (war COM1 eingestellt, so wurde COM2 verwendet)

  3.) S5-Emulator, Copyright geändert (von 1999 in 2002)

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.76
Datum  : 05.05.2002
==============================================================================

  1.) Im S7-Modul gab es Probleme beim Zugriff auf den Seriellen Port. 
      Schuld daran war eine automatische Erkennung der angeschlossenen 
      Kabel sowie deren benützte Baudrate. Dieses Modul wurde deaktiviert.

  2.) Im S7-Modul gab es nicht sinnvolle Baudraten (300,1200 und 9600 Baud) 
      bei der Baudratenauswahl der seriellen Schnittstelle.
      Diese wurden entfernt.

  3.) Die Umschaltung des Befehlsatzes von S5 nach S7 sowie zurück dauerte zu lange. 
      Diese Umschaltung wurde jetzt optimiert.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.75
Datum  : 02.05.2002
==============================================================================

  1.) PG2000, Programmierung über Ethernet-Karte und H1-CP unter Windows 2000
      nicht möglich, da Netzwerkkarten nicht auswählbar gewesen sind 
      (unter Optionen/Schnittstelle). Dies wurde behoben. 

  2.) "Allgemeiner Fehler 2048" wurde genauer Beschrieben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.74
Datum  : 25.04.2002
==============================================================================

  1.) Kommentarbausteine die mit einer Netzwerküberschrift in Zeile 0 beginnen 
      wurden nicht angezeigt. Nachfolgendes Speichern des Bausteins führte dann 
      zu Datenverlust. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.73
Datum  : 23.04.2002
==============================================================================

  1.) Ab V3.71 wurde beim Ausdrucken aus dem Buchhalter heraus nur leere Seiten 
      ausgedruckt. Ausdruck auf "Generic / Nur Text" ist dann 0 Bytes groß.
      Dies wurde behoben.

  2.) Wenn der Vorkopf eines Datenbausteins zwar vorhanden war, 
      aber keine Information enthielt, wurde eine abnormale Beendigung erzeugt.
      Dies wurde behoben.

  3.) PG2000, Beim Archivieren eines S7-Projektes erschien immer die Fehlermeldung "0012". 
      Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.72
Datum  : 28.03.2002
==============================================================================

  1.) S5, Die Bild-Bausteine (BB <Nr>) sind nun lesbar, es wird ein 
      Steuern-Variable-Fenster geöffnet. Ändern und nachfolgendes Speichern ist
      nun möglich. Das Neu - Erzeugen eines Bildbausteins ist möglich. 
      Das Speichern eines Bildbausteins unter einem anderen/neuen Namen 
      ("Datei/Speichern unter") ist NICHT möglich.

  2.) S7, Datenlogger von "Real"-Werten war nicht möglich/korrekt.
      Als Datentyp kann jetzt "KG" angegeben werden, die Codierung der "Real"-Zahl 
      wurde implementiert. 

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.71
Datum  : 22.03.2002
==============================================================================

  1.) Seitenweises Ausdrucken ist nun in AWL,FUP,KOP möglich. 
      Die Angabe von/zu Seite wird beachtet, wenn eine der beiden Eingabefelder
      leer sind, so wird nur eine Seite ausgedruckt.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.70
Datum  : 11.03.2002
==============================================================================

  1.) KOP, Bei eingeschalteter "Klammer um ERAB" wurde der Beginn der Klammer
      nicht immer eingetragen. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.69
Datum  : 07.03.2002
==============================================================================

  1.) Die Verwendung der Referenzdatei bei S7 funktionierte nur wenn das 
      Verzeichnis und daie Projektdatei den gleichen Namen hatten. Dies wurde 
      behoben. Beispiel dazu:<BR>
  <PRE>
        C:\S7Projekte\TEST\TEST.S7P   OK<BR>
        C:\S7Projekte\MURKS\TEST.S7P  wurde nicht geladen<BR>
  </PRE>
==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.68
Datum  : 01.03.2002
==============================================================================

  1.) Beim Auslesen des Buchhalters der AG, wurde in der StatusLeiste die
      DB's nicht angezeigt. Bei einer Langsammeren Modem-Strecke kann der
      Eindruck entstehen, das das Programm abtgestürzt ist. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.67
Datum  : 20.12.2001
==============================================================================

  1.) Beim löschen durch markieren und "Entf"-Taste konnte es zu einem abnormalen
      Programmende kommen. Dies wurde behoben.

  2.) PG2000, nachdem per Pfaddatei eine CPU mit H1-CP angewählt wurde, und nachfolgend 
      eine andere CPU ausgewählt wurde, kam immer der Fehler 32770. Dies wurde behoben.

  3.) Wenn keine SPS angeschloßen war, trotzdem versucht wurde einen Zugriff auf die 
      Steuerung zu machen wurde keine Fehlermeldung mehr angezeigt. Dies wurde behoben.

  4.) Der Speicherbedarf beim merken der Veränderungen (Undo/Redo) war zu groß, dies 
      führte zu einer abnormalen Programmbeendigung. Dies wurde behoben.

  5.) S7, Datenbausteine die eine ungerade Anzahl von Bytes enthalten wurden nicht 
      korrekt an die SPS übertragen. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.66
Datum  : 27.11.2001
==============================================================================

  1.) S7, L S5T1S<yyy>MS wurde falsch codiert zu L S5T1S (also ohne MS-Anteil)
      Dies wurde behoben.

  2.) KG im Datenlogger wurde als "+1234567+12" ausgegeben, Excel kann das nicht 
      verwalten, deshalb wird nun "+0,1234567E+12" ausgegeben.

  3.) S7, Speichern von einem bedingten Aufruf einer Funktion wurde falsch codiert.
      ("CC FC 145"). Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.65
Datum  : 27.10.2001
==============================================================================

  1.) Ausdruck Steuern Variable mit eingestellter Druckerschriftart.

  2.) Kopieren/Einfügen in FUP/KOP in PG2000 nicht korrekt. Dies wurde behoben.

  3.) Bei Angabe Bilder in FUP/KOP Darstellung wurde das erste Bild zu klein Dargestellt

  4.) Abnormale Programmbeendigung wenn Symbolik ohne Bezug zu einer Datei geöffnet wurde
      und dann eine Querverweisliste erzeugt werden sollte. Dies wurde behoben.

  5.) Es wurde beim Laden einer Symbolik doppelte Operanden erkannt wenn absolute Operanden 
      ohne Symbolik gefunden wurden. Dies wurde behoben.

  6.) Beim Laden einer Symbolikdatei die doppelte Symboliken enthält, wird nun bei der Meldung
      zusätzlich der absolute Operand und die Zeilennummer angezeigt.

  7.) Ausgabe der Prozentzahlen beim suchen nach doppelten Operanden wurde nicht mehr angezeigt.
      Dies wurde behoben.

  8.) Beim kopieren in die Zwischenablage während Status Baustein in einer Anweisungsliste läuft,
      wird nun auch der Status mitkopiert.

  9.) Die Querverweisliste ist nun auch aus dem FUP/KOP-Editor heraus aufrufbar. 
      Wenn kein Eingabefeld aktiv, so wird QVL ohne Operand aufgerufen. 
      Wenn in einem Einstellungsdialog so wird der entsprechende Operand verwendet.

 10.) PG2000, Wennin SteuernVariable mit TAB oder Shift-TAB über das Adress-Feld gesprungen wurde,
      so wurde der Wert verändert.

 11.) PG2000, Das Einfügen und Überschreiben in Steuern-Variable ist nun möglich. Standartmäßig wird 
      nun Überschreiben aktiviert.

 12.) PG2000, Das Überschreiben ist nun auch in Eingabefeldern in FUP/KOP möglich

 13.) Wenn ein DB erzeugt aber keine Daten enthält, dieser DB dann gespeichert, geschloßen und wieder 
      geöffnet wurde, so konnte nichts mehr eingegeben werden und beim Speichern dieses DB's wurde 
      eine Abnormale Beendigung erzeugt. Dies wurde behoben.

 14.) PG2000, Beim Ausdruck auf einen Netzwerkdrucker aus dem Buchhalter heraus oder beim Ausdruck der Bausteinliste oder       beim Ausdruck von Vergleichen wurde unter Win98 eine Fehlermeldung erzeugt und der Ausdruck nicht ausgeführt. 
      Dies wurde behoben.

 15.) Wenn ein Parameter "TST" des Typs D/KG (Daten, Gleitpunktformat) versucht wurde mit dem Befehl "LW =TST" zu lesen,
      so wurde dies nicht erlaubt (es werden die oberen 16Bit des Gleitpunktwertes gelesen). 
      Dies ist jetzt möglich, jedoch sehr mit VORSICHT zu geniessen.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.64
Datum  : 01.10.2001
==============================================================================

  1.) Das Archivieren und Dearchivieren von einer Steuerung ist nicht möglich, 
      deshalb erscheint nun eine Meldung

  2.) Verbesserte Fehlermeldung wenn (De-)Archivierung fehlschlägt

  3.) Wenn unter Optionen/Schnittstelle die Bst.Info und FB-Namen abgeschaltet,
      Einzelbausteinweißer Zugriff eingeschaltet und von Steuerung in eine S5D-Datei 
      übertragen wurde, wurde die Bibliotheksnummer und PG-Kennung nicht mitkopiert.
      Dies wurde behoben.

  4.) Das Menu für die Option Controller wird jetzt bei nichtvorhandensein entfernt.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.63
Datum  : 24.09.2001
==============================================================================

  1.) Der Schalter "doppelte Operanden speichern" ist in PG95 nicht funktionsfähig
      gewesen. Dies wurde behoben.

  2.) Die Bibliotheksnummern der Standart-FB's werden nun korrekt angezeigt

  3.) PG2000, Archivieren und Dearchivieren von S7 (und S5) Projekten nun möglich

  4.) PG2000, neue Option Controller eingefügt

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.62
Datum  : 15.08.2001
==============================================================================

  1.) Im Schnittstellendialog wird in PG2000 "Direkt" und "Standart" angezeigt,
      ist aber unter Win32 nicht mehr möglich. Die Auswahl wurde entfernt.

  2.) Der Dateiname in der Kopfzeilen beim Ausdrucken ist nun abschaltbar unter
      "Druckformate für Ausgabe"

  3.) S7, Baudrateneinstellung ab 57K6 und höher war ab V1.71 des MPI/PPI/HMI/TSW-Adapters nicht mehr 
      möglich. Dies wurde behoben.

  4.) H1-Bus Kommunikation mit PG2000 über intern eingebaute Ethernet-Karte
      wurde beim lesen und schreiben von größeren Bausteine nicht korrekt ausgeführt.

  5.) S7, AG-Informationen implementiert

  6.) S7, AG-Diagnosemeldungen implementiert

  7.) S7, RAM nach ROM kopieren implementiert

  8.) Scrollbalken läßt sich nun wieder bedienen (nur in V3.61)

  9.) Rückwärtssprünge sind nicht mehr unter S5 funktionsfähig gewesen. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.61
Datum  : 12.07.2001
==============================================================================

  1.) S7 Kommentare fehlten. dies wurde behoben.

  2.) Keine H1-Bus-Kommunikation bei V3.59 und V3.60 über eine interne Ethernet-Card

  3.) Labelnamen in S7 teilweise falsch.

  4.) temporaervariablen (Bits) falsch angezeigt.

  5.) Konstanten in FC-Aufrufen nun implementiert.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.60
Datum  : 01.06.2001
==============================================================================

  1.) Erweiterte Fehlermeldung bei Ausnahmesituationen

  2.) S7-Projekt speichern korrigiert, Lesen mit S7 V5.1 manchmal nicht möglich

  3.) Status Baustein FUP, Ausgänge werden nun der Zustand des QAusgangs noch 
      mit angezeigt.

  4.) Status Baustein KOP, S/R-FlipFlop ohne Ausgang wurde der Ausgang falsch dargestellt.

  5.) Hardwarekonfiguration, WinPrommer aus PG2000 heraus aufrufen funktionierte 
      zwar aber keine Kommunikation mit SPS.

  6.) Beim Übertragen der Bausteine in eine S7 wird nun die Aenderungszeit 
      des Bausteins gesetzt

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.59
Datum  : 09.05.2001
==============================================================================

  1.) Sprünge in S7 die zurück springen wurden die Labelnamen nicht angezeigt. 
      Dies wurde behoben

  2.) Sprungmarken in S7 die 3 Zeichen groß sind wurden nicht korrekt angezeigt.
      Dies wurde behoben.

  3.) Sprünge über Netzwerkgrenzen hinweg, wurde die Labelnamen nicht angezeigt.
      Dies wurde behoben.

  4.) Die Symbolikkommentare können nun zusätzlich in der Querverweisliste 
      angezeigt werden. Im Dialog Optionen/Einstellungen wurde im Bereich Vergleich/QVL 
      "QVL mit Symbolikkommentar" eingefügt.

  5.) Der Operand wurde, obwohl mehrfach vorhanden und Kurzformat ausgewählt sowie Symbolik
      angezeigt wurde, immer wiederholt. Dies wurde behoben.

  6.) Die Querverweisliste einer AG kann nun auch von der Referenzdatei erstellt werden, 
      dazu wurde in Optionen/Einstellungen im Bereich "Vergleich/QVL" die Angabe
      "von AG" eingefügt. Wenn nicht gesetzt wird versucht bei eingeschalteter 
      Referenzdatei die Bausteine von derselben zu lesen, sofern vorhanden.

  7.) fehlende Bausteinarten im Buchhalter einer C7-6?? wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.58
Datum  : 27.04.2001
==============================================================================

  1.) PG2000, direkter H1-Bus-Zugriff, bei kleineren Bausteinen (ca. 15 Worte) 
      konnte beim Speichern die Fehlermeldung "AG Kommunikation gestört bei Baustein XXX"
      kommen, wenn der CP/Netzwerk zu langsam war.

  2.) Bei Ausnahmen ("CFile, Zugriff nicht möglich") kann nun gewählt werden, 
      ob wiederholt oder abgebrochen werden soll.

  3.) Das Drucken mit Schriftfußdateien die zeitweise nicht zugreifbar sind, konnte 
      dazu führen das garnicht ausgedruckt werden konnte.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.57
Datum  : 21.03.2001
==============================================================================

  1.) QVL aus Programmbausteinen wurde immer neu erzeugt

  2.) Steuern Variable, auf "Datei/Neu"-Button geclickt, es wird kein neuer SteuernVVariable 
      erzeugt sondern eine neue S5D-Buchhalter.

  3.) Symbolikdateien in Verzeichnissen mit Umlauten im Namen wurden nicht korrekt gelesen.     
      Dies wurde behoben.

  4.) Statuszeile beim Übertragen von Bausteinen zerstört/falsch dargestellt.

  5.) Sprung aus der QVL in einen Baustein der weniger als 400 Zeilen aber mehr als 100 
      Zeilen hatte wurde die Ansicht falsch eingestellt, der Cursor war richtig plaziert.

  6.) Bei Englische Installation bei PG2000 führte beim Start von PG2000 zu Fehlermeldung 
      wenn S7 angewählt war. Dies wurde behoben.

  7.) PG2000, nach Änderung der Menü-Sprache wird automatisch ein Neustart des Programmes 
      ausgeführt. PG95 wird beendet.

  8.) Bei Anwahl einer proportinalen Schriftart zum Ausdruck wird der Benutzer darauf 
      hingewiesen.

  9.) Sprungmarken bei älteren, mit PG675 für Sinumeriken erstellten Programmen wurden
      nicht korrekt dargestellt. Dies wurde behoben.

 10.) Parameter bei FB-Aufrufen bei älteren, mit PG675 für Sinumeriken erstellten Programmen 
      wurden nicht korrekt dargestellt. Dies wurde behoben.

 11.) Beim Vergleich wurde "übertrage Baustein" angezeigt obwohl nur gelesen wird und 
      deshalb richtiger "lese Baustein" dargestellt werden soll. Dies wurde geändert.

 12.) PG2000, Die Spalteneinteilung im Buchhalter und SteuernVariabler-Fenster war nicht 
      sinnvoll und nicht sprachabhängig. Dies wurde behoben.

 13.) Der Dialog PG-Buspfade war bei der Auflösung 640x480 nicht mehr komplett sichtbar. 
      Dies wurde behoben.

 14.) Im Symbolikeditor ist eine automatische Umsetzung der Operanden von Deutsch nach 
      Englisch und umgekehrt nun möglich.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.56
Datum  : 14.03.2001
==============================================================================

  1.) AG95F Diagnose eingefügt.

  2.) CP541 Zugriff implementiert.

  3.) Steuern Variable Merkerbits an geraden Adressen funktionierte nicht korrekt
      seit V 3.34. Dies wurde behoben.

  4.) Wenn Querverweis aus dem Symbolik-Editor heraus (Ctrl-Q), dann wurde bisher immer 
      ein kompletter Querverweis erzeugt.

  5.) Funktionsbausteine ohne Namen und Parameter implementiert.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.55
Datum  : 23.02.2001
==============================================================================

  1.) S7, Englischer Befehlssatz eingefügt. AWL,FUP und KOP implementiert.

  2.) Datei/Neu erzeugt unter SteuernVariable ein neues SteuernVariable Fenster

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.55
Datum  : 16.02.2001
==============================================================================

  1.) Wenn PG-Pfadanwahl ausgewählt wurde unter Optionen/Pg-Pfad, so wurde bei umschaltung auf S7 
      trotzdem versucht den Pfad aufzubauen. Dies wurde behoben.

  2.) Fehlermeldung im Englischen falsch wenn PG-Pfad-durchwahl nicht gelungen.

  3.) Ausdruck aus Buchhalter heraus führte in PG2000 zu übergroßer Schrift. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.54
Datum  : 09.02.2001
==============================================================================

  1.) Bei der Auswahl einer Symbolikdatei die in einem Ordner mit einem Namen mit mehr als 60 Zeichen 
      war, wurde in Verbindung mit einer geöffneten Datei eine Abnormale Beendigung erzeugt.
      Dies wurde behoben.

  2.) S7, Beim Öffnen einer zuvor gespeicherten Datei wurde eine abnormale Beendigung erzeugt, wenn 
      nicht mehr wverwendete Memo-Feldeinträge in der Ursprungsdatei vorhanden waren.
      Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.53
Datum  : 29.01.2001
==============================================================================

  1.) Öffnen von Datenbausteinen der S5 V1.0 die als Zuordnungsliste gekennzeichnet sind,
      werden nun mit einer entsprechenden Meldung abgewiesen.

  2.) Beim lesen des S7-Buchhalters konnte es zu Speichermangel in PG95 kommen. Dies wurde behoben

  3.) In Manuell Umverdrahten werden nun die eingegebenen Operanden geprüft. 

  4.) In Manuell Umverdrahten werden nun die eingegebenen Operanden in den Profile-Settings gespeichert
      (Die Eingaben bleiben erhalten)

  5.) Per Option "Optionen/Einstellungen/Symbolikeditor/doppelte Operanden speichern" können nun 
      Symbolikdateien die doppelte Operanden enthalten gespeichert werden. 
      ACHTUNG: doppelte Operanden sind NICHT erwünscht in einer Symbolikdatei, da sonst die 
               Symbolikzuordnung nicht korrekt sein kann. Benutzung dieser Option auf eigene 
               Gefahr und Verantwortung !!!

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.52
Datum  : 22.01.2001
==============================================================================

  1.) S7, Status Baustein mit eingeschaltetem statischem Zugriff konnte nur 1x gestartet werden.
      Dies wurde behoben.

  2.) PG2000, StatusVariable, Ctrl N/Y funktionierte nicht korrekt. Dies wurde behoben.

  3.) PG2000, StatusVariable, Bereich wurde zwar angelegt, aber nicht angezeigt. Dies wurde behoben.

  4.) PG2000, S5-Emulator gibt es nicht mehr, die Menüpunkte und Buttons konnten aber angewählt werden. 
      Dies wurde behoben.
 
==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.51
Datum  : 17.01.2001
==============================================================================

  1.) Das Lesen des S7-Buchhalter einer S7-412 mit gesteckter RAM-Card wurde zu 
      früh abgebrochen. Die Time-Out Zeit wurde auf 60 Sekunden erhöht, während 
      der Time-Out Zeit wird ein laufender Balken angezeigt sowie bei drücken der 
      ESC-Taste die Kommunikation abgebrochen.

  2.) Aufruf der WinPrommer-Software durch "Baustein übertragen nach" implementiert.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.50
Datum  : 19.12.2000
==============================================================================

  1.) QVL Absturz wenn PG95 V3.48 (Balkenanzeige in der Statuszeile) und WinNT. 
      Dies wurde behoben.

  2.) GEPA-Commander konnte zwar PG2000 mit Datei aufrufen, bei einer Änderung 
      kam aber immer "invalid filename". Dies wurde behoben.

  3.) Rechte Maustaste = Anzeige der Symbolik in der Statuszeile ist nun auch 
      im StatusBaustein und im AWL-Editor möglich.

  4.) PG2000, Speichern unter PG-Eprommer, Baustein übertragen nach Eprommer, 
      Öffnen vom Eprommer konnte per Menü nicht ausgewählt werden. 
      Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.49
Datum  : 04.12.2000
==============================================================================

  1.) DB1-Maske in PG2000 nicht korrekt funktionsfähig. Dies wurde behoben

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.48
Datum  : 04.12.2000
==============================================================================

  1.) Ausdruck mit Symbolik, Symbolik+Absolutem Operand, Schriftfußdatei führte 
      dazu, das die Seitennummer/Datum/Uhrzeit in den Netzwerkkommentar geschrieben wurde.
      Dies wurde behoben.

  2.) statischer Zugriff auf eine S7-Steuerung implementiert.

  3.) generell Zugriff auf S7 beschleunigt

  4.) Speichern Unter von S7-Steuerung hat doppelt gelesen 
      obwohl die Daten schon im Hauptspeicher waren.

  5.) angezeigter Bausteinname jetzt korrekt bei S7

  6.) Es wird nun beim lesen/speichern ein türkisener Fortschrittsbalken in der Statusleiste angezeigt

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.47
Datum  : 16.11.2000
==============================================================================

  1.) In FUP/KOP, StatusBaustein werden bei FB-Aufrufen die Parameter am 
      linken Rand eines Rasterpunktes geschrieben. Dies wurde geändert.

  2.) In PG2000 konnte in SteuernVar während dem Status neue Zeilen eingefügt 
      werden, welche dann zu einem Absturz führten. Dies wurde behoben.

  3.) Zeilenwechsel in AWL war in V3.46 nicht mehr funktionsfähig.

  4.) PG2000, Ausdrucken aus Vergleich-Diualog heraus führte zu einem Absturz

  

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.46
Datum  : 14.11.2000
==============================================================================

  1.) PG2000, Status Baustein in FUP, ScrollBar betätigen/halten. Danach Kommunikationsabbrüche
      Dies wurde behoben.

  2.) PG2000, Status Baustein in FUP, Protokoll für Status Baustein Ende zweimal an SPS versendet.
      Dies wurde behoben.

  3.) PG2000, Kommunikation bei Status Baustein in einen eigenen Task verlegt, 
      sodaß Anzeige/Scrollen/Button Betätigungen die Kommunikation nicht mehr stören.

  4.) statischer AG-Zugriff ein, danach Kabel an der SPS ziehen/stecken führte zu Fehler 0 
      bzw. Leerem Buchhalter. Dies wurde behoben.

  5.) PG2000, USTACK bei AG115, mehr als 200 Seiten dargestellt.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.45
Datum  : 09.11.2000
==============================================================================

  1.) WinPrommer ist nun direkt aus PG95/2000 aufrufbar. Nur mit einer aktuellen 
      WinPrommer-Version möglich. 

  2.) PG2000, Status Baustein, Wenn während Status Baustein ein Wechsel von FUP/KOP in
      eine andere Ansicht getätigt wurde, konnte die Verbindung unterbrochen werden.

  3.) Symbolik mit doppelten Operanden speichern wurde mit einer Meldung beantwortet. 
      Danach wurde bei Programmende nicht mehr gespeichert. Dies wurde behoben.

  4.) 

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.44
Datum  : 31.10.2000
==============================================================================

  1.) PG 2000, S5-Datei öffnen, danach Symbolikdatei öffnen (oder automatisch laden). 
      Es wird im Buchhalter keine Symbolikoperand + kommentar angezeigt obwohl in 
      Optionen/Einstellungen definiert und Symbolik eingeschaltet. Dies wurde behoben.

  2.) Versionsdokumentation per Menüpunkt "Hilfe/Versionsgeschichte" nun direkt anzeigbar.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.43
Datum  : 19.10.2000
==============================================================================

  1.) Symbolik, Symbolik und Absoluten Operand, kopieren einer Zeile in AWL dessen
      Symbolikoperand größer als 12 Zeichen war, wurde nicht korrekt kopiert.
      Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.42
Datum  : 19.10.2000
==============================================================================

  1.) Wenn beim Speichern der Symbolik ein Doppelter Operand gefunden wurde,
      konnte danach die alte Symbolikdatei nicht mehr gelesen werden.
      Dies wurde behoben.

  2.) AG95U, PG95 V3.40, Win98, Es konnte in der SPS (manchmal) kein
      neuer Baustein erzeugt werden. Dies wurde behoben.

  3.) Wenn beim Speichern der Symbolik erkannt wurde,
      das doppelte Operanden enthalten sind wurde das Suchen nach doppelte
      Operanden nochmals angestoßen, obwohl der Operand schon bekannt ist.
      Dies wurde behoben.

  4.) Beim Laden der Symbolik wird jetzt auch geprüft ob doppelte Operanden
      vorhanden sind, und einmal am Schluß per Meldung angezeigt.

  5.) Das Speichern einer Symbolikdatei führte zu zerstörten Original-Dateien
      wenn doppelte Operanden vorhanden waren. Im Falle doppelte Operanden
      wird jetzt die Originaldatei wiederhergestellt.

  6.) ".PA" und "$EJECT" wurden beim Speichern als doppelte Operanden
      angesehen, wodurch die Datei nur bis zum ersten Auftreten gespeichert
      wurde. Dies wurde behoben.

  7.) S7, AG öffnen, danach Speichern unter führte zu Fehler 1.
      Dies wurde behoben.

  8.) Beim Rücksprung in QVL bei S5V5-Bedienung per 2xESC wurde die falsche
      Funktionstastenleiste eingestellt.

  9.) Ctrl-U in AWL in einem größeren Baustein führte zu einem Dialog
      der nicht mehr sichtbar war. Dies wurde behoben.

 10.) Suchen/Ersetzen in einem größeren Baustein führte zu einem Dialog 
      der nicht mehr sichtbar war. Dies wurde behoben.

 11.) Die Verknüpfung zwischen der Dateiendung S5D und PG95/2000 funktionierte
      unter WinNT nicht mehr, weil WinNT den übergebenen zu öffnenenden Dateinamen
      in Anführungsstriche setzt. Dieser Dateiname kann aber nicht geöffnet werden.
      Dies wurde behoben.

 12.) PG95, S7, Buchhalter keine FC's größer 200 wurden nicht angezeigt.
      Dies wurde behoben.

 13.) S7, Netzwerkkommentare sind im Moment nicht implementiert,
      der Button "Netzwerkkommentar" war jedoch anwählbar. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.41
Datum  : 14.10.2000
==============================================================================

  1.) S7, Buchhalter fehlte wenn ca. 109 oder mehr Bausteine pro Bausteintyp vorhanden war.

  2.) S7-Dateien werden schon beim Öffnen und nur lesender Betrieb geändert. Dies wurde behoben.

  3.) S7, Einige Befehle wie U #iBOOL wobei iBOOL ein in-Parameter, BOOL waren nicht eingebbar
      sowie nicht umgesetzt worden. Dies wurde behoben.

  4.) S7, falsches Verzeichnis verwendet beim Ändern eines betsehenden Projektes, Folge war das 
      die Änderungen nicht vorhanden waren. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.40
Datum  : 13.10.2000
==============================================================================

  1.) Der Ustack bei einer VIPA CPU242 wurde nicht dargestellt, obwohl das
      Original-Siemens Paket die erste Seite anzeigt. Dies wurde behoben.

  2.) Der Ustack bei einer VIPA CPU242 wurde nicht dargestellt, weil die CPU
      mehr Daten (3x 2.Seite) als die Original-CPU. Dies wurde behoben.

  3.) S7, Absturz beim Speichern eines Netzwerkes. Dies wurde behoben.

  4.) Symbolik speichern dauert sehr lange. Dies wurde behoben.

  5.) PG2000, Ctrl Y/N sowie Cursortasten hoch/runter in SteuernVariable funktioniert jetzt wieder.

  6.) PG2000, Leertaste markiert jetzt im Buchhalter und geht dann eine Zeile runter.

  7.) Lizenztext überschreibt Statusmeldungen beim Buchhalter lesen von AG.

  8.) Adressberechnung für S7-Parameter BLOCK_* war falsch

  9.) PG2000 S5, StatusBaustein wechseln zwischen FUP/KOP/AWL führte zu stocken, bzw. 
      Kommunikationsabbruch bei H1.

 10.) PG2000 S5, Status Baustein, Scrollbar und Bewegen der FUP/KOP-Fensters führte zu Anweisung 
      wird nicht bearbeiet.

 11.) FUP/KOP, nur PG95, wurden Zaehler/Timer nicht mehr umgesetzt in V3.39

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.39
Datum  : 08.10.2000
==============================================================================

  1.) PG2000, konnte zwar 2x gestartet werden, jedoch beim Beenden wurde eine abnormale Beendigung 
      erzeugt. Dies wurde behoben.

  2.) PG2000, Ausdrucken eines S7-Programms wurden keine FC's gedruckt. Dies wurde behoben.

  3.) S7, Steuern Ausgänge ist nicht möglich, trotzdem anwählbar. Dies wurde behoben.

  4.) S7, Steuern von Bit's funktioniert nicht korrekt. Dies wurde behoben.

  5.) S7, Symbolik+Symbolik+Absoluter Operand und größerer Symbolikkommentar (von S7 Original her)
      führte zu einer abnormalen Programmbeendigung. Dies wurde behoben.

  6.) Die Hardwarekonfiguration wird per Button oder direkt aus dem Buchhalter heraus gestartet, 
      und kehrt dann auch wieder zurück beim Beenden.

  7.) S7 Projekte in Pfaden mit Umlauten im Namen unter Win98/95/NT sind nicht öffenbar, Symbolik fehlte.
      Dies wurde behoben.

  8.) Im FUP-Editor werden (manchmal) UND/ODER mit nur einem Eingang nicht als Drahtverbindung 
      sondern als Symbol angezeigt. Dies wurde behoben.

  9.) Entfernen einer senkrechten Verbindung in KOP führte zu einem total anderen Netzwerk, 
      dabei wurden die Operatoren nicht geändert. Dies wurde behoben.

 10.) Status Baustein in KOP wird bei einem Timer/Zähler der keinen Ausgang hat der Ausgang 
      nicht korrekt dargestellt. Dies wurde behoben.

 11.) KOP-Editor, das Löschen einer Paralell-Verbindung die nur aus Draht besteht und keine Symbole 
      mehr enthält hinterlies einen Drahtstummel am linken Rand. Dies wurde behoben.

 12.) PG2000, Button "Datei/öffnen" funktioniert nicht korrekt. Dies wurde behoben.

 13.) PG2000, Beim öffnen einer BLT-Datei wurde nur die erste Zeile angezeigt. Dies wurde behoben.

 14.) S7, FUP/KOP-Editor, der Operand DB x.DBX y ist nicht eingebbar/darstellbar. Dies wurde behoben.

 15.) Werkzeugleiste wird 2-Zeilig dargestellt obwohl genug Platz für einzeilige Darstellung. 
      Dies wurde behoben.

 16.) S-Merkerbyte bei FUP/KOP-Editor (SY) funktionierte nicht. Dies wurde behoben.

 17.) Nach Installation S7-Option kein Zugriff auf S7-Steuerung da falsche Default-Stationsnummer (0).
      Dies wurde behoben.

 18.) PG2000, Win95/98, die Scrollbar funktionierte nicht korrekt. Dies wurde behoben.

 19.) FUP, Oder am R von einem S/R-FF, am Q des S/R-FF auch ein Oder. 
      Die Klammer-Zu wurde nicht korrekt eingetragen. Dies wurde behoben.

 20.) PG2000, Baustein übertragen nach in eine Datei die im Hauptspeicher schon geöffnet ist, 
      wird unter Win95/98 nicht aktualisiert.

 21.) PG2000, Absturz beim löschen von Bausteinen einer Datei (wenn dies der letzte Baustein dieser 
      Bausteinart ist). Dies wurde behoben.

 22.) Baustein übertragen in eine geöffnete Datei, wobei der übertragenen Baustein auch in der Zieldatei 
      geöffnet war, führte dazu das trotzdem kopiert wurde und danach ein Programmabsturz folgte.
      Dies wurde behoben.

 23.) Umverdrahten Manuell/Automatisch ändert E120.0 in E140.0 nicht um, bringt keine Fehlermeldung.
      Dies wurde behoben.

 24.) Doppelte Operanden konnten bei der Symbolik gespeichert werden, wenn die Operandenprüfung für 
      das Kopieren von Zeilen abgeshaltet wurde. Es wird jetzt generell geprüft beim Speichern.

 25.) S7, USTACK und BSTACK implementiert

 26.) S7, Status Baustein in FUP und KOP implementiert.

 27.) Hardwarekonfiguration, lesen von einer CPU 314 lieferte eine CPU313. Dies wurde behoben.

 28.) Simulatorbaugruppe zwar als DI oder DO erkannt aber nicht als DI/DO. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.38
Datum  : 28.08.2000
==============================================================================

  1.) Im Titel der S7 Datei wurde fälschlicherweise eine SEQ-Datei angezeigt.
      Das Öffnen von Symbolikdateien ist auch nicht möglich. Dies wurde behoben.

  2.) leerer Querverweis bei S7 + Symbolik + symbol.&abs.Operand. Dies wurde behoben.

  3.) Das Übertragen von überlangen Bausteinen (mehr als 8KWorte) von einer S5-Steuerung
      führte zu einem abnormalen Programmende. Dies wurde behoben 
      (es sind jetzt bis zu 32KWorte-1 möglich). 
      Achtung: Bausteine mit mehr als 8KWorten sind NICHT mehr Siemens-Kompatibel!

  4.) Anzeige verhunzt, wenn vorher mit dem Datenlogger in eine Datei aufgezeichnet wurde.
      Dies wurde behoben.

  5.) abnormales Programmende wenn Datenlogger mit Linienschreiber und alle 
      16 möglichen Meßwerte sowie mehr als 800x600 Bildschirmauflösung. Dies wurde behoben.

  6.) Datenlogger, die Kurven 15 und 16 werden falsch dargestellt. Dies wurde behoben.

  7.) Ausdrucken des Linienschreiberdiagramms (acuh während der Aufzeichnung) ist nun möglich.

  8.) S5V5 Bedienung, einige Funktionstasten korrigiert und geändert (F2 in QVL, F1/F2/F6 in FUP/KOP)

  9.) PG2000, S5V5 Bedienung, F1 drücken bringt zusätzlich die Online-Hilfe auf den Bildschirm.
      Dies wurde behoben.      

 10.) PG2000, S5V5 Bedienung, F1/F2 im Buchhalter wird der vorhergehende Baustein geöffnet.
      Dies wurde behoben.

 11.) Absturz beim öffnen eines Bausteins der einen Aufruf mit mehr Parametern enthält, 
      wie der aufgerufenen Baustein benötigt. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.37
Datum  : 10.08.2000
==============================================================================

  1.) PG 2000: Laden einer S5D-Datei aus der Recent-File-List, keine SEQ
      zugeordnet, führte zu einem Absturz

  2.) mischen von S5/S7 Dateien wird nun unterbunden.

  3.) Bibliotheksfunktionen konnten bei S7 abgeschaltet sein, weshalb dann
      OB1 nicht übertragbar in die SPS war.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.36
Datum  : 31.07.2000
==============================================================================

  1.) PG-Pfadanwahl erweitert um löschen und umbenennen der Pfadnamen,
      Abstürze wenn leere Pfadnamen gespeichert. Dies wurde behoben.

  2.) PG 2000, L KF -1 wurde falsch umgesetzt, Datenbaustein KF format -1
      in 65535 gewandelt. Dies wurde behoben.

  3.) PG 95, DB-Masken waren in den Listboxen keine Werte mehr eingetragen.
      Dies wurde behoben.

  4.) Die Bausteinlänge der Kommentardaten und Dokumentationsbausteinen wurde
      bisher nicht geprüft. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.35
Datum  : 19.07.2000
==============================================================================

  1.) Übernahme eines bestehenden Pfades. Ändern, speichern und wieder laden.
      Die letzte eingegebene Adresse fehlte weil visuell zwar der ENDP angezeigt
      wurde, aber nicht ausgewählt war. Dies wurde behoben.

  2.) PG 2000, QVL/Symbolik/AWL/PAP/BLG die Scroll-Bar wurde falsch behandelt
      wenn mit der Maus der Scroll-Knopf gezogen wurde. Dies wurde behoben.

  3.) Beim öffnen eines S7-Projektes wurde trotzdem versucht eine SEQ-Datei
      (Symbolikdatei) zusätzlich zu laden. Bei S7 sind die Symboliken schon
      im Projekt enthalten. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.34
Datum  : 17.07.2000
==============================================================================

  1.) Beim Aufruf von Steueru Variable wurde eine abnormale Programmbeendigung
      erzeugt, NUR in V 3.33. Dies wurde behoben

  2.) PG 2000, wechseln des Befehlssatzes führte zu einer abnormale
      Programmbeendigung. Dies wurde behoben.

  3.) Beim Speichern der Schriftfußdatei mit einem Siemens-Konformen Dateinamen
      wurde die falsche Endung "AP.INI" verwendet (ab V 3.31). Dies wurde behoben.

  4.) PG 2000, wechseln der Schnittstelle bei S7 führte zum verschwinden der
      Schnittstelle. Dies wurde behoben.

  5.) abnormale Beendigung, wenn Status Baustein mit dem Ende-Button rechts oben
      neben dem Maximieren-Button beendet wurde. Dies wurde behoben.

  6.) S7, nicht alle Bausteine in der Steuerung angezeigt. Dies wurde behoben.

  7.) Status Baustein in AWL, Anweisung wird nicht bearbeitet. Dann Wechsel in
      FUP/KOP führt zu einer Endlosschleife, PG95 ist nicht mehr bedienbar.
      Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.33
Datum  : 06.07.2000
==============================================================================

  1.) Installation ohne S5Emulator funktionierte zwar, jedoch fehlte PG95 dann
      Dateien.

  2.) Die Datenbausteinformate für DB's die Verglichen werden und keine Formatangabe
      in einer der Dateien hat, kann nun per Optionen/Einstellungen durch
      "DB-Format" und entsprechendes Format eingeschaltet werden.

  3.) Bei Vergleichen kann der Bausteinkopf nun ausgenommen worden.
      Ansonsten wird bei Unterschieden im Bausteinkopf beide Köpfe als Hex-Dump
      angezeigt

  4.) Datei/Öffnen/AG danach in der AG einen Baustein ändern und speichern.
      Danach Speichern unter/Datei. Die neue Datei enthält einen Schrottbaustein
      Dies wurde behoben.

  5.) In Steuern Variable ist nun bei S7 auch die Angabe DB xx.DBW yy möglich.
      Die Datenbausteinworte und Datendoppelworte sind nun korrekt.

  6.) Per Ansicht/Aktualwerte zeigen können nun die Aktualwerte von der SPS des
      Datenbausteins angezeigt werden.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.32
Datum  : 20.06.2000
==============================================================================

  1.) Übersetzungsfehler wenn am Ende eines Bausteins "L KH 6500"+
      1.Wortbefehl "L MW 10" + "BE". Dies wurde behoben.

  2.) Das lesen der S5-Symbolik beschleunigt.

  3.) GEPA-Commander-Unterstützung, Der Dateiname kann nun im Aufruf mit
      angegeben werden.

  4.) L2-Bus-Zugriff auf AG95 mit Einstellung "Schnittstelle/Standart"
      funktionierte nicht. Dies wurde behoben.

  5.) "Suche doppelte Absolut-Operanden" und
      "Suche doppelte Symbolik-Operanden" im Symbolikeditor funktionierten
      nicht mehr. Dies wurde behoben.

  6.) Buchhalter bei S7-4xx Steuerungen, es fehlten Bausteine wenn mehr als
      ca.40 Bausteine pro Bausteinart (FC,OB). Dies wurde behoben.

  7.) Bei FB-Aufrufen mit Peripherieworten wurde der Status Baustein nicht angezeigt.
      Dies wurde behoben.

  8.) S7-Status Variable funktionierte wenn ein zusätzlicher Teilnehmer eine
      Verbindung zur Ziel-SPS hatte nicht. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.31f
Datum  : 08.05.2000
==============================================================================

  1.) Die Dialoge "Schnittstelle", "Eintstellungen" und "PG-Pfade" wurden
      bereinigt. Zusätzlich wurde die Zeit bis "Anweisung wird nicht bearbeitet"
      in Schnittstelle eingefügt.

  2.) Start der Applikation beschleunigt (1x Treiber laden).

  3.) Bei der Ausgabe in eine Datei beim Datenlogger wird die Zeit in Millisekunden
      nun mit einem Komma "," anstatt einem Punkt "." von den Sekunden getrennt.
      Damit ist dann ein weiterrechnen in Excel möglich.

  4.) Bei "Optionen/PG-Buspfade" wurde nach Änderung keine Neuanwahl ausgelöst.
      Dies wurde behoben.

  5.) Status Baustein wird nun nicht zyklisch angefordert wenn "Anweisung nicht bearbeitet" oder
      "AG nicht ansprechbar". In Verbindung mit H1-Bus führte dies zu Kommunikationsabbrüchen.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.31
Datum  : 28.04.2000
==============================================================================

  1.) Wenn S7-CPU nicht im Bus dann wird jetzt der Benutzer darauf hingewiesen
      und eine Auswahl der existierenden CPU's ermöglicht.

  2.) Es wurden sowohl aktive als auch passive MPI-Teilnehmer bei der CPU-Auswahl
      angezeigt. Da jedoch nur aktive Teilnehmer bearbeitbar sind ist die Anzeige
      der passiven Teilnehmer nicht sinnvoll. Dies wurde behoben.

  3.) Einfügen eines Netzwerkes per Button wenn auf der Netzwerküberschrift führte
      dazu, das die Netzwerküberschrift gelöscht wurde. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.31d
Datum  : 18.04.2000
==============================================================================

  1.) Steckplatzauswahl bei S7 jetzt im Schnittstellendialog möglich

  2.) UStack bei CPU945 konnte in bestimmten Fällen die falsche Bausteinart,
      Nummer und Relativer Step5 Adresszähler angezeigt werden.
      Dies wurde behoben.

  3.) Verbindung über erweiterte Pfadanwahl, PG AS511, CP L2, KOR/MUX, ENDP
      funktionierte nicht korrekt. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.31a
Datum  : 06.04.2000
==============================================================================

  1.) Pfadanwahl nun direkt ueber Menuepunkt Optionen\Buspfade definierbar

  2.) Pfaddateien können nun gelesen und geschrieben werden

  3.) S7, Speichern eines FC's in KOP/FUP führte zu einem Absturz. Dies wurde
      behoben

  4.) Speichern eines leeren FC's ohne die Parameterzeile zu löschen führte
      manchmal zu einem Absturz. Dies wurde behoben.

  5.) Bei Vergleich, QVL, Baustein übertragen in AG/Datei wurde keine
      Anzeige der Bausteine mehr dargestellt. Dies wurde behoben.

  6.) AG öffnen, Speichern unter, gleich danach versucht in der "Datei" einen
      Baustein zu öffnen, PG 95 öffnete den Baustein trotzdem aus dem AG.
      Dies wurde behoben.

  7.) S7, Wenn ein Baustein geöffnet wurde in der AG und dieser verändert wurde
      und dann der Baustein geschlossen mit speichern in AG, dann wurden nicht
      alle Bausteine im Buchhalter angezeigt.

  8.) Speichern von SFC,SFB von der AG in eine Datei ist nun möglich.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.30
Datum  : 07.03.2000
==============================================================================

  1.) Keine Kommunikation mit einer 312 IFM, diese Steuerung war auf 19.2kBaud
      auf der MPI-Seite eingestellt. Auswahl der MPI-Baudrate eingefuegt.

  2.) Absturz beim Speichern eines S7-Bausteins mit Sprungmrken aber OHNE
      Kommentare und NW-Überschriften, Dies wurde behoben

  3.) Nicht alle Bausteine aus einer S7 übertragen in eine Datei.

  4.) S7, mit PG95 gespeicherte Systemdatenbausteine konnten mit S7 V5.0
      nicht geöffnet werden. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.29
Datum  : 15.02.2000
==============================================================================

  1.) Zuordnung Datei <-> Symbolik/Schridftfußdatei funktionierte nicht korrekt.
      Dies wurde behoben.

  2.) KOP, Einfuegen eines komplexen Symols (Timer,Zaehler) in ein bestehendes
      Netzwerk OHNE Reset-Eingang war nicht möglich. Dies wurde behoben.

  3.) FUP, Status Baustein von einem großen Oder an einem Und wurde falsch
      dargestellt. Dies wurde behoben.

  4.) Klammer um Erstabfrage war nicht ganz vollständig in KOP (Klammer zu
      war da, aber die Klammer auf fehlte). Dies wurde behoben.

  5.) Netzwerk löschen in AWL per Button führte zu fehlerhaften Netzwerktrennern.
      Dies wurde behoben.

  6.) AWL, Ctrl-F9 führte nach 2-3mal zu einem Absturz. Dies wurde behoben.

  7.) S7, Baustein übertragen in eine bestehende Datei, die neuen Bausteine
      fehlten. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.28
Datum  : 21.12.1999
==============================================================================

  1.) Suchen-Button funktionierte im Schnittstellen-Dialog nicht mehr,
      nicht mehr auswählbar gewesen. Dies wurde behoben.

  2.) Suchen-Button funktioniert nicht bei S7 wenn angeschlossene Steuerung
      eine andere Stations-Nummer wie AG-Slavenummer hatte. Dies wurde behoben.

  3.) FUP-Umsetzer, Struktur mit Ausgangs und zusätzlich einem Timer wurde nicht
      dargestellt. Dies wurde behoben.

  4.) Fenstertitel per Option auf altes Format "Datei - Bausteinname" nun umstellbar

  5.) Das dauerndes Anzeigen "AG wird initialisiert ..." ohne weitere Info's wurd
      behoben.

  6.) In Symbolikeditor fehlen die Kommentarzeilen mit "; " am Anfang. Dies wurde behoben.

  7.) Bei falscher Baudrate bei S7 wird beim Erstenmal umstellen im
      Schnittstellen-Dialog eine (falsche) Fehlermeldung erzeugt. Dies wurde behoben.

  8.) Das Speichern unter von AG in eine Datei führte bei S7 zu einem Absturz.
      Dies wurde behoben

  9.) Neuen DB öffnen, sofort speichern, DB schliessen, speichern, den vorher
      erzeugten DB öffnen, keine weitere Eingabe war mehr möglich. Dies wurde behoben.

 10.) Timer/Zaehler nicht als Parameter bei S7 verwendbar, "L#XX" nicht korrekt umgesetzt.
      Dies wurde behoben.

 11.) Netzwerkkommentare verschieben sich, Netzwerküberschriften verschieben sich wenn
      Zeilen gelöscht/eingefuegt in AWL. Dies wurde behoben.

 12.) Absturz beim öffnen eines FC's OHNE Parameter in S7. Dies wurde behoben.

 13.) Buchhalter von AG bei S7, es wurden keine Bausteine > 127 sichtbar
      obwohl auf AG vorhanden. Dies wurde behoben.

 14.) S7-Dateien wurden teilweise zu groß geschrieben. Dies wurde behoben.

 15.) S7-Projekte konnten manchmal nicht einzelne Bausteine in S7 V5.0 geöffnet werden.
      Dies wurde behoben.

 16.) S7, Zuordnung Systemdatenbausteine zu Stationen/CPU's war nicht korrekt.
      Dies wurde behoben.

 17.) Bei Vergleichen von Bausteinen wird die Bibliotheksnummer der 2.Datei
      visuell geändert. Dies wurde behoben.

 18.) Abstuerze beim neu erzeugen von Bausteinen in S7 wenn von Library
      entnommen, Kommentardaten wandeln konnte zu Abstuerzen führen.
      Dies wurde behoben.

 19.) S7, Sprungleiste und nachfolgende Sprungmarken sind nicht korrekt
      benannt worden wenn das Sprungziel in einem anderen Netzwerk war.
      Dies wurde behoben.

 20.) Zuordnung Datei <=> Symbolikdatei/Schriftfußdatei funktionierte nicht korrekt.
      Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.27
Datum  : 28.11.1999
==============================================================================

  1.) Drucken von Dateien die in einem Verzeichnis sind das in mehr
      als 5 Verzeichnissen ist (ab 6.Ebene etwa) führte manchmal zu einem
      Absturz. Dies wurde behoben, sodaß wenn in der Dateiangabe nicht genug
      Platz für den kompletten Pfad ist, so wird der Pfad entsprechend gekürzt.

  2.) FUP/KOP-Editor, wenn per Undo ein Element eingefuegt wird, so wurde es
      manchmal nicht im AWL-Code eingefuegt. Dies wurde behoben.

  3.) symboli+Ab.Operand, Symbolik, Symbolikkommentar eingeschaltet, in der
      Symbolikdatei gibt es eine vollkommen leere Zeile (meist am Ende der Datei).
      Beim kopieren von Spruengen mit Sprungmarken die ein Bindestrich enthalten
      wurde deshalb falsch kopiert, sodaß beim Einfuegen die Zeile nicht richtig
      kopiert wurde.

  4.) FUP/KOP Wiederanlauf im Status Baustein wenn AG zeitweise auf Stop und
      dann wieder auf RUN gestellt wurde, war nicht korrekt. Dies wurde behoben.

  5.) Bei der Entscheidung ob S7D oder S7P-Projekte bei S7 wurde der Dateiname
      immer als großgeschrieben angenommen. Dies wurde behoben.

  6.) FUP/KOP-Editor, FB-Aufrufe parametrisieren führte zu einem abnormalen
      Programmabbruch. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.26
Datum  : 21.11.1999
==============================================================================

  1.) Im Datenlogger wurde bei der Eingabe Teilung mit dem Wert 0 eine
      Endlosschleife produziert. Bei Angabe Teilung 0 werden nun keine
      Einheitenstriche gezeichnet zwischen Operand und Linienschreiber.

  2.) Status Baustein bei Sinumerik 820 führte zu einem AG-Stop wenn mehr als
      20 Zeilen sichtbar gewesen sind. Wenn die Sinumerik 820 erkannt wird,
      wird die Anzahl der Status-Zeilen auf 20 verkuerzt.

  3.) Das Beenden der Status Variable per S5V5 Bedienung auf der Fkt-Taste F6
      wurde nicht ausgeführt. Dies wurde behoben

  4.) Nachdem der Status Variable beendet wurde per Fkt-Taste konnte keine
      neuen Eingaben mehr in der Maske getätigt werden. Dies wurde behoben.

  5.) Undo und Einfügen bei FUP/KOP führte bei komplexen Symbolen zu
      falsch codierten Symbolen (Timer,Zaehler,S/R-FF etc), es fehlten
      Verbindungslinien und Parameternamen. Dies wurde behoben.

  6.) Die abschliessende Klammer-Zu in FUP beim ersten von 2 komplexe Symbolen
      und am ersten Symbol auch noch eine Verknüpfung war, wurde nach dem letzten
      Operand des Rücksetzeingangs eingefügt anstatt am Ende des ersten Symbols.
      Dies wurde behoben.

  7.) Ausdrucken in AWL/FUP/KOP führte bei V3.24 zu einem Absturz wenn Symbolik
      aktiviert aber kein Symbolischer Operand für den Baustein vorhanden war.
      Dies wurde behoben.

  8.) Das Speichern in S7 führte zu einem Absturz wenn kein Anweisungskommentar
      eingegeben wurde, gespeichert wurde und danach das gespeicherte wieder
      geladen wurde. Beim Speichern wurde die Gesammtgröße des Bausteins MIT
      Kommentar zu klein berechnet, dies führte dann zu einem zu klein Dimensinierten
      Speicherbereich für das Laden der Bausteine => spätere Abstürze weil
      Speicherverwaltung durcheinanderkommt. Dies wurde behoben.

  9.) S7-412, S7V5.0-Kabel konnte keine Verbindung aufgebaut oder korrekt
      beendet werden.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.25
Datum  : 13.11.1999
==============================================================================

  1.) Das speichern eines OB1 in S7 ohne Änderung führte zu einer abnormalen
      Beendigung des Programms. Dies wurde behoben.

  2.) In der QVL funktionierte die Suchen-Funktion (Ctrl-F) nicht korrekt wenn
      das Suchdatum als letztes Zeichen eine 1 hatte, weil ein Teil der
      Netzwerknummer mit zum Vergleich herangezogen wurde. Dies wurde behoben.

  3.) Das kopieren von AWL-Zeilen, wobei die Einfüge-Position die
      Netzwerküberschrift war, führte zu fehlenden Netzwerküberschriften oder
      dazu das keine AWL-Zeilen kopiert wurden. Dies wurde behoben.

  4.) Das Kopieren von lokalen Sprüngen, wenn Symbolik+symb.&Abs.Operand angewählt
      und eine einzelne Zeile markiert wurde, führte beim einfügen zu einer
      Leerzeile. Dies wurde behoben.

  5.) Die Bausteinadressen im Buchhalter wurden beim Speichern eines Bausteins
      aus dem Editor heraus nicht aktualisiert. Dies wurde behoben.

  6.) Einige komplexe Verknüpfungen in FUP konnte nicht dargestellt werden, wenn
      UND-Klammern und großes ODER verwendet wurden in Verbindung mit einem
      komplexen Symbol (Timer). Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.24
Datum  : 07.11.1999
==============================================================================

  1.) Das Ausdrucken einer Symbolikzuordnungsliste wurde mit einem abnormalen
      Programmende beantwortet. Dies wurde behoben.

  2.) L KG +10000+01 und ähnliches konnte ab Version 3.19 nicht mehr eingegeben
      werden. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.23
Datum  : 02.11.1999
==============================================================================

  1.) FUP/KOP speichern funktionierte nicht mehr, Dies wurde behoben.

  2.) Symbolik im Buchhalter war um ein Zeichen zu kurz

  3.) Status Baustein in FUP/KOP lief nicht mehr. Dies wurde behoben

  4.) Ctrl-P als Short-Cut für Drucken eingefuegt.

  5.) Symboliken konnten nicht mehr gespeichert werden, dies wurde behoben

  6.) Symbolik sortieren um Faktor 10-20 beschleunigt

  7.) Im DB-Editor konnte beim einfuegen von Strings die nachfolgenden Kommentare
      nicht mehr angezeigt werden, wenn mehr als 2 Buchstaben eingefuegt wurden

  8.) Sortierung nach Absolutem Operanden funktionierte nicht mehr richtig

  9.) Es wird jetzt Nachgefragt ob das Programm beendet werden soll oder nicht,
      dies kann per "Optionen/Einstellungen/Nachfragen bei Programmende"
      abgeschaltet werden

 10.) Bei Ausdrucken mit Symbolik wird nun in einer weiteren Zeile die Symbolik und
      Kommentar des Bausteins mit angezeigt am Seitenbeginn

 11.) Markierung '*' wird nun beim Übertragen in SteuernVariable auch neu gezeichnet.

 12.) Steuern Variable unterste/letzte Zeile wurde nicht neu gezeichnet bei
      einer Veränderung während dem Status. Dies wurde behoben.

 13.) Netzwerkwechsel in Status Baustein funktioniert wieder

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.22
Datum  : 18.10.1999
==============================================================================

  1.) S7, Buchhalter lies sich noch öffnen aber bei Bausteinen ohne
      Anweisungskommentare wurde eine abnormal Programmende erzwungen.

  2.) In StatusBaustein konnte nicht mehr sinnvoll mit dem Cursor gesprungen
      werden. Dies wurde behoben

  3.) Status Baustein bei S5 ging nicht mehr richtig. Dies wurde behoben

  4.) Tastatursteuerung im AWL-Editor funktionierte Tab,Shift Tab, Pos1 und Ende
      nicht mehr korrekt. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.21
Datum  : 10.10.1999
==============================================================================

  1.) unter Windows NT/95/98 stieg die CPU-Belastung auf 100 % wenn ein leerer
      Buchhalter, ein normaler Buchhalter und keine Bausteine markiert,
      Symbolikliste dargestellt wurde, und alle Elemente der Statuszeile
      angezeigt wurden. Dies wurde behoben.

  2.) S7, Bausteinkommentare und Labels speichern eingefügt.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.20
Datum  : 01.10.1999
==============================================================================

  1.) Steuern Variable wurde nicht beendet wenn Schliessen und entsprechende Meldung.
      Dies wurde behoben

  2.) S7, Temporaervariablen fehlten in FC's bzw. wurden falsch codiert.
      Dies wurde behoben.

  3.) IDLE-Time bei WinNT war nicht möglich/falsch codiert sodaß es in der
      Kombination WinNT und Sinumerik/CPU928 sowie größere Bausteine (>256Byte)
      zu Kommunikationsabbrüchen kommen konnte.

  4.) Französische Hilfetexte und Menüs eingefügt.

  5.) S7, Sprungmarkenlabels werden nun angezeigt

  6.) S7, Anweisungskommentare und Netzwerküberschriften werden nun angezeigt
 
==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.19
Datum  : 28.09.1999
==============================================================================

  1.) QVL, Kurzformat, die angezeigte Zeile war falsch. Dies wurde behoben.

  2.) Bei einzelnem Operand konnte es in bestimmten Fällen zu einem Absturz kommen

  3.) QVL, Der Netzwerknamen und Zeilenangabe wurde um ein Zeichen getrennt

  4.) QVL der symbolische Namen wird nun komplett (Alle 24Zeichen) amgezeigt.

  5.) Beim Ausdruck eines Datenbausteins konnte es zu Schrottzeichen kommen.
      Dies wurde behoben.

  6.) Die DB-Maske kann nun mit mehr als 10 Einträgen pro Bereich umgehen,
      es sind jetzt 256 Möglich. Durch "<" wird die Ansicht nach rechts geschoben.

  7.) FUP, S/R-FlipFlop an einem Timer wurde nicht korrekt dargestellt.
      Dies wurde behoben.

  8.) Beim Ausdruck des Belegungsplans wurde nur bis Merkerbyte 127 ausgedruckt
      obwohl auf dem Bildschirm mehr angezeigt wurde. Dies wurde behoben

  9.) Ctrl-Q und QVL noch geöffnet führte zu einem Neu-Erzeugen.
      Dies wurde behoben.

 10.) DB-Editor, S7, Es wird nun bei Datentyp "CHAR" auch der Anfangswert
      als Zeichenkonstante angenommen.

 11.) Symbolik und absoluten Operanden, absoluten Operanden ändern nicht möglich.
      Dies wurde behoben.

 12.) S5Emulator, Nachträgliches einfuegen von Daten in die Tabelle wurde nicht
      korrekt behandelt. Dies wurde behoben.

 13.) Bei aktivierten Schnittstellenprüfung wurde manchmal die Schnittstelle
      falsch eingestellt. Dies wurde behoben.

 14.) S7-Projekte speichern mit mehr als 60 Bausteinen führte zu einem Absturz.
      Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-2000
Version:  3.18
Datum  : 15.08.1999
==============================================================================

  1.) S7, StatusBaustein war manchmal nicht möglich, da im Protokoll noch eine
      Zugriffsnummer falsch codiert war (wird von der SPS an den PC gesendet,
      wurde bisher nicht beachtet)

  2.) Bei manchen S5-Steuerungen (AG 95/AG 90) wird beim übertragen eines
      Bausteins mit Originalsoftware mit eingeschalteter Quersumme, zwar die
      Bit-Kennung korrekt übertragen an die Steuerung gemeinsam mit einer
      Checksumme am Ende des Bausteins. Die Steuerungen haben dann aber beim
      Zurücklesen dieses Bausteins wird die Bit-Kennung NICHT übertragen
      deshalb konnten am Ende des Bausteins dann 2 weitere Zeilen erscheinen.
      Dies wurde behoben.

  3.) PG95 in Verbindung mit einer TELE-LINK-Strecke konnte beim Speichern Unter
      von AG in eine Datei die Fehler 1 und 16384 erscheinen. Die Zeichenverzugszeit
      war abgelaufen. Dies wurde behoben

  4.) Baustein/übertragen nach, wenn Bausteine vorhanden sind wurde ein
      weiterer Dialog angezeigt, dabei wurden dann die Markierungen wenn
      korrekt übertragen wurde nicht zurückgesetzt. 

  5.) Querverweis über einzelnen Operanden, es wurde bei Anzeigeoption
      "einzelner Operand bei QVL" trotzdem 2x der Operand angezeigt.

  6.) S5, StatusBaustein mit AG 135U CPU 928 kann mehr als 25 StatusAnforderungen
      pro Zyklus bearbeiten, es wird jetzt unterschieden ob CPU928 dann werden
      35 Anforderungen erlaubt.

  7.) Wenn die PG-Kennung von FB/FX-Bausteinen als falsch erkannt wird, kann nun der
      Benutzer aus den folgenden Optionen wählen "ALLE JA","ALLE NEIN","JA","NEIN
      Die Einstellung "ALLE JA" und "ALLE NEIN" gelten bis zum Programmende.

  8.) KOP,Spreizen von senkrechten Linien auf der rechten Seite war nicht korrekt
      möglich. Dies wurde behoben.

  9.) FUP/KOP, Symbolikkommentar ein, Symbolik&Absoluter Operand AUS, Symbolik EIN
      Beim wechsel von FUP/KOP in AWL wurde bei neu eingefuegten Zeilen
      (meist Und/Oder-Klammern und Klammer-Zu) Teile des Symbolikkommentars der
      bisherigen Zeile in den Anweisungskommentar übernommen. Dies wurde behoben.

 10.) FUP, Umsetzung von geklammerten Oder an einem Oder war nicht korrekt
      darstellbar. Dies wurde behoben.

 11.) In der "Luft" schwebende Verknüpfungen in FUP, Dies wurde behoben.

 12.) FUP, Umsetzung von geklammerten Und an einem R-Eingang eines S/R-FlipFlop
      war in manchen Fällen zwar speicherbar, nachfolgende darstellung wurde
      unterbunden. Dies wurde behoben.

 13.) Absturz wenn unvollständig eingebene Klammern in FUP/KOP gewandelt
      werden sollen. Dies wurde behoben.

 14.) KOP, Umwandlung von unvollständig eingegenen komplexen Symbolen (Zeiten/Zähler)
      waren nicht korrekt. Dies wurde behoben.

 15.) KOP, Darstellung bei Einstellung "plastischer Draht" es werden nun auch
      die Schließer/Öffner und verbindungslinien plastisch angezeigt.

 16.) Umrahmung in KOP war etwas verschoben. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  3.17
Datum  : 03.08.1999
==============================================================================

  1.) Status Baustein in AWL war bei einigen S7-Steuerungen (C7,Sinumerik) nicht
      möglich

  2.) Der Belegungsplan wurde nicht komplett ausgedruckt. Dies wurde behoben.

  3.) Wenn eine QVL über alle Operanden erzeugt wurde, und dann ohne zu schließen
      ein Baustein geöffnet wurde und Ctrl-Q (QVL über Operand) dann wurde
      jedesmal die QVL neu erzeugt.
  
==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  3.16
Datum  : 06.07.1999
==============================================================================

  1.) Beim kopieren von Netzwerken mit Kommentaren wurde nicht korrekt kopiert
      sodaß alle nachfolgenden Netzwerke die Kommentare verlieren. Dies wurde
      behoben.

  2.) Querverweis über einen symbolischen Operanden nun möglich. Voranstellen
      von einem Minuszeichen und dann der symbolische Name.

  3.) Das suchen über Operanden ist nicht mehr erlaubt während ein Status Baustein
      oder Steuern Variable läuft.

  4.) Suchen in der Querverweisliste ist nun auch über Symboliknamen möglich.

  5.) Aus der Symbolik heraus ist nun direkt eine Erstellung der Querverweisliste
      möglich.

  6.) Löschen von einzelnen markierten Zeilen funktioniert nun auch
      bei eingeschalteter Adressausgabe.

  7.) Wenn mit der DEL-Taste gelöscht wurde in Steuer-Variable dann war keine
      weitere Eingabe mehr möglich. Dies wurde behoben.

  8.) Bei aktivem Datenlogger ist der Button nun eingedrückt wenn der Datenlogger
      aktiv ist.

  9.) Status Variable wird nun auch beim Datenlogger aktualisiert, dies läßt sich
      jedoch in der Datenlogger-Konfiguration abschalten.

 10.) Das Kopieren von Textbereichen im Belegungsplan führte zu einem Absturz.
      Dies wurde behoben.

 11.) Bei einigen besonderen Rechner/Treiber/Betriebssystem-Kombinationen wurde
      im Protokoll das allerletzte Zeichen nicht übertragen, dies führt bei
      einigen wenigen Steuerungen zu Kommunikationsfehlern. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  3.15
Datum  : 21.06.1999
==============================================================================

  1.) Das Übertragen von größeren Bausteinen ( > 128 Worte) war nicht möglich.
      Dies wurde behoben.

  2.) Das kopieren von Textbereichen mit Sprüngen und zusätzlich eingeschalteter
      Symbolik wurde nicht korrekt ausgeführt. Dies wurde behoben.

  3.) Beim löschen von Netzwerktrennern und zusätzlich noch nicht abgeschlossenen
      Klammern in AWL konnte der Baustein nicht mehr gespeichert werden.

  4.) S7, Status Baustein wenn nun der Cursor auf das abschließende BE gesetzt wurde
      dauerte der Status sehr lange. Dies wurde behoben.

  5.) S7, Speichern unter mit Systemdatenbausteinen von der SPS führte zu einem
      Programmabbruch.

  6.) Status Baustein, wenn versucht wird einen Baustein zu beenden oder zu Öffnen
      wird nun automatisch der Status Baustein beendet.

  7.) Es ist nun möglich mit Ctrl-F im Querverweis nach einem bestimmten Operand
      zu suchen. Wenn kein Operand gefunden wurde so erfolgt eine Meldung

  8.) Der Name der Baustein-Fenster wurd umgedreht sodaß zuerst der Baustein mit Nummer
      und erst dann der Dateiname angezeigt wird.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  3.14
Datum  : 10.05.1999
==============================================================================

  1.) Gespeicherte S7P-Projekte konnten mit Siemens-Originalsoftware V5.00 
      nicht gelesen werden.

  2.) DB-Backup-Option implementiert

  3.) Im Buchhalter der S7-Steuerung fehlten manchmal Bausteine

  4.) FUP-Editor, Wenn Verknüpfungen nach Und/Oder kein komplexes Symbol oder
      Gleich/Setzen/Ruecksetzen dann wird dieses Netzwerk nicht mehr dargestellt.

  5.) FUP/KOP-Editor, Eingabe von Symboliken korrigiert,
      Ändern/neueingabe Symbolik korrigiert.

  6.) Das Spreizen bei komplexen Symbolen führte zu mehr als ein TW/ZW.
      Dies wurde behoben.

  7.) KOP, Paralellzweige konnten in bestimmten Fällen nicht im
      Original-Siemens-Software in KOP dargestellt werden.

  8.) FUP/KOP löschen eines Timers/Zählers mit mehr als einer Ausgabe wurde der
      senkrechte Paralellzweig gelöscht. Dies wurde behoben.

  9.) KOP, komplexe Symbole werden nun auch eingefuegt wenn auf ein leeres Feld
      rechts neben einem Öffner/Schließer geclickt wird.

 10.) Der waagrechte Strich war in FUP anwählbar. Dies wurde abgeklemmt.

 11.) KOP, Die UND-Klammer um die Erstabfrage wurde nicht immer eingefügt.
      Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  3.13
Datum  : 21.04.1999
==============================================================================

  1.) BStack bei der AG 115U CPU945 wurde zuwenig oder keine Elemente angezeigt.
      Dies wurde behoben.

  2.) Datenlogger wird nun mit den Bedienknöpfen zum Beenden angezeigt.

  3.) USTACK bei der AG 115U CPU945 wurde der falsche Baustein+Bausteinnummer
      sowie relativem SAZ angezeigt. Dies wurde behoben.

  4.) Sortieren nach Absolutoperanden bei Symbolikdateien, der folgende Dialog
      wurde mit falschen Daten versorgt, was dazu führte, das ein "Interner Fehler"
      angezeigt wurde und keine Sortierung in der V3.12 mehr möglich war.
      Dies wurde behoben.

  5.) Der Menüpunkt "Adressenausgabe" wurde von den Optionen zur Ansicht verschoben.

  6.) Cpu-Auswahl bei S7 zeigt jetzt den Namen des Programmes mit an.

  7.) KOP-Editor, das zusammenfaßen eines Netzwerkes (Ctrl-Links) wurde falsch behandelt.
      Dies wurde behoben.

  8.) KOP-Editor, das löschen eines leeren Paralellzweiges wurde nicht richtig ausgeführt.
      Dies wurde behoben.

  9.) Löschen eines Kurzschlußes in KOP wird nun korrekt bearbeitet.

  9.) KOP-Editor, wenn ein Fehler angezeigt wurde (roter Cursor) und dann
      keine Änderung ausgewählt wurde, so wurde die Fehlerposition und Farbe
      beibehalten. Dies wurde behoben

 10.) S7, Bausteinaufruf eines FC's mit UC/CC wurde falsch Codiert.
      Dies wurde behoben.

 11.) S7, Die Sprungmarken wurden teilweise groß geschrieben, bei S7 wird
      Groß/Kleinschreibung beachtet. Dies wurde behoben.

 12.) S7, Zusammengesetzte Datenbausteinzugriffe in einer Zeile werden nun
      unterstützt. Z.Bsp: U DB 12.DBX 13.4 oder L DB 12.DBD 10

 13.) S7, Compilerfehler beim übertragen von Bausteinen die einen Sprung
      in einen FC enthielten. Dies wurde behoben.

 14.) S7, Der Sprungleisten-Befehl SPL wurde implmentiert.

 15.) S7, die Einstellung "Einstellung Einzelbausteinweiser Zugriff" unter
      "Optionen/Einstellungen" wurde noch beachtet, was dazu führte, das
      der Buchhalter falsch dargestellt wurde (zuwenig Bausteine). Zusätzlich
      wurde die Verbindung unterbrochen. Dies wurde behoben.

 16.) S7, Status Baustein von CALL FC-Aufrufen führte zu einem Absturz der
      Kommunikation. Dies wurde korrigiert.

 17.) S7, CALL FC,FB-Aufrufe werden jetzt mit den Parametern gezeigt und auch
      korrekt abgespeichert.

 18.) Das Kopieren von AWL-Zeile bei der Einstellung "Symbolik&abs.Operand"
      wurden alle Zeilen mit Symboliken nicht in die Zwischenablage kopiert.
      Dies wurde behoben.

 19.) KOP/FUP-Editor, beim eingeben eines Parameters wurde jedesmal geprüft
      ob der eingebene Parameter korrekt ist und wenn nicht die Neu-Eingabe
      erzwungen. Wenn dann aber abgebrochen wurde, wurde der nicht korrekte
      Parameter übernommen!#*. Dies wurde behoben.

 20.) Bei der Auswahl der AG aus der zuletzt-benutzt-Liste wurde die
      Reihenfolge der Symboliken durcheinandergebracht. Dies wurde behoben.

 21.) S7, Datenbausteine sind nun editier- und erzeugbar.

 22.) Bei FB-Aufrufen wird nun, sofern dies benötigt und gewünscht,
      der entsprechende Instanz-DB erzeugt.

 23.) KOP, Bei bestimmten paralell-Konstrukten wurde falsch umgesetzt in AWL.
      Dies wurde behoben.

 24.) Bei einem großen Oder wurde ein nicht weiter verwendbarer "Stummel"
      erzeugt. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  3.12
Datum  : 27.03.1999
==============================================================================

  1.) Button "Neue Datei" wurde in V3.11 versehentlich entfernt.
      Dies wurde behoben.

  2.) Das Beenden des Status Baustein in einem Baustein welcher nicht
      bearbeitet wird oder wenn AG in Stop oder wenn AG nicht angeschlossen
      wird, ist nun schneller.

  3.) Bei einer Übertragung in ein AG welches über das Tele-Network
      angeschlossen war, konnten keine größeren Bausteine geschrieben werden
      in der V 3.11. Dies wurde behoben.

  4.) Die Bildbausteine (S5) oder Variablentabellen (S7) können nun beim
      Buchhalter per Button "BB" oder "VAT" zu- oder abgeschaltet werden
      (NUR ANZEIGE).

  5.) Suchen/Ersetzen aus dem Buchhalter heraus funktionierte nicht bei
      Dokumentationsbausteinen und Kommentarbausteinen. Dies wurde behoben.

  6.) Wenn bei Gleitpunkt-Konstanten ein Exponent größer 39 angegeben wurde,
      so wurde die Konstante endlos normiert. Dies wurde behoben und wird nun
      mit einem Fehler in dieser Zeile beantwortet.
      (Wertebereich geht bis ca. 1.71 * 10 hoch -39)

  7.) Im Symbolikeditor lies sich unter S7 kein
      Peripherie-Ausgangsbyte/wort/doppelwort definieren. Dies wurde behoben.

  8.) Wenn neue Bausteine erzeugt werden (egal ob aus der Bibliotheksdatei
      oder komplett neu) so wurden diese, wenn keine Änderung erfolgte, beim
      Schließen nicht gespeichert. Dies wurde behoben.

  9.) UStack in Verbindung mit einer CPU945 wurde die Aufrufposition nicht
      korrekt in Bausteinart + Nummer + relativer SAZ umgesetzt.
      Dies wurde behoben.

 10.) Suchen und Ersetzen mit Symbolik + Symbolikkommentar angewählt und
      zusätzlich suche nur nach Operanden ausgewählt wurde, so wurde beim
      Suchen zuviel durchsucht, sodaß bei Suchmuster "01" die Klammerebenen
      mit ersetzt werden konnten. Dies wurde behoben.

 11.) Beim Kopieren aus einem Baustein aus einer Datei mit Symbolikoperanden
      und nachfolgendem einfügen in eine andere Datei mit einer anderen
      Symbolikdatei oder keiner Symbolikdatei wurden die Zeilen nicht korrekt
      eingefügt. Dies wurde behoben.

 12.) Wenn in FUP nach einem S/R-FlipFlop ein Timer amgefügt wurde, so wurde
      nach dem Speichern und dem neu anzeigen diese Verknüpfung falsch
      dargestellt.

 13.) Beim Vergleichen 2er Dateien wird generell auch geprüft ob in der
      Zieldatei Bausteine vorhanden sind welche nicht in der Quelldatei
      enthalten sind. Diese erscheinen dann im Ergebnis des Vergleichs.
      Diese Prüfung kann nun per "Optionen/Einstellungen/fehlende Bausteine
      in Zieldatei prüfen" abgeschaltet werden.

 14.) Die Symbolikliste wurde bei KOP/FUP im letzten Netzwerk nicht
      ausgedruckt. Dies wurde behoben.

 15.) Das Datum/Uhrzeit/Seitennummer wurde nicht ausgedruckt, obwohl
      eingestellt, weil Schriftfuß eingestellt wurde. Dies wurde behoben.

 16.) Sprungmarken und Sprunganweisungen wurden bei S7 nicht korrekt codiert.
      Dies wurde behoben.

 17.) Beim Öffnen von Bausteinen wurden Bausteine die in der Bibliotheksdatei
      sind nicht gefunden, weshalb dann eine Meldung mit fehlenden Bausteinen
      angezeigt wurde. Dies wurde behoben.

 18.) S7-Bausteine die eine Bausteinnummer größer als 255 hatten wurden mit
      einer Bausteinnummer modulo 256 angezeigt. Dies wurde behoben

 19.) Der Befehl "L DINO" bei S7 ergab einen Meldung das der aufgerufener
      Baustein nicht vorhanden ist. Dies wurde behoben.

 20.) Wenn ein temporaer-Parameter nicht vorhanden war, wurde generell die
      erste Zeile als Parametername (#Bib...) genommen. Dies wurde behoben.

 21.) Bei Ausdrucken in KOP/FUP mit einem Drucker der auf mehr als ca. 840dpi
      eingestellt war, wurde die horizontale Auflösung nicht mit der nötigen
      Genauigkeit berechnet. Dies führte dazu, das der Ausdruck in die Länge
      gezogen wurde. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  3.11
Datum  : 22.02.1999
==============================================================================

  1.) bei Übertragen und Speichern unter Bausteine mit Länge 0

  2.) Buttons für S5/S7-Befehlssatz getrennt

  3.) S7, Status Baustein über Netzwerkgrenzen wurde nicht korrekt bearbeitet.

  4.) Einstellungen Timeout=4000ms bei S7 reicht aus

  5.) Die serielle Schnittstelle wurde bei S7 im Direkt-Zugriff nicht geschloßen

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  3.10
Datum  : 10.02.1999
==============================================================================

  1.) Reorg der PG-95-Struktur

  2.) Lesen von Siemens S7-Projekten vor V3 wieder aktiviert

  3.) Vergleich des Device AG bei automatik Laden Symbolik wurde
      auch versucht in der Symbolik durchzuführen

  4.) Recent File List korrigiert bei Symbolikzugriff

  5.) bei QVL - Ausdruck die Sonderzeichen am Ende der Kopfzeile entfernt

  6.) bei Optionen / Schnittstellen unter S7 Checkboxen Bausteininfo und
      FB-Namen nicht anwählbar, da nicht sinnvoll

  7.) Wartezeit bei Status-STOP im Button und Statuszeile angezeigt

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  3.09
Datum  : 03.02.1999
==============================================================================

  1.) Löschen Baustein Checkbox mit Kommentarbaustein wird gespeichert

  2.) Suchen und Ersetzen im Netzwerkkommentaren auch bei weiteren Bausteinen

  3.) Seitenindex auf FUP/KOP Ausdrucken

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  3.08
Datum  : 28.01.1999
==============================================================================

  1.) Sperre der Funktion Umbenennen von S7-Bausteinen eingebaut

  2.) Netzwerktrenner werden korrekt angezeigt

  3.) Bausteine schreiben funktionierte nicht korrekt. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  3.07
Datum  : 18.01.1999 
==============================================================================

  1.) Bei eingeschalteter Symbolik+Symbolik&absoluter Operand wurde der
      Befehl "L KM AAAAAA00 00000000" die oberen 6 Bits verschoben
      Dies wurde behoben.

  2.) Die PG-Pfadanwahl über L2-Bus hatte einen zu kleinen Timeout, sodaß eine
      Durchwahl nicht möglich war. Dies wurde behoben

  3.) Die Anzahl der Zeilen in der Querverweisliste wurden falsch berechnet,
      wodurch bei sehr umfangreichen Programmen zu einem vorzeitigen Abbruch
      der Querverweisliste führte. Dies wurde behoben.

  4.) Netzwerkrtrenner werden nun in S7 wieder korrekt angezeigt und gespeichert

  5.) In S7 werden nun auch Formaloperanden in FC's dargestellt.

  6.) Wenn in FUP ein Parameter eines Gleich,Setzen oder Rücksetzen verändert
      wurde und danach diese Änderung per Undo Rückgängig gemacht wurde, konnte
      es zu einem Absturz kommen. Dies wurde behoben.

  7.) Wenn der englische Befehlssatz eingestellt ist, und in FUP/KOP ein
      Timer/Zähler komplett eingegeben wurde, so wurde der Timer/Zähler falsch
      umgesetzt. Dies wurde behoben.

  8.) Wenn in AWL zweimal E DB xx hintereinander steht so konnte es zu einem
      Absturz kommen, wenn in FUP/KOP dargestellt werden soll. Dies wurde behoben.

  9.) Wenn an einem "großen" Oder ein nach Und geklammerte Verknüpfung hängt,
      so wurde die Verknüpfung in einem Fall nicht korrekt dargestellt.
      Dies wurde behoben.

 10.) Die Querverweisliste konnte manchmal nicht in der S5V5-Bedienung
      korrekt aktiviert werden. Es wurde der Fehler
      "Die QVL wird schon erstellt" erzeugt, obwohl die QVL noch garnicht
      erzeugt wurde. Dies wurde behoben.

 11.) Rückgängig in Zusammenhang mit Klammern wurde nicht korrekt bearbeitet.
      Dies wurde behoben.

 12.) Undo/Redo/Undo/Redo beim löschen eines Netzwerktrenners mit Überschrift
      wurde nicht korrekt bearbeitet. In S7 wurde die Netzwerküberschrift
      nicht korrekt wiederhergestellt. Dies wurde behoben.

 13.) In Optionen/Druckformate für Ausgabe" kann nun per Optionsschalter das
      Ausdrucken der Netzwerküberschriften zugeschaltet werden bei der
      Bausteinliste aus dem Buchhalter herraus.

 14.) Wenn ein Zugriff auf die AG gestartet wird, selbige aber noch nicht
      angeschlossen. Zusätzlich noch unter WindowsNT gearbeitet wurde und dann
      das Kabel vor Bestätigung der Fehlermeldung aufgesteckt wurde, konnte
      dann keinen Zugriff mehr auf die AG machen. Das ganze System mußte
      heruntergefahren werden. Dies wurde behoben.

 15.) Bei eingeschalteter Symbolik wird nun auch in der Querverweisliste
      der symbolische Operand dargestellt (KEIN SYMBOLIKKOMMENTAR!)

 16.) Wenn PG-95 WindowsNT erkennt, so wird nun die Einstellung "Direkt" beim
      Buszugriff unter "Optionen/Schnittstelle" nicht zugelassen, da selbiger
      unter WindowsNT nicht funktioniert.

 17.) Wenn 2 Arithmetikbefehle direkt hintereinander in AWL eingegeben wurden,
      ohne die fehlenden Parameter durch "NOP 0"-Zeilen zu ersetzen, wurde
      beim Übergang in FUP/KOP ein Absturz erzeugt. Dies wurde behoben.

 18.) In S7 wird nun als Dateifilter "*.S7P" verwendet anstatt wie bisher "*.S7D"

 19.) Beim erzeugen eines neuen Bausteins (ohne Bibliothek) in S7 wurde bisher
      eine AWL-Zeile mit "NOP 0" erzeugt, jetzt wird stattdessen ein
      Bausteinende "BE" wie unter S5 erzeugt.

 20.) Querverweis mit markierten System-Datenbausteinen und mit einer anderen
      Sortierreihenfolge im Buchhalter wurde mit einem vollkommen leeren
      Querverweis quittiert. Dies wurde nun behoben.

 21.) Wenn bei eingeschalteter S7-Unterstützung die Befehlssprache gewählt
      wurde so wurde keine oder die falsche Befehlsunterstützung geladen.
      Da es S7 bisher nur mit deutschem Befehlssatz gibt wird bei S7 die
      Auswahl gesperrt.

 22.) Der S5-Emulator hat die folgenden internen Bausteine bekommen:

      FB 240: COD:B4
      FB 241: COD:16
      FB 242: MUL:16
      FB 243: DIV:16

 23.) Wenn unter S7 direkt auf der AG ein OB 1 erzeugt wurde, so wurde nur
      Schrott angezeigt und auch gespeichert, Folge ist ein Stopzustand der
      Steuerung. Dies wurde behoben.

 24.) Der "Suchen"-Button in "Optionen/Schnittstelle" ist nun auch unter der
      S7-Unterstützung funktionsfähig. Durch Doppelclick auf eine CPU wird
      selbige eingestellt.

 25.) Zwischenmerker wurden im FUP falsch gespeichert wenn, ein UND an einem
      großen Oder und an diesem UND noch ein weiteres UND mit einem
      Zwischenmerker dazwischen hängt und das erste UND nicht ein ERAB ist. 

 26.) "usage of specific chars" wurde nicht korrekt in die Profile-Settings
      eingetragen (PG95.INI). Dies wurde behoben.

 27.) In "Optionen/Einstellungen" kann per Optionsschalter "SEQ automatisch Laden"
      das Automatische laden der SEQ eingeschaltet werden. Gilt nur wenn Symbolik
      eingeschaltet ist. Es erscheint eine Meldung wenn es die Symbolikdatei nicht
      gibt, sollten trotzdem Änderungen in der Symbolikdatei gemacht werden,
      so wird diese Datei erzeugt.

      Beispiel dazu:

      Dateiname     zugehörige SEQ welche versucht wird zu laden

      TEST12ST.S5D  TEST12Z0.SEQ
      A@@@@@ST.S5D  A@@@@@Z0.SEQ
      TEST.S5D      TEST@@Z0.SEQ

 28.) Die Einstellung der CPU-Nummer und der Anzahl der Busteilnehmer sind nun
      über "Baustein/Hardwarekonfiguration" aus einem Buchhalter heraus möglich.

 29.) In S7 wurde beim Lesen und Darstellen eines größeren Bausteins nicht alles
      von diesem Baustein gelesen, sodaß nichts sinnvolles auf dem Bildschirm
      angezeigt wurde. Die Grenze lag bei ca. 226 Bytes. Dies wurde behoben.

 30.) Einige Befehle wurden in S7 (teilweise) falsch dargestellt.
      Dies wurde behoben

 31.) Undo/Redo bei FB-Aufrufen funktionierte nur beim Löschen desselben. Dies
      wurde behoben.

 32.) Systemdatenbausteine wurden nicht korrekt gepseichert.

 33.) Symbolik/Operanden prüfen wird bei Neuinstallation (PG95.INI fehlt im
      Windows-Verzeichnis) nun eingeschaltet.

 34.) In Dokumentationsbausteinen zu Netzwerken konnte am Ende vor dem
      Ende-Zeichen KEIN Zeilenvorschub gespeichert werden. Dies hatte zur Folge,
      das bei der Eingabe eines anderen Netzwerkkommentars im gleichen Baustein
      dieser HINTER das Ende-Zeichen eingetragen wurde und somit beim Speichern
      nicht gesichert wurde. Dies wurde behoben.

 35.) Die Bausteinart SFB und FB wurden vertauscht, sodaß kein FB erzeugt werden konnte.
      Dies wurde behoben.

 36.) Beim erzeugen eines neuen Bausteins und anschließenden Speicherns OHNE
      Änderung wurde ein Absturz produziert, genauso wenn überhaupt keine Parameter
      eingetragen wurden.

 37.) Beim Übertragen von Bausteinen (S7) in eine neue Datei wurden keine
      Bausteindaten geschrieben.

 38.) Beim manuellen oder automatischen Umverdrahten wurde, wenn von Merkern
      in S-Merkern geändert wird, so werden Sprungmarken die über die
      Änderungszeilen hinweg angesprungen werden nicht verschoben. Dies
      wurde behoben.

 39.) Datenbausteine und Systemdatenbausteine jetzt übertragbar.

 40.) größere S7-Bausteine werden nun korrekt von und zur Steuerung übertragen.

 41.) Die Timeoutzeit beim Status-Baustein war zu kurz (840ms)


==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  3.06
Datum  : 11.12.1998 
==============================================================================

  1.) Absturz beim Umsetzen von AWL in FUP wenn benötigte Parameter fehlen.
      Dies wurde behoben, es der Baustein in AWL dargestellt.

  2.) Datenbausteinmasken sind nun auch bei englischen Menüpunkten implementiert.

  3.) Funktionsbausteinparameter EIN/Ausgangsbyte/worte/doppelworte konnten in
      Verbindung mit einer eingeschalteter Symbolik mit Symnolik und absoluten
      Operanden nicht mehr korrekt eingegeben werden wenn die ersten beiden
      Buchstaben der Symbolik "-e" oder "-E" waren. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  3.05
Datum  : 22.11.1998 
==============================================================================

  1.) Das Speichern eines S7-Projektes OHNE einen einzigen Baustein schlug fehl.

  2.) Die Eingabe von L EB [MD 2] oder ähnlichem (nur S7!) schlug fehl.

  3.) Die Netzwerktrenner werden nun korrekt in die Zeilenliste eingetragen bei
      S7-Projekten.

  4.) Die Symbolik wird nun aus dem S7-Projekt entnommen, kann zwar Editiert
      aber momentan nicht gespeichert werden. (kommt noch !)

  5.) Wenn in einem S5-Baustein in der PG-Kennung das Bit für die Quersumme
      gesetzt ist, aber keine Quersumme am Ende eingetragen ist, wird nun auch
      keine Quersumme erwartet. (Abschneiden der letzten 2 Wörter)

  6.) Bei englischem S5-Befehlssatz, FUP wurden lokale Sprungbefehle nicht als
      Abbruchbedingungen für die Umsetzung erkannt, die folge war ein Absturz
      des Programms.

  7.) "Windows/weitere Fenster" funktionierte bei englischen Menüs wegen einer
      fehlenden Ressource nicht.

  8.) Das kopieren von FB-Aufrufparametern schlug in bestimmten Fällen, besonders
      bei aktivierten Symbolik/Symbolik+Absoluten Operand fehl. Dies wurde behoben.

  9.) Bei Eingabe von mehr als 20 Wörtern in SteuernVariable wurde beim Versuch
      selbige zu Übertragen eine falsche Fehlermeldung angezeigt. Wenn die Anzahl
      der Anforderungen zuviel für die Steuerung werden, weigert selbige sich
      mit einer Fehlermeldung. 

 10.) PG-95 prüft im Schnittstellendialog ab, ob und welche Schnittstellen vom
      Betriebssystem angefordert werden kann, und ob selbige ansprechbar sind.
      Dies führt bei gleichzeitiger Benutzung von Software, die diese serielle
      Schnittstelle anfordert aber nicht mehr zurückgibt, dazu das die
      Schnittstelle nicht mehr auswählbar ist. Diese Prüfung kann jetzt unter
      Optionen/Einstellungen unter Sonstiges/Schnittstellen prüfen abgeschaltet
      werden.

 11.) Die Referenzdatei kann unter S7 momentan nicht sinnvoll genutzt werden,
      weshalb im Auswahldialog bisher IMMER S5D angeboten wurde, dies wurde
      behoben.

 12.) Analog zu Punkt 11.) bei S5V5-Bedienung, selbige wird nun komplett abgeschaltet
      sobald S7 angewählt wurde.

 13.) Beim Öffnen eines S7P-Projektes mit mehr als einem enthaltenen Programm,
      werden diese nun zur Auswahl angezeigt.

 14.) Beim Öffnen von S7-Projekten die mit Siemens-Original-Software V4.x erstellt
      wurden, wurde PG95 zwangsweise beendet. Dies wurde nun behoben.

 15.) Fälschlicherweise wurde für Sprünge innerhalb S7-Bausteinen
      "SPR <Sprungmarke>" anstatt "SPA <Sprungmarke>" erwartet. dies wurde behoben.

 16.) Der TS-Adapter (Modemadapter mit Baudrateneinstellung) funktioniert jetzt mit
      der Einstellung 19,2KBaud.

 17.) S7-Formaloperanden werden nun korrekt umgesetzt

 18.) Der S7-Befehl "+  <Integer>" wurde nicht korrekt erkannt.

 19.) Undo/Redo in Zusammenhang mit einer gelöschten Klammer auf/zu wurde
      nicht korrekt behandelt (Klammerebenen falsch), wodurch ein Speichern
      dieses Bausteins nicht mehr möglich war. Dies wurde behoben

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  3.04
Datum  : 31.10.1998 
==============================================================================

  1.) AG, Speichern unter ist nun wieder korrekt möglich.

  2.) FUP-Darstellung von Zwischenmerkern hinter Vergleichern, welche dann
      auch noch in Klammern gesetzt waren, ist behoben worden.

  3.) Symbolik,Symbolik&Absoluter Operand, FB-Parameter B, nun konnte der
      eingegebene Datenbaustein nicht mehr geändert werden. Dies wurde behoben.

  4.) Zugriff auf S7 300/400 nicht möglich unter Win95/98. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  3.03
Datum  : xx.10.1998 
==============================================================================

  1.) S5Emulator konnte in der V3.02+ nicht mehr korrekt angesprochen werden.
      Dies wurde behoben

  2.) S5-Emulator kann nun per Menü in der Sprache umgestellt werden.

  3.) Datenbaustein wird im Status Baustein zusammen mit dem S5-Emulator
      nun angezeigt

  4.) Bei schreibenden Zugriffen auf das AG wurde eine gleichnamige Datei erzeugt.
      Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  3.02+
Datum  : 23.09.1998 
==============================================================================

  1.) Das Starten/Stoppen und Status Baustein ist bei Steuerungen mit der
      zweiten PG-Kennung D10A nicht mehr korrekt möglich gewesen (nur V3.02!).

  2.) Beim Bewegen des Cursors im AWL-Editor wurde der vorherige Text immer
      kurzzeitig angezeigt. Dies wurde behoben.

  3.) Das Parametrieren von Funktionsbausteinen mit Peripheriebytes war nicht
      möglich. Dies wurde behoben.

  4.) Wenn in der Bausteindokumentation nur eine einzige Zeile eingetragen war,
      wurde ein Absturz erzeugt. Dies wurde behoben.

  5.) Beim Suchen und Ersetzen wurde, wenn ein Baustein in FUP/KOP dargestellt
      wurde nach dem 2/3 Baustein ein Absturz erzeugt. Dies wurde behoben.

  6.) Bei laufendem Status Variable konnte PG-95 beendet werden, was zu einem 
      Absturz des Rechners führte. Dies wurde behoben

  7.) Die Schnittstellen welche nicht ansprechbar sind erscheinen nun auch
      nicht unter Einstellungen/Schnittstelle

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  3.02
Datum  : 22.08.1998 
==============================================================================

  1.) Die zugekauften Standard-Funktionsbausteine von Siemens sind am Bausteinende
      mit einem Dissasemblierschutz versehen, dieser hatte zur Folge, das bei
      einem Belegungsplan ein Absturz produziert wurde. Dies wurde behoben.

  2.) Die Sinumerik-840C Unterstützung wurde weiter ausgebaut. Der Speicherausbau
      wird nun korrekt dargestellt. Der UStack produziert keinen Fehler 512 mehr.
      Status und Steuern Variable von Byte-Werten ist nun möglich. Der
      Bearbeitugsstack funktioniert nun. Das Übertragen von großen Bausteinen
      wird nun nicht mehr mit einem Absturz belohnt. Der Status Baustein
      funktioniert jetzt.

  3.) Der Button "Referenzdatei benützen" hatte keinen Text zugeordnet in der
      Englishen Version. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  3.01
Datum  : 18.08.1998 
==============================================================================

  1.) Der Menüpunkt "Hilfe/Einführung" funktionierte nicht. Dies wurde behoben

  2.) PG-Pfad-Abwahl für H1-Bus war nicht funktionsfähig. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  3.00
Datum  : 14.08.1998 
==============================================================================

  1.) Manche Programmiersoftware trägt in der PG-Kennung für den
      Funktionsbaustein nicht den korrekten Wert ein, somit wird dieser
      Baustein nicht mehr oder falsch im Siemens Original-Programmiersoftware
      dargestellt. PG-95 überprüft beim Laden der S5D-Datei diese Fehlerquelle
      und korrigiert auf Wunsch diesen Fehler.

  2.) Die Busanwahl über einen KOR/MUX der hinter einem CP-L2 oder CP-H1
      angeschlossen war, wurde falsch ausgeführt. Dies wurde behoben.

  3.) In Status/Steuern Variable bei der Funktion "Bereich" wurde, wenn
      KEINE Adresse angegeben wurde und auch keine eingetragen war, eine
      Endlosschleife ausgeführt. Dies wurde behoben

  4.) Das wechseln des Befehlssatzes war noch möglich, während Bausteine oder
      Dateien geöffnet waren, dies wird nun verhindert.

  5.) Die Sprungzielberechnung in S7 war nicht korrekt, dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  2.99
Datum  : 06.08.1998 
==============================================================================

  1.) Sprungbefehle in FC's in S7 nicht korrekt bearbeitet

  2.) Gleitpunktzahlen in S7 kannten so angegeben werden, das bei der
      Wandlung von double auf single Precision ein Absturz des Programms
      erzeugt wurde.

  3.) L+100 und L+100E0 wird nun korrekt unterschieden (ersteres ist eine
      Ganzzahlkonstante, zweite Gleitpunkt)

  4.) Eingabe von L W#16#FAFF (Hexadezimalkonstante) war nicht korrekt
      codiert, ist nun möglich

  5.) 32-Bit-Ganzzahlkonstante wurde nicht erkannt (,L L#+5")

  6.) Konstante C# ist 4stellig hexadezimal anstatt 3stellig hexadezimal

  7.) S5TIME wird nun automatisch in gekürzte Schreibweise ,S5T" geändert

  8.) Fehlende Befehle "AUF DB[MW x]", "AUF DB[LW x]", "AUF DB[DBW x]",
      "AUF DB[DIW x]", "AUF DI[MW x]", "AUF DI[LW x]", "AUF DI[DBW x]",
      "AUF DI[DIW x]" eingefügt.

  9.) In KOP kopieren, ausschneiden und einfügen war nicht mehr möglich,
      wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  2.98
Datum  : 16.07.1998 
==============================================================================

  1.) Im englischem Menü der Querverweisliste war noch "Hilfe" anstatt "Help"
      eingetragen. Dies wurde behoben.

  2.) Im Funktionsbausteinkopf war im englischem Befehlssatz "Dec" anstatt
      "Decl" dargestellt worden. Dies wurde behoben.

  3.) S-Merker wurden in V 2.97 in FUP/KOP nicht korrekt verarbeitet.
      Dies wurde behoben.

  4.) genereller Abbruch wenn Dateiformat nicht stimmt durch eine Abfrage
      ob die Datei wirklich geladen werden soll ersetzt.

  5.) Im KOP-Editor wurden beim Löschen und nachfolgendem Speichern in
      besonderen Fällen die Klammernebenen falsch eingetragen.

  6.) Wenn ein Netzwerk teilweise in FUP/KOP darstellbar ist, so wurde bisher das
      Netzwerk bis zur Fehlerstelle angezeigt obwohl danach das Netzwerk in AWL
      dargestellt wird. Es wird nun sofort in AWL umgeschaltet.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  2.97
Datum  : 29.06.1998 
==============================================================================

  1.) In der ComCon-Steuerung sind Assemblerprogrammierte Bausteine möglich,
      welche nicht in AWL dargestellt werden können. Diese werden direkt
      ausgeführt. Es wird eine Warnung beim Öffnen der Bausteine angezeigt.

  2.) Konstanten in S7 wurden im FUP/KOP nicht korrekt erkannt.
      Dies wurde behoben.

  3.) Bei CALL FC x,DB y mußten die Eingabeparameter korrekt eingegeben werden
      einschliesslich der Leerzeichen. Dies wurde behoben.

  4.) Status Baustein in FUP/KOP, Der Timer/Zählwert wurde nicht immer korrekt
      angezeigt wenn DUAL und DEZIMAL-Wörter definiert waren. Dies wurde behoben.

  5.) Symbolikdateien werden des öfteren mit Text-Editoren bearbeitet. Dies
      führt manchmal zu mehreren Leerzeilen am Ende des Textes. Dies entspricht
      <B>nicht</B> dem Standart, wird jedoch ab dieser Version nicht mehr als
      Fehler betrachtet, sodaß ein Bearbeiten dieser Symbolikdateien möglich ist.
      Bitte beachten Sie aber, das diese Dateien wohl in S5 V3.x les- und beschreibbar
      sind, nicht mehr bei S5 V6.x und folgende.

  6.) Beim Vergleich werden nun auch die fehlenden Bausteine in der ersten Datei vermeldet.

  7.) Nach dem Ausdruck im Buchhalter mit FUP/KOP angewählt, war ein sinnvolles arbeiten
      unter FUP/KOP nicht mehr möglich.
  
==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  2.96
Datum  : 20.06.1998 
==============================================================================

  1.) Im Buchhalter wird nun auch wenn nur Symbolikkommentar eingestellt ist,
      der entsprechende Symbolikkommentar dargestellt.

  2.) Im FUP/KOP-Editor waren die Sonderfunktionen schlecht lesbar, es wurde
      die Hintergrundfarbe von Fuchsrot in Magenta geändert.

  3.) In FUP konnte ein A DB xx als Eingang einer Verknüpfung dargestellt werden.
      Bsp.:

        <TT><BR>
        A   DB 10   <BR>
        L   DW 10   <BR>
        L   DW 11   <BR>
        >F          <BR>
        A   DB 12<BR>
        L   DW 5    <BR>
        SE  T 10    <BR>
        </TT>

  4.) Wenn Symbolik und Symbolik&absoluter Operand eingestellt war und hinter
      einem Formaloperand ein Kommentar eingegeben wurde, so wurde nach dem
      Speichern der erste Buchstaben des Kommentars abgeschnitten.

  5.) laut erst kürzlich verfügbarer Siemens-Dokumentation wird die
      Gleitkommadarstellung NORMIERT, d.h. Die letzten beiden Bits der Mantisse
      sind nie gleich AUSSER bei dem Wert 0.0. Der Wert 0 wird mit 80000000h codiert.
      (Siehe dazu im Internet bei Siemens "S5ZAHL_D.PDF")

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  2.95
Datum  : 08.06.1998 
==============================================================================

  1.) Im Texteditor wurde die Markierung bei Cursorbewegungen nicht gelöscht,
      die Folge war, das die Markierung aus dem Bildschirm hinausgeschoben wurde
      und bei einem nachfolgenden Einzel-Zeichen-Löschung komplett gelöscht wurde.

  2.) Das Kopieren eines markierten Textbereichs im Programmablaufplan führte zu
      einem Absturz des Programms. Dies wurde behoben.

  3.) Im S5Emulator wurde das Vor-/Rückwärtszählen beim erreichen des Grenzwertes
      nicht abgebrochen, sodaß ein Überlauf erfolgte. Dies wurde behoben.

  4.) Programmabsturz beim Vergleichen Datei mit AG, wenn Bausteininfo und
      FB-Namen abgeschaltet im Schnittstellendialog. Dies wurde behoben.

  5.) Ausdruck der Symbolikliste am Ende des Netzwerkes nicht möglich gewesen
      wenn FUP/KOP und Menüpunkt "Optionen/Symbolik" <b>NICHT</b> angewählt
      und "Optionen/Symbolikkommentar" angewählt. Dies wurde behoben.

  6.) Beim Ausdruck eines Baustein-Vergleichs wurde der Bausteinname nicht
      ausgedruckt wenn die Zeile, in welcher die Dateinamen stehen mehr als
      80 Zeichen hatte. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  2.94
Datum  : 02.06.1998 
==============================================================================

  1.) Bei Englischem Befehlssatz wurde der Timer falsch umgesetzt wenn DU
      und DE nicht konfiguriert wurde. Dies wurde behoben.
  
  2.) In KOP, wenn Oder-Verknüpfungen (senkrechte Verbindungen) wurde das VKE
      dargestellt, dies führte zu einigen Konfusen Darstellungen. Jetzt wird der
      STATUS der Verknüpfung dargestellt.

  3.) Beim Ausdruck wurden zusätzliche Leerzeilen beim Dokumentationsbaustein
      ausgedruckt. Diese werden nun unterdrückt.

  4.) Der Einfüge-Modus wird nun beim Wechsel in den Dokumentationsbausteineditor
      eingestellt, sodaß sofort editiert werden kann.

  5.) Bei Englischem Befehlssatz wurden die Parameter im FUP/KOP - Editor von
      Timern und Zählern noch in Deutsch dargestellt. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  2.93
Datum  : 11.05.1998 
==============================================================================

  1.) Beim Einlesen der Symbolikdatei, wurden zwar alle Zeilen gelesen, jedoch
      Zeilen mit Operanden/Bausteinnumern mit führenden Nullen wurden nicht
      nicht als Symbolik erkannt. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  2.92
Datum  : 05.05.1998 
==============================================================================

  1.) S-Merker werden bei einer CPU-945 nicht korrekt bearbeitet. Das
      Installationsprogramm trug eine falsche Adresse in die "S-Merkeradresse"
      ein. Diese muß zur automatischen Einstellung genau 0 sein.
      Dies kann auch nachträglich geändert werden durch den Menüpunkt
      "Optionen/S-Merker Adresse". Trägt man hier eine 0 ein so wird die
      S-Merkeradresse je nach CPU automatisch eingestellt, ansonsten wird die
      angegebene S-Merkeradresse verwendet.

  2.) Das Steuern der Ausgänge funktionierte mit einer AG 135U CPU 928B nicht
      korrekt. Es konnten paralell zu Steuern Ausgänge noch AG-Funktionen
      ausgeführt werden. Dies führte dann zu einem Kommunikationsabsturz der
      Steuerung. Wenn neue Werte an die AG gesendet werden oder Steuern
      Ausgänge beendet wurde, fehlte das Protokoll "Ende SteuernAusgänge"
      Dies wurde behoben.

  3.) Die Darstellung eines Übertragers nach einem Funktionsbausteinaufruf
      war falsch. Die Symbole waren inneinandergeschaltelt.

  4.) Der Vergleich von einer Datei mit einem AG auf das vorher mit Quersumme
      Bausteine übertragen wurden zeigte Unterschiede in der PG-Kennung.
      Bei vorheriger Übertragung in eine Datei wurde nach dem abschliessenden
      "BE" noch Maschinencode angezeigt. Dies wurde behoben.

  5.) Der Status und das Steuern Variable von Datenworten ist nun bis zur
      maximalen Datenbausteingröße möglich:<BR>
        DD bis 4092 <BR>
        DW bis 4094 <BR>
        DL bis 4095 <BR>
        DR bis 4095 <BR>
        D  bis 4095.15 <BR>

  6.) In Datenbausteinen die aktive Zähler- oder Timerwerte beinhalten wurde
      bei falschen Werten der Wert "???" oder "???.?" mit Angabe "F" in der
      Klammerebenen-Spalte angezeigt.<BR>
      Das Original-PG von Siemens zeigt jedoch einen Wert an, ignoriert also
      die oberen Bits, bei Umwandlung in KH erscheinen diese Bits wieder. Der
      Benutzer sieht also nicht die korrekten Werte.<BR>
      Wir stellen nun diese Werte auch dar, der Eintrag "F" in der
      Klammerebenen-Spalte bleibt jedoch sowie bei Änderung eines KH in einen
      KT oder KZ wird bei Bedarf ein Fehler angezeigt.

  7.) Bei den Übertragern war in FUP und KOP das weglassen des ersten Parameters
      nicht möglich sodaß die folgende AWL-Sequenz nicht korrekt umgesetzt wurde:<BR>
      <TT>
          L   KH 0000<BR>
          T   MW 0   <BR>
          T   MW 2   <BR>
          T   MW 4   <BR>
      </TT><BR>
      Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  2.91
Datum  : 27.04.1998 
==============================================================================

  1.) Wenn in AWL "L KM 11111111 11111111" angegeben wurde, wurde im
      Funktionsplan und Kontaktplan "KM 00000000 00000000" angezeigt. Dies
      wurde behoben.

  2.) Wenn in "Optionen/Einstellungen" keine Sonderzeichen eingestellt war.
      War es noch möglich in Funktionsplan oder Kontaktplan bei der
      Netzwerküberschrift Umlaute wie "ä" einzugeben. Analog dazu war es bei
      der Symbolikeingabe auch noch möglich. Dies wurde behoben.

  3.) Übertrager im Funktionsplan und Kontaktplan erweitert, sodaß auch Akku1
      als Linken Parameter möglich ist.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  2.90
Datum  : 13.04.1998 
==============================================================================

  1.) Im Funktionsplan wurde der Status Baustein von Verknüpfungen mit großem
      Oder nicht korrekt dargestellt. Dies wurde behoben.

  2.) Beim Verschieben eines kleinen Ausschnitts des FUP-Netzwerkes konnte
      während Status Baustein ein Absturz des Programmes erfolgen. Dies wurde
      behoben.

  3.) Beim Wechsel zwischen FUP,KOP und AWL wurde jedesmal die Fensterposition
      verändert. Dies wurde behoben.

  4.) Beim Lesen des Buchhalters werden die Funktionsbausteinnamen und die
      Baustein-Information gelesen. Dies hat zur Folge, das der Buchhalter
      längere Zeit benötigt als das Siemens-Original. Diese beiden
      Informationen können nun in "Optionen/Schnittstellen" abgeschaltet
      werden.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  2.89
Datum  : 21.03.1998 
==============================================================================

  1.) SICLIMAT-X Dateien konnten nicht gelesen werden, weil die Prüfroutine
      ob eine "korrekte" S5D-Datei ausgewählt wurde zu restriktiv war.

  2.) Bei Englischem Befehlssatz wurde die Programmstruktur ohne PB's
      angezeigt, dies ist behoben.

  3.) Bei Englischem Befehlssatz wurde, wenn nur Bausteine ausgewählt wurde,
      die Querverweisliste OHNE FB's angezeigt. Dies ist behoben.

  4.) Im Buchhalter wird nun bei der Anzeige der Symbolikkommentar in einer
      neuen Spalte angezeigt.

  5.) Wenn mehr als 10 Fenster offen waren, und dann "Fenster/weitere Fenster"
      aufgerufen wurde, war der Dialog für die Auswahl der Fenster zu klein.
      Dieses wurde vergrößert.

  6.) Über "Schnittstelle/erw.PGBUS" kann nun eine L2/H1-Busanwahl
      durchgeführt werden.

  7.) Status Baustein in einer S7 lies sich nicht mehr abbrechen.

  8.) Die Größe eines Datenbausteins im Editor wurde immer mit 5 Wörtern
      angegeben. Dies wurde behoben.

  9.) Die Größe eines Funktionsbausteins mit Parametern wurde im Editor
      falsch angegeben. Dies wurde behoben.

 10.) Ein neu eingefügtes S/R-FF in FUP wurde nicht korrekt gespeichert
      (NUR V2.88!) Dies wurde behoben.

 11.) Die Zeilen im Bausteinvergleich wurden fälschlicherweise sortiert.
      sodaß die Zuordnung Zeile zu Baustein falsch war, somit kam bei
      Doppelclick auf einen Unterschied "Bausteine sind gleich".
      Dies wurde behoben.

 12.) Es war möglich im FUP/KOP-Editor die Gruppe eines Timers/Zählers zu
      ändern ("SAT" oder "SAT (R vor S)"). Das Ändern des Typs ist nach wie
      vor möglich ("SAT" in "SET").

 13.) Status Baustein in FUP/KOP wurde ein S/R-FF OHNE Ausgang falsch
      dargestellt. Dies wurde behoben.

 14.) Status Baustein eines S/R-FF im FUP mit vorgeschaltetem
      ODER-Verknüpfung am Rücksetzeingang wurde falsch dargestellt.
      Dies wurde behoben.

 15.) Zwischenmerker zwischen einem Oder und einem S/R-FF wurde bei der
      Anzeige falsch dargestellt. Dies wurde behoben.

 16.) Ein UND mit nur einem Eingang an einem Ausgang wurde falsch umgesetzt
      zu einem UND mit zwei Eingängen. Dies wurde behoben.

 17.) Beim Übertragen mehrerer Bausteine wird nun bei einem Fehler, auch der
      betroffene Baustein angezeigt.

 18.) Bei PG-Bus-Anwahl über einen KOR/MUX wurde das Ende der Kommunikation
      zeitlich falsch behandelt. Dies wurde behoben.

 19.) Der Status-Text beim Speichern und Laden einer Programmdatei wurde
      geändert.

 20.) Das Ausdrucken der markierten Zeilen ist nun im AWL-, DB-, Symbolik-
      Editor sowie in der Querverweisliste, Programmablaufplan und
      Belegungsplan möglich.

 21.) Im Buchhalter werden nun auch die Anfangsadressen der Bausteine im AG
      angezeigt, sofern eine S5-AG antgeschlossen und der Buchhalter von
      dieser AG ist. Zusätzlich wurde die Spalte "FB-Name" in "Bausteinname"
      geändert.

 22.) Wurde in einer S7P-Datei ein neuer SFC erzeugt, so wurde aus der
      Bibliotheks-Datei falsch kopiert. Die Folge war, das eine ganze Reihe
      von zusätzlichen Zeilen erzeugt wurden.

 23.) Der Variablenaufruf mit "#" in S7 ist nun möglich.

 24.) Die CALL xxx und UC xxx Befehle waren falsch codiert.
      Dies wurde behoben.

 25.) Das Komplettlöschen der S7-300/400 führte zu einem Absturz.
      Dies wurde behoben

 26.) S7-Bausteine konnten nicht im Symbolikeditor eingetragen werden.
      Dies wurde behoben.

 27.) Wenn in einer S7P-Datei eine Symbolik vorhanden ist, so wird nun
      selbige übernommen.

 28.) Netzwerktrenner werden nun aus der S7P-Datei geladen und entsprechend
      eingefuegt.

 29.) Systemdatenbausteine konnten geöffnet werden. Dies führte zu einem
      Absturz. Dies wurde behoben.

 30.) In S7 ist nun die absolute Adressierung der Datenbausteine möglich
      ("U DB xxx DBX 10.2"). 

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  2.88
Datum  : 23.02.1998 
==============================================================================

  1.) Das Installationsprogramm konnte, wenn der Windows-Bildschirmschoner
      aktiv schaltet, einen Abbruch erzeugen. Dies wurde behoben.

  2.) Englischer Text für neues Netzwerk einfügen war falsch, wurde behoben.

  3.) S7 und S5-Texte getrennt in Lizenz-Text

  4.) Der Datenbausteinaufruf in Steuern/StatusVariable kann nun auch mit
      einem Kommentar versehen werden

  5.) Im S5-Emulator wure DEMO angezeigt obwohl es keine DEMO war.

  6.) Nach STOP/RUN wurde machmal eine falsche Fehlermeldung des S5-Emulators
      erzeugt (ERR:0x70 unbekannter Befehl)

  7.) Status Baustein S7 konnte nicht beendet werden. Dies wurde behoben

  8.) Manche S7P-Projekte konnten nicht gelesen werden. Dies wurde behoben.

  9.) Text des Buttons "S5" war nicht korrekt (auch bei Lizenz kam DEMO)

  10.) Der Buchhalter kann nun in vielfältiger Weise angezeigt werden.

  11.) Für das Karstein-Kabel mußte die DTR-Leitung auf +9V gesetzt werden.

  12.) Das Suchen nach AG-Teilnehmern am PG-BUS kann nun durch die Eingabe
       der Escape-Taste "Esc" abgebrochen werden.

  13.) Abspeichern der SEQ-Dateien war nicht möglich, wenn nur die "?"
       ersetzt wurden. Die Folge war ein Leerzeichen vor dem Dateinamen,
       welches unter Win3.xx keine Probleme machte, jedoch unter Win95 zu
       einer Fehlermeldung führte.

  14.) Im Funktionsplan und Kontaktplan konnte, wenn in einem Netzwerk nur der
       Ausgang verändert wurde, dieser Ausgang in ein UND-Befehl verändert werden.
       Dies wurde behoben.

  15.) Absturz beim umschalten von AWL nac FUP in S7, da die Konstanten noch
       nicht korrekt verarbeitet wurden.

  16.) Versucht man eine S7D - Datei als S7P zu speichern, so wurde ein Absturz
       erzeugt. Dies wurde behoben.

  17.) Der Aufruf eines FC's in einem OB wurde nicht korrekt umgesetzt. Dies
       wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  2.87
Datum  : 21.01.1998 
==============================================================================

  1.) Die Programm-Gruppe kann nun vom Benutzer eingestellt werden.

  2.) Der Text zum S5-Emulator nun korrekt.

  3.) Wenn innerhalb der S5-V5-Bedienung ein Belegungsplan oder
      Programmablaufplan erstellt wurde, funktionierte die Funktionstaste
      "ZURÜCK" nicht.

  4.) Der Speicherplatzbedarf zum Speichern von Datenbausteinen mit
      umfangreichen Kommentaren wurde falsch bzw. zu groß Berechnet.
      Nun wird die tatsächliche Größe vorher ausgerechnet.

  5.) Wenn als Sprache Englisch und als Befehlssatz Englisch eingestellt wurde
      dann wurde bei Betätigung des S7-Buttons in die Deutsche Sprache/Befehlssatz
      gewechselt. Dies wurde behoben.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  2.86
Datum  : 12.01.1998 
==============================================================================

  1.) Die Eingabe L KG +16384+05 führte zu -16384+05

  2.) Status Baustein in FUP/KOP wenn mehr als ein Ausgang (S/R/=) führte
      manchmal zu einem Absturz

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  2.85
Datum  : 02.01.1998 
==============================================================================

  1.) S5-Emulator aus den Schnittstellen rausgenommen, da sonst Verwechslungs-
      gefahr mit AG.

  2.) Wenn die SPS in Stop, und dann Status Baustein aufgerufen wurde, so konnte
      der Status nicht wieder gestoppt werden.

  3.) Im Status Baustein das Zeichnen der Überschrift nur dann wenn auch
      Daten von der SPS übertragen wurden.

  4.) Das an die simulierte SPS übertragene Programm wird nun in einer Datei
      gespeichert, sodaß nach Windows/Programmneustart diese Daten noch
      vorhanden sind.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  2.84
Datum  : 23.12.1997 
==============================================================================

  1.) In FUP und Status Baustein und wenn dann auch noch Vorwärtszähler und
      A DB x dann wurde ein Absturz erzeugt.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  2.83
Datum  : 17.12.1997 
==============================================================================

  1.) Wenn die Symbolik eingeschaltet und das zeigen des symbolischen Operanden
      zusammen mit dem absoluten auch eingeschaltet war und zusätzlich der
      Symbolikkommentar eingeschaltet ist, dann wurde ein Anweißungskommentar
      nicht ganz dargestellt

  2.) Bei einer fehlerhaften Verzeichnisstruktur in einem S7-Projekt wurde
      PG-95 komplett beendet ohne Fehlermeldung.

  3.) Bei der Eingabe von Gleitpunktzahlen wurde das Format falsch berechnet
      (aus +3000000+01 wurde -1000000+00)

  4.) Status Baustein in KOP an der waagrechten Verbindung nach einem
      ODER-Glied falsch dargestellt.

  5.) Referenzdatei auswählen und aktivieren, danach die Referenzdatei öffnen.
      Es war möglich das AG zu öffnen. Dies wird nun verhindert.

  6.) Im Auswahldialog der Querverweis-Liste werden nun standartmäßig auch
      die Bausteine ausgewählt

  7.) In KOP konnten unsinnige Strukturen gespeichert werden.

  8.) Wenn beim öffnen der AG die Referenzdatei undefiniert, die Benützung
      aber aktiviert war, wurde der Benutzer aufgefordert eine Referenzdatei
      auszuwählen. Diese ausgewählte Referenzdatei wurde aber nicht geladen,
      sodaß bei einer Änderung in einem Baustein in der AG nur dieser
      Baustein in der Referenzdatei gespeichert wurde, alle anderen wurden
      gelöscht.

  9.) Im Buchhalter kann nun optional auch der Symbolikkommentar anstatt
      dem symbolischen Operanden angezeigt werden. 

 10.) Status Baustein über TELE-BOOK an TELE-LINK unter Windows 95 hatte
      Aussetzer bei der Darstellung wenn schlechte Verbindung oder über Handy.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  2.82
Datum  : 09.12.1997 
==============================================================================

  1.) QVL mit Proportionalschrift führte manchmal zu Steuerzeichen am Ende
      der auszugebeneden Zeilen.

  2.) Wenn S5 und Symbolik sowie Symbolik&Absoluter Operand auf ein und
      Symbolikkommentar auf aus und dann noch in einem Funktionsbaustein ein
      Kommentarbaustein einzugeben war, wurde der erste Buchstabe weiß
      dargestellt und dieser <B>nicht</B> als Kommentar abgespeichert.

  3.) REDO in Zusammenhang mit Netzwerktrennern wurde nicht korrekt bearbeitet.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  2.81
Datum  : 01.12.1997 
==============================================================================

  1.) Symbolik zusammen mit S7 führte zu einem Absturz

  2.) Datei öffnen, Baustein öffnen, editieren und <B>nicht</B> speichern,
      dann in Buchhalter wechseln und diesen Baustein übertragen in eine
      andere Datei oder AG. Es wurde ohne Fehlermeldung die alte Version
      des Bausteins übertragen.

  3.) Datei öffnen, AG öffnen, Einzelbausteinweiser Zugriff eingeschaltet,
      Baustein editiert in Datei und gespeichert. Danach übertragen dieses
      Bausteins in die AG, wobei dieser Baustein <B>nicht</B> geöffnet wurde.
      Die Folge war, das dieser Baustein nicht übertragen wurde.

  4.)  Nur die Bausteinarten die auch möglich sind können neu erzeugt werden
       (PB in S5 aber nicht S7).

  5.) Beim Speichern von Netzwerküberschriften in FUP/KOP bei S7 wurden die
      Netzwerküberschriften falsch behandelt, Folge war ein Absturz.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  2.80
Datum  : 25.11.1997 
==============================================================================

  1.)  Übertrager (L MW xx, T MW xx) nun in FUP/KOP möglich

  2.)  Gleitkommazahlen kleiner als 0,00000001 wurden falsch berechnet

  3.)  der Symbolikkommentar wird durch die Einstellung ,Symboliken am
       Netzwerkende ausdrucken"  nun auch unter Win95/WinNT ausgeruckt.

  4.)  der Ausdruck wird nun als einzelner Druckauftrag gestartet.

  5.)  bei 640x480 Pixel wurden Bedienknöpfe nicht mehr angezeigt,
       jetzt wird bei Bedarf dieselben in einer weiteren Zeile angezeigt.

  6.)  Ausgänge in KOP können nun auch an Drahtenden angefügt werden.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  2.79
Datum  : 17.11.1997 (04.11.1997)
==============================================================================

  1.)  Bei der Umwandlung von AWL in KOP werden in speziellen Fällen
       Verbindungslinien erzeugt die ins leere führten. Wenn diese dann
       im KOP entfernt wurden entstand in AWL ein anderer Programmcode.

  2.)  Die Busanwahl (IBX-Klemmen) ist unter WINDOWS-95 nicht möglich gewesen.

  3.)  In der englischen Version ist bei Einsatz eines SE Timers (AWL) die
       Umwandlung in FUP oder KOP nicht möglich gewesen.

  4.)  Die Überschriften in der Querverweisliste wurden nicht richtig
       positioniert. Das Springen aus der Querverweisliste in den Baustein
       war in der Kurzform falsch.

  5.)  Wenn im Funktionsplan vor einem negierten Eingang einer Verknüpfung
       eine weitere Verknüpfung eingefügt wurde, ist der Eingang nicht mehr
       negiert gewesen.

  6.)  Beim Kopieren von Funktionsbausteinen im FUP aus einem Programmbaustein
       in einen Anderen stürzte der Rechner ab.

  7.)  Wenn an einem langgezogenen Modul im FUP am letzten Eingang ein
       komplexes Gebilde aus Verknüpfungen war und dann ein bestimmter Eingang
       des langgezogenen Moduls gelöscht wurde, somit das Komplexe Gebilde
       nach oben wandert, überschrieb dieses die oberen Module.

  8.)  Wenn an einem FB in der Darstellung FUB ein Merker verändert wurde und
       dann UNDO betätigt wurde, stürzte der Rechner ab.

  9.)  Dateien mit der Bezeichnung ????????.SEQ wurden nicht angezeigt,
       sie mußten erst in ??????Z0.SEQ umgewandelt werden.

 10.)  Wenn im AG ein Baustein gelöscht wurde zu dem eine Referenzdatei
       vorhanden ist, wurde in der Referenzdatei der Baustein nicht gelöscht.

 11.)  Wenn in der englischen Version im Menü "Help/About PG-95",
       der OK-Button betätigt wurde, erschien "STOP Intern fault".

 12.)  Wenn die letzte Zeile in einem Kommentarbaustein eines DB's (DK) mit
       STRG-Y gelöscht wurde erschien eine Fehlermeldung:<BR>
       "PG-59 in Ihrer Anwendung ist ein Fehler aufgetreten....."

 13.)  Die Operandenkommentare von bestimmten Dateien die mit STEP-5 erstellt
       wurden, werden nun korrekt in PG-95 verarbeitet.

 14.)  Das Übertragen von Bausteinen in die gleiche Datei ist nun auch
       bei nicht-konformen Dateinamen möglich.

 15.)  In der englischen Version wurde beim Versuch ein Lade-, Transferbefehl
       in KOP oder FUP umzuwandeln, ein leeres FUP oder KOP-Fenster angezeigt.

 16.)  Unter WfW 3.11 konnte kein Status des S5Emulators betrachtet werden,
       wenn die 2.Schnittstelle durch die Maus belegt oder nicht vorhanden war.

 17.)  Status Baustein in KOP, der Status der senkrechten Linien war teilweise
       nicht korrekt.

 18.)  Undo in Zusammenhang mit Netzwerktrenner wurde nicht korrekt bearbeitet
       und somit passierte bei einem Redo nichts sinnvolles.

 19.)  Die Quersumme wurde auch bei Kommentarbausteinen eingefügt und damit
       die letzten 4 Zeichen des Kommentars überschrieben.

 20.)  Unter/Obergrenze beim Datenlogger, wenn mit KF-Format und negativer
       Untergrenze gearbeitet wurde, ist falsch behandelt worden. Deshalb
       wurde der Datenlogger falsch bearbeitet.

 21.)  Abbruch des Status-Bausteins über Menüpunkt führte zu einer größeren
       Verzögerung, wegen Protokollfehler.


==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  2.78
Datum  : 02.10.1997
==============================================================================

  1.)  Im Kontaktplan wurde beim Einfügen von komplexen Symbolen in die zweite
       Verknüpfung innerhalb eines Netzwerkes die Paralellverbindungen nicht
       korrekt verarbeitet.

  2.)  Beim Vergleichen von Bausteinen (Textuell, MIT Kommentar) wurde nur vom
       ersten Baustein der Kommentar angezeigt und Zeilen falsch markiert
       obwohl selbige komplett gleich waren.

  3.)  REDO war noch teilweise fehlerhaft im FUP/KOP-Editor beim zurückändern
       von Parameteränderungen.

  4.)  Der Filter "??????ST.S5D" fehlte bei der Dateiauswahl.

  5.)  Alle relevanten Dateinamen werden nun Siemens-konform beim Speichern
       umgewandelt, sodaß selbige direkt ohne Umbennenen verwendbar sind.
       Dieses Verhalten ist unter "Optionen/Einstellungen" unter "Speichern"
       abschaltbar.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  2.77
Datum  : 30.09.1997
==============================================================================

  1.)  Bei den Steuerungen mit Wort-Zugriff und 16-Bit Adressraum
       (AG 135 CPU 928B etc.) wurde der Speicherausbau nicht korrekt
       angezeigt. Die Anzahl Worte wurde nicht richtig berechnet und die
       Anfangsadresse war größer als die Endadresse.

  2.)  Die Farben der Querverweisliste, des Belegungsplans und der
       Programmstruktur wurden bisher fix vorgegeben. Jetzt wird die
       Einstellung der Hintergrundfarbe, die Textfarbe und Kommentarfarbe
       des AWL-Editors verwendet.

  3.)  Bedingte Sprungbefehle in Programmbausteine führten beim englischen
       Befehlssatz dazu, daß beim Umsetzen in FUP und KOP der Rechner 
       wegen Speichermangels abstürzte.

  4.)  Im Kontaktplan konnten verbotene Strukturen gespeichert werden.
       Kurzschlüsse wurden nicht als solche erkannt. 

  5.)  Öffnet man beim Vergleichen einen Baustein mit "Gehzu Baustein" so
       wird nun der Dialog "Baustein vergleichen" minimiert und somit der
       geöffnete Baustein direkt einsehbar.

  6.)  Berechnungen mit Gleitkomma-Zahlen konnten auf neueren Steuerungen
       in besonders seltenen Fällen falsch berechnet werden.
       z.Bsp:<BR>
       <BR><TT>
       L KG -16384+05<BR>
       L KG -10000+01<BR>
       xF<BR>
       T MD 0</TT><BR>
       <BR>
       ergab in MD 0 manchmal das (falsche) Ergebnis +00000-37<BR>
       Es gibt mehrere Entsprechungen für die Zahl -16384+05:<BR>0E80 0000 oder 0FC0 0000 !

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  2.76
Datum  : 16.09.1997
==============================================================================

  1.)  Beim Speichern der Symbolikdatei wird nun der Filter "??????Z0.SEQ"
       verwendet, sodaß die gespeicherte Symbolikdatei einen Siemens-Konformen
       Namen bekommt. Der Filter "*.SEQ" ist trotzdem noch verfügbar.

  2.)  Bei Aufruf des Menüpunktes "Hilfe/Über PG95" wird nun zuerst die Version
       und Hersteller angezeigt, danach ein Dialog der installierten Optionen

  3.)  Im Kontaktplan konnten Ausgänge paralell zu einem Schließer/Öffner
       eingetragen werden, dies führte zu einer falschen Umsetzung in
       Anweisungsliste (die Ausgänge fehlten). Diese Struktur ist unzuläßig
       und wird nun als Fehlerhaft erkannt.

  4.)  Im Datenlogger wurden Datenwörter falsch behandelt, sodaß falsche oder
       keine Daten dargestellt wurden.

  5.)  Bei der Vorbelegung der Untergrenze/Obergrenze und Teilung der Datenlogger-
       Konfiguration wurde nicht die richtigen Werte eingetragen.

  6.)  Beim Zugriff auf eine S7, bei der der Schlüsselschalter auf STOP oder RUN-P
       steht, wird nun eine sinnvolle Fehlermeldung erzeugt. Wenn dieser
       Schlüsselschalter auf RUN steht, können keine Bausteine verändert,
       erzeugt oder gelöscht werden.

  7.)  Beim erzeugen eines neuen Statusblattes im S5-Emulator werden nun ausser
       Eingängen,Ausgängen und Merkern auch die Zeiten und Zähler angeboten.

  8.)  Der Status-Baustein zusammen mit dem S5-Emulator funktioniert jetzt wieder.

  9.)  Datenwörter in Steuern Variable vom S5-Emulator wurden nur das obere Byte
       angezeigt, dies wurde behoben.

  10.) Status Baustein zeigte für Akku1/2 und SAZ falsche Werte an.

  11.) Das Öffnen von Symbolikdateien per Schnellzugriffstasten funktioniert
       nun wieder.

  12.) Undo/Redo für AWL und FUP/KOP über mehrere Dateien und Bausteine hinweg.
       Die entsprechenden Bausteine werden bei Bedarf geöffnet, auch die Dateien
       werden geöffnet sofern nötig. Mehr als ein Schritt rückgängig sind möglich.

  13.) Kopieren/Ausschneiden/Einfügen im FUP/KOP-Editor überarbeitet, es kann nun
       mehr verarbeitet werden.

  14.) Bei der Einstellung "Einstellungen/Umlaute eingebbar" wurden ALLE Zeichen
       eingebbar auch Sonderzeichen wie zum Beispiel ENTER, BACKSPACE und TABULATOR

  15.) Datenbausteine mit unvollständigen Verweisdaten am Beginn des Bausteins
       wurden garnicht oder unkorrekt angezeigt. Nun wird, wie bei Siemens auch
       das Format KH eingestellt.

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  2.75
Datum  : 05.09.1997
==============================================================================

  1.)  Der Zugriff auf die serielle Schnittstelle wurde so geändert, dass
       auch Fremdkabel welche die  Stromversorgung aus der RTS
       (Request to Send) beziehen mit PG95  zusammen funktionsfähig sind.

  2.)  Zugriffe auf die S7 von Siemens.

  3.)  Bei der Umwandlung eines komplexen Bausteins von FUP in AWL, der
       ein Oder-Glied enthält, werden die Klammern nun in AWL richtig
       positioniert.

  4.)  Bei der Umwandlung von einer FUP-Darstellung mit einem komplexen
       Bausteinen der so eingebunden ist, daß eine Darstellung in KOP
       nicht möglich ist, wird jetzt sofort in AWL umgeschaltet.

  5.)  Im KOP werden nun auch komplexe Symbole ohne Ausgänge, an deren
       Reset-Eingang ein Oder-Glied liegt, richtig gespeichert.

  6.)  Symbolikdateien werden jetzt auch geöffnet wenn Attribute Read-Only
       gesetzt ist, bei dem Versuch zu Speichern wird eine Fehlermeldung
       ausgegeben (Speicherung nicht möglich).

==============================================================================
Produkt: PG-95
Version:  2.74
Datum  : 01.09.1997
==============================================================================

  1.)  Der DB Editor wird nun grundsätzlich in Einfüge-Modus geöffnet
  2.)  Bei Überlauf der Kommentarzeilen im DB-Editor wird beim Speichern
       eine Fehlermeldung ausgegeben
  3.)  Beim Öffnen eines bestehenden Datenbausteins, wenn die letzte
       Kommentarzeile kleiner der letzten Datenbausteinzeile war, konnte
       ab V 2.72 ein Absturz passieren.
  4.)  FUP, Klammersetzung bei Vergleichen war falsch
  5.)  größere Datenbausteine mit viel Kommentar konnten zu einem Absturz
       führen
  6.)  FUP, Einfügen eines Zwischenmerkers in eine Verknüpfung mit einem
       Vergleicher als erstes Element ging nicht richtig und konnte auch
       nicht richtig gespeichert werden.
  7.)  Wenn im DB-Editor die Zeile KEINE Daten enthält wird nicht mehr eine
       neue Zeile erzeugt.
  
==============================================================================
